分项报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称**  | **型号规格配置及技术参数**  | **单位**  | **数量**  | **单价**  | **金额**  | **品牌**  |
|   | **（一）工具****存放处**  |   |   |   |   |   |   |
| 1  | 拖把池  | 说明：304 不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，配置Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质 304 不锈钢落水器、拦渣斗。规格：600\*600\*500  | 台  | 1  | 460  | 460  | 盛芯  |
| 2  | 拖把沥干池连架  | 说明：304 不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，配置Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质 304 不锈钢落水器、拦渣斗 规格：1500×400×1700  | 台  | 1  | 730  | 730  | 盛芯  |
|   | **（二）更衣室**   |   |   |   |   |   |   |
| 3  | 六格更衣柜  | 规格：900\*400\*1800 材质：SUS304-2B 不锈钢；面板： δ=1.2mm，侧板、门板δ=0.8mm 不锈钢板；层板δ=1.0mm；加强筋δ=1.0mm；配六扇门（带锁）、内置活动挂衣杆，重力脚φ50\*150\*1.2mm。  | 台  | 4  | 1510  | 6040  | 盛芯  |
| 4  | 单眼水池（需提供样品）  | 说明：304 不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，配置Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚，配 304 不锈钢落水器、拦渣斗 规格：500\*500\*950  | 台  | 2  | 920  | 1840  | 盛芯  |
|   | **（三）副食库**  |   |   |   |   |   |   |
| 5  | 四层平板货架  | 说明：304 不锈钢板制作，25×12 方管δ=1.0mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）。 规格：1200×500×1550  | 台  | 4  | 750  | 3000  | 盛芯  |
|   | **（四）主食****库**  |   |   |   |   |   |   |
| 6  | 大米架  | 说明：选用 304 不锈钢板制造， δ1.0mm30\*30 全不锈钢方管制 | 台  | 4  | 260  | 1040  | 盛芯  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号**  | **产品名称**  | **型号规格配置及技术参数**  | **单位**  | **数量**  | **单价**  | **金额**  | **品牌**  |
|  |  | 作。规格：1200×500×250  |  |  |  |  |  |
| 7  | 加重平板车  | 说明：选用 304 不锈钢板制造， δ=1.0mm。加重型；科顺脚轮， 其中两个带刹车掣。 规格：900×600×900  | 台  | 1  | 460  | 460  | 盛芯  |
|   | **（五）粗加****工**  |   |   |   |   |   |   |
| 8  | 四层花格货架  | 说明：选用 304 不锈钢板制作，25×12 方管δ=1.0mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）。规格：1500×500×1550  | 台  | 2  | 720  | 1440  | 盛芯  |
| 9  | 大单星盆台  | 说明：选用 304 不锈钢板制作， 台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，配置Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚，配 304 不锈钢落水器、拦渣斗。规格：1000\*700\*800+150  | 台  | 3  | 730  | 2190  | 盛芯  |
| 10  | 收残工作台  | 说明：选用 304 不锈钢板制作， 台面=1.0mm，脚φ38×1.0mm（配 52 高塑料圆形垃圾筒一个）， 横通φ32×0.8mm，有后档板。 规格：700\*700\*800+150  | 台  | 1  | 380  | 380  | 盛芯  |
| 11  | 双池中平台  | 说明：选用 304 不锈钢板制作， 台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，配置Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚，配 304 不锈钢落水器、拦渣斗。规格：1500\*700\*800+150  | 台  | 1  | 810  | 810  | 盛芯  |
| 12  | 双层工作台  | 说明：选用 304 不锈钢板制作， 台面δ=1.0mm，层板δ=0.8mm， 脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 规格：1800×800×800  | 台  | 2  | 790  | 1580  | 盛芯  |
| 13  | 土豆脱皮机  | 用料：外壳不锈钢额定电压:220V 电机功率:≥1.2kW 额定输入功率：2.2kW 防水等级： IPX1 每小时：150kg 一次脱皮用时：1~2min 用于马铃薯、胡萝卜、莲藕、红薯等蔬果类清洗去皮。对物料损耗小，工作效率高，毛刷耐用，易于清洗。  | 台  | 1  | 3670  | 3670  | 银鹰  |
|   | **（六）切配** |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号**  | **产品名称**  | **型号规格配置及技术参数**  | **单位**  | **数量**  | **单价**  | **金额**  | **品牌**  |
|  | **间**  |  |  |  |  |  |  |
| 14  | 四层货架  | 说明：选用 304 不锈钢板制作，25×12 方管δ=1.0mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）。规格：1200×500×1550  | 台  | 1  | 720  | 720  | 盛芯  |
| 15  | 四门双温冰箱  | 说明：自动回归门；保温层用聚酯一次性发泡成型，采用铜管制冷方式制冷。冷藏温度-5℃~+5℃；冷冻温度-12℃~+0℃； 规格：1220\*710\*1900  | 台  | 2  | 4850  | 9700  | 美厨  |
| 16  | 双层工作台  | 说明：选用 304 不锈钢板制作， 台面δ=1.0mm，层板δ=0.8mm， 脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。规格：1800×800×800  | 台  | 4  | 790  | 3160  | 盛芯  |
| 17  | 双星盆台  | 说明：选用不锈钢板制作，台面及水斗δ=1.2mm，脚φ38× 1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板，配落水器及拦渣片。 规格：1200×800×（800+150）  | 台  | 1  | 960  | 960  | 盛芯  |
| 18  | 刀墩毛巾消毒柜  | 说明：选用 304 不锈钢板制作， 上面消毒毛巾，中间消毒刀具， 下层消毒菜墩。规格：1200\*600\*1800  | 台  | 1  | 3140  | 3140  | 美时  |
| 19  | 绞切肉机  | 电源：220/2.2KW 绞肉产量：180KG/G 切丝产量：2205KG/G 铜芯电机  | 台  | 1  | 3540  | 3540  | 柳微  |
|   | **（七）厨房**  |   |   |   |   |   |   |
| 20  | 双眼电磁 大锅灶（需提供样品）  | 1、材质：面板选用 304 不锈钢板，实厚 1.25，侧板 201,实厚1.0 规 格 （ 长 \* 宽 \* 高 ）： 2050\*1100\*800+470，所配锅的口径 800mm 功率/电压：20KW\*2/380V4、独立的手动 5 档直滑式火力开关。有定时关功能，时间可设置到 秒。 有定温功能，定温为变频定温。 有预约开功能，时间可设置到秒。  | 台  | 2  | 14800  | 29600  | 盛芯  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号**  | **产品名称**  | **型号规格配置及技术参数**  | **单位**  | **数量**  | **单价**  | **金额**  | **品牌**  |
|  |  | 有编程烹饪功能，有五个菜单可以使用；每个菜单定义三个变量，工作段，时间，火力，保存以后就是一个固定菜单，可以立即执行也，可以预约执行。大大节省人工，并确保菜品一致。触屏调节火力功能，触屏自带火力调节功能，可单独调节火力大小。从而实现磁控火力开关失效时，可以正常使用。 功率实时显示。方便火候掌控。电压显示功能，可以显示当前实时电压。便于电压故障排除。 数字电表功能，可以显示累计用电量。能耗一目了然。 故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。  |  |  |  |  |  |
| 21  | 单眼电磁炒灶  | 1、材质：面板选用 304 不锈钢板，实厚 1.25，侧板 201,实厚1.0。 规 格 （ 长 \* 宽 \* 高 ）： 1000\*1100\*800+470，所配锅的口径 800mm 功率/电压：20KW\*380V。 独立的手动 5 档直滑式火力开关。方便耐用。 有定时关功能，时间可设置到秒。 有定温功能，定温为变频定温。有预约开功能，时间可设置到 秒。 有编程烹饪功能，有五个菜单可以使用；每个菜单定义三个变量，工作段，时间，火力，保存以后就是一个固定菜单，可以立即执行也，可以预约执行。大大节省人工，并确保菜品一致。触屏调节火力功能，触屏自带火力调节功能，可单独调节火力大小。从而实现磁控火力开关失效时，可以正常使用。  | 台  | 1  | 7860  | 7860  | 盛芯  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号**  | **产品名称**  | **型号规格配置及技术参数**  | **单位**  | **数量**  | **单价**  | **金额**  | **品牌**  |
|  |  | 功率实时显示。方便火候掌控。电压显示功能，可以显示当前实时电压。便于电压故障排除。 数字电表功能，可以显示累计用电量。能耗一目了然。 故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。  |  |  |  |  |  |
| 22  | 全自动电热开水器（连底座）  | 容量：80L； 供水量：120L/h； 功率/电压：12KW/380V； 4、规格：540\*595\*1880。  | 台  | 1  | 2750  | 2750  | 腾飞  |
| 23  | 洗地龙头  | 1、钢丝编织液压管，耐高温； 阀芯类型: 轴滚式阀； 不锈钢固定接头，配黄铜水枪，管长 10 米。  | 台  | 3  | 2290  | 6870  | J&C  |
| 24  | 调料平台  | 说明：选用 304 不锈钢板制造， 台面δ=1.0mm；脚Φ38\*0.8mm(配有可调子弹脚)脚杯Φ38\*100\*0.8mm；横通Φ 25\*0.8mm。规格：600×1100×800+470  | 台  | 2  | 590  | 1180  | 盛芯  |
| 25  | 智能蒸饭柜(需提供样品)  | 1、采用不锈钢联众板材，不锈钢把手以及 24 个不锈钢蒸饭盘。 整体高密度发泡，加厚保温层， 保温效果好，箱体强度高，提高承重能力，意大利进口发泡设备及环保发泡剂，内胆一次拉伸成型，易于清洗。 箱体内部加装加厚钢条，自动进水装置，自带溢水阀。 电脑版一键启动,自带保温和记忆功能，也可设定温度范围及时间，显示屏显示箱体实测温度， 当箱体温度低于设定温度 4 度时，自动加热，缺水自动报警装置。 具有产品责任险（附加保险单明细）。 电源电压：380V。额定功率：24KW。  | 台  | 3  | 7990  | 23970  | 盛芯  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号**  | **产品名称**  | **型号规格配置及技术参数**  | **单位**  | **数量**  | **单价**  | **金额**  | **品牌**  |
|  |  | 规格：1400\*690\*1700  |  |  |  |  |  |
| 26  | 双层工作台  | 说明：选用 304 不锈钢板制作， 台面δ=1.2mm，层板δ=0.8mm， 脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 规格：1800×800×800  | 台  | 7  | 790  | 5530  | 盛芯  |
| 27  | 双通工作台  | 说明：选用 304 不锈钢板制作， 台面δ=1.0mm，侧板、门板、底板、层板δ=1.0mm，重力脚φ50×150×1.0mm，双向双移门。 规格：1800\*800\*800  | 台  | 1  | 1910  | 1910  | 盛芯  |
| 28  | 四层平板货架  | 说明：选用 304 不锈钢板制作，25×12 方管δ=1.0mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）。规格：1200×500×1550  | 台  | 2  | 750  | 1500  | 盛芯  |
| 29  | 不绣钢双层送餐车  | 说明：选用 304 不锈钢板制作， 台面δ=1.2mm，二个定向轮，二个万向轮规格：850\*450\*800  | 台  | 2  | 470  | 940  | 盛芯  |
| 30  | 四门双温冰箱  | 说明：自动回归门；保温层用聚酯一次性发泡成型，采用铜管制冷方式制冷。冷藏温度-5℃~+5℃；冷冻温度-12℃~+0℃； 规格：1220\*710\*1900  | 台  | 2  | 4850  | 9700  | 美厨  |
| 31  | 双星盆台  | 说明：选用 304 不锈钢板制作， 台面及水斗δ=1.2mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）， 横通φ32×0.8mm，带后档板， 配优质落水器及拦渣片。 规格：1200×700×（800+150）  | 台  | 1  | 760  | 760  | 盛芯  |
| 32  | 四门保洁柜  | 说明：选用 304 不锈钢板；板材：柜外壳 1.2 ㎜，门外壳 1.2 ㎜， 柜通 38\*1.0 ㎜，子弹脚￠38 ㎜， 柜内活动层板 1.0 ㎜。；柜结构： 上下柜体独立，中层为层板。 规格：1200\*500\*1800  | 台  | 1  | 2100  | 2100  | 盛芯  |
|   | **（八）面点****间**  |   |   |   |   |   |   |
| 33  | 电热夹层锅  | 说明：1.锅内直径 800mm，锅内深度 520mm 在正常温度下，其输入功率对额定输入功率的偏差不超过+5%-10% 功率：380/18KW  | 台  | 1  | 8120  | 8120  | 国龙  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号**  | **产品名称**  | **型号规格配置及技术参数**  | **单位**  | **数量**  | **单价**  | **金额**  | **品牌**  |
|  |  | 规格：1390\*1000\*980 容量：200L  |  |  |  |  |  |
| 34  | 商用豆浆 机（连三角架）  | 1、桶身采用食品级 304 不锈钢制作；2、功率 220V/6.8KW; 3、容量：45-50 升； 4、规格：φ484\*1170。  | 台  | 1  | 7600  | 7600  | 禾元  |
| 35  | 双星盆台  | 说明：选用优质 304 不锈钢板制作，台面及水斗δ=1.2mm，脚φ 38×1.0mm（配有可调子弹脚）， 横通φ32×0.8mm，带后档板， 配优质落水器及拦渣片。 规格：1200×600×（800+150）  | 台  | 1  | 730  | 730  | 盛芯  |
| 36  | 平面冰箱  | 说明：自动回归门；保温层用聚酯一次性发泡成型，采用铜管制冷方式制冷。冷藏温度-5℃~+5℃； 规格：1800\*800\*800。  | 台  | 1  | 2880  | 2880  | 伊德欣  |
| 37  | 和面机  | 容量：25L； 规格：640\*490\*820mm； 功率：2.2KW/220V； 规格：880\*460\*886。  | 台  | 1  | 8120  | 8120  | 美厨  |
| 38  | 压面机  | 功率:1.5kW/380V 规格：720\*830\*1100  | 台  | 1  | 6680  | 6680  | 银鹰  |
| 39  | 搅拌机  | 料桶容积：20L 最大和面量：6KG； 电量：220V/1.5KW；  | 台  | 1  | 4060  | 4060  | 普迪  |
| 40  | 单通工作台  | 说明：选用优质 304 不锈钢板制作，台面δ=1.0mm，侧板、门板、底板、层板δ=1.0mm，,重力脚φ50×150×1.0mm，单移门。 规格：1800\*800\*800  | 台  | 1  | 1910  | 1910  | 盛芯  |
| 41  | 双眼蒸台（电热型）  | 尺寸：1500\*800\*600+150 材质：SUS304-2B 不锈钢制作； 台面：δ=1.2mm； 脚φ38\*1.0mm（配有可调子弹脚）横通 25\*38\*1.0mm； 配6 根4KW 电热管，自动进补水， 一键式启动按钮；可放 600 蒸笼； 功率/电压：2\*12KW/380V。  | 台  | 1  | 2120  | 2120  | 盛芯  |
| 42  | 不绣钢醒发箱(单 | 盘数：13 盘功率：220/2700W 规格：500\*710\*1740 型号：FX13A  | 台  | 1  | 3080  | 3080  | 厨旺 达  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号**  | **产品名称**  | **型号规格配置及技术参数**  | **单位**  | **数量**  | **单价**  | **金额**  | **品牌**  |
|  | 门）  |  |  |  |  |  |  |
| 43  | 四门保洁柜  | 说明：选用优质 304 不锈钢板；板材：柜外壳 1.2 ㎜，门外壳1.2 ㎜，柜通 38\*1.0 ㎜，子弹脚￠38 ㎜，柜内活动层板 1.0㎜。；柜结构：上下柜体独立， 中层为层板。规格：1200\*500\*1800  | 台  | 1  | 2100  | 2100  | 盛芯  |
|   | **（九）备餐****间**  |   |   |   |   |   |   |
| 44  | 单星盆台  | 说明：选用 04 不锈钢板制作， 台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，配置Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质 304 不锈钢落水器、拦渣斗，无后背 规格：500\*500\*800  | 台  | 1  | 430  | 430  | 盛芯  |
| 45  | 留样冰箱  | 功率：220V/250W 说明：配压缩机组，保温层用甲醛一次性发泡成型，自动回闭门，低电压起动， 噪声低。 规格：500\*450\*1700  | 台  | 1  | 3010  | 3010  | 美厨  |
| 46  | 双层工作台  | 说明：选用 304 不锈钢板制作， 台面δ=1.0mm，层板δ=0.8mm， 脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 规格：1200×600×800  | 台  | 6  | 510  | 3060  | 盛芯  |
| 47  | 双层工作台  | 说明：选用 304 不锈钢板制作， 台面δ=1.0mm，层板δ=0.8mm， 脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 规格：600×600×800  | 台  | 1  | 340  | 340  | 盛芯  |
| 48  | 四门保洁柜  | 说明：选用 304 不锈钢板制作， 侧板δ0.8mm；门面δ0.8mm；底板、层板δ1.0mm；后板δ0.8mm；重力脚Φ50\*150 不锈钢重力脚。 规格：1200×500×1800  | 台  | 1  | 2100  | 2100  | 盛芯  |
| 49  | 10 盘保温台  | 说明：选用 304 不锈钢板制作， 台面δ=1.0mm，层板δ=0.8mm， 脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 规格：1800×1000×800  | 台  | 6  | 2280  | 13680  | 盛芯  |
| 50  | 5 盘保温台  | 说明：选用 304 不锈钢板制作， | 台  | 1  | 1610  | 1610  | 盛芯  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号**  | **产品名称**  | **型号规格配置及技术参数**  | **单位**  | **数量**  | **单价**  | **金额**  | **品牌**  |
|  |  | 台面δ=1.0mm，层板δ=0.8mm， 脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。规格：1800×680×800  |  |  |  |  |  |
|   | **（十）洗碗****间**  |   |   |   |   |   |   |
| 51  | 收残工作台  | 1 说明：选用 304 不锈钢板制作， 台面=1.0mm，脚φ38×1.0mm（配 52 高塑料圆形垃圾筒一个）， 横通φ32×0.8mm，有后档板。 规格：1000\*700\*800  | 台  | 1  | 470  | 470  | 盛芯  |
| 52  | 三星水池  | 说明：选用 304 不锈钢板制作， 台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，配置Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质 304 不锈钢落水器、拦渣斗。规格：1800\*700\*800+150  | 台  | 1  | 1020  | 1020  | 盛芯  |
| 53  | 低阁架  | 说明：选用 304 不锈钢板制造， δ1.0mm30\*30 全不锈钢方管制作。规格：1200×500×300  | 台  | 2  | 260  | 520  | 盛芯  |
| 54  | 双层工作台  | 说明：选用 304 不锈钢板制作， 台面δ=1.0mm，层板δ=0.8mm， 脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 规格：1800×700×800  | 台  | 1  | 750  | 750  | 盛芯  |
| 55  | 大单星水池  | 说明：选用 304 不锈钢板制作， 台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，配置Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质 304 不锈钢落水器、拦渣斗，无后背。 规格：1200\*1000\*800  | 台  | 1  | 920  | 920  | 盛芯  |
| 56  | 双层工作台  | 说明：选用 304 不锈钢板制作， 台面δ=1.0mm，层板δ=0.8mm， 脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 规格：1000×1000×800  | 台  | 1  | 850  | 850  | 盛芯  |
| 57  | 履带式洗碗机  | 洗涤缸数≥2 个，洗涤程序≥3 个； 2、机器传送带速度无极变速可调，最大速度：≥3.6/分钟;洗涤缸数≥4 个，洗涤程序≥5 个； 3、由入口区、主洗 1 区、主洗 | 台  | 1  | 131060  | 131060  | 超胜  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号**  | **产品名称**  | **型号规格配置及技术参数**  | **单位**  | **数量**  | **单价**  | **金额**  | **品牌**  |
|  |  | 2 区、预漂洗区、清水漂洗区、烘干区出口区组成 6 个部分组成；机器采用模块化设计.尺寸要求 5250\*1018\*2113；入口区度≥900mm，主洗区度≥800mm， 温漂洗区（包括：预漂洗、清水漂洗）长度≥600mm，出口区长度≥1100mm，综合以上要求洗碗机总长度≥5250mm，并且≤ 5010mm。 4、机器最大清洗长度≥420mm， 机器入口宽度≥605mm，传送网带宽度≥510mm，机器最大宽度≥1018mm； 5、机器总功率≤72kw；漂洗耗水量≤350-400 升/小时； 6、使用 55—60℃的循环水在高压下清洗污渍；使用 82—95℃ 的高温清水进行消毒；洗涤臂采用内凹 8 字形喷嘴，避免残渣堵住喷嘴，提高餐具跟水流的接触面积，保证 360°喷淋无死角。7、漂洗加热和烘干功率≥14.25kw，清洗水泵功率≥1.5kw，漂洗水泵功率≥0.11kw， 传送电机功率≥0.4kw。8、在机器前端设有启动暂停开关，操作简单。入口区区配置抽屉式接渣过滤装置，并且抽屉滤式在机器运行过程中能取出清洁; 9、出口区末端配置限位开关，当洗涤完毕的餐具触碰限位开关后，机器传送带停止运行；  |  |  |  |  |  |
|   | **（十一）消****毒间**  | 1、  |   |   |   |   |   |
| 58  | 四门保洁柜  | 说明：选用优质 304 不锈钢板；板材：柜外壳 1.2 ㎜，门外壳1.2 ㎜，柜通 38\*1.0 ㎜，子弹脚￠38 ㎜，柜内活动层板 1.0㎜。；柜结构：上下柜体独立， 中层为层板。 规格：1200\*500\*1800  | 台  | 2  | 2100  | 4200  | 盛芯  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号**  | **产品名称**  | **型号规格配置及技术参数**  | **单位**  | **数量**  | **单价**  | **金额**  | **品牌**  |
| 59  | 四层货架  | 说明：选用优质 304 不锈钢板； 板材：立柱Φ38×1.0mm 圆管， 横格支撑及层板不锈钢板材1.2mm，全不锈钢调节腿。 规格：1200\*500\*1550  | 台  | 2  | 850  | 1700  | 盛芯  |
| 60  | 双门高温消毒柜  | 采用优质不锈钢板材 ▲2、电脑版一键启动,自带语音播报功能，可用于消毒密胺餐 具、竹器木器、毛巾鞋服、玻璃器具、陶瓷器具、不锈钢餐具， 自动设定消毒时间及消毒温度 范围，也可自选模式调节温度范围和消毒时间 3、消毒温度范围最高 150 度， 更能有效的消除了臭氧、蒸汽、紫外线等方式难免的消毒死角， 对肝炎病毒（大三阳和小三阳）、芽胞杆菌、金黄色葡萄球体、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌 病毒 4、干式高温消毒使餐具无残留水迹，集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，达到国家卫生部消毒检测要求. 5、具有产品责任险（附加保险单明细）； 6、电源电压：220V。额定功率：4.6KW。7、规格：1400\*750\*1980  | 台  | 3  | 7340  | 22020  | 普迪  |
|   | **（十二）安****装材料**  |   |   |   |   |   |   |
| 61  | 灭蝇灯  | 额定电压：220V 功率：8W 诱蚊方式:UVA  | 台  | 4  | 200  | 800  | 凌峰  |
| 62  | 紫外线灯  | 功率：40W  | 台  | 5  | 160  | 800  | 宝视达  |
| 63  | 风幕机  | 规格：L1200 全金属机身，弧线形面板；  | 台  | 8  | 660  | 5280  | 风灵  |
| 64  | 水管  | 常规  | 根  | 40  | 20  | 800  | 盛芯  |
| 65  | 三角阀  | 选用优质 304 不绣钢制作  | 个  | 30  | 13  | 390  | 盛芯  |
| 66  | PVC 下水管  | PVC 材质  | 套  | 1  | 130  | 130  | 盛芯  |
| 67  | 烘手机  | 材质：ABS 原生料 功率：220V/1.8KW  | 台  | 1  | 260  | 260  | 莫顿  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号**  | **产品名称**  | **型号规格配置及技术参数**  | **单位**  | **数量**  | **单价**  | **金额**  | **品牌**  |
|  |  | 风速：约 18m/s 干手时间：约 16 秒 热风温度：65±15℃  |  |  |  |  |  |
| 68  | 感应龙头  | 产品材质：锌合金阀体、优质陶瓷阀芯表面处理：镀铬安装孔尺寸：φ35mm  | 个  | 2  | 520  | 1040  | 家美源  |
| 69  | 冷热水龙头  | 抛光镀铬黄铜本体，带有一体式水嘴，陶瓷阀芯带有可调限温阀，螺纹进水口带有连接螺母  | 个  | 10  | 240  | 2400  | 家美源  |
| 70  | 单水龙头  | 抛光镀铬黄铜本体，带有一体式水嘴，陶瓷阀芯带有可调限温阀，螺纹进水口带有连接螺母  | 个  | 7  | 120  | 840  | 家美源  |
| 71  | 挂衣帽钩  | 常规  | 个  | 5  | 13  | 65  | 盛芯  |
|   | **（十三）排****烟系统**  |   |   |   |   |   |   |
| 72  | 油烟净化一体机  | 1、规格尺寸：2400mm\*1300mm\*965mm；处理风量：5000m³/H；功率：2.6KW。 2、油烟净化率：95% ，处理风量：6000m3/h。 3、产品采用不锈钢板材制作， 美观大方，采用先进的焊接工艺，通过拉伸试验，焊接拉力≧ 30KW； 4、智能管理：设备根据触摸+ 体感控制开关，实现无接触开机、关机； 5、产品符合 GB18483-2001； HJ/T62-2001 标准； 6、结构主要有：不锈钢烟罩、废油收集槽、净化网盘、动态分离、不锈钢初效过滤网、静电场、UV 除味器、低噪音风机、控制电箱等组成； 7、分体式设计、吊装方便；双高压静电场，外观美观，耐高温； 智能数字恒压电源，电压稳定，智能保护；。  | 米  | 7.2  | 7860  | 56592  | 净平  |
| 73  | 面点间烟罩  | 用料：选用优质 304 不锈钢板； 板材：面 1.0mm，配隔油网，接油杯。规格：4300\*1000\*400  | 平方  | 4.3  | 1180  | 5074  | 盛芯  |
| 74  | 洗碗间烟 | 用料：选用优质 304 不锈钢板； | 平方  | 3.4  | 1180  | 4012  | 盛芯  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号**  | **产品名称**  | **型号规格配置及技术参数**  | **单位**  | **数量**  | **单价**  | **金额**  | **品牌**  |
|  | 罩  | 板材：面 1.0mm，配隔油网，接油杯。规格：3400\*1000\*400  |  |  |  |  |  |
| 75  | 风管  | 用料：选用优质 304 不锈钢板；板材：厚 1.0m  | 平方  | 420  | 200  | 84000  | 盛芯  |
| 76  | 弯头  | 用料：选用优质 304 不锈钢板；板材：厚 1.0m  | 平方  | 80  | 200  | 16000  | 盛芯  |
| 77  | 风柜  | 功率：380/15KW 处理风量：36500m³/h  | 台  | 1  | 6300  | 6300  | 德粤  |
| 78  | 风柜  | 功率：380/11KW 处理风量：22000m³/h  | 台  | 1  | 5250  | 5250  | 德粤  |
| 79  | 星三角启动开关  | 防止风柜因过载，缺相损坏  | 台  | 2  | 1050  | 2100  | 德粤  |
| 80  | 5 号风机  | 功 率 ：220V/0.75KW 风机转速：1450r/min 风机风量：8000  | 台  | 1  | 660  | 660  | 德粤  |
| 81  | 净化器  | 净化量：22000/排量 功率：220V/1.5KW  | 台  | 1  | 3000  | 3000  | 德粤  |
| 82  | 其他安装辅助材料  | 按需提供，能满足正常功能使用  | 批  | 1  | 1310  | 1310  | 盛芯  |
|   | **（十四）厨****房用具**  |   |   |   |   |   |   |
| 1  | PE 菜色菜墩红蓝绿  | 直径 43，厚 10  | 块  | 9  | 240  | 2160  | 盛芯  |
| 2  | 炒勺  | 白木柄锻打炒壳 8 两  | 个  | 20  | 17  | 340  | 盛芯  |
| 3  | 大锅铲  | 白木柄锻打炒铲 1 号  | 个  | 10  | 46  | 460  | 盛芯  |
| 4  | 打菜勺  | 钢柄柄锻打炒壳  | 个  | 100  | 16  | 1600  | 盛芯  |
| 5  | 打菜铲  | 钢柄柄锻打炒铲  | 个  | 100  | 10  | 1000  | 盛芯  |
| 6  | 不绣钢 304筷  | 不绣钢  | 个  | 1300  | 4  | 5200  | 盛芯  |
| 7  | 学生快餐盘  | 304#快餐盘大五格 1 斤  | 个  | 1300  | 22  | 28600  | 盛芯  |
| 8  | 小调更  | 304#钻石茶匙  | 个  | 1300  | 4  | 5200  | 盛芯  |
| 9  | 双层汤碗  | 304#不锈钢砂光碗 11.5cm  | 个  | 1300  | 7  | 9100  | 盛芯  |
| 10  | 磨刀石  | 双面磨刀石大号  | 个  | 5  | 16  | 80  | 盛芯  |
| 11  | 砍骨刀  | 木柄骨刀 1 号  | 个  | 2  | 66  | 132  | 盛芯  |
| 12  | 斩切刀  | 钢柄斩切刀 1 号  | 个  | 10  | 52  | 520  | 盛芯  |
| 13  | 大油盆  | 无磁厚油盆 10 寸  | 个  | 10  | 20  | 200  | 盛芯  |
| 14  | 调料缸小  | 304#加厚味盅 16cm  | 个  | 50  | 8  | 400  | 盛芯  |
| 15  | 红蓝绿剪刀  | 024 多用剪  | 个  | 15  | 26  | 390  | 盛芯  |
| 16  | 大铁剪刀  | 大头黑身剪套胶  | 个  | 5  | 39  | 195  | 盛芯  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号**  | **产品名称**  | **型号规格配置及技术参数**  | **单位**  | **数量**  | **单价**  | **金额**  | **品牌**  |
| 17  | 厨师工作服  | 材质成分:聚酯纤维 65%棉 35%  | 件  | 30  | 52  | 1560  | 盛芯  |
| 18  | 胶手套  |   | 双  | 50  | 3  | 150  | 盛芯  |
| 19  | 油格  |   | 个  | 10  | 13  | 130  | 盛芯  |
| 20  | 切漏  |   | 个  | 10  | 33  | 330  | 盛芯  |
| 21  | 大榨篱  |   | 个  | 5  | 26  | 130  | 盛芯  |
| 22  | 长柄水勺  |   | 个  | 5  | 16  | 80  | 盛芯  |
| 23  | 菜色菜筐红蓝绿漏  |   | 个  | 15  | 52  | 780  | 盛芯  |
| 24  | 1/1 份数盒带盖  |   | 个  | 50  | 100  | 5000  | 盛芯  |
| 25  | 1/2 份数盒带盖  |   | 个  | 50  | 69  | 3450  | 盛芯  |
| 26  | 电子称  |   | 个  | 1  | 260  | 260  | 杰力  |
| 27  | 地磅称  |   | 个  | 2  | 390  | 780  | 杰力  |
| 安装调试费、税收及其它费用  |
|   | 总报价  | 大写人民币陆拾肆万圆整（￥ 640000 元整）  |