**报价明细表**

项目名称：湖州职业技术学院新校园共享区游泳馆设备设施采购

金额单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **游泳池水处理系统** | | | | | | | | |
| **序** **号** | **设备名称** | **品牌** | **规格型号** | **单** **位** | **数** **量** | **单价** | **金额** | **产地** |
| **一、循环过滤系统** | | | | |  |  |  |  |
| 1 | 过滤循环泵 | 南方 | 1、名称：过滤循环泵  2、参数：Q≥242m3/h，H≥20mH2O，N ≥22.0kw，配毛发收集器，不锈钢泵 轴及叶轮 | 台 | 4 | 28625.02 | 114500.08 | 浙江省杭州  市 |
| 2 | 玻璃纤维缠绕砂缸 | 威浪仕 | 1、名称：玻璃纤维缠绕砂缸  2、参数：商用立式侧出砂缸，直径 2500mm，高度 2450mm，过滤面积：4.90 ㎡ ，玻璃纤维材质，承压 0.25MPa | 台 | 6 | 45370.40 | 272222.40 | 广东省广州  市 |
| 3 | Φ1mm 水晶砂滤料（25KG） | 新鼎石 | 1、名称：水晶砂滤料  2、规格：1~2mm，25kg/包 | 包 | 528 | 122.44 | 64648.32 | 浙江省杭州  市 |
| 4 | Φ0.5mm 水晶砂滤料  （25KG） | 新鼎石 | 1、名称：水晶砂滤料  2、规格：0.5~0.8mm，25kg/包 | 包 | 144  0 | 122.44 | 176313.60 | 浙江省杭州  市 |
| 5 | 吸污专用泵 | 南方 | 1、名称：吸污专用泵  2、参数：Q≥18m3/h，H≥16mH2O，N ≥2.2kW，配毛发收集器，不锈钢泵轴 及叶轮 | 台 | 1 | 7330.25 | 7330.25 | 浙江省杭州  市 |
| 6 | 给水口 | 群泰 | 1、名称：给水口  2、参数：规格：De75，ABS 材质  3、含设备本体安装 | 个 | 144 | 51.31 | 7388.64 | 广东省广州  市 |
| 7 | 泄水口 | 群泰 | 1、名称：防吸附放空口  2、参数：500\*500mm，白色 ABS 材质  3、含设备本体安装 | 个 | 9 | 557.10 | 5013.90 | 广东省广州  市 |
| 8 | 吸污口 | 群泰 | 1、名称：吸污口  2、参数：规格：De63  3、含设备本体安装 | 个 | 8 | 43.98 | 351.84 | 广东省广州  市 |
| 9 | 溢流回水口 | 群泰 | 1、名称：溢流回水口  2、参数：规格：De90  3、含设备本体安装 | 个 | 36 | 65.97 | 2374.92 | 广东省广州  市 |
| **二、消毒杀菌系统** | | | | |  |  |  |  |
| 1 | 水质监控仪 | 鼎桓 | 1、名称：水质检测仪  2、规格：检测 PH、ORP 值、余氯、浊 度、水温，带 485 通讯接口，实现水 质监控  3、含设备本体安装及调试 | 台 | 1 | 16203.08 | 16203.08 | 上海市 |
| 2 | 混凝剂投加设备 | 鼎桓 | 1、名称：PH-投加设备  2、规格：20-110L/h  3、含设备本体安装及调试 | 台 | 1 | 1456.78 | 1456.78 | 上海市 |
| 3 | PH-投加设备 | 鼎桓 | 1、名称：PH-投加设备  2、规格：20-110L/h  3、含设备本体安装及调试 | 台 | 1 | 1456.78 | 1456.78 | 上海市 |
| 4 | CL-剂投加设备 | 鼎桓 | 1、名称：PH-投加设备  2、规格：20-110L/h  3、含设备本体安装及调试 | 台 | 1 | 1456.78 | 1456.78 | 上海市 |
| 5 | PE 药剂桶 | 君益 | 1、名称：PE 药剂桶  2、型号：专用药剂桶 500L，配备自动 搅拌器 | 个 | 3 | 2932.10 | 8796.30 | 浙江省宁波  市 |
| 6 | 第一次调试用药剂 | 洁霸 | 1、名称：第一次调试用药剂  2、参数：含次氯酸钠、聚合氯化铝、 碳酸钠/碳酸氢钠，第一次调试使用 | 批 | 1 | 4398.15 | 4398.15 | 湖南省长沙  市 |
| 7 | AOP 高级氧化消毒器 | 威固 | 1、名称： AOP 高级氧化消毒器  2、参数：臭氧产生量≥15g/h，低压 紫外灯，流量 12~15m³/h，额定功率≥  2.03kW  3、含设备本体安装及调试 | 台 | 9 | 70758.11 | 636822.99 | 广东省广州  市 |
| 8 | 臭氧监测仪 | 威固 | 1、名称：臭氧监测仪  2、参数：规格：监测周围环境的臭氧 浓度，监测范围 0.02~0.1ppm，LED 彩 灯读数  3、含设备本体安装及调试 | 台 | 1 | 8201.28 | 8201.28 | 广东省广州  市 |
| **三、水下灯光系统** | | | | |  |  |  |  |
| 1 | 泳池专用壁挂式 LED 水下  灯 | 华进 | 1、名称：泳池专用壁挂式 LED 水下灯  2、规格：壁挂式，30w/12V，IP68 防 水等级  3、含设备本体安装及调试 | 盏 | 26 | 996.91 | 25919.66 | 广东省广州  市 |
| 2 | 防水变压器 | 华进 | 1、名称：防水变压器  2、型号：220V/12V 规格：300W/12V  3、含设备本体安装及调试 | 个 | 4 | 615.74 | 2462.96 | 广东省广州  市 |
| **四、电源电缆** | | | | |  |  |  |  |
| 1 | 泳池机房配电箱 | 正泰 | 1、泳池机房配电箱  2、规格：总功率≥160kW, PLC 全自动 控制  3、含设备本体安装及调试 | 台 | 1 | 46913.60 | 46913.60 | 广东省广州  市 |
| 2 | 电源电缆 | 起帆 | 型号：过滤循环泵电源线  规格：YJV5\*16mm2 | 米 | 50 | 70.00 | 3500.00 | 上海市 |
| 3 | 电源电缆 | 起帆 | 型号：吸污泵电源线  规格：YJV4\*2.5mm2 | 米 | 25 | 13.00 | 325.00 | 上海市 |
| 4 | 电源电缆 | 起帆 | 型号：AOP 高级氧化消毒器电源线  规格：YJV4×2.5mm2 | 米 | 315 | 13.00 | 4095.00 | 上海市 |
| 5 | 电源电缆 | 起帆 | 型号：水箱补水阀  规格：YJV3×1.5mm2 | 米 | 15 | 9.00 | 135.00 | 上海市 |
| 6 | 电源电缆 | 起帆 | 型号：水箱液位变送器、池水温度变 送器  规格：RVVSP 2\*1.5mm2 | 米 | 40 | 8.00 | 320.00 | 上海市 |
| 7 | 电源电缆 | 起帆 | 型号：水下灯电源线  规格：JHSB3×2.5mm2 | 米 | 290 | 9.50 | 2755.00 | 上海市 |
| 8 | 电源电缆 | 起帆 | 型号：投药泵电源线  规格：YJV3×1.5mm2 | 米 | 50 | 9.00 | 450.00 | 上海市 |
| 9 | 电源电缆 | 起帆 | 型号：反冲洗电动阀电源线  规格：YJV3×1.5mm2 | 米 | 150 | 9.00 | 1350.00 | 上海市 |
| 10 | 配管 | 天一 | 1、名称：KBG 电线管  2、规格：DN25  3、配置形式：暗配  4、接地要求：接地 | 米 | 360 | 9.00 | 3240.00 | 浙江省杭州  市 |
| 11 | 配管 | 天一 | 1、名称：KBG 电线管  2、规格：DN32  3、配置形式：暗配  4、接地要求：接地 | 米 | 60 | 12.00 | 720.00 | 浙江省杭州市 |
| 12 | 桥架 | 鸿升大  洋 | 1、名称：热镀锌槽式桥架  2、规格：300\*100  3、接地方式：接地  4、桥架安装、支吊架制作安装 | 米 | 60 | 95.00 | 5700.00 | 天津市 |
| **五、系统集成** | | | | |  |  |  |  |
| 1 | 均衡水箱 | 帕竭希 | 型号：304 不锈钢保温水箱  规格：长\*宽\*高为 6.0\*6.0\*2.5m，内 板为 304 不锈钢材质，外板为 201 不 锈钢，带 5cm 厚度聚氨酯保温 | 座 | 1 | 72632.75 | 72632.75 | 上海市 |
| 2 | 电极式液位控制器 | 美仪 | 含电极式液位计及控制器 | 套 | 1 | 1832.56 | 1832.56 | 浙江省杭州  市 |
| 3 | UPVC 给水管 | 华亚 | De355，1.0MPa,含管材管件、管道连 接 | 米 | 136 | 411.00 | 55896.00 | 安徽省芜湖  市 |
| 4 | 华亚 | De315，1.0MPa,含管材管件、管道连 接 | 米 | 40 | 276.00 | 11040.00 | 安徽省芜湖  市 |
| 5 | 华亚 | De250，1.0MPa,含管材管件、管道连 接 | 米 | 100 | 163.00 | 16300.00 | 安徽省芜湖  市 |
| 6 | 华亚 | De225，1.0MPa,含管材管件、管道连 接 | 米 | 125 | 133.00 | 16625.00 | 安徽省芜湖  市 |
| 7 | 华亚 | De160，1.0MPa,含管材管件、管道连 接 | 米 | 333 | 69.00 | 22977.00 | 安徽省芜湖  市 |
| 8 | 华亚 | De110，1.0MPa,含管材管件、管道连 接 | 米 | 48 | 33.00 | 1584.00 | 安徽省芜湖  市 |
| 9 | 华亚 | De90，1.0MPa,含管材管件、管道连接 | 米 | 96 | 27.00 | 2592.00 | 安徽省芜湖  市 |
| 10 | 华亚 | De75，1.0MPa,含管材管件、管道连接 | 米 | 670 | 20.00 | 13400.00 | 安徽省芜湖  市 |
| 11 | 华亚 | De63，1.0MPa,含管材管件、管道连接 | 米 | 156 | 13.00 | 2028.00 | 安徽省芜湖  市 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | 华亚 | De25，1.0MPa,含管材管件、管道连接 | 米 | 60 | 7.00 | 420.00 | 安徽省芜湖  市 |
| 13 | 市政给水镀锌钢管 | 友发 | De160，1.6MPa,含管材管件、管道连 接 | 米 | 20 | 175.00 | 3500.00 | 天津市 |
| 14 | 友发 | De63，1.6MPa,含管材管件、管道连接 | 米 | 10 | 50.00 | 500.00 | 天津市 |
| 15 | 蝶阀 | 正源 | DN350，1.0Mpa，涡轮蝶阀，UPVC 材质 | 个 | 8 | 2188.00 | 17504.00 | 浙江省温州  市 |
| 16 | 正源 | DN250，1.0Mpa，涡轮蝶阀，UPVC 材质 | 个 | 2 | 850.00 | 1700.00 | 浙江省温州  市 |
| 17 | 正源 | DN200，1.0Mpa，涡轮蝶阀，UPVC 材质 | 个 | 2 | 630.00 | 1260.00 | 浙江省温州  市 |
| 18 | 正源 | DN150，1.0Mpa，涡轮蝶阀，UPVC 材质 | 个 | 2 | 433.00 | 866.00 | 浙江省温州  市 |
| 19 | 反冲洗气动二通蝶阀 | 标一 | DN20，1.0MPa，UPVC 材质 | 个 | 3 | 500.00 | 1500.00 | 上海市 |
| 20 | 补水电磁二通阀 | 标一 | DN150，1.0MPa，球墨铸铁材质 | 个 | 30 | 1520.00 | 45600.00 | 上海市 |
| 21 | Y 型过滤器 | 标一 | DN50，1.0MPa，铜材质 | 个 | 1 | 155.00 | 155.00 | 上海市 |
| 22 | Y 型过滤器 | 标一 | DN50，1.0MPa，铜材质 | 个 | 1 | 155.00 | 155.00 | 上海市 |
| 23 | 闸阀 | 标一 | DN250，1.0MPa，球墨铸铁材质 | 个 | 4 | 1985.00 | 7940.00 | 上海市 |
| 24 | 标一 | DN200，1.0MPa，球墨铸铁材质 | 个 | 4 | 1240.00 | 4960.00 | 上海市 |
| 25 |  | 标一 | DN150，1.0MPa，球墨铸铁材质 | 个 | 2 | 700.00 | 1400.00 | 上海市 |
| 26 | 软接头 | 松江 | DN250，1.0MPa，铸铁法兰连接 | 个 | 5 | 652.93 | 3264.65 | 上海市 |
| 27 | 松江 | DN200，1.0MPa，铸铁法兰连接 | 个 | 5 | 533.02 | 2665.10 | 上海市 |
| 28 | 止回阀 | 标一 | DN350，1.0MPa，球墨铸铁材质 | 个 | 2 | 2945.00 | 5890.00 | 上海市 |
| 29 | 标一 | DN200，1.0MPa，球墨铸铁材质 | 个 | 5 | 1240.00 | 6200.00 | 上海市 |
| 30 | 正源 | DN20，1.0MPa，UPVC 材质 | 个 | 3 | 8.00 | 24.00 | 浙江省温州  市 |
| 31 | 电磁流量计 | 鼎桓 |  | 个 | 1 | 5178.24 | 5178.24 | 上海市 |
| 32 | 压力表 | 上仪 | 不锈钢表杆，压力范围 0-1.0MPa | 个 | 10 | 153.93 | 1539.30 | 上海市 |
| 33 | 洗眼器 | 达傲 |  | 个 | 1 | 2932.10 | 2932.10 | 上海市 |
| 34 | 防震基座及垫片 | 博信定  制 |  | 项 | 1 | 4398.15 | 4398.15 | 上海市 |
| 35 | 水管支架、吊筋及管夹 | 博信定  制 |  | 项 | 1 | 6330.25 | 6330.25 | 上海市 |
| 36 | 机房标识 | 博信定  制 | 阀门挂牌，管道标示 | 项 | 1 | 2932.10 | 2932.10 | 上海市 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1772543.5  1 |  |
| **泳池赛事设施系统** | | | | | | | | |
| **序** **号** | **设备名称** | **品牌** | **规格型号** | **单位及** | **数** **量** | **单价** | **金额** | **产地** |
| **一、泳池赛事设施** | | | | |  |  |  |  |
| 1 | 泳道线绕车 | 安迪 /ANTI | 1、绕线车是由铝合金材质组成，结实 耐用。  2、每个绕线车可以绕 2 条 50 米 150mm 直径泳道线。3、符合 FINA 国际泳联 规定。 | 套 | 6 | 6254.20 | 37525.20 | 江苏省扬州  市 |
| 2 | 标准型出发台 | 安迪 /ANTI | 1、标准比赛型出发台是由增强玻璃纤 维制成的，颜色为白色。  2、尺寸：出发台起跳面是≥0.735 米 长×≥0.535 米宽，高度是≥400mm。  3、标准比赛型出发台后端配有五档 蹬脚起跳装置，运动员可以根据自己 的需要调节蹬脚起跑装置的位置，脚 蹬起跳装置是根据人体工程学设计， 即设计有脚蹬弧度，增加与脚接触面 积，便于运动员发力。  4、出发台的台面采用防滑工艺制成， 防滑性能好，通过第三方防滑检测。  5、出发台的前端配有仰泳出发台手 柄，仰泳出发手柄配有高低 2 个横杆， 便于运动员根据自身需求选择横杆， | 个 | 10 | 8989.51 | 89895.10 | 江苏省扬州  市 |
|  |  |  | 而且横杆是根据人体工程学设计，即 横杆上设计有凹凸纹路，便于运动员 握紧横杆。  6、符合 FINA 国际泳联规定。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 50m 大号泳道线 | 安迪 /ANTI | 1、 Φ15cm 六棱形，50 米泳道线，泳 道线单元为 150mm 直径和 200mm 长， 整条水线有若干个具有消波作用的叶 片状风车型的浮力筒和具有浮力的浮 子组成，所有部件由聚乙烯及进口抗 紫外线和抗老化材料制作。  2、泳道线是由不锈钢钢丝绳串引。  3、 由叶片状风车型的浮力球穿制而 成，遇到波浪可以旋转并消除波浪， 即一个泳道的波浪不影响相邻泳道的 运动员。  4、锁紧器外部应由增强尼龙制成，光 滑安全，以免划手。  5、符合 FINA 国际泳联规定。 | 条 | 11 | 8796.30 | 96759.30 | 江苏省扬州  市 |
| 4 | 仰泳标记线 | 安迪 /ANTI | 1、仰泳转身标志线立杆一套为 2 个 48mm 直径的不锈钢杆子，每个杆柱 2 米高。  2、仰泳示意线为 30m 长，横过池宽。  3、仰泳转身标志线立杆设置在池端的 5m 处。  4、竞赛池和热身池每个池需要 2 套示 意杆柱，2 条仰泳示意旗子。  5、预埋件为不锈钢材料。  6、符合 FINA 国际泳联规定。 | 套 | 2 | 4764.66 | 9529.32 | 江苏省扬州  市 |
| 5 | 犯规召回线 | 安迪 /ANTI | 1、犯规召回线立杆一套为 2 个 48mm 直径的不锈钢杆子，每个杆柱 2.0 米 高。  2、抢跳示意线为 30m 长，横过池宽。  3、犯规召回线立杆设置在池端的 15m 处。  4、标志杆上安装有快速夹绳器，便于 裁判快速放掉犯规标志绳。  5、预埋件为不锈钢材料。  6、符合 FINA 国际泳联规定。 | 套 | 2 | 4764.66 | 9529.32 | 江苏省扬州  市 |
| 6 | 泳池清洁用品 | 群泰 | 7 件套（含深水叶网、浅水叶网、18 池刷、一字型吸池头、水质测试盒、 吸污管、伸缩杆） | 套 | 1 | 2158.20 | 2158.20 | 广东省广州  市 |
| 7 | 泳池扶梯 | 群泰 | 规格：四级式 316 不锈钢 | 把 | 8 | 1172.84 | 9382.72 | 广东省广州  市 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 254779.16 |  |
| **恒温及淋浴系统** | | | | | | | | |
| **序** **号** | **设备名称** | **品牌** | **规格型号** | **单位及** | **数** **量** | **单价** | **金额** | **产地** |
| **一、主设备系统** | | | | |  |  |  |  |
| 1 | 泳池空气源热泵 | 宝蓝 | 1、名称：泳池空气源热泵  2、规格：20 度工况下，制热量≥**270KW**， 功率≥46.7kW3、含设备本体安装及调 试 | 台 | 6 | 112774.8  0 | 676648.80 | 江苏省南京  市 |
| 2 | 泳池专用空气源热泵循环  水泵 | 南方 | 1、名称：泳池专用空气源热泵循环水 泵  2、规格：参数：Q≥94m3/h，H≥20mH2O， N≥11kW，不锈钢泵轴及叶轮 3、含设 备本体安装及调试 | 台 | 4 | 11323.19 | 45292.76 | 浙江省杭州  市 |
| 3 | 淋浴热水空气源热泵 | 宝蓝 | 1、名称：淋浴热水空气源热泵  2、规格：20 度工况下，制热量≥**185KW，** **功率≥39KW**  3、含设备本体安装及调试 | 台 | 2 | 82292.48 | 164584.96 | 江苏省南京  市 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 空气源热泵循环水泵 | 南方 | 1、名称：空气源热泵循环水泵  2、规格：参数：**Q≥32.2m3/h，H≥** **18mH2O，N≥3.0kW，**不锈钢泵轴及叶 轮  3、含设备本体安装及调试 | 台 | 3 | 5562.27 | 16686.81 | 浙江省杭州  市 |
| 5 | 淋浴变频泵 | 南方 | 1、名称：淋浴变频泵  2、参数：Q≥12m3/h，H≥20mH2O，N ≥1.2kW，不锈钢泵轴及叶轮  3、含设备本体安装及调试 | 台 | 2 | 7283.92 | 14567.84 | 浙江省杭州  市 |
| 6 | 稳压罐 | 兴源 | 规格：承压≥1.0MPa，容积 200L | 台 | 1 | 3665.12 | 3665.12 | 江苏省苏州  市 |
| 7 | 304 不锈钢保温水箱 | 帕竭希 | 型号：304 不锈钢保温水箱  规格：长\*宽\*高为 5.0\*4.0\*2.5m，内 板为 304 材质，外板为 201 材质，带 5cm 厚度聚氨酯保温 | 座 | 1 | 68632.75 | 68632.75 | 上海市 |
| **二、电源电缆** | | | | |  |  |  |  |
| 1 | 生活热水机房配电箱 | 正泰 | 1、生活热水机房配电箱  2、总功率：总功率≥15KW，手动控制  3、含设备本体安装及调试 | 台 | 1 | 9529.32 | 9529.32 | 广东省广州  市 |
| 2 | 室外防雨配电箱 | 正泰 | 1、室外防雨配电箱  2、总功率：总功率≥370KW，手动控 制  3、含设备本体安装及调试 | 台 | 1 | 25800.00 | 25800.00 | 广东省广州  市 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 电源电缆 | 起帆 | 型号：泳池专用空气源热泵电源线  规格：YJV3\*35+2\*16mm2 | 米 | 120 | 115.00 | 13800.00 | 上海市 |
| 4 | 电源电缆 | 起帆 | 型号：空气源热泵电源线  规格：YJV5\*25mm2 | 米 | 20 | 101.00 | 2020.00 | 上海市 |
| 5 | 电源电缆 | 起帆 | 型号：泳池专用空气源热泵循环泵电 源线  规格：YJV4×6.0mm2 | 米 | 80 | 26.00 | 2080.00 | 上海市 |
| 6 | 电源电缆 | 起帆 | 型号：空气源热泵循环泵电源线  规格：YJV4×4.0mm3 | 米 | 20 | 13.00 | 260.00 | 上海市 |
| 7 | 电源电缆 | 起帆 | 型号：淋浴变频泵电源线  规格：YJV4×4.0mm3 | 米 | 20 | 13.00 | 260.00 | 上海市 |
| 8 | 电源电缆 | 起帆 | 型号：水箱补水阀  规格：YJV3×1.5mm2 | 米 | 10 | 9.00 | 90.00 | 上海市 |
| 9 | 电源电缆 | 起帆 | 型号：电动阀电源线  规格：YJV3×1.5mm2 | 米 | 20 | 9.00 | 180.00 | 上海市 |
| 10 | 电源电缆 | 起帆 | 型号：水箱液位、池水温度变送器  规格：YJV2×1.5mm2 | 米 | 10 | 8.80 | 88.00 | 上海市 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 电源电缆 | 起帆 | 型号：泳池专用空气源热泵循环水泵 启动信号线  规格：RVVSP2×1.5mm2 | 米 | 300 | 8.00 | 2400.00 | 上海市 |
| 12 | 电源电缆 | 起帆 | 型号：空气源热泵循环水泵启动信号 线  规格：RVVSP2×1.5mm3 | 米 | 40 | 8.00 | 320.00 | 上海市 |
| 13 | 配管 | 天一 | 1、名称：KBG 电线管  2、规格：DN25  3、配置形式：暗配  4、接地要求：接地 | 米 | 40 | 9.00 | 360.00 | 浙江省杭州市 |
| 14 | 桥架 | 鸿升大洋 | 1、名称：热镀锌槽式桥架  2、规格：200\*100  3、接地方式：接地  4、桥架安装、支吊架制作安装 | 米 | 10 | 85.00 | 850.00 | 天津市 |
| 15 | 桥架 | 鸿升大洋 | 1、名称：热镀锌槽式桥架  2、规格：300\*100  3、接地方式：接地  4、桥架安装、支吊架制作安装 | 米 | 30 | 95.00 | 2850.00 | 天津市 |
| **三、系统集成** | | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPVC 给水管 | 华亚 | De315，1.0MPa,含管材管件、管道连 接 | 米 | 20 | 276.00 | 5520.00 | 安徽省芜湖  市 |
| 2 | De250，1.0MPa,含管材管件、管道连 接 | 米 | 115 | 163.00 | 18745.00 | 安徽省芜湖  市 |
| 3 | De160，1.0MPa,含管材管件、管道连 接 | 米 | 360 | 69.00 | 24840.00 | 安徽省芜湖  市 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  |  | De110，1.0MPa,含管材管件、管道连 接 | 米 | 60 | 33.00 | 1980.00 | 安徽省芜湖  市 |
| 5 | PPR 热水管 | 华亚 | De160，1.6MPa,含管材管件、管道连 接 | 米 | 10 | 230.00 | 2300.00 | 安徽省芜湖  市 |
| 6 | De110，1.6MPa,含管材管件、管道连 接 | 米 | 40 | 94.00 | 3760.00 | 安徽省芜湖  市 |
| 7 | De90，1.6MPa,含管材管件、管道连接 | 米 | 20 | 64.00 | 1280.00 | 安徽省芜湖  市 |
| 8 | De63，1.6MPa,含管材管件、管道连接 | 米 | 20 | 33.00 | 660.00 | 安徽省芜湖  市 |
| 9 | De40，1.6MPa,含管材管件、管道连接 | 米 | 15 | 15.00 | 225.00 | 安徽省芜湖  市 |
| 10 | 市政给水镀锌钢管 | 友发 | De63，1.6MPa,含管材管件、管道连接 | 米 | 10 | 95.29 | 952.90 | 天津市 |
| 11 | Y 型过滤器 | 标一 | DN50，1.6MPa,铜材质 | 个 | 1 | 155.00 | 155.00 | 上海市 |
| 12 | Y 型过滤器 | 标一 | DN32，1.6MPa,铜材质 | 个 | 1 | 125.00 | 125.00 | 上海市 |
| 13 | 截止阀 | 标一 | DN50，1.6MPa,铜材质 | 个 | 8 | 126.42 | 1011.36 | 上海市 |
| 14 | 截止阀 | 标一 | DN32，1.6MPa,铜材质 | 个 | 3 | 112.51 | 337.53 | 上海市 |
| 15 | 温控系统 | 标一 | 含温控阀、执行器、温度传感器 | 套 | 1 | 1759.26 | 1759.26 | 上海市 |
| 16 | 补水电磁二通阀 | 标一 | DN50，1.6MPa,铜材质 | 个 | 1 | 759.26 | 759.26 | 上海市 |
| 17 | 补水电磁二通阀 | 标一 | DN32，1.6MPa,铜材质 | 个 | 1 | 566.23 | 566.23 | 上海市 |
| 18 | 蝶阀 | 标一 | DN250，1.0MPa,球墨铸铁材质 | 个 | 2 | 1446.14 | 2892.28 | 上海市 |
| 19 | 蝶阀 | 标一 | DN150，1.0MPa,球墨铸铁材质 | 个 | 1 | 462.34 | 462.34 | 上海市 |
| 20 | 蝶阀 | 标一 | DN100，1.0MPa,球墨铸铁材质 | 个 | 12 | 305.15 | 3661.80 | 上海市 |
| 21 | 蝶阀 | 标一 | DN80，1.0MPa,球墨铸铁材质 | 个 | 4 | 180.85 | 723.40 | 上海市 |
| 22 | 闸阀 | 标一 | DN150，1.0MPa,球墨铸铁材质 | 个 | 11 | 700.00 | 7700.00 | 上海市 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 闸阀 | 标一 | DN100，1.0MPa,球墨铸铁材质 | 个 | 3 | 464.96 | 1394.88 | 上海市 |
| 24 | 闸阀 | 标一 | DN80，1.0MPa,球墨铸铁材质 | 个 | 3 | 379.08 | 1137.24 | 上海市 |
| 25 | 闸阀 | 标一 | DN65，1.0MPa,球墨铸铁材质 | 个 | 1 | 334.42 | 334.42 | 上海市 |
| 26 | 止回阀 | 标一 | DN100，1.0MPa,球墨铸铁材质 | 个 | 4 | 289.72 | 1158.88 | 上海市 |
| 27 | 止回阀 | 标一 | DN80，1.0MPa,球墨铸铁材质, | 个 | 3 | 249.13 | 747.39 | 上海市 |
| 28 | 排气阀 | 标一 | DN25，浮球式排气阀，铜材质 | 个 | 2 | 206.51 | 413.02 | 上海市 |
| 29 | 橡塑保温 | 华美 | B1 级，淋浴热水部分（40mm） | m  ³ | 0.8  3 | 2165.58 | 1797.43 | 河北省廊坊  市 |
| 30 | 橡塑保温 | 华美 | B1 级，淋浴热水部分（30mm） | m  ³ | 0.5  5 | 2165.58 | 1191.07 | 河北省廊坊  市 |
| 31 | 橡塑保温 | 华美 | B1 级，泳池恒温部分（50mm） | m  ³ | 6.8 | 2165.58 | 14725.94 | 河北省廊坊  市 |
| 32 | 橡塑保温 | 华美 | B1 级，泳池恒温部分（40mm） | m  ³ | 9.8 | 2165.58 | 21222.68 | 河北省廊坊  市 |
| 33 | 铝皮保护层 | 齐瑞 | 厚度：0.4mm，室外管路部分 | ㎡ | 126 | 262.36 | 33057.36 | 江苏省苏州  市 |
| 34 | 铝皮保护层 | 齐瑞 | 厚度：0.4mm，室内管路部分 | ㎡ | 440 | 262.36 | 115438.40 | 江苏省苏州  市 |
| 35 | 软接头 | 上海松江 | DN150,1.0MPa，铸铁法兰连接 | 个 | 4 | 369.13 | 1476.52 | 上海市 |
| 36 | 软接头 | DN100,1.0MPa，铸铁法兰连接 | 个 | 7 | 207.87 | 1455.09 | 上海市 |
| 37 | 软接头 | DN80,1.0MPa，铸铁法兰连接 | 个 | 3 | 184.56 | 553.68 | 上海市 |
| 38 | 温度计 | 上仪 | 不锈钢表杆，温度范围 0-100℃ | 个 | 9 | 205.24 | 1847.16 | 上海市 |
| 39 | 压力表 | 上仪 | 不锈钢表杆，压力范围 0-1.0MPa | 个 | 9 | 153.93 | 1385.37 | 上海市 |
| 40 | 真空防吸附装置 | 二阀 |  | 个 | 1 | 5131.17 | 5131.17 | 湖南省长沙  市 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 防震基座及垫片 | 博信定制 |  | 项 | 1 | 4398.15 | 4398.15 | 上海市 |
| 42 | 水管支架、吊筋及管夹 | 博信定制 |  | 项 | 1 | 5131.17 | 5131.17 | 上海市 |
| 43 | 机房标识 | 博信定制 | 阀门挂牌，管道标示 | 项 | 1 | 2199.07 | 2199.07 | 上海市 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1347578.8  2 |  |
| **强制淋浴系统** | | | | | | | | |
| **序** **号** | **设备名称** | **品牌** | **规格型号** | **单** **位** | **数** **量** | **单价** | **金额** | **产地** |
| **一、主设备系统** | | | | |  |  |  |  |
| 1 | 过道切割强淋感应器 （含控制器）单向 | ARBH | 1、名称：过道切割强淋感应器  2、参数：红外感应控制 | 个 | 2 | 1832.56 | 3665.12 | 广东省江门  市 |
| 2 | 304 不锈钢喷板 | ARBH | 1、名称：304 不锈钢喷板  2、参数：尺寸 2000\*200mm | 个 | 6 | 3278.24 | 19669.44 | 广东省江门  市 |
| 3 | 管道三阀 | ARBH | 1、名称：管道三阀  2、参数：含止回阀、Y 型过滤器，闸 阀，口径：DN32 | 个 | 2 | 850.30 | 1700.60 | 广东省江门  市 |
| 4 | 电磁阀 | ARBH | 1、名称：电磁阀  2、参数：口径：DN32 | 个 | 2 | 659.72 | 1319.44 | 广东省江门  市 |
| 5 | 恒温阀 | ARBH | 1、名称：恒温阀  2、参数：口径：DN32 | 个 | 2 | 1246.14 | 2492.28 | 广东省江门  市 |
| 6 | 过脚池排水口 | 群泰 | 1、名称：过脚池排水口  2、参数：口径：DN32 | 个 | 2 | 51.31 | 102.62 | 广东省广州  市 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 过脚池溢流水口 | 群泰 | 1、名称：过脚池溢流水口  2、参数：口径：DN50 | 个 | 2 | 51.31 | 102.62 | 广东省广州  市 |
| 8 | 过脚池补水口 | 群泰 | 1、名称：过脚池补水口  2、参数：口径：DN40 | 个 | 2 | 51.31 | 102.62 | 广东省广州  市 |
| 9 | 加药器 | 爱克 | 1、名称：加药器 | 台 | 2 | 1759.26 | 3518.52 | 广东省广州  市 |
| 10 | 浸脚池排水电动阀 | 标一 | 1、名称：排水管电动阀  2、参数：DN50，球墨铸铁材质 | 个 | 2 | 1232.56 | 2465.12 | 上海市 |
| 11 | 浸脚池给水电磁阀 | 标一 | 1、名称：给水管电磁阀  2、参数：DN50，黄铜材质 | 个 | 2 | 1232.56 | 2465.12 | 上海市 |
| 12 | 补水排水面板 | 金钟默 特 | 1、名称：补水排水面板  2、参数：86 型金属拉丝面板 | 个 | 2 | 513.11 | 1026.22 | 上海市 |
| 13 | 补水排水控制箱 | 正泰 | 1、名称：补水排水控制箱  2、参数：含浸脚池补水排水控制 | 套 | 2 | 659.72 | 1319.44 | 广东省广州  市 |
| 14 | 电源电缆 | 起帆 | 型号：阀门电源线  规格：YJV4×2.5mm2 | 米 | 50 | 13.00 | 650.00 | 上海市 |
| 15 | 配管 | 天一 | 1、名称：KBG 电线管  2、规格：DN25  3、配置形式：暗配  4、接地要求：接地 | 米 | 50 | 9.00 | 450.00 | 浙江省杭州  市 |
| 16 | PPR 管道配件 | 华亚 | 口径：De25-De32,1.0MPa，热熔连接 | 项 | 1 | 1466.05 | 1466.05 | 安徽省芜湖  市 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 42515.21 |  |
| **其他** | | | | | | | | |
| **序** **号** | **设备名称** | **品牌** | **规格型号** | **单位及** | **数** **量** | **单价** | **金额** | **产地** |
| **一、救生系统** | | | | |  |  |  |  |
| 1 | 救生观察台 | 群泰 | 316 材质，高度不小于 1.5M | 个 | 5 | 1050.23 | 5251.15 | 广东省广州  市 |
| 2 | 救生圈 | 群泰 | 内径≥40CM，外径≤80CM，带救生绳 | 个 | 10 | 86.77 | 867.7 | 广东省广州  市 |
| 4 | 救生杆 | 群泰 | 长度≥5M，304 不锈钢材质 | 个 | 2 | 63.41 | 126.82 | 广东省广州  市 |
| 5 | 浮力背心 | 群泰 | 黄色或橙色，浮力≥50N | 件 | 10 | 20.59 | 205.9 | 广东省广州  市 |
| **二、医疗系统** | | | | |  |  |  |  |
| 1 | 折叠担架 | 群泰 | 需配备头部固定装置 | 套 | 2 | 538.38 | 1076.76 | 广东省广州  市 |

2

台

4 

三、更衣柜系统

1



2



5