# 二、竞标报价表

| **序号** | **货物名称** | **数量****①** | **单位** | **品牌、型号** | **技术参数及性能配置要求** |  |  | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | **监控前端** |  |  |
| 1 | 星光网络摄像机 | 50 | 台 | 海康威视DS-2CD2T46WQZL-YI5 | 400万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；最小照度 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；慢快门 支持；镜头 4mm, 水平视场角79°(6mm,8mm,12mm可选)；镜头接口类型 M12；日夜转换模式 ICR红外滤片式；数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围 120dB；视频压缩标准 H.265 /H.264/ MJPEG；帧率 50Hz: 25fps (2560 × 1440,1920 × 1080 ,1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；行为分析 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测；异常侦测 场景变更侦测，虚焦侦测；识别检测 支持人脸侦测；通讯接口 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25%；电源接口类型 圆头电源接口；功耗 4.5W Max；红外照射距离最远可达30米；防护等级 IP67； | 1,300.00  |  |  |
| 2 | 星光网络摄像机 | 20 | 台 | 海康威视DS-2CD2346QLZ-YI | 400万星光级1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机最小照度:0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR镜头:4mm, 水平视场角79°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选)调整角度:水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°宽动态范围:120dB视频压缩标准:H.265 /H.264/ MJPEG最大图像尺寸:2560 × 1440通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)电源供应:DC12V±25%电源接口类型:圆头电源接口功耗:DC12V:5.5W MAX 红外照射距离:30米防护等级:IP67尺寸(mm):Φ127.3\*95.9 mm重量:裸机:450g ; 带包装:600g |  1,300.00  |   |  |
| 3 | 摄像机支架 | 50 | 个 | 海康威视DS-1292ZJ-P | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm |  60.00  |   |  |
| 4 | 交换机 | 12 | 个 | 海康威视DS-3E0510P-S | 提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口；支持IEEE 802.3at/af；支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z；支持6 KV防浪涌（PoE口）；支持PoE输出功率管理；千兆网络接入设计；线速转发、无阻塞设计；存储转发交换方式；坚固式高强度金属外壳；无风扇设计，高可靠性 | 2,200.00  |   |  |
| 5 | 光模块 | 12 | 台 | 海康威视HK-SFP-1.25G-20-1310-DF | 千兆20公里单模双纤模块；不分收发；TX1310nm/1.25G；RX1310nm/1.25G；LC；20km；0～70℃；SFP |  500.00  |   |  |
| 6 | 超五类网线 | 20 | 箱 | SOIT、1885003 | 超五类非屏蔽双绞线 |  650.00  |   |  |
| 7 | 6U机柜 | 10 | 个 | 广州金盾、6U | 6U标准机柜 |  500.00  |   |  |
| 8 | 辅材 | 1 | 批 | 国产、定制 | 按施工要求定制 |  20,000.00  |  0  |  |
| **二** | **监控中心** |  |  |
| 1 | IoT-CVR | 1 | 台 | 海康威视DS-A71036R/4T | 机架式/4U 36盘位/1536Mbps接入带宽/18块4T企业级SATA磁盘/可接SAS扩展柜(1个SAS口，如需2个，下单请标注）/64位多核处理器、4GB（标配，可扩展至32G）,2个千兆数据网口(可增扩4个千兆网口或2个万兆网口，如有需要必须下单时备注)，1个千兆管理口/冗余电源/支持流媒体1:1:1接入存储转发/视频流、图片、SMART、视频文件混合直写/智能事件检索、精确定位、浓缩播放/RAID 0、1、3、5、6、10、50，60/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）★支持并发≥18路文件直接上传存储，单路上传与下载的速度可设，支持采用文件打包的方式将若干个小文件打包成一个较大的文件，可对文件、目录设置存储周期，当文件、目录的存储时长超过存储周期，则删除该文件、目录，可将数据随机分散存储至各个硬盘，可全盘参与某一种业务，减少硬盘单点故障率，提高业务模块性能。★当开启智能录像时，设备可根据前端接入路数、存储周期、码率等参数，自动选择N+M冗余级别较高的数据保护方式，设备前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网。带“★”项须提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖厂家公章，否则竞标无效； | 160,000.00  |   |  |
| 2 | LCD拼接屏 | 4 | 台 | 海康威视DS-D2055NL-B/G | LCD液晶显示单元；LG面板尺寸：55英寸；分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）；视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；响应时间：8 ms (G to G)；对比度：1400:1；亮度：500cd/㎡；物理拼缝：3.5mm；输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, YPbPr × 1, CVBS × 1, USB × 1输出接口：DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 2控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 2可选配接口：3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源；功耗：≤ 192 W电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz；寿命：≥60000 小时；工作温度和湿度：0℃～40℃，10%～90% RH（无冷凝水）；外形尺寸：1213.40 (W) mm × 684.20 (H) mm × 70.45 (D) mm；边框宽度：2.3mm（左/上）,1.2mm（右/下）； |  13,800.00  |   |  |
| 3 | LCD屏支架 | 1 | 套 | 海康威视55寸新型模块化支架 | 标配；核算时按照电视墙列数\*限价 标配高度800mm支架特点： 1、美观、地脚隐藏；2、性价比高；3、四周包边；4、支持扩容支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。户外支架外观材料可依据场景选择如冷板、SUS304、SUS316、铝塑板、铝单板等材料，表面处理方式可选户外塑粉、喷漆、氟碳漆等工艺。 | 13,000.00  |   |  |
| 4 | 超高清解码器 | 1 | 台 | 海康威视DS-6908UD | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840\*2160@30HZ）编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式；封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式；音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码；解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码；画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口音频接口：支持8路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口报警接口：8路报警输入，8路报警输出 | 90,000.00  |   |  |
| 5 | 42U机柜 | 1 | 个 | 广州金盾、42U | 1.规格：1800mm\*1000mm\*600mm；2.要求为 42U 标准机柜； |  3,200.00  |   |  |
| 交货完工时间：签订合同后10天内供货完毕。 |
| 交货地点：广西玉林市采购人指定地点 |
| 竞标报价包含货物、随配附件、备品备件以及运抵指定交货地点的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。 |

供应商(公章) 南宁奥特数码科技有限公司

法定代表人或委托代理人签字

日期

竞标说明：

1、供应商必须加盖公章并签字,无签字、盖公章的竞标无效。

2、若此表由多页构成的，应逐页加盖供应商公章，并由法定代表人（或委托代理人）签字，否则竞标无效。