**广西顶点商贸有限公司报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数及性能（配置）要求 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 夏执勤服 | 150 | 套 | ▲1、上衣：成分含量；棉35.4％；聚酯纤维64.6％，经纱18.0tex(32.8s）；纬纱18.8tex（31.4s）；幅宽150cm；经密553.6根/10cm；纬密274.4根/10cm。单位面积质量163g/㎡。▲2、下裤：成分含量；羊毛47.8％，聚酯纤维；52.2％，经纱10.1tex×2（99.0Nm/2）；纬纱16.5tex(60.6Nm)；幅宽152cm;单位面积质量147g/㎡。 | **298.00** |  |
| 2 | 长袖夏服 | 150 | 套 | ▲1、上衣：成分含量；棉35.4％；聚酯纤维64.6％，经纱18.0tex(32.8s）；纬纱18.8tex（31.4s）；幅宽150cm；经密553.6根/10cm；纬密274.4根/10cm。单位面积质量163g/㎡。▲2、下裤：成分含量；羊毛47.8％，聚酯纤维；52.2％，经纱10.1tex×2（99.0Nm/2）；纬纱16.5tex(60.6Nm)；幅宽152cm;单位面积质量147g/㎡。 | **300.00** |  |
| 3 | 春秋执勤服 | 150 | 套 | ▲1、成分含量：羊毛68.9％，聚酯纤维（含微量锦纶）27.3％，氨纶3.8％；经纱11.8tex×2(84.7Nm/2）；幅宽150cm；单位面积质量232g/㎡。甲醛含量：符合GB18401-2010(B类）、GB/T29862-2013标准。 | **400.00** |  |
| 4 | 冬大衣 | 75 | 件 | 防水透湿复合布，100D/72f×150D/144f，热熔聚氨酯复合膜，单位面积质量210g/㎡；幅宽≥144cm内胆：超细纤维絮片，正身150g/㎡，袖120g/㎡。 | **297.00** |  |
| 5 | 便帽 | 150 | 顶 | （按GA322-2010标准）。材质：3分抗撕拉平纹布； 比例：65%精束棉，35%涤纶； 功能：防静电、抗撕拉。 | **25.20** |  |
| 6 | 皮鞋 | 75 | 双 | 黑色黄牛鞋面革(二型),鞋里浅黄色牛里革(头层皮)；鞋垫浅黄色牛里革；耐折性能：裂纹长度≦12.0，帮面折后未出现新裂纹和开胶；外底耐磨长度≦14.0；剥离强度：≧70。 | **180.00** |  |
| 7 | 雨衣 | 75 | 套 | 1、颜色：藏青色；涂层雨衣布：86dtex/72×f14.8tex。；单位面积质量：160g/㎡。 | **104.00** |  |
| 交货时间：自成交通知书发出之日起5个工作日内签订合同，签订合同之日起30个工作日内完成量身制作并通过验收，交付使用。 |
| 交货地点：采购人指定地点 |