**主要标的信息**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌、技术参数（含量）、规格型号 | 数量① | 单价(元)② |
|  | 55寸电视机 | 广州王牌技术有限公司 | 品牌：王牌/（规格：55寸/型号：4482）技术参数（含量）屏幕类型:4K屏幕、广色域CPU:64位双核WIFI:蓝牙:分辨率:2.4/5GHZ WIFI蓝牙4.13840x2160(4K)安卓4.4面板:TFT LCDGPU:六核高性能4K圈形处理器画质:HDR10电视内置储存:8GB操作系统:64位安卓5.1系统 | 39 | 2550.00  |
|  | 约束床 | 江苏朗盾警用器材有限公司 | 品牌：朗盾/（规格：2000mm\*800mm\*440mm/型号：LD1208）技术参数（含量）1、外观尺寸2000mmX800mmX440mm； 2、床板板材20mm厚的实木指接板，木板表面喷涂木器专用清漆防腐蚀；3、其中床板架、四边立柱采用53\*53\*2(mm)异形管 制作，床板架下方（上横梁）加强横梁为6根壁厚为20\*40\*2(mm)的方钢，横梁间距为330mm，床体框架制作好后表面应进行喷塑处理（床体框架材料经过除油、除锈、再经过磷化处理后再做静电喷塑）。4、床体尾部设置一床箱，床箱由1.5mm钢板组焊，床箱底部高度需离地110mm,四支床脚上均焊有厚度不小于4mm的安装脚板，床体与地面采用M10×80的倒置膨胀螺栓固定。 | 130 | 2150.00  |
|  | 讯问椅 | 江苏金安警用器材制造有限公司 | 品牌：金安/（规格：720mm\*485mm\*530mm/型号：I型）技术参数（含量）材质：钢管。椅长：720mm，椅宽485mm。椅高：530mm。 | 2 | 2560.00  |
|  | 可升降病床 | 湖南康卫宁医疗器械有限公司 | 品牌：康卫宁/（规格：2150×950×500mm/型号：A-14 ）技术参数（含量）双摇床、5档铝合金防护栏+轮+输液架+床垫 | 20 | 2050.00  |
|  | 储物柜 | 国产 | 品牌：国产/（规格：480×480×760㎜/型号：4809）技术参数（含量）1）外形尺寸：480×480×760㎜；总重12KG，壁厚3mm；2）结构：采用ABS全新工程塑料注塑成型面板，选用加厚板材，面板硬度高，易清洁，可冲洗，结实耐用，功用齐全。平开门设计，一屉一柜式结构，抽屉上方设置有拉板，方便病人就餐；柜内设有活动隔板、高度可调，柜门开关灵活，不易破损；柜体两侧有隐藏式毛巾挂架和ABS挂钩，隐藏式设计，美观大方，使用方便，不占空间，方便收纳。 | 160 | 380.00  |
|  | 顶装挂衣杆 | 国产 | 品牌：国产/（规格：1.2/型号：定制）技术参数（含量）1.2米，不锈钢材质 | 50 | 120.00  |
|  | 防滑晾衣架 | 国产 | 品牌：国产/（规格：国标/型号：定制）技术参数（含量）塑料材质 | 800 | 3.00  |
|  | 储水大塑料桶 | 国产 | 品牌：国产/（规格：国标/型号：定制）技术参数（含量）带盖塑料储水桶，产品尺寸：上口直径：62CM，桶身高度：82CM，底部直径：49CM，装水容量：368斤 | 31 | 235.00  |
|  | 毛巾架 | 国产 | 品牌：国产/（规格：国标/型号：定制）技术参数（含量）本产品采用优质不锈钢所制成的，本产品款式新颖独特，表面光洁柔和，外观线条流畅委婉，造型精致简约，极富艺术感，大方美观、使用方便。实用的功能为用户贴心设计,质材选用与外观要求符合现代环保理念，适用于:酒店宾馆、休闲会所、学校医院、家居生活、公共场所等各个注重清洁环保、舒适健康、高雅品位之环境的众多领域。产品尺寸:120CM | 160 | 110.00  |
|  | 医用棉被 | 项城市天使佳服装有限公司 | 品牌：天使佳/（规格：200\*150/型号：1401）技术参数（含量）规格：被子200\*150；重量：被子5斤 | 160 | 380.00  |
|  | 医用垫被 |  品牌：天使佳/（规格：200\*90/型号：1402）技术参数（含量）规格：褥子200\*90；垫被： 褥子3斤。 |
|  | 医用枕头 |  品牌：天使佳/（规格：40\*60/型号：1403）技术参数（含量）规格：枕芯40\*60；重量：枕芯1斤。 |
|  | 床单 | 品牌：天使佳/（规格：245\*160 /型号：1404）技术参数（含量）规格：245\*160  |
|  |  枕套 | 品牌：天使佳/（规格：45\*70 /型号：1405）规格：45\*70 |
|  | 被罩 | 品牌：天使佳/（规格：215\*160 /型号：1406）技术参数（含量）规格：215\*160 |
|  | 戒毒康复中心标识服（长袖） | 项城市天使佳服装有限公司 | 品牌：天使佳/（规格：国标/型号：定制）技术参数（含量）涤棉细斜纹（好） | 320 | 210.00  |
|  | 戒毒康复中心标识服（短袖） | 项城市天使佳服装有限公司 | 品牌：天使佳/（规格型号：国标/定制）技术参数（含量）涤棉细斜纹（好） | 320 | 195.00  |
|  | 戒毒康复中心标识服（棉衣） | 项城市天使佳服装有限公司 | 品牌：天使佳/（规格型号：国标/定制）技术参数（含量）丝棉制服（好） | 160 | 230.00  |
|  | 水瓢 | 国产 | 品牌：国产/（规格：国标/型号：定制）技术参数（含量）厚实PP材质 | 160 | 2.00  |
|  | 塑料桶 | 国产 | 品牌：国产/（规格：35\*33\*26/型号：S-109）技术参数（含量）产品尺寸：35\*33\*26，厚实PP材质。 | 160 | 40.00  |
|  | P10LED户外屏（单色） | 定制 | 品牌：定制/（规格：国标/型号：定制）技术参数（含量）尺寸：4.25\*1.05 | 4.46 | 1300.00  |
|  | 电脑 | 联想集团有限公司 | 品牌：联想/（规格：四核/型号：扬天T4900V）技术参数（含量）四核I3-8100/4G/1T/集显/无光驱/PCI槽/WIN10 /18L/配23.8寸显示器  | 15 | 4250.00  |
|  | 保险柜 | 得力集团有限公司 | 品牌：得力/（规格：1500\*650\*560 /型号：BGX-M/D-150II ）技术参数（含量） [产品规格]1500\*650\*560 [包装规格]73\*65\*165 [开锁方式]钥匙+密码 [底部脚轮]有 [产品颜色]银灰[产品重量(150 KG) ] [内门(带密码)是 ] [隔板数量]2门[门/箱钢板厚度]8+2.5/2mm [内饰]绒布 | 2 | 5500.00  |
|  | 碎纸机 | 得力集团有限公司 | 品牌：得力/（规格：350\*256\*546m/型号：9904）技术参数（含量）产品规格: 350\*256\*546m可碎订书针、回形针、光盘、信用卡、双入连续碎纸10分钟，碎纸速度2m/min, 5级保密，味音=5840功率，纸屑桶容量:20L大容量 | 3 | 780.00  |
|  | 黑白打印机 | 佳能（中国）有限公司 | 品牌：佳能/（规格：2400\*600/型号：LBP2900）技术参数（含量）A4激打,12ppm，2400\*600 dpi,一体式免维护暗盒EP-303（2000页）,USB接口 | 8 | 1599.00  |
|  | 彩色打印机 | 佳能（中国）有限公司 | 品牌：佳能/（规格型号：LBP621CW）技术参数（含量）A4幅面彩色激光打印机 ，18页/分钟彩色黑白同速输出，1GB内存，标配5行中英文显示屏，支持USB直接打印，支持直接连接，移动打印，采用独有的按需定影方式，瞬间加热显影器，实现快速恢复，首页打印时间最短仅需10.4秒 ，支持通过标配的USB接口连接U盘，在5行中英文显示屏进行操作即可直接打印输出U盘中的数据。支持打印文件格式：PDF/PEG/TIFF格式，支持安全打印，有效避免信息泄露，CRG054 BK硒鼓 平均打印量: 1500页 CRG054 C/M/Y平均打印量: 1200页（可选大容量硒鼓，CRG054 H BK平均打印量: 3100页 CRG054 H C/M/Y 平均打印量: 2,300页） | 5 | 2980.00  |
|  | 陶瓷水杯（带盖） | 国产 | 品牌：国产/（规格型号：国标）技术参数（含量）工艺：半手工，材质：陶瓷 | 30 | 12.00  |
|  | 2L不锈钢水壶 | 国产 | 品牌:天喜/（规格：304不锈钢/型号:TBB101-2000）技术参数（含量）产品参数：材质: 304不锈钢容量: 2L风格: 欧式；产地: 中国大陆；颜色分类: 红色 酒红色 本色 钢本色 香槟金色 香槟金 银黑色 银白色 银色 喜庆红用途: 家用、办公室；杯子容量值: 2000ml保温性能描述: 12小时〉75℃保温时长: 12小时(含)-24小时(不含)包装体积: 15\*15\*29.5 | 10 | 80.00  |
|  | 办公桌 | 南宁市鑫广顺家具有限公司 | 品牌：鑫广顺/（规格：1200\*600\*760Hmm/型号：7809）技术参数（含量）规格：1200\*600\*760Hmm1.基材：采用E1级优质环保型三聚氰胺板，含水率〈12%；采用PVC封边，全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象。杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果。2.结构和工艺要求：面板采用25mm厚板。板材裸露部分必须封边。封边：采用0.8mm厚PVC封边条，采用自动封边机封边，(严禁手工封边，防止人工压力不够导致封边粘胶不牢固)。3.五金配件：采用优质合一连接件、拉手、导轨等五金配件。4.胶粘剂：加工中所使用的粘合剂采用优质胶粘剂。 | 40 | 580.00  |
|  | 椅子 | 南宁市鑫广顺家具有限公司 | 品牌：鑫广顺/（规格型号：国标）技术参数（含量）1.座垫及靠背面料：采用优质网布面料，透气性好；2.座垫内部框架定型板：采用高频压机将多层单板施胶层叠且热压成型,含水率低于12%；3.海绵：采用质海绵，密度高，回弹力好，海绵密度=40KG/M3；4.底盘：采用优质冷轧钢板制作；5.气动杆：采用优质原装气压棒；6.采用优质钢制五星脚，表面经过碱洗除油、酸洗除锈、磷化附膜、钝化、静电机器手自动喷涂和高温固化处理；7.脚轮采用优质增强尼龙玻璃纤维复合；在受压迫500磅下不易损坏，移动杂音小，耐磨性大。 | 40 | 300.00  |
|  | 会议桌 | 南宁市鑫广顺家具有限公司 | 品牌：鑫广顺/（规格：6000\*2000\*760Hmm/型号：86035）技术参数（含量）规格：6000\*2000\*760Hmm1.贴面材料：采用优质胡桃木木皮，厚度0.6mm，含水率低于12%，表面平整光滑、纹理清晰自然、色泽一致，且经防虫防腐处理；2.基材：采用E1级优质环保中纤板板，甲醛释放量2.5-2.7mg/100g,含水率低于12%，强度高、刚性好、不易变形、比重合理，所有板材均经防虫防腐化学处理，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准；3.油漆：采用环保PU聚酯漆，符合3C认证标准；附着性强、涂膜强韧，硬度高、光泽度高，耐水、耐磨，耐撞、耐热性好，可长期保持表面效果；4.五金配件：采用优质五金件，所有五金件均通过国际标准盐雾测试48小时以上。5.胶粘剂:采用优质胶粘剂，粘性强，具有防水性、防潮性等特点。 | 1 | 27318.00  |
|  | 会议椅 | 南宁市鑫广顺家具有限公司 | 品牌：鑫广顺/（规格：PU/型号：1427）技术参数（含量）产品材质：基材：选用优质实木基材，含水率〈12%。面料：选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,回弹性好，手感佳。泡胶：采用优质PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形，低燃性PU高密度成型泡胶加入阻燃剂，离开火种后五秒内自动熄灭。脚架：实木脚负重为150KG以上，坚固耐用美观大方。 | 20 | 480.00  |
|  | 3位不锈钢等候椅 | 上海雅优家具有限公司 | 品牌：雅优/（规格：201不锈钢/型号：8607）技术参数（含量）座板，扶手脚均为201标号不锈钢，横梁为冷轧多管 | 2 | 1350.00  |
|  | 会议杯垫 | 国产 | 品牌：国产/（规格：国标/型号：定制）技术参数（含量）产品材质：优质PUV+高档密度板 | 20 | 40.00  |
|  | 档案柜 | 南宁市鑫广顺家具有限公司 | 品牌：鑫广顺/（规格：冷轧钢板/型号：2807）技术参数（含量）外玻璃门3C认证4MM厚度，柜体冷轧钢板0.7厚度，外粉采用乐卡喷粉，透视窗采用2.5MM亚克力板。排版激光切割，冲压折弯，焊接，酸洗，磷化，静电喷塑，安装，调试，质检合格。适用部队，学校，行政单位，私企。 | 2 | 2500.00  |
|  | 文件柜 | 南宁市鑫广顺家具有限公司 | 品牌：鑫广顺/（规格：800\*400\*2000mm/型号：87092）技术参数（含量）规格：800\*400\*2000mm1.基材：采用E1级优质环保型三聚氰胺板，含水率〈12%；采用PVC封边，全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象。杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果。2.结构和工艺要求：板材裸露部分必须封边。封边：采用0.8mm厚PVC封边条，采用自动封边机封边，(严禁手工封边，防止人工压力不够导致封边粘胶不牢固)，柜体分为上下两个部分，上面部分为玻璃对开门，两块隔板分三层，下部分为对开门，内部一块隔板，分两层。3.五金配件：采用优质合一连接件、拉手、导轨等五金配件。4.胶粘剂：加工中所使用的粘合剂采用优质胶粘剂。 | 12 | 1360.00  |
|  | 固定电话 | 广东步步高电子工业有限公司 | 品牌：步步高/（规格型号：6101）技术参数（含量）功能参数夜光照明：按键背光特色功能：来电显示；铃声选择；双接口铃声：可选主体参数认证型号：HCD007（6101）TSD规格参数产品尺寸（mm）：231\*205产品净重（kg）：0.74kg包装清单：座机x1，卷线x1，外引线x1,手柄x1，保修卡x1，使用说明书x1 | 10 | 110.00  |
|  | 50千瓦发电机 | 上海相乐电器设备制造有限公司 | 品牌：相乐/（规格型号：ZH4105ZD）技术参数（含量）额定功率：54，汽缸数：4，缸径\*行程（mm)：105\*125，型式：直列、水冷、四冲程，进气方式：涡轮增压，压缩比：16:01:00，活塞总排量（L)：4.33，燃油消耗率（g/kw.h)：231，冷却方式：水冷，启动方式：电启动。 | 1 | 29007.00  |
|  | 床架 | 南宁市鑫广顺家具有限公司 | 品牌：鑫广顺/（规格型号：定制）技术参数（含量）规格：2000\*1200\*1.2米宽，配50mm厚棕垫 | 20 | 850.00  |
|  | 立式双门消毒柜 | 国产 | 品牌：国产/（规格型号：厂制品）技术参数（含量）商品名称：立式双门消毒柜；商品毛重：32.5kg；商品产地：中国大陆；安装方式：立式；特色推荐：触控控制，上下分层容积：100L以上；产品渠道：线上专供；消毒星级：一星级；产品类型：立式消毒柜消毒方式：臭氧，中温用途：商用 | 1 | 2500.00  |
|  | 单门不锈钢门消毒柜 | 国产 | 品牌：国产/（规格型号：厂制品）技术参数（含量）面板材质：不锈钢内外胆，整体发泡。消毒方式：高温消毒热风循环。消毒星级：二星级 | 1 | 4500.00  |
|  | 双门不锈钢门消毒柜 | 国产 | 品牌：国产/（规格型号：厂制品）技术参数（含量）面板材质：不锈钢内外胆，整体发泡。消毒方式：高温消毒热风循环。消毒星级：二星级 | 1 | 6500.00  |
|  | 四门高身雪柜 | 国产 | 品牌：国产/（规格型号：厂制品）技术参数（含量）内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡。温度范围：冷藏-6℃~+12℃ | 1 | 7900.00  |
|  | 炉拼台 | 国产 | 品牌：国产/（规格型号：厂制品）技术参数（含量）材料：sus304不锈钢制作，珐纹处理，台面厚度δ=1.5mm，炉身、炉背厚度δ=1.0mm。炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚，炉头：节能炉头，独立带长明火种设置,安装可靠，炉心：球墨铸铁，炉膛：高AL2O3重质耐火砖、泥。 | 1 | 1350.00  |
|  | 双星盆水池 | 国产 | 品牌：国产/（规格型号：厂制品）技术参数（含量）材料：SUS304不锈钢板，台面1.2mm,台面内衬18mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板1.6mm,脚为不锈钢管，配可调节子弹脚 | 1 | 2100.00  |
|  | 炉拼台 | 国产 | 品牌：国产/（规格型号：厂制品）技术参数（含量）材料：sus304不锈钢制作，珐纹处理，台面厚度δ=1.5mm，炉身、炉背厚度δ=1.0mm。炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚，炉头：节能炉头，独立带长明火种设置,安装可靠，炉心：球墨铸铁，炉膛：高AL2O3重质耐火砖、泥。 | 2 | 1350.00  |
|  | 苏式单炒单温灶 | 国产 | 品牌：国产/（规格型号：厂制品）技术参数（含量）材料：sus304不锈钢制作，珐纹处理，台面厚度δ=1.5mm，炉身、炉背厚度δ=1.0mm。炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚，炉头：节能炉头，独立带长明火种设置,安装可靠，炉心：球墨铸铁，炉膛：高AL2O3重质耐火砖、泥。 | 1 | 5250.00  |
|  |  五格售饭工作台 | 国产 | 品牌：国产/（规格型号：厂制品）技术参数（含量）材料：SUS304不锈钢板，台面1.2mm,台面内衬18mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板1.6mm,脚为不锈钢管，配可调节子弹脚 | 2 | 3610.00  |
|  | 三星盆水池 | 国产 | 品牌：国产/（规格型号：厂制品）技术参数（含量）材料：SUS304不锈钢板，台面1.2mm,台面内衬18mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板1.6mm,脚为不锈钢管，配可调节子弹脚 | 1 | 2800.00  |
|  | 单门蒸饭柜（燃气） | 国产 | 品牌：国产/（规格型号：厂制品）技术参数（含量）材料：优质不锈钢制作，珐纹处理，面板厚度δ=1.0mm，整体发泡能长时间保温，隔热性好。 | 1 | 9800.00  |
|  | 双通工作台 | 国产 | 品牌：国产/（规格型号：厂制品）技术参数（含量）材料：SUS304不锈钢板，台面1.2mm,台面内衬18mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板1.6mm,脚为不锈钢管，配可调节子弹脚 | 1 | 6800.00  |
|  | 双通工作台 | 国产 | 品牌：国产/（规格型号：厂制品）技术参数（含量）材料：SUS304不锈钢板，台面1.2mm,台面内衬18mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板1.6mm,脚为不锈钢管，配可调节子弹脚。 | 2 | 5100.00  |
|  | 双头单尾小炒灶 | 国产 | 品牌：国产/（规格型号：厂制品）技术参数（含量）材料：sus304不锈钢制作，珐纹处理，台面厚度δ=1.5mm，炉身、炉背厚度δ=1.0mm。炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚，炉头：节能炉头，独立带长明火种设置,安装可靠，炉心：球墨铸铁，炉膛：高AL2O3重质耐火砖、泥。 | 1 | 9800.00  |
|  | 塑料6格餐具 | 国产 | 品牌：国产/（规格型号：厂制品）技术参数（含量）塑料材质（配勺子、筷子、汤碗） | 160 | 48.50  |
|  | 高级不锈钢餐具 | 国产 | 品牌：国产/（规格型号：厂制品）技术参数（含量）加厚优质304不锈钢 | 40 | 46.00  |
|  | 烟罩 | 国产 | 品牌：国产/（规格型号：厂制品）技术参数（含量）加厚优质304不锈钢 | 8.4 | 1560.00  |
|  | 烟网 | 国产 | 品牌：国产/（规格型号：厂制品）技术参数（含量）加厚优质304不锈钢 | 8.4 | 480.00  |
|  | 集风管 | 国产 | 品牌：国产/（规格型号：厂制品）技术参数（含量）1.0mm厚优质201不锈钢板板材 | 8.4 | 980.00  |
|  | 风管 | 国产 | 品牌：国产/（规格型号：厂制品）技术参数（含量）1.0mm厚优质201不锈钢板板材 | 31.2 | 450.00  |
|  | 弯头 | 国产 | 品牌：国产/（规格型号：厂制品）1.0mm厚优质201不锈钢板板材 | 6 | 1060.00  |
|  | 变径 | 国产 | 品牌：国产/（规格型号：厂制品）技术参数（含量）1.0mm厚优质201不锈钢板板材 | 6 | 1060.00  |
|  | 软接 | 国产 | 品牌：国产/（规格型号：厂制品）技术参数（含量）1.0mm厚优质201不锈钢板板材 | 2 | 350.00  |
|  | 吊杆 | 国产 | 品牌：国产/（规格型号：厂制品）技术参数（含量）1.0mm厚优质201不锈钢板板材 | 2 | 450.00  |
|  | 风机 | 国产 | 品牌：国产/（规格型号：厂制品）技术参数（含量）与风柜配套， | 2 | 9950.00  |
|  | 净化器（超低空） | 国产 | 品牌：国产/（规格型号：厂制品）技术参数（含量）1.0mm厚优质201不锈钢板板材 | 2 | 8500.00  |
|  | 支架 | 国产 | 品牌：国产/（规格型号：厂制品）技术参数（含量）电压380V/功率：3KW | 4 | 2100.00  |
|  | 超动器 | 国产 | 品牌：国产/（规格型号：厂制品）技术参数（含量）额定电压：220V额定功率0.6KW 处理风量：8000m³/h 油烟净化效果可达98%，达到国家环评要求。 | 2 | 850.00  |
|  | 防震器 | 国产 | 品牌：国产/（规格型号：厂制品）技术参数（含量）采用国际角钢、槽钢制作 | 2 | 850.00  |
|  | 百叶窗 | 国产 | 品牌：国产/（规格型号：厂制品）技术参数（含量）与风柜配套，采用国标配件 | 2 | 650.00  |
|  | 窗帘 | 国产 | 品牌：国产/（规格型号：厂制品）技术参数（含量）与风柜配套，采用国标配件 | 84 | 238.00  |
|  | 百叶窗帘 | 国产 | 品牌：国产/（规格型号：厂制品）技术参数（含量）主要成份:铝合金 阻燃防火 防紫外线:紫外线穿透率5% (阻挡95%左右直射阳光) 其它性能:防水、防潮、稳定、经久耐用 抗拉强度: 310 1b(经向) | 8 | 110.00  |
|  | 除甲醛 | 贺州市清风环保工程有公司 | 品牌：清风/（规格型号：国标/定制）技术参数（含量）1、生物酶：采用生物分解原理，多种微生物通过自身繁殖，可产生微生物和酶，在微生物和酶的双重作用下，将异味源的有机物彻底分解，产生二氧化碳和水，整个过程无毒环保，无二次污染；2、光触媒：催化活性高：长效去除甲醛、苯、氨、TVOC等有害气体。 作用广：在400nm以上的可见光也能激发催化作用。普通的太阳光、日光灯就有很强的激发作用，无需紫外光激发。 作用时间长：光触媒是触媒，是在光触媒材料表面上进行触媒反应，光触媒材料本身不会发生变化和损耗，在光的照射下不断净化污染物，持续作用时间长。3、对于通风条件良好的场所，施工后3天内可达到国家GB/T50325 II类标准；4、治理后10年内保证空气质量标准；5、具有除霉、杀菌功能，长期抑制有害细菌的生长（地毯、阴暗潮湿处等），保证人体呼吸健康。 | 2000 | 30.00  |
|  | 不锈钢挡雨棚 | 国产 | 品牌：国产/（规格型号：定制）技术参数（含量）304不锈钢材质 | 6 | 245.00  |
|  | 反渗透主机（前置二级不锈钢罐） | 广西日方升贸易有限责任公司 | 品牌：精格牌/（规格型号：YLR-JG-C203）◎过滤级数：四级过滤（石英砂-活性炭-PP棉-RO膜）◎预处理罐：不锈钢罐◎连接管路：不锈钢管路◎杀菌系统：臭氧杀菌（1G）◎电器部件：正泰◎RO膜：海德能◎冲洗阀：自动◎含有原水泵和高压泵及所有滤料，自动在线监测水质，实时显示运行状况 ◎尺寸：2300（L）\*650(W)\*1650(H）mm | 1 | 52250.00 |
|  | 壁挂饮水机 | 广西日方升贸易有限责任公司 | 品牌：精格牌/（规格型号：YLR-JG-13）技术参数（含量）◎电压：220V550W ◎热罐：2L◎水箱：无冷水箱，出水流量大，直进直出，杜绝二次污染，无死水◎出水温度：一开一常温◎取水方式：触摸按钮取水◎颜色：白色（可喷漆香槟金，宝蓝色另加20元）◎带接水盒 ◎尺寸：300（L)\*142(W)\*415(H)mm | 50 | 565.00 |
|  | 无菌水箱 | 广西日方升贸易有限责任公司 | 品牌：精格牌/（规格型号：YLR-JG-1000）技术参数（含量）◎304#不锈钢材质，厚1.5mm,含有液位显示器和空气呼吸器，具有进水口、出水口、排污口。 ◎尺寸：直径₵1000\*总高度2300mm,进出水口1寸 | 2 | 17680.00 |
|  | 不锈钢供水泵 | 广西日方升贸易有限责任公司 | 品牌：精格牌/（规格型号：YLR-JG-18）技术参数（含量）◎不锈钢专供饮水 | 1 | 4800.00 |
|  | 回流系统 | 广西日方升贸易有限责任公司 | 品牌：精格牌/（规格型号：国标）技术参数（含量）◎供水管网回流用 | 1 | 7200.00 |
|  | 6㎡铜线 | 国标 | 品牌：国产/（规格型号：定制）技术参数（含量）6㎡ | 650 | 8.00 |
|  | 2.5㎡铜线 | 国标 | 品牌：国产/（规格型号：定制）技术参数（含量）2.5㎡ | 650 | 4.00 |
|  | 空气开关 | 国标 | 品牌：国产/（规格型号：定制）技术参数（含量）国标 | 3 | 40.00 |
|  | 电箱 | 国标 | 品牌：国产/（规格型号：定制）技术参数（含量）国标 | 1 | 120.00 |
|  | 安装管线材料，配件及安装费用 | 国标 | 品牌：国产/（规格型号：定制）技术参数（含量）◎包含PPR管，直通三通，弯头，快速球阀，水阀等 | 1 | 45250.00 |
|  | 执法记录仪 | TCL新技术(惠州)有限公司 | 品牌：TCL/（规格型号：DSJ-TCLT6A1）技术参数（含量）1．▲执法记录仪外形尺寸应=72mm×55mm×36mm（长、宽、高）；且重量（裸机，不含外接设备）应=135g，外表主体颜色为黑色.2．执法记录仪内置存储容量应能存储〉10h的生产厂家声明的视频性能下分级的动态视音频图像。3．▲续航时间：采用内置可更换电池供电设计，在更换一次电池的条件下满足A级要求；且在分辨率为1920×1080、30帧/s时连续摄录时间应〉12h；在分辨率为1280×720、30帧/s时连续摄录时间应〉12.5h；在分辨率为840×480、30帧/s时连续摄录时间应〉13h;且充电时间=4h。4．夜视功能：执法记录仪应具有夜视功能，在开启夜视功能后，有效拍摄距离3m处应能看清人物面部特征；有效拍摄距离10m处能看清人体轮廓。5．▲视场角：执法记录仪摄像头的水平视场角在分辨率为1920×1080、1280×720、848×480时都应=127°。6．▲显示屏：执法记录仪显示屏尺寸应=2.0英寸；屏幕亮度〉670cd/㎡；对比度=520:1。7．视音频预录功能：设备应能在标称最大分辨率下预录触发前=15s的视音频信息。8．视音频延录功能：设备具有延时拍摄功能；应能下可摄录触发后60s的1920×1080（30祯/s）视音频。9．重点文件标记：设备在摄录过程中应能通过一键操作的方式对重点文件进行标记，标记方式应为原文件名中包含“IMP”。10．▲拍照图像：照片分辨率为8000×4500、7680×4320、6016×3384时照片分辨力都应〉1200线；照片分辨率为2688×1512时〉1150线。11．▲视频性能：执法记录仪在视频分辨率为1920×1080（30帧/s）时，分辨力应〉1000线；在视频分辨率为1280×720（30帧/s）时，分辨力应〉680线；在视频分辨率为848×480（30帧/s）时；分辨力应〉500线。12．▲几何失真：执法记录仪在视频分辨率为1920×1080是几何失真应=15.4%；在视频分辨率为1280×720时，几何失真应=15%；在视频分辨率为848×480时；几何失真应=15.5%。13．▲目标指示功能：录像过程中，应可通过内置光源对目标定位取景位置。14．▲最大时间间隔：执法记录仪采用自动分段记录方式记录时，相邻两段间最大记录间隔时间应=0.05s；执法记录仪开机时间=3s。15．自由跌落：水泥地跌落高度2000mm，6个面各5次，共30次，试验后功能应正常。16．视频回放快进、快退功能：在本机进行视频回放时，具有128倍快进或快退回放模式。17．屏幕亮度调节功能：执法记录仪应具有显示屏亮度调节功能，可设置高、中、低。18．照片连拍功能：样机应具备连拍功能，最多可连续拍摄30张，可设置连拍张数（5/10/15/30张）。19．照片放大功能：样机在回放预览照片时，操作相应的按键应能对照片进行放大/缩小，具备1-10倍放大，且照片可移动。20．一键开机录像、录音功能：样机在开机状态，应支持长按录像键开机并开始录像；支持长按录音键开机并开始录音。21．▲红外灯调节功能：执法记录仪应具有红外灯可自动/手动开启功能，红外灯支持亮度高、中、低三档可调。22．情景模式设置功能：执法记录仪具有室外、室内、车巡三种情景模式切换设置功能。23．▲智能电源切换功能：执法记录仪摄录过程中更换电池时，智能识别切换执法记录仪内部备用电池，10分钟内设备不断电、数据不丢失。 24．紧急录像功能：录像过程中发生撞击，样机应能自动保存当前文件，并继续录像，当前录像状态不会改变。25．数字变倍功能：执法记录仪最高具有×128 数字变倍功能。26．低温试验：在工作状态下，在温度(—30±3)℃，4h, 试验后功能应正常。 27．▲必须提供公安部权威检测机构以《GA/T 947-2015单警执法视音频记录仪系统》为检验依据出具的检验报告复印件；签订合同时提供检测报告原件核查技术参数。 | 5 | 2600.00 |