**广西壮族自治区政府采购中心关于桂林医学院附属医院漓东院区医疗医务配套设施采购（GXZC2024-G1-000085-CGZX ）的更正公告**

来源：广西壮族自治区政府采购中心

发布时间：2024-02-28

浏览次数：371

**一、项目基本情况**

原公告的采购项目编号：GXZC2024-G1-000085-CGZX

原公告的采购项目名称：桂林医学院附属医院漓东院区医疗医务配套设施采购

首次公告日期：2024年02月08日

**二、更正信息**

更正事项：采购文件

更正内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 第二章 招标项目采购需求序号9屏风：技术参数及性能要求第3、5点 | 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.05mg/m³，耐干热、耐湿热不低于3级，具有耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，符合GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。5、热熔胶：采用热熔胶，总挥发有机化合物未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 | 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.05mg/m³，耐干热、耐湿热不低于3级，具有耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，符合GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》。5、热熔胶：采用热熔胶，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 |
| 2 | 第二章 招标项目采购需求序号12办公椅：技术参数及性能要求第7点 | 7、环保：采用环保材质，其中甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.05mg/m³，无对人体健康产生伤害的有毒气体。 | 7、环保：采用环保材质，无对人体健康产生伤害的有毒气体。 |
| 3 | 第二章 招标项目采购需求序号25示教椅：技术参数及性能要求第4点 | ▲4、扶手：一点式可旋转扶手，扶手由玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF）注塑而成，扶手尺寸为258mm长\*50mm宽。 | ▲4、扶手：可旋转扶手，扶手由玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF）注塑而成，扶手尺寸为258mm长\*50mm宽。 |
| 4 | 第二章 招标项目采购需求序号29礼堂椅：技术参数及性能要求第4点 | ▲12、铝合金站脚：表面无毛剌，无焊接，经表面防静电喷漆、抛光处理，脚架外观尺寸：610mm×430mm×50mm（尺寸允许偏差±2mm），脚架高度、扶手长度在传统长度（分别570mm、330~370mm，尺寸允许偏差±5mm）的基础分别扬升到610mm、405mm（尺寸允许偏差±5mm）。 | ▲12、铝合金站脚：表面无毛剌，无焊接，经表面防静电喷漆、抛光处理，脚架外观尺寸：610H（高）×430W（宽）×50D(厚)。 |
| 5 | 第二章 招标项目采购需求序号34茶几：技术参数及性能要求 | 3、台面采用E0级及以上橡木实木面，厚度≥25mm。 | 3、台面：采用橡木实木面，厚度≥25mm。 |
| 6 | 第二章 招标项目采购需求序号35长茶几：技术参数及性能要求 | 3、台面采用E0级及以上橡木实木面，厚度≥25mm。 | 3、台面：采用橡木实木面，厚度≥25mm。 |
| 7 | 第二章 招标项目采购需求序号36方茶几：技术参数及性能要求 | 3、台面采用E0级及以上橡木实木面，厚度≥25mm。 | 3、台面：采用橡木实木面，厚度≥25mm。 |
| 8 | 第二章 招标项目采购需求序号62洗婴台：技术参数及性能要求 | 1、台面：厚≥12.7mm人造石台面，弧形转角，带挡水槽；门板：厚≥18mmE0中纤板面贴防潮装饰板，符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.05mg/m³，烤漆采用环保聚脂漆，5层底油及3层面漆；油漆产品符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。钢架：全龙骨≥1.2mm冷轧方管钢架支撑，经打磨、除锈、防氧化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理。不含水笼头。 | 1、台面：厚≥12.7mm人造石台面，弧形转角，带挡水槽；门板：采用厚≥18mmE0中纤板，符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.05mg/m³，烤漆采用环保聚脂漆，5层底油及3层面漆；油漆产品符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。钢架：全龙骨≥1.2mm冷轧方管钢架支撑，经打磨、除锈、防氧化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理。不含水笼头。 |
| 9 | 第二章 招标项目采购需求序号63拆包台：技术参数及性能要求 | 功能参数：拆包台用于给新生儿沐浴使用。技术参数：2、台面：厚≥25mmE0级及以上中纤板面贴防潮装饰板,符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.05mg/m³，烤漆采用环保聚脂漆，5层底油及3层面漆，油漆产品符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。3、柜身：选用厚≥18mmE0级及以上中纤板面贴彩色三氨板，防水性能极强；软垫：选用密度高于30#的高密度定型海绵一体发泡成型，弹性好，不易变形；成型板：用高频热压机将多层木皮涂胶层叠后热压成型，成型效果好，不易变形、开裂；面料：超纤皮，颜色可选。 | 功能参数：拆包台用于给新生儿沐浴使用。技术参数：2、台面：厚≥25mmE0级及以上中纤板面,符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.05mg/m³，烤漆采用环保聚脂漆，5层底油及3层面漆，油漆产品符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；配套软垫：选用密度高于30#的高密度定型海绵一体发泡成型，弹性好，不易变形；成型板：用高频热压机将多层木皮涂胶层叠后热压成型，成型效果好，不易变形、开裂；表面采用超纤皮，颜色可选。3、柜身：选用厚≥18mmE0级及以上中纤板面贴彩色三氨板，防水性能极强； |
| 10 | 第二章 招标项目采购需求中小样要求序号3： | 项号5“诊桌2”【脚架】。规格1个成品。 | 项号5“诊桌2”【台脚】。规格：约720W×710D（mm） |
| 11 | 第四章 评标方法及评分标准 2、技术分 （2）小样分（满分15分） | 五档（15分）：①投标小样及辅件提供齐全；②小样参数、外观、样式、材料性能等符合采购需求，全部小样展示功能符合招标文件参数要求；③小样完全符合，外表感官无瑕疵，工艺精致（如涂层光滑均匀、色泽一致、表面光洁无杂质等），整体优秀或有优于采购要求的，设计符合人体工程学。④样品无松动连接完好，无刺鼻异味。喷涂层：涂层应光滑均匀色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；金属件：平整光滑、无瑕疵、无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷；斜封边拉手封边平整无毛边无胶印；木制件无透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡，棱边棱角倒圆倒角安全美观等。 | 五档（15分）：①投标小样及辅件提供齐全；②小样参数、外观、样式、材料性能等符合采购需求，全部小样展示功能符合招标文件参数要求；③小样完全符合，外表感官无瑕疵，工艺精致（如涂层光滑均匀、色泽一致、表面光洁无杂质等），整体优秀或有优于采购要求的，设计符合人体工程学。④样品无松动连接完好，无刺鼻异味。喷涂层：涂层应光滑均匀色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；金属件：平整光滑、无瑕疵、无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷；木制件无透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡，棱边棱角倒圆倒角安全美观等。 |
| 12 | 第二章 招标项目采购需求 技术参数及性能要求 所有尺寸允许偏差值 | （尺寸允许偏差±5mm）、（尺寸允许偏差±2mm） | 全部删除。 |
| 13 | 提交投标文件截止时间、开标时间、投标保证金缴纳时间。 | 提交投标文件截止时间、开标时间及投标保证金交纳截止时间：2024年2月29日 10:00（北京时间） | 提交投标文件截止时间、开标时间及投标保证金交纳截止时间：2024年3月14日 10:00（北京时间） |

更正日期：2024年02月28日

**三、其他补充事宜**

**四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名    称：桂林医学院附属医院

地    址：桂林市乐群路15号

联系方式：0773-2802050

2.采购代理机构信息

名    称：广西壮族自治区政府采购中心

地    址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心

联系方式：0771-8600351

3.项目联系方式

项目联系人：玉晨

电      话：0771-8600351

**广西壮族自治区政府采购中心关于桂林医学院附属医院漓东院区医疗医务配套设施采购（GXZC2024-G1-000085-CGZX）的更正公告（二）**

来源：广西壮族自治区政府采购中心

发布时间：2024-03-04

浏览次数：223

**一、项目基本情况**

原公告的采购项目编号：GXZC2024-G1-000085-CGZX

原公告的采购项目名称：桂林医学院附属医院漓东院区医疗医务配套设施采购

首次公告日期：2024年02月08日

**二、更正信息**

更正事项：采购文件

更正内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 第二章 招标项目采购需求序号9屏风：技术参数及性能要求第3点 | 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.05mg/m³，耐干热、耐湿热不低于3级，具有耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，符合GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》。 | 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.05mg/m³，符合GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》。 |
| 2 | 第四章评标方法及评分标准中技术分(1)原材料产品及性能分(满分7分) | ④海绵【符合GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》检测项目包含但不限于：感官要求、75%压缩永久变形≤8%、回弹率≥35%，拉伸强度≥80kPa、伸长率≥150%、撕裂强度≥2.5N/cm、干热老化后拉伸强度≥55kPa、湿热老化后拉伸强度≥55kPa，25%压陷硬度≥22±8N、65%/25%压陷比≥1.8等合格性检测】；⑤热熔胶【符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求，检测项目包含但不限于以下内容：游离甲醛、甲苯+二甲苯、苯、总挥发性有机物等符合性检测】； | ④海绵【符合GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》检测项目包含但不限于：感官要求、75%压缩永久变形≤8%、回弹率≥35%，拉伸强度≥80kPa、伸长率≥150%、撕裂强度≥2.5N/cm、干热老化后拉伸强度≥55kPa、湿热老化后拉伸强度≥55kPa，25%压陷硬度≥22±8N、65%/25%压陷比≥1.8等】；⑤热熔胶【符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求，检测项目包含但不限于以下内容：游离甲醛、甲苯+二甲苯、苯、总挥发性有机物等】； |
| 3 | 第四章评标方法及评分标准中技术分(1)原材料产品及性能分(满分7分) | ⑥门铰（铰链）【符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》要求，检测项目包含但不限于以下内容：操作力在耐久性试验前后，具有自动关闭装置的杯状暗铰链的关闭力应大于0.5N；操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N；垂直静载荷（15kg）、水平静载荷（30N）、耐久性(40000次)：1）所有组件或结合处不应断裂，2）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，3）所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，4）固定组件不应松动，5）所有组件的功能不应损害，6）杯状暗铰链及其组件应能正常工作等合格性检测】⑦导轨【符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》要求，检测项目包含但不限于以下内容：①下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度4%；②垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开等符合标准要求】。 | ⑥门铰（铰链）【符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》要求，检测项目包含但不限于以下内容：操作力在耐久性试验前后，操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N；垂直静载荷（15kg）、水平静载荷（30N）、耐久性(40000次)：1）所有组件或结合处不应断裂，2）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，3）所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，4）固定组件不应松动，5）所有组件的功能不应损害，6）杯状暗铰链及其组件应能正常工作等】⑦导轨【符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》要求，检测项目包含但不限于以下内容：①下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度4%；②垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开等】。 |
| 4 | 第四章评标方法及评分标准技术分中（4）项目实施方案分(满分14分) | 一档（5分）：项目实施方案进度安排合理，实施方案有简单的项目生产实施计划和货物存储配送方案，实施方案内容完整无漏项且可满足采购需求的；二档（8分）：在满足一档的前提下，有质量控制及管理措施方案和项目安装验收方案，实施方案内容完整无漏项且可满足采购需求的。…… | 一档（5分）：项目实施方案进度安排合理，实施方案有项目生产实施计划和货物存储配送方案，基本满足采购需求的；二档（8分）：在满足一档的前提下，有质量控制及管理措施方案和项目安装验收方案等，可完全满足采购需求的。…… |
| 5 | 第四章评标方法及评分标准商务分中（1）售后服务分（满分12分） | （1）售后服务分（满分12分）一档（3分）：有售后服务方案，售后服务承诺、售后服务方案较简单。……三档（9分）：售后服务承诺明确质量保证期、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间），且方案具有可行性、科学性、高效性，服务内容及保障措施较充分；有详细的售后服务方案，有完善的报修售后服务系统或平台，有专业的售后服务人员，人员达5人（含）及以上的，售后服务有保障，服务内容及保障措施详细可靠售后服务能力更加充足有保障（有完善详细的售后服务措施及应急管理措施、能够提供即时服务的售后服务人员名单、工具等佐证材料等）。 | （1）售后服务分（满分12分）一档（3分）：有售后服务方案，售后服务承诺、售后服务方案基本满足采购需求。……三档（9分）：售后服务承诺明确质量保证期、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间），服务内容及保障措施较充分；有售后服务方案，有报修售后服务系统或平台，有专业的售后服务人员，人员达5人（含）及以上的，售后服务有保障，服务内容及保障措施详细可靠售后服务能力更加充足有保障（有售后服务措施及应急管理措施、能够提供即时服务的售后服务人员名单、工具等佐证材料等）。 |
| 6 | 第四章评标方法及评分标准商务分中（1）售后服务分（满分12分） | 四档（12分）：在满足第三档的基础上，有保修期外维修方案、备品备件等其他优惠措施、安装要求及方案等内容，完整详细，有详细的售后服务方案，有完善的报修售后服务系统或平台，有专业的售后服务人员，人员达10人（含）及以上的，售后服务有保障，服务内容及保障措施详细可靠售后服务能力更加充足有保障（有完善详细的售后服务措施及应急管理措施、能够提供即时服务的售后服务人员名单、工具等佐证材料等）；售后服务响应时间优于招标要求，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、技术培训方案、保修期（升级期）外维修方案、售后服务措施、其他优惠措施、安装要求及方案，应急保障方案且描述了项目售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式，服务承诺和保障措施考虑周全完整详细，售后服务内容及保障措施与采购需求契合度高、针对性强。 | 四档（12分）：在满足第三档的基础上，有保修期外维修方案、备品备件等其他优惠措施、安装要求及方案等内容，有售后服务方案，有报修售后服务系统或平台，有专业的售后服务人员，人员达10人（含）及以上的，售后服务有保障，服务内容及保障措施详细可靠售后服务能力更加充足有保障（有售后服务措施及应急管理措施、能够提供即时服务的售后服务人员名单、工具等佐证材料等）；售后服务响应时间优于招标要求，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、技术培训方案、保修期（升级期）外维修方案、售后服务措施、有其他优惠措施、安装要求及方案，有应急保障方案且描述了项目售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式，服务承诺和保障措施考虑周全，售后服务内容及保障措施与采购需求契合度高、针对性强。 |

更正日期：2024年03月04日

**三、其他补充事宜**

**四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名    称：桂林医学院附属医院

地    址：桂林市乐群路15号

联系方式：0773-2802050

2.采购代理机构信息

名    称：广西壮族自治区政府采购中心

地    址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心

联系方式：0771-8600351

3.项目联系方式

项目联系人：玉晨

电      话：0771-8600351

**广西壮族自治区政府采购中心关于桂林医学院附属医院漓东院区医疗医务配套设施采购（GXZC2024-G1-000085-CGZX ）的更正公告（三）**

来源：广西壮族自治区政府采购中心

发布时间：2024-03-05

浏览次数：290

**一、项目基本情况**

原公告的采购项目编号：GXZC2024-G1-000085-CGZX

原公告的采购项目名称：桂林医学院附属医院漓东院区医疗医务配套设施采购

首次公告日期：2024年02月08日

**二、更正信息**

更正事项：采购文件

更正内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 第二章 招标项目采购需求序号11专家会诊台：技术参数及性能要求第4点 | 4、桌面带两个线盒200mm×100m | 4、桌面带两个线盒200mm×100mm |
| 2 | 第二章 招标项目采购需求序号26示教椅（带桌板）：技术参数及性能要求第4点 | ▲4、扶手：一点式可旋转扶手，扶手由玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF）注塑而成，扶手尺寸为258mm长\*50mm宽±5mm。 | ▲4、扶手：可旋转扶手，扶手由玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF）注塑而成，扶手尺寸为258mm长\*50mm宽. |
| 3 | 第二章 招标项目采购需求序号63拆包台：技术参数及性能要求 | 1、门板：厚≥18mmE0级及以上中纤板面贴防潮装饰板，符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.05mg/m³，烤漆采用环保聚脂漆，5层底油及3层面漆，油漆产品符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 | 1、门板：厚≥18mmE0级及以上中纤板，符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.05mg/m³，烤漆采用环保聚脂漆，5层底油及3层面漆，油漆产品符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 |

更正日期：2024年03月05日

**三、其他补充事宜**

勘误。

**四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名    称：桂林医学院附属医院

地    址：桂林市乐群路15号

联系方式：0773-2802050

2.采购代理机构信息

名    称：广西壮族自治区政府采购中心

地    址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心

联系方式：0771-8600351

3.项目联系方式

项目联系人：玉晨

电      话：0771-8600351

**广西壮族自治区政府采购中心关于桂林医学院附属医院漓东院区医疗医务配套设施采购（GXZC2024-G1-000085-CGZX ）的补充通知**

来源：广西壮族自治区政府采购中心

发布时间：2024-02-20

浏览次数：315

**一、项目基本情况**

原公告的采购项目编号：GXZC2024-G1-000085-CGZX

原公告的采购项目名称：桂林医学院附属医院漓东院区医疗医务配套设施采购

首次公告日期：2024年02月08日

**二、更正信息**

更正事项：采购文件

更正内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 补充桂林医学院附属医院漓东院区的平面图 |  | 详见附件：平面图 |

更正日期：2024年02月20日

**三、其他补充事宜**

**四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名    称：桂林医学院附属医院

地    址：桂林市乐群路15号

联系方式：0773-2802050

2.采购代理机构信息

名    称：广西壮族自治区政府采购中心

地    址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心

联系方式：0771-8600351

3.项目联系方式

项目联系人：玉晨

电      话：0771-8600351