前提：本章中标注“\*”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。

## 一.采购清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 所属行业 |
| 麻醉车 | 21 | 工业 |

## ★二.商务要求

（一）交货期：合同签订生效后25日内。

（二）交货地点：成都大学附属医院（院区内）。

（三）付款方式：设备经安装、调试、培训且验收合格之日起2个月内，采购人向中标人支付合同金额的100%。

（四）验收标准：

1.装机后性能验证和配置满足采购要求，采购人严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）及招标文件技术要求、投标文件响应情况和国家、行业标准进行验收。

2.承诺所供货物出厂日期不得超过一年，验收时提供相关证明文件。

## 三.技术参数要求

1.规格：740 mm\*520mm\*1030mm±10mm。

2.推车立柱采用采用高强度铝合金型材，侧板与背板采用厚度≧4mm工业铝塑板，整体搭配合理，推行轻便。

▲3.台面及底座采用ABS工程塑料一次性注塑成型，台面三方带ABS围栏，外表光洁。

▲4.抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架、抽屉塑料药盘和活动分隔板组成，抽屉面板和框架为钢制结构，抽屉拉手为ABS弧形拉手。

5.抽屉滑槽采用三节静音滑槽，有效伸缩距离≧60 cm，确保抽屉能够完全拉出，后方带自锁功能。

6.麻醉架为可取式，根据需要自行调配。框架材料采用≧Φ25mm不锈钢圆管，麻醉盒为翻斗式，数量五个，并配置置物盘一个。

▲7.抽屉分为三种规格，内置三种不同规格的活动式塑料筐，塑料筐规格为（长×宽×高）：400×600×200 mm±10 mm (大号）；400×600×100 mm±10 mm（中号）；400×600×50 mm±10 mm（小号），任意两种规格的抽屉可以根据要求进行多种组合。

8.每只塑料筐承重≧20 kg。

▲9.抽屉内部配置标准ABS塑料活动式隔条，ABS塑料活动式隔条既能实现平均分隔，也能实现异形分隔，用户可以根据需要进行自由组合，并配置标准的标识牌，可对每一分隔进行标识，实现物品放置分类明确、标识明确。

10.塑料筐采用注塑工艺制作而成，符合ISO 3394标准的外部尺寸，确保塑料筐可用于所有同标准的储存和运输系统。

11.整车配置五层抽屉，二只小号抽屉、二只中号抽屉、一只大号抽屉，抽屉整体带排锁控制，麻醉车左侧配置透明ABS文件盒一个，右侧配置锐器盒一个以及两个塑料翻盖式污物桶。推车右侧面带侧抽板，方便存放物品；推车左侧带铝合金扶手，便于推车推行。

12.整车配置4只≧4寸丝杆单片空心轮，外罩包ABS防缠绕，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。

★13.产品从验收合格之日起，整套质保≧5年，承诺中标后提供设备制造厂商售后服务承诺书。