## （一）. 项目概述

成都市市场监督管理局是2019年政府机构改革中变动最大的部门之一，涉及多个部门整合、多项职能合并、多类业务融合。改革后所承担的职能多，共有1112项事权，位居全市第一；承担任务重，负责成都市230余万户市场主体的监管；涉及敏感领域广，重点领域如食品、药品、医疗器械、特种设备等生产、经营、使用企业约130万家左右；平时执行外勤任务、出差任务的同志数量大，应急工作事项不断。

随着国家“放管服”改革的不断深入，越来越强调事中事后监管，按照国家总局、省局的工作要求，每家企业涉及月度、季度、半年度、年度的现场监管，监管频次高；对监管人员的专业能力有较高的要求，现场监管涉及的项数最少15项，最多150项；而市场监管工作人员有限，必须采用信息化手段开展监管工作，而传统的PC固定端又不能满足现场监管需求，只能采取纸质文件登记后再次录入信息系统的方式，形成二次录入弊端，极大地消耗原本就十分匮乏的人力，十分影响了监管工作效能。对此，成都市市场监督管理局实施了“成都市市场监管融合信息系统（一期）”建设项目，新建移动应用平台，将市场监管业务中监管、抽检、执法、查询等功能集成在移动应用平台中，以提高监管效能，创新监管手段。

目前，原各单位租赁的移动终端都已到期，且数量较少，现场监管工作受到明显限制。因此在“成都市市场监管融合信息系统（一期）”建设项目中，拟采购移动执法业务终端租赁服务，配备给监管人员利用移动终端设备部署的APP系统对企业进行现场监管，以提高监管效能，创新监管手段。结合成都市市场监督管理局工作实际，因市场监管执法地域广（平原、山区等），网络使用环境复杂（高楼、地下室、冻库等），对服务供应商提供的网络覆盖率和网络服务质量需求较高。同时，考虑到成都市市场监督管理局工作人员日常工作数据的保密性和敏感性，根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》国家保密局《关于加强政府上网信息保密管理的通知》和中央保密委员会办公室、国家保密局关于《涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统审批暂行办法》《中华人民共和国密码法》文件要求，针对当前移动执法业务终端的通话、短信等可能面临各类安全风险，拟采购依托移动互联、国密算法等技术提供安全通信服务，解决工作人员日常工作中的通信安全问题。

标的名称及所属行业：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 包号：06 | 品目号 | 标的名称 | 所属行业 |
| 06-01 | 移动执法业务终端租赁服务 | 租赁和商务服务业 |

## \*（二）. 商务要求

1. 服务期限：2021年12月1日至2024年11月30日（具体服务时间以合同签订为准）。

2．付款方法和条件：合同签订后收到中标人出具的等额正式发票后15个工作日内，采购人向中标人支付40%的合同款；服务配套相关设备到货并通过到货验收后，收到中标人出具的等额正式发票后15个工作日内，采购人向中标人支付55%的合同款；三年服务期结束且通过项目验收后，收到中标人出具的等额正式发票后15个工作日内，支付5%的合同尾款。

3.供应商在合同签订后，在采购人提出交付需求后的15个工作日内提供移动执法业务终端。

4.项目验收：三年服务期结束，按《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）要求进行项目最终验收。

5.项目服务地点：本项目服务地点为成都市及所有市辖区（市）县。

## （三）.技术、服务要求

**\*1、服务内容（提供承诺函）**

1.1.终端服务：提供320套移动执法业务终端，服务期限三年；

1.2.基础电信服务：单套移动执法业务终端每月应提供不低于30G国内上网流量、200分钟国内语音通话、30条短信的通信服务；服务期限三年；

1.3.所有移动执法业务终端只使用同一电信运营商（须注明电信运营商名称）的基础电信服务。

**2.服务要求**

**2.1.移动执法业务终端服务要求**

2.1.1服务响应：提供全年365天，每周7天，每天24小时的电话技术支持。出现故障后，5分钟内提供电话支持；在电话支持未能解决的情况下提供现场服务，市局所在地30分钟到达现场，区（市）县最迟2小时到达现场。

2.1.2移动执法业务终端应具有安全通信服务软件，结合密码模块防止移动执法业务通信信息被窃取和篡改。中标人应配合采购人完成移动执法业务终端的调试工作。

**2.2.网络服务要求**

2.2.1中标人应对本项目所提供的网络进行及时的巡检和安全维护，提高移动电话、手机上网等基础电信服务的用户满意度。

2.2.2 中标人应为本项目提供覆盖率高的无线网络服务，确保无线网络数据传输的可靠性和稳定性。

**2.3.移动执法业务终端参数要求**

2.3.1.屏幕尺寸≥6英寸

2.3.2.▲运行内存（RAM）≥8GB

2.3.3.▲存储容量（ROM）≥256GB

2.3.4.网络制式全网通 支持4G或以上

2.3.5.▲后置摄像头≥1亿像素

2.3.6.▲前置摄像头≥3200万像素

2.3.7.▲标配电池容量≥4300mAh

（针对2.3.1-2.3.7提供产品彩页或官网截图并加盖投标人鲜章）

**2.4.移动执法业务终端安全通信服务**

2.4.1.加密电话：可以拨打、接听语音、视频加密电话；

2.4.2.防截屏：可以设置防截屏；

2.4.3.无痕会话：消息禁止截屏、复制和转发，会话结束后自动销毁聊天记录和聊天信息；

2.4.4.加密消息：可以发送、接收加密消息，包括文字、图片、文件等常用消息类型。

（针对2.4.1-2.4.4提供功能截图证明材料或者国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人鲜章）

**2.5.服务团队要求**

2.5.1投标人需为本项目配备充足的服务人员，确保本项目能够顺利实施。

2.5.2投标人配备的服务团队应具备所涉及工作的相关专业证书。