产品规格报价明细表

投标人名称（公章）：上海民宁科技有限公司 招标编号/标段号： XJGRXD2023-039/二包

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 产地 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 风力灭火  机 | 发动机：两冲程风冷汽油发动机；  出口风量 0.56m3/s；  发动机转数 11000r/min；  有效灭火距离 310cm；  启动时间 5s；  标定转数耳旁噪音 98dB（A）；  距风机中心 2.5m 处风速 33m/s；  一次加油连续工作时间 120min；  耗油率 490g/kW/h；  标定转速下手传振动加速度  1.8m2/s  整机净质量与风功率比 5.6kg/kw；  风机效率 63%；  出口风流 110m/s；  启动方式为手拉绳启动；  启动温度范围： -30℃至 40℃;  燃油为 90#汽油与二冲程车用机油  的混合油；  工作方式：背负式。 | 上海 | 台 | 185 | 佐证  件投  标文  件  P152-  153 |
| 2 | 风水灭火  机 | 发动机：两冲程风冷汽油发动机；  出口风量 0.55m3/s；  发动机转数 11000r/min；  有效灭火距离 300cm；  启动时间 5s；  标定转数耳旁噪音 100dB（A）； 距风机中心 2.5m 处风速 33m/s；  一次加油连续工作时间 30min；  工作方式：便携式；  耗油率 495g/kW/h； | 上海 | 台 | 11 | 佐证  件投  标文  件  P154-  155 |

4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单金属燃油箱容积 1.45L；  启动方式为手拉绳启动； 配有手油 泵启动更快；燃油为 90#汽油与二  冲程车用机油的混合油；  配置喷水装置，水囊容积 22L；  采用快速连接， 实现一机灭火， 多  人供水，进行风水灭火。 |  |  |  |  |
| 3 | 高压细水  雾灭火机 | 汽油机功率（HP）： 1.8，  起动性能 3s；  最大流量（L/min）： 5.3；  水袋容积（L）22，  每台机配 3 个移动水袋；  射程：雾化（m）8.1  直流(m)13；  噪音(dB(A))：95；  额定工作压力(MPa)：6.0，  最大压力 8.5MPa；  枪体结构：三节伸缩杆，  最大长度(m)1.4；  净质量( kg)12；  高压泵采用铜质泵头， 每个高压接  口采用铜质快速接头；  一袋水连续工作时间( min)5.2；  背架： 304#不锈钢；  喷头转换方式：旋转式；  背带性能：双肩背带，背带承重  70kg；  自动自吸距离(m)：7；  更换水袋时间(s)：5；  启动方式：手拉绳动启动。  水袋参数：  水袋背包材质： 军绿色高强度防水 面料； 水袋材质： 采用 PVC 材料热  粘而成，抗摔耐磨； | 上海 | 台 | 144 | 佐证  件投  标文  件  P156-  157 |

5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 容积：容积 22L；  水袋尺寸（mm）： 380×300×190；  携带方式：采用双肩背负。 |  |  |  |  |
| 4 | 高压脉冲  水枪 | 满装的喷雾灭火器组件重量 23KG  （不计压缩空气和瓶阀重量）；  灭火枪重量 3.0KG；  容积 9.0 公升；  压缩空气瓶（体积/压强） 1 公升  /300 巴；  使用压强（动态的） 7.0-7.5 巴；  灭火剂喷射范围 13 米；  灭火剂消耗率 0.4-0.45 公升/秒；  使用时间 22s；  灭火剂：水+6%水成膜泡沫。  配件： 每 5 台配备 1 台专用高压充  气泵。 | 上海 | 支 | 135 | 佐证  件投  标文  件  P158 |
| 5 | 灭火水枪 | 外背包采用迷彩军绿色高强度防 水面料加工， 内水囊采用 PVC 材料  热粘而成，抗摔耐磨；  容积 20L；  背包采用双肩背负；  根据人体可调节背带长度， 结实耐  用，防漏收效果好；  出水口采用不锈钢快速接头， 密闭 性能好，采用高压水管与水枪链  接；  枪体前部设计有可挂扣， 方便携带 使用， 枪体进水口和枪头采用金属 材质，增加强度和磨损，单喷头， 通过旋转方式可以实现直射、散射  功能；  枪体并实现往复均出水（在抽和推  进时，水枪都能喷射），  空载起动摩擦力 2.3N， | 上海 | 支 | 102 | 佐证  件投  标文  件  P159 |

6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大射程 11m，  喷水量 115cm3，  整套水枪总质量 0.35kg。 |  |  |  |  |
| 6 | 移动水泵  灭火系统 | 发动机型式： 二冲程强制风冷式汽  油机，  安装有快速启动的减压阀；  发动机动力 8HP/8700 r/min；  具有自发电、充电功能；  扬程230米（出水口压力）2.30MPa；  最大射程 37.0 米；  汽油机综合油耗 3.5L/h；  发动机冷机启动性能 6s；  油箱容积 20L；  最大流量 6.8L/s；  配件：专用高压水带、吸水管 1 根。 | 上海 | 套 | 61 | 佐证  件投  标文  件  P160-  161 |
| 7 | 移动蓄水  池 | 移动水池容量： 2000L；  材质：聚氨酯涂层织物；  纱线粗细： 1000D×1000D，  织物密度： 18×18，  特点： 强度高、重量轻、无毒、无 味、不污染水质、耐老化性耐水性  良好；  纤维含量： 100%；  断裂强力：经向 80kN/m、纬向  75kN/ml；  涂层剥离强力： 经向 2.5kN/m 、纬  向 2.3kN/ml；  低温冲击：无裂缝、不分层；  焊缝强力： 75kN/m。 | 上海 | 个 | 6 | 佐证  件投  标文  件  P162 |
| 8 | 油锯 | 发动机：二冲程风冷发动机，  功率 2.5kw；  发动机常温启动性能 5s；  锯切效率 85cm2/s；  锯切燃油消耗率 78g/m2； | 上海 | 台 | 117 | 佐证  件投  标文  件  P163- |

7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 离合器结合转速 1.5 倍；  主机比质量 1.8kg/kw；  发动机最低燃油消耗率  530g/kw·h；  耳旁噪音 100dB(A)；  泵油方式：链条润滑自动泵油；  油箱容积： 1.0L(塑料油箱外加护  罩）；  最高转速 6500 r/min；  净重量 6.7kg；  锯链刻度： 3/8""；  导板长度： 18"。 |  |  |  | 164 |
| 9 | 割灌机 | 形式：硬轴、双肩侧挂式；  发动机最大功率 1.5kw，  发动机排量 35.8cc；  手把振动 1.8m/s²;  耳旁噪音 97dB(A)；  变速箱壳体温升 35℃;  整机净质量 9.0kg；  燃油消耗率 59g/m²;  启动方式：手拉绳启动；  配置环保四冲程发动机。 | 上海 | 台 | 105 | 佐证  件投  标文  件  P165-  166 |
| 10 | 便携式发  电机(大功  率) | 频率： 50（Hz）；  额定电压： 220v/380v；  产品认证： CE；  相数：单三相；  起动方式：电启动；  输出电压： 220V/380V；  最大功率 25KW；  额定功率 10KW；  额定频率： 50Hz；  发动机： 类型： 双缸风冷， 四冲程，  OHC 顶置式气门；  排量 670cc； | 重庆 | 台 | 28 | 佐证  件投  标文  件  P201-  206 |

8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 机油/油箱容量 1.6L；  油箱容量 30L；  启动方式：手起动和电启动；  距 7 米处噪音 76dB（A）；  点火方式：无触点晶体管点火；  附件： 电瓶 1 个、移动轮 4 个、维 保工具 1 套、机油漏斗 1 个、专用  插头 3 个；  尺寸 900×600×680mm；  净重/毛重 155/170Kg。 |  |  |  |  |
| 11 | 发电机 | 机组结构：框架型、手推两大轮；  额定功率 7.5KW；  最大功率 8.2KW；  额定频率 50Hz；  额定电压 220V；  励磁方式：有刷；  油箱容量/工作时间 25L/7 小时；  发动机形式：单缸四冲程、风冷；  排量 439cc；  燃油型号： 90#车用无铅汽油；  润滑油型号： SAE15W/40；  润滑油容量： 1.1L；  启动方式：手拉启动/电启动；  电启动电瓶容量≥9Ah；  机组尺寸 760×535×545；  包装尺寸约 780×550×570；  净重/毛重 82/85。 | 重庆 | 台 | 10 | 佐证  件投  标文  件  P207-  213 |
| 12 | 北斗定位  仪 | GPS 性能： 72 通道；  北斗 B1、GPS L1、GLONASS L1 支  持 SBAS，  定位精度：单点定位< 3-5 米(2D  RMS)，1-3 米(MSAS/WAAS/EGNOS)。  GPS 模式：支持室内模拟定位，支  持北斗单独解算， 支持用户自定义 | 北京 | 个 | 130 | 佐证  件投  标文  件  P214-  239 |

9

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 定位模式。  电源：三种供电方式：两节 AA 碱 性电池可工作 12 小时以上、两节 AA 镍氢电池可工作 15 小时以上、 锂电池可工作 20 小时，支持 USB  供电。  屏幕特性及按键： 不得小于 2.4 英  寸 TFT 彩色非触摸屏幕， 阳光下可  读， 240×320 像素。  数据通讯与存储：数据接口-USB、  支持 NMEA0183 输出；  存储-4G 内存、支持 Micro  SD/Micro SD 卡，可扩展至 32G。  导航： 内置全国高等级路网图， 村 级以上城镇点图， 支持直线和沿路 导航， 内置各种兴趣点信息， 支持 兴趣点查询和导航(有地图厂家授  权)。  坐标系统：支持 WGS84、北京 54、 西安 80、CGCS2000 和用户自定义 坐标系统， 配套软件： 配备 GIS 数 据处理软件-GIS OFFICE 软件，采 集后数据成图、编辑属性特征库。 兼容 gmt、gmf 等数据格式，同时 兼容 Shp、mif、dxf、csv 通用数  据格式。 |  |  |  |  |
| 13 | 灭火机加  油器 | 配置构成： 汽油桶 1 个、内置机油 桶 1 个、加油枪 1 个、输油软管 1  个、专用背带 1 套。  汽油桶容量： 20L；  汽油桶颜色：军绿色；  汽油桶材质：高品质铁+迷彩背套  （带反光条）；  汽油桶尺寸（长×宽×高）： 420 | 上海 | 个 | 233 | 佐证  件投  标文  件  P167 |

10

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ×200×440mm；  内置机油桶容量(±0.1）： 1L；  加油枪： 铁质， 配有前后手柄， 加 油时通过往复推拉前后手柄进行  加油；  输油软管：长度 845mm；  直径(±1）： 17mm；  净质量： 5.5kg；  配有高强度橡胶软管，连接加油  枪。 |  |  |  |  |
| 14 | 背油桶 | 汽油桶 1 个、专用背带 1 套组成。  汽油桶容量(±1）（L）： 20；  汽油桶颜色：军绿色；  汽油桶材质：铁质；  汽油桶尺寸（长×宽×高）(±20）  （mm）： 420×200×440。 | 上海 | 个 | 99 | 佐证  件投  标文  件  P168 |
| 15 | 手提式灭  火器 | 规格型号： MFZ/ABC5；  灭火剂量： 5±0.1；  喷射时（S）： 13；  喷射距离（m)：3.5；  使用温度(℃)： -20～+55；  工作压力（MPa)：1.2；  水压试验压力（MPa)：2.1；  灭火级别： 3A，89B。 | 江西 | 个 | 100 | 佐证  件投  标文  件  P173-  184 |
| 16 | 推车式灭  火器 | 型号规格： MFTZ/ABC35；  灭火剂量： 35±0.7kg；  喷射时间： 30S；  喷射距离： 6.0m；  喷射滞后时间： 5s；  喷射剩余率：≦10%；  灭火级别： 6A 233B；  使用温度： -20℃-55℃;  工作压力： 1.2MPA；  水压试验压力： 2.1MPA。 | 江西 | 个 | 20 | 佐证  件投  标文  件  P185-  194 |

11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 移动消防  站设备 | 尺寸 360×200×40cm；  材质：钢制，加厚板材 ;  开启方式：双开门；  功能：可移动；  层数： 3 层；  配套消防器材：消防铲、消防斧、 消防桶、防火面具、强光手电、安 全绳、灭火器、消防钩、水带、水  枪等。 | 上海 | 套 | 22 | 佐证  件投  标文  件  P170 |
| 18 | 野外炊事  用具 | 野外炊具包含厨具用具， 包含移动  组合灶具，八人使用的锅碗瓢盆  等；  移动组合灶具有灶台、拆卸组合支 架、吸烟烟筒组成，灶体台采用 2.7mm 的钢板弯曲一次成型，炉台  高度 45cm；  设计有满焊的排烟口，均匀落灰 网，加大添柴口，灶台外径 63cm， 配有便携口径 70cm 的行军锅，配 锅盖， 可满足多人同时使用， 适用 于就地取柴， 设计有吹风口， 可外 用使用风机送风，并可同时烧煤  炭，可快速拆卸，占用空间小。  配置塑料水桶 2 个；  容量： 20L，  温度范围：适用于 0 度-65 度，无 异味。筷子、勺子、叉子为高纯不 锈钢、盒子为精铝合金， 配置不锈 钢双层碗 10 个；筷子级汤勺组合 套具 10 套，餐用不锈钢刀具及炒 具 2 套和不锈钢抗菌防霉切菜板 2  个，方便携带。 | 上海 | 套 | 9 | 佐证  件投  标文  件  P170 |
| 19 | 望远镜  (高倍) | 放大倍率： 20-60X，  物镜口径： 80mm， | 武汉 | 台 | 8 | 佐证  件投 |

12


|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 观察角度： 45 度，  出瞳距离： 18mm@20x  最近调焦距离： 7m，  配 TP36 望远镜专用三脚架。 |  |  |  | 标文  件  P195-  197 |
| 20 | 望远镜  （低倍） | 放大倍率： 10X；  物镜口径： 50mm；  视场 m/1000m：114；  视场角度： 6.5 度；  出瞳距离： 20mm；  最近调焦距离： 6m；  镀膜类型： 全宽带多层镀膜（FMC）；  棱镜系统：保罗；  调焦方式：双目调；  防水等级： BSW-7。 | 武汉 | 台 | 2 | 佐证  件投  标文  件  P198-  200 |
| 21 | 旋翼无人  机 | 起飞重量： 958 克  尺寸： 折叠（不带桨） ：长 231.1 毫米，宽 98 毫米，高 95.4 毫米； 展开（不带桨） ：长 347.5 毫米，  宽 290.8 毫米，高 107.7 毫米  最大上升速度： 8 米/秒  最大下降速度： 6 米/秒  最大水平飞行速度（海平面附近无  风）： 21 米/秒  最大起飞海拔高度： 6000 米  最长飞行时间： 43 分钟（该续航  时间在受控测试环境下测得）  最长悬停时间： 37 分钟（该续航  时间在受控测试环境下测得）  最大续航里程： 28 公里  最大抗风速度： 12 米/秒  工作环境温度： -10℃ 至 40℃  卫星导航系统： GPS + Galileo +  BeiDou  机载内存： 8GB（可用空间约 | 安徽 | 架 | 3 | 佐证  件投  标文  件  P244-  249 |

13

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7.9GB）  影像传感器  哈苏相机： 4/3 CMOS，有效像素  2000 万  中长焦相机： 1/1.3 英寸 CMOS，  有效像素 4800 万  长焦相机： 1/2 英寸 CMOS，有效  像素 1200 万  镜头  哈苏相机视角（FOV）： 84°;等  效焦距： 24 mm；光圈： f/2.8 至  f/11；对焦点： 1 米至无穷远  中长焦相机视角（FOV）： 35°; 等效焦距： 70 mm；光圈： f/2.8；  对焦点： 3 米至无穷远  长焦相机视角（FOV）： 15°;等  效焦距： 166 mm；光圈： f/3.4；  对焦点： 3 米至无穷远  视频：  普通、慢动作： 100 至 6400（普 通色彩） ；400 至 1600（D-Log）；  100 至 1600（HLG）  夜景： 800 至 12800（普通色彩）  照片： 100 至 6400  电子快门： 8 秒至 1/8000 秒  最大照片尺寸； 5280×3956  照片拍摄模式及参数  图片格式： JPEG/DNG（RAW）  数字变焦（仅普通录像模式、探索  模式） ：哈苏相机： 1 倍至 3 倍；  中长焦相机： 3 倍至 7 倍；  长焦相机： 7 倍至 28 倍。 |  |  |  |  |
| 22 | 火场侦察  无人机 | 最大续航时间 90 分钟；  最大飞行速度 120km/h； | 安徽 | 架 | 12 | 佐证  件投 |

14

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 飞行抗风能力 12m/s；  测控传输距离 30km（通视条件下）  可在强磁环境下稳定工作。 |  |  |  | 标文  件  P240-  243 |
| 23 | 物资储备  架 | 材质： 钢材， 环保喷塑，经防腐抗  锈蚀处理，每层载重 350kg，  每组规格： 2000mm×2000mm×  600mm。  每层垫板为 0.5mm 金属板材，  配有支撑龙骨。  支柱、横担梁为 1.2/1.5mm 钢材，  可自行上下调节高低空间，  分四层。 | 上海 | 套 | 13 | 佐证  件投  标文  件  P168-  169 |

投标人代表签字：

15