城市电警路口配套设施完善项目的采购需求

一、项目名称：城市电警路口配套设施完善项目

二、采购内容：移动道路标识牌6处，更改标识牌版面14套，更改道路标线3090㎡等（详见清单）。

三、对供应商的资质要求：无

四、1.该项目是否面向中小企业：是；2.所属行业：工业；3.采购人代表是否参与评标：是；4.推荐中标候选人：3家。

五、履约保证金：3%

六、合同签订：公示结束后，在无投诉质疑的情况下，3天之内签订。

七、完工时限：合同签订后30日内完工。

八、服务要求：1.移动标识牌包含：拆除原有混泥土底座，重新填土，绿化补种，移动已拆除标识牌至甲方指定位置，新建与拆除大小一致的混泥土底座，设置预埋件，安装标识牌。

2.道路行驶指示牌：版面尺寸：高2.4米，宽4米，双横杆长度5.8米，口径16厘米，厚度0.3cm，材质为热镀锌管，立杆高度8米，口径40厘米，厚度0.5cm，材质为热镀锌管，基础2.4x2x2米。（版面材质为铝板，覆3m反光膜；含违法抓拍指示标识，路名标识）含安装。

3.国标红绿灯：乙方需按照甲方要求在原有灯杆进行安装，乙方需提供所需电线。

4.道路隔离护栏：铁艺，总高度1.1m；上下横杆：厚度1.2mm，宽度6cm，高度4cm；立柱：宽度8cm，高度60cm，厚度1.5mm；中间隔档：宽度5cm，厚度3cm；底座材质：树脂。

5.道路指示牌版面：含老旧版面清除，新版面制作安装。

6.规画标识标线：热熔材料、标线清除，画标线等（含反光玻璃珠）

九、验收标准：1.供应商提供的商品必须为合法销售、渠道正规、符合国家质量检测标准合格的产品。2.供应商所提供的商品若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。3.供应商应保证商品是全新、未使用过的合格原装正品，并完全符合生产企业过国家规定的质量、规格和性能要求。4.所供商品需在甲方规定的地点完成安装，并达到甲方要求。

十、项目负责人：刘春辉 电话：15292335710

邮箱：956453061@qq.com

拜城县园林绿化环卫服务中心

 2025年6月25日