### 技术规格、数量及质量要求

### 一、技术参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术指标及要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 有机  肥料 | ( 一 )技术标准  1.产品执行标准：NY/T525-2021。  2.包装：用覆膜编织袋或塑料编织袋衬聚乙烯内袋包装。  3.外观及剂型：均匀，无恶臭，粉状。  4.主要生产原料：家禽粪便(经发酵腐熟)。  5.技术指标要求：符合NY/T525-2021。  6.产品质保期：12个月。  (二)产品参数指标  有机质的质量分数(以烘干基计).% ≥35  总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数(以烘干基计).% ≥8.0  水分(鲜样>的质量分数.% ≤30  酸碱度(pH) 5.5-8.5  机械杂质的质址分数.% ≤0.5  总砷(As),mg/kg ≤15  总汞(Hg).mg/kg ≤2  总铅(Pb),mg/kg ≤50  总镉(Cd).m/kg ≤3  总铬(Cr).mg/kg ≤150  粪大肠菌群数，个/g ≤100  蛔虫卵死亡率.% ≥95  （三）采购要求  总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数(以烘干基计).% ≥8.0  有机质的质量分数(以烘干基计).% ≥40  氮 ( N ) . % ≥3.6  磷(P₂Os).% ≥1.8  钾(K₂).% ≥2.5  水分(鲜样>的质量分数.% ≤12 | 吨 | 650 |  |
| 2 | 树干防  护网 | (一)尺寸参数  1.高度：常见在50厘米以上，用于适配不同树龄树木。  2.内径：依树干粗细，在10厘米以上。  3.外径：比内径略大，考虑材质厚度。  (二)材质参数  1.材质类型：塑料(聚乙烯、聚丙烯)。  2.材质厚度：约2-5毫米。  ( 三 ) 结 构 参 数  1.孔洞形状及尺寸：长条形、圆形，长条形长3-10厘米、宽 1-3厘米。  2连接方式：卡扣式、螺栓式等，方便安装拆卸。 | 个 | 44000 |  |