### 技术规格、数量及质量要求

### 一、技术参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术指标及要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 有机肥料 | ( 一 )技术标准1.产品执行标准：NY/T525-2021。2.包装：用覆膜编织袋或塑料编织袋衬聚乙烯内袋包装。3.外观及剂型：均匀，无恶臭，粉状。4.主要生产原料：家禽粪便(经发酵腐熟)。5.技术指标要求：符合NY/T525-2021。6.产品质保期：12个月。(二)产品参数指标有机质的质量分数(以烘干基计).% ≥35总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数(以烘干基计).% ≥8.0水分(鲜样>的质量分数.% ≤30酸碱度(pH) 5.5-8.5机械杂质的质址分数.% ≤0.5总砷(As),mg/kg ≤15总汞(Hg).mg/kg ≤2总铅(Pb),mg/kg ≤50总镉(Cd).m/kg ≤3总铬(Cr).mg/kg ≤150粪大肠菌群数，个/g ≤100蛔虫卵死亡率.% ≥95（三）采购要求总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数(以烘干基计).% ≥8.0有机质的质量分数(以烘干基计).% ≥40氮 ( N ) . % ≥3.6磷(P₂Os).% ≥1.8钾(K₂).% ≥2.5水分(鲜样>的质量分数.% ≤12 | 吨 | 650 |  |
| 2 | 树干防护网 | (一)尺寸参数1.高度：常见在50厘米以上，用于适配不同树龄树木。2.内径：依树干粗细，在10厘米以上。3.外径：比内径略大，考虑材质厚度。(二)材质参数1.材质类型：塑料(聚乙烯、聚丙烯)。2.材质厚度：约2-5毫米。( 三 ) 结 构 参 数1.孔洞形状及尺寸：长条形、圆形，长条形长3-10厘米、宽 1-3厘米。2连接方式：卡扣式、螺栓式等，方便安装拆卸。 | 个 | 44000 |  |