疏勒县人民医院留观安置综合

楼手术室、重症监护室装修改

工程

造项目

招 标 人：1

造价咨询人：

封—1

招标工程量清单

(单位盖章)

(单位盖章)

年 月 日

疏勒县人民医院留观安

置综合楼手术室、重症

监护室装修改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

扉—1

总 说 明

工程名称：疏勒县人民医院留观安置综

合楼手术室、重症监护室装修改造项目

第 1 页 共 1 页

表-01




表-02

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

合计

4 暂列金

3 采购工程

2 16层人民医院留观综合楼

1 15层人民医院留观综合楼

暂估价 安全文明施工费 规费

序号

单项工程名称

金额（元）


其中: （元）

第 1 页 共 1 页

工程名称：疏勒县人民医院留观安置综合

楼手术室、重症监护室装修改造项目

建设项目投标报价汇总表



表—03

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

合计

7 15#采暖工程

6 15#消防工程

5 15#医气工程

4 15#通风空调工程

3 15#给排水工程

2 15#电气设备安装工程

1 15#装饰装修工程

暂估价 安全文明施工费 规费

序号

单位工程名称


金额（元）

其中: (元)

工程名称：15层人民医院留观综合楼

第 1 页 共 1 页

单项工程投标报价汇总表



表—04

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

投标报价合计=一+二+三+四+五

五、 增值税销项税额

四、 规费

3.4 总承包服务费

3.3 计日工

3.2 专业工程暂估价

3.1 暂列金额

三、 其他项目费

2.1 其中：安全文明施工费

二、 措施工程费

1.6 其他装饰工程

1.5 天棚吊顶

1.4 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

1.3 楼地面装饰工程

1.2 门窗工程

1.1 砌筑工程

一、 分部分项工程费

序号

汇总内容

金额(元)

其中：暂估价(元)


第 1 页 共 1 页

工程名称：15#装饰装修工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术

室、重症监护室装修改造项目

单位工程投标报价汇总表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

樘 1

6 010802001004 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:

FM甲1021 1000\*2100

2.甲级防火单开平开门

5 010802001003 金属(塑钢）门

樘 3

1.门代号及洞口尺寸:

FM乙1021 1000\*2100

2.乙级防火单开平开门

3.一线品牌，可验真伪

樘 1

4 010802001002 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:

FM乙0921 900\*2100

2.乙级防火单开平开门

3.一线品牌，可验真伪

樘

22

3 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:

FM乙1521 1500\*2100

2.乙级防火双开平开门

3.一线品牌，可验真伪

樘 1

2

010801001004

木质门

1.门代号及洞口尺寸:M

1521 1500\*2100

2.镶嵌玻璃品种、厚度

:双开平开实木复合门

3.一线品牌，可验真伪

1

010801001003

木质门

樘

30

1.门代号及洞口尺寸:M

0921 900\*2100

2.镶嵌玻璃品种、厚度

:单开平开实木复合门

3.一线品牌，可验真伪

门窗工程

分部小计

m3 107.184

2

010402001007

砌块墙

1.砌块品种、规格、强

度等级:红砖

2.墙体类型:内墙150mm

3.砂浆强度等级:混合

砂浆M5.0

m3 0.0533

1

010402001004

砌块墙

1.砌块品种、规格、强

度等级:红砖

2.墙体类型:内墙100mm

3.砂浆强度等级:混合

砂浆M5.0

砌筑工程

分部分项

暂估价

综合单价 合价

其中

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

金额（元）


第 1 页 共 6 页

工程名称：15#装饰装修工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

m2 41.7528

1 011102003001 块料楼地面

1.防滑地砖面层(瓷砖

规格甲方指定);

2.20厚 1:2水泥砂浆结

合层剧水泥桨一遍（内

掺建筑胶);

3.聚乙烯高分子防水涂

料两层饰面

4.1:3水泥砂浆或细石

混凝土坡、找平。

楼地面装饰工程

分部小计

樘

13

13 010802003003 钢质防火门

1.门代号及洞口尺寸:

FM乙0818 800\*1800

2.乙级防火双开门

3.一线品牌，可验真伪

樘 2

12 010802003002 钢质防火门

1.门代号及洞口尺寸:

FM乙1821 1800\*2100

2.乙级防火双开门

3.一线品牌，可验真伪

樘 4

11 010802003001 钢质防火门

1.门代号及洞口尺寸:

FM乙0818 800\*1800

2.乙级防火双开门

3.一线品牌，可验真伪

10 010802001008 金属(塑钢）门

樘 1

1.门代号及洞口尺寸:

FM乙1421 1400\*2100

2.甲级防火双开平开门

3.一线品牌，可验真伪

樘 1

9 010802001007 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:

FM甲1521 1500\*2100

2.甲级防火双开平开门

3.一线品牌，可验真伪

樘 4

8 010802001006 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M

1221 1200\*2100

2.实木复合子母门

3.一线品牌，可验真伪

樘

14

7 010802001005 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M

0821 800\*2100

2.单开平开实木复合门

3.一线品牌，可验真伪

3.一线品牌，可验真伪

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）

第 2 页 共 6 页

工程名称：15#装饰装修工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

工程名称：15#装饰装修工程

手术室、重症监护室装修改造项目

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 3 页 共 6 页

表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量位单 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

5.更衣间、卫生间、

污洗间、清洁间等墙面

防 水高度为1800mm，

淋浴间及带淋浴间的卫

生间墙面防水高度至吊

顶上100mm.

6.一线品牌，可验真伪

2 011103004001 塑料卷材楼地面

1.房间主色PVC地胶

2.2.5mm厚成品通透PVC

卷材;专用地面粘合剂

粘结;

3.3mm厚自流平，15mm

厚1:3水泥砂浆找平层

，压实赶光;刷水泥浆

一遍(内掺建筑胶)。

4.卷材拼缝应采用同质

焊条热焊缝;

5.具体做法见大楼土建

设计单位的做法要求

6.一线品牌，可验真伪

m2 682.1697

3 011103004002 塑料卷材楼地面

1.走廊主色PVC地胶

2.2.5mm厚成品通透PVC

卷材;专用地面粘合剂

粘结;

3.3mm厚自流平,15mm厚

1:3水泥砂浆找平层，

压实赶光;刷水泥浆一

遍(内掺建筑胶)。

4.卷材拼缝应采用同质

焊条热焊缝;

5.具体做法见大楼土建

设计单位的做法要求

6.一线品牌，可验真伪

m2 287.7166

4 011103004003 塑料卷材楼地面

1.走廊串色PVC地胶

2.2.5mm厚成品通透PVC

卷材;专用地面粘合剂

粘结;

3.3mm厚自流平,15mm厚

1:3水泥砂浆找平层，

压实赶光;刷水泥浆一

遍(内掺建筑胶)。

4.卷材拼缝应采用同质

焊条热焊缝;


5.具体做法见大楼土建

设计单位的做法要求

6.一线品牌，可验真伪

m2 20.1711

本页小计



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

m2 252.5389

1

011204003001

块料墙面

1.8mm厚1:1:6水泥石灰

膏砂浆找底扫毛,6mm厚

1:0 5:2.5水泥石膏砂

浆找底扫毛

2.聚乙烯高分子涂料双

层饰面，4mm厚强力粉

泥粘结层揉紧压实、刷

水泥浆一道(内掺建筑

胶）

3.5厚1:2 建筑胶水泥

砂浆粘贴层、面砖800\*

400。弹性勾缝剂勾缝

4.更衣间、卫生间、万

洗间、清洁间等墙面防

水高度为1800mm。

5.淋浴间 及带淋浴间

的卫生间墙面防水高度

墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

分部小计

m2 149.945

7 011105004001 塑料板踢脚线

1.10mm铝合金压条

2.2.5mm厚PVC踢脚线面

层，专用胶粘剂粘结

3.R40PVC踢脚线垫条

4.2厚面层耐水腻子

5.10厚粉刷石灰膏砂浆

分层抹平

6.刷界面剂一遍

7.一线品牌，可验真伪

m3 27.588

6

010103001001

回填方

1.透水新良好陶土颗粒

回填

m2 177.4033

5 011103004004 塑料卷材楼地面

1.手术室主色PVC地胶

2.2.5mm厚成品通透PVC

卷材;专用地面粘合剂

粘结;

3.3mm厚自流平,15mm厚

1:3水泥砂浆找平层，

压实赶光;刷水泥浆一

遍(内掺建筑胶)。

4.卷材拼缝应采用同质

焊条热焊缝;

5.具体做法见大楼土建

设计单位的做法要求

6.一线品牌，可验真伪

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）


第 4 页 共 6 页

工程名称：15#装饰装修工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

1

031004006001

大便器

1.材质:全釉工艺

组

14

其他装饰工程

分部小计

7

m2

2

011302001002

吊顶天棚

1176.974

1.现浇钢筋混凝土板底

预留φ10 钢筋品环。

双向中距≤1200

2.φ8 钢筋吊杆、双向

中距≤1200.吊杆上部

与板底预留吊环固定

3.60\*1.2mm的镀锌轻钢

可上人检修龙骨

4.50mm双面彩钢内部夹

兴硫氧镁洁净板

5.一线品牌，可验真伪

m2 41.7528

1

011302001001

吊顶天棚

1.现浇钢筋混凝土板底

预留φ10 钢筋吊环。

双向中距≤1200

2.φ8 钢筋吊杆。双向

中距≤1200,吊杆上部

与板底预留吊环固定

3.60#可上人轻钢龙骨

4.1.3mm厚600\*600铝合

金方板面层,嵌入安装

5.一线品牌，可验真伪

天棚吊顶

分部小计

m 2094.8

3 011502001001 金属装饰线

1.基层类型:金属护角

2.墙面完成后，安装50

\*50同墙面硫氧镁洁净

板材质专用护角高度28

00mm

3.用于面贴50mm双面彩

钢内部夹芯硫氧镁洁净

板墙面的房间、走廊阳

角和阴角处

4.一线品牌，可验真伪

2

m2

2 011207001001 墙面装饰板

2804.426

1.75轻钢龙骨间距不大

于400mm

2.50mm双面彩钢内部夹

芯硫氧镁洁净板

3.一线品牌，可验真伪

至吊顶上100mm

6.一线品牌，可验真伪

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）


第 5 页 共 6 页

工程名称：15#装饰装修工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

合计

本页小计

分部小计

措施项目

分部小计

分部小计

m 133.035

4

01B130

防撞带

1.洁净走廊、换车区两

边分别设置防撞带

2.防撞带中心离地高度

750mm,200mm宽1.2厚30

4不锈钢制作

m2 22.953

3

011210002001

金属隔断

1.150mm轻钢龙骨楼梯

间隔墙

m2 31.8675

2

011210001001

木隔断

1.卫生间隔断

2.成品抗倍特板隔断

3.一线品牌，可验真伪

2.规格、类型:蹲式

3.水龙头、陶瓷阀芯、

角阀采用纯铜式；

4.洗脸盆采用立柱陶瓷

一体式盆，感应式水龙

头

5.一线品牌，可验真伪

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）

第 6 页 共 6 页

工程名称：15#装饰装修工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表




表-11

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定

额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

15 X011707011001 特殊地区增加费 分部分项人工费+可计 0

0.17

14

X011707010001

检验试验费

分部分项人工费+可计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

1.1

13 X011707009001 生产工具用具使用费

分部分项人工费+可计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

0.12

12 X011707008001

工程定位复测、点交清

理费

分部分项人工费+可计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

0.11

11 011707007001 已完工程及设备保护

分部分项人工费+可计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

0

10 011707006001

地上、地下设施、建筑

物的临时保护设施

0

9

011707005001

冬雨季施工

分部分项人工费+可计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

0

8

011707004001

二次搬运

分部分项人工费+可计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

7

011707003001

非夜间施工照明 0

6

011707002001

夜间施工 0

40000

40000

5 4

其中：智慧工地基础配

置费

1.51

4

3

其中：扬尘防治增加费

分部分项人工费+可计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

2.13

3

2

其中：临时设施费

分部分项人工费+可计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

4.64

2 1

其中：环境保护费、文

明施工费、安全防护费

分部分项人工费+可计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

1 011707001001 安全文明施工

率(%)

序号

项目编码

项目名称

计算基础

费率(%)

金额(元)

调整费

调整后金

额(元) 备注

第 1 页 共 2 页

工程名称：15#装饰装修工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、

重症监护室装修改造项目

总价措施项目清单与计价表




表-11

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定

额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

合 计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

率(%)

序号

项目编码

项目名称

计算基础

费率(%)

金额(元)

调整费

调整后金

额(元) 备注

第 2 页 共 2 页

工程名称：15#装饰装修工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、

重症监护室装修改造项目

总价措施项目清单与计价表




表-12

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

合 计 —

4

总承包服务费

明细详见表-12-5

3

计日工

明细详见表-12-4

2.2

专业工程暂估价

明细详见表-12-3

2.1

材料暂估价

—

明细详见表-12-2

2 暂估价

1

暂列金额

明细详见表-12-1

序号

项目名称

金额(元)

结算金额(元)

备注

第 1 页 共 1 页

工程名称：15#装饰装修工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、重症

监护室装修改造项目

其他项目清单与计价汇总表




表-13

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

合计

9

2

增值税销项税额

分部分项工程费+措施工程费+其他

项目费+规费

1.4

大型机械检测检验费

大型机械检测检验费

1.92

1.3

住房公积金

分部分项人工费+分部分项机械费+

可计量措施人工费+可计量措施机械

费

0.38

1.25

工伤保险费

分部分项人工费+分部分项机械费+

可计量措施人工费+可计量措施机械

费

0.31

1.24

生育保险费

分部分项人工费+分部分项机械费+

可计量措施人工费+可计量措施机械

费

2.51

1.23

医疗保险费

分部分项人工费+分部分项机械费+

可计量措施人工费+可计量措施机械

费

0.79

1.22

失业保险费

分部分项人工费+分部分项机械费+

可计量措施人工费+可计量措施机械

费

8.85

1.21

养老保险费

分部分项人工费+分部分项机械费+

可计量措施人工费+可计量措施机械

费

1.2

社会保险费

养老保险费+失业保险费+医疗保险

费+生育保险费+工伤保险费

0.25

1.1

工程排污费

分部分项人工费+分部分项机械费+

可计量措施人工费+可计量措施机械

费

1

规费

工程排污费+社会保险费+住房公积

金+大型机械检测检验费

序号

项目名称

计算基础

计算基数

计算费率(%)

金额（元）


第 1 页 共 1 页

工程名称：15#装饰装修工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、重症

监护室装修改造项目

规费、税金项目计价表



表—04

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

投标报价合计=一+二+三+四+五

五、 增值税销项税额

四、 规费

3.4 总承包服务费

3.3 计日工

3.2 专业工程暂估价

3.1 暂列金额

三、 其他项目费

2.1 其中：安全文明施工费

二、 措施工程费

1.5 火灾自动报警

1.4 应急照明

1.3 监控

1.2 弱电

1.1 开关照明及插座

一、 分部分项工程费

序号

汇总内容

金额(元)

其中：暂估价(元)


第 1 页 共 1 页

工程名称：15#电气设备安装工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术

室、重症监护室装修改造项目

单位工程投标报价汇总表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

台 1

10

030404017010

配电箱

1.名称:15ICU-DT5

2.规格:500\*00\*150

3.底板距地1.6m嵌墙暗

台 1

9

030404017009

配电箱

1.名称:15ICU-DT4

2.规格:500\*00\*150

3.底板距地1.6m嵌墙暗

入

4.一线品牌，可验真伪

台 1

8

030404017008

配电箱

1.名称:15ICU-DT3

2.规格:500\*00\*150

3.底板距地1.6m嵌墙暗

入

4.一线品牌，可验真伪

台 1

7

030404017007

配电箱

1.名称:15ICU-DT2

2.规格:500\*00\*150

3.底板距地1.6m嵌墙暗

入

4.一线品牌，可验真伪

台 1

6

030404017006

配电箱

1.名称:15ICU-DT1

2.规格:500\*00\*150

3.底板距地1.6m嵌墙暗

入

4.一线品牌，可验真伪

台 1

5

030404017005

配电箱

1.名称:15KT

2.落地安装

3.一线品牌，可验真伪

台 1

4

030404017003

配电箱

1.名称:15ICU2

2.距地1.4m安装

3.一线品牌，可验真伪

台 1

3

030404017002

配电箱

1.名称:15ICU1

2.距地1.4m安装

3.一线品牌，可验真伪

台 1

2

030404017004

配电箱

1.名称:ICU2-ZM

2.规格:600\*800\*150

3.底板距地1.6m嵌墙暗

入

4.一线品牌，可验真伪

台 1

1

030404017001

配电箱

1.名称:ICU1-ZM

2.规格:600\*800\*150

3.底板距地1.6m嵌墙暗

入

4.一线品牌，可验真伪

开关照明及插座

分部分项

暂估价

综合单价 合价

其中

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

金额（元）


第 1 页 共 8 页

工程名称：15#电气设备安装工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

m 153.53

23

030411001006

配管

1.名称:PVC-25

2.材质:PVC

m 809.2

22

030411001003

配管

1.名称:SC20

2.材质:钢管

3.配置形式:暗配

4.一线品牌，可验真伪

m 830.6

21

030411001004

配管

1.名称:SC20

2.材质:钢管

3.配置形式:明配

4.一线品牌，可验真伪

20

030408001007

电力电缆

1.型号:WDZ-YJE-3\*25

2.一线品牌，可验真伪 m 3.24

19

030408001006

电力电缆

1.型号:WDZ-YJE-3\*16

2.一线品牌，可验真伪 m 95.07

18

030408001003

电力电缆

1.型号:WDZ-YJE-3\*10

2.一线品牌，可验真伪 m 612.75

17

030408001008

电力电缆

1.型号:WDZ-YJE-5\*6

2.一线品牌，可验真伪 m 52.69

16

030408001002

电力电缆

1.型号:WDZ-YJE-5\*4

2.一线品牌，可验真伪 m 52.94

m 38.42

15

030408001004

电力电缆

1.型号:WDZ-YJE-4\*35+

1\*16

2.一线品牌，可验真伪

m 100

14

030408001005

电力电缆

1.型号:WDZ-YJE-4\*150

+1\*95

2.一线品牌，可验真伪

m 20

13

030408001001

电力电缆

1.型号:2\*WDZ-YJE-4\*1

85+1\*95

2.一线品牌，可验真伪

台 1

12

030404017012

配电箱

1.名称:15AT

2.距地1.4m安装，原有

配电箱改

3.一线品牌，可验真伪

台 1

11

030404017011

配电箱

1.名称:15ICU-DT6

2.规格:500\*00\*150

3.底板距地1.6m嵌墙暗

入

4.一线品牌，可验真伪

入

4.一线品牌，可验真伪

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）


第 2 页 共 8 页

工程名称：15#电气设备安装工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

36

030404034005

照明开关

1.名称:三联单控开关

个 3

个 8

35

030404034004

照明开关

1.名称:双联单控开关

2.一线品牌，可验真伪

个

43

34

030404034001

照明开关

1.名称:单联单控开关

2.一线品牌，可验真伪

2.一线品牌，可验真伪

套 7

33 030412006001 医疗专用灯 1.名称:紫外线消毒灯

套

36

32

030412005003

荧光灯

1.名称:洁净LED灯盘

2.型号:嵌入式

3.规格:600\*600

4.一线品牌，可验真伪

套

89

31

030412005002

荧光灯

1.名称:洁净LED灯盘

2.型号:嵌入式

3.规格:600\*300

4.一线品牌，可验真伪

套

33

30

030412005001

荧光灯

1.名称:洁净LED灯盘

2.型号:嵌入式

3.规格:1200\*300

4.一线品牌，可验真伪

m 5928.36

29

030411004002

配线

1.型号:WDZ-BYJ-3\*4

2.材质:铜芯

3.一线品牌，可验真伪

m 2394.69

28

030411004001

配线

1.型号:WDZ-BYJ-3\*2.5

2.材质:铜芯

3.一线品牌，可验真伪

m 93

27

030411001005

配管

1.名称:SC150

2.材质:钢管

3.配置形式:明配

4.一线品牌，可验真伪

m 30.83

26

030411001001

配管

1.名称:SC80

2.材质:钢管

3.配置形式:明配

4.一线品牌，可验真伪

m 63.11

25

030411001007

配管

1.名称:SC50

2.材质:钢管

3.配置形式:明配

4.一线品牌，可验真伪

m 92.19

24

030411001002

配管

1.名称:SC32

2.材质:钢管

3.配置形式:明配

4.一线品牌，可验真伪

3.配置形式:明配

4.一线品牌，可验真伪

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）


第 3 页 共 8 页

工程名称：15#电气设备安装工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

台 1

2

030404017013

配电箱

1.名称:楼层配电箱

2.规格:400\*500\*160

3.挂墙安装，距地1.6m

4.一线品牌，可验真伪

台 2

1 080806001001 配电屏、柜

1.名称:弱电机柜

2.落地安装

3.一线品牌，可验真伪

弱电

分部小计

统

系统 1

44 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系

m 81.18

43

030411003001

桥架

1.名称:桥架

2.型号:金属线缆桥架

CT-300\*150

3.亮瞎0.2m吊装，每隔

20m-30m应增加一个连

接点，起始段和重点段

均应可靠接地，分槽敷

设

4.一线品牌，可验真伪

个 390

42

030411006001

接线盒

1.名称:接线盒

2.一线品牌，可验真伪

41

030404035003

插座

个 1

1.名称:五孔暗装插座

2.吊顶安装

3.规格:250V，10A安全

型

4.一线品牌，可验真伪

40

030404035002

插座

个

18

1.名称:五孔暗装插座

2.地插

3.规格:250V，10A安全

型

4.一线品牌，可验真伪

个 120

39

030404035001

插座

1.名称:五孔暗装插座

2.暗装底边距地0.3m

3.规格:250V，10A安全

型

4.一线品牌，可验真伪

个 8

38

030404034003

照明开关

1.名称:双联双控开关

2.一线品牌，可验真伪

个

37

37

030404034002

照明开关

1.名称:单联双控开关

2.一线品牌，可验真伪

2.一线品牌，可验真伪

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）

第 4 页 共 8 页

工程名称：15#电气设备安装工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

个

28

15 030904007001 广播(扬声器）

1.名称:广播扬声器

2.功率:3W

3.安装方式:嵌入式安

2.一线品牌，可验真伪

个 3

14 030904008001 模块(模块箱） 1.名称:WIFI

m 76.59

13

030411003002

桥架

1.名称:桥架

2.型号:金属线缆桥架

CT-300\*150

3.亮瞎0.2m吊装，每隔

20m-30m应增加一个连

接点，起始段和重点段

均应可靠接地，分槽敷

设

4.一线品牌，可验真伪

个

63

12 030502004003 电视、电话插座

1.名称:TO插座

2.一线品牌，可验真伪

2.一线品牌，可验真伪

个

14

11 030502004002 电视、电话插座 1.名称:TP插座

个 6

10 030502004001 电视、电话插座

1.名称:TV插座

2.一线品牌，可验真伪

m 166.38

9

030411004003

配线

1.名称:应急广播线

2.型号:ZR-RVS-2\*1.5

3.一线品牌，可验真伪

m 447.18

8

030411001009

配管

1.名称:SC15

2.材质:钢管

3.配置形式:暗配

4.一线品牌，可验真伪

m 269.36

7

030411001008

配管

1.名称:SC15

2.材质:钢管

3.配置形式:明配

4.一线品牌，可验真伪

m 100.87

6

030502005004

双绞线缆

1.名称:WIFI线

2.规格:6类双绞线

3.一线品牌，可验真伪

m 45.14

5

030502005003

双绞线缆

1.名称:TO线

2.规格:6类双绞线

3.一线品牌，可验真伪

m 107.9

4

030502005002

双绞线缆

1.名称:TV线

2.规格:6类双绞线

3.一线品牌，可验真伪

m 1107.88

3

030502005001

双绞线缆

1.名称:TP线

2.规格:6类双绞线

3.一线品牌，可验真伪

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）


第 5 页 共 8 页

工程名称：15#电气设备安装工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

m 540.29

2

030411004005

配线

1.名称:WDZN-BYJ-2\*4.

0

2.配线形式:应急照明

3.一线品牌，可验真伪

台 1

1

030404017015

配电箱

1.名称:15ALE

2.一线品牌，可验真伪

应急照明

分部小计

台

21

8

03B211

呼叫分机

1.名称:呼叫分机

2.一线品牌，可验真伪

台 4

7

030507014001

显示设备

1.名称:显示器

2.一线品牌，可验真伪

台 1

6

030904013001

呼叫主机

1.名称:呼叫主机

2.一线品牌，可验真伪

台

30

5 030507008001 监控摄像设备

1.名称:彩色摄像机

2.一线品牌，可验真伪

m 398.29

4

030411001010

配管

1.名称:SC15

2.材质:钢管

3.配置形式:明配

4.一线品牌，可验真伪

3

030411004004

配线

1.名称:RVS-2\*1.0

2.一线品牌，可验真伪 m 1198.65

m 599.32

2

030502005006

双绞线缆

1.名称:探视分机线

2.规格:6类双绞线

3.一线品牌，可验真伪

m 1607.57

1

030502005005

双绞线缆

1.名称:摄像机双绞线

2.规格:6类双绞线

3.一线品牌，可验真伪

监控

分部小计

18 030509005001 广播系统调试 1.广播系统调试 点位 28

17 030409008001

台 1

等电位端子箱、测

试板

1.名称:局部等电位端

子箱

2.规格:300\*200\*150

3.挂墙安装，距地0.5m

4.一线品牌，可验真伪

2.一线品牌，可验真伪

个 1

16 030904007003 消防广播(扬声器）1.名称:广播控制器

装

4.一线品牌，可验真伪

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）


第 6 页 共 8 页

工程名称：15#电气设备安装工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

m 292.48

7

030411004007

配线

1.型号:WDZN-BV-2\*16

2.材质:铜芯

3.一线品牌，可验真

m 302.24

6

030411004009

配线

1.型号:ZR-RVVP-2\*1.5

2.材质:铜芯

3.一线品牌，可验真伪

m 1021.47

5

030411004006

配线

1.型号:ZR-RVS-2\*1.5

2.材质:铜芯

3.一线品牌，可验真伪

m 3.31

4

030411001014

配管

1.名称:SC25

2.材质:钢管

3.配置形式:明配

4.一线品牌，可验真伪

m 76.26

3

030411001013

配管

1.名称:SC20

2.材质:钢管

3.配置形式:明配

4.一线品牌，可验真伪

m 731.83

2

030411001012

配管

1.名称:SC15

2.材质:钢管

3.配置形式:明配

4.一线品牌，可验真伪

台 1

1

030404017017

配电箱

1.名称:火灾报警接线

箱

2.规格:300\*200\*120

3.挂墙安装，距地1.5m

4.一线品牌，可验真伪

火灾自动报警

分部小计

套

29

7

030412001001

普通灯具

1.名称:疏散照明灯

2.一线品牌，可验真伪

套

12

6 030412003002 安全出口标志灯

1.名称:单向应急疏散

指示灯

2.一线品牌，可验真伪

套 4

5 030412003003 安全出口标志灯

1.名称:安全出口标志

灯（吊杆式）

2.一线品牌，可验真伪

套 8

4 030412003001 安全出口标志灯

1.名称:安全出口标志

灯

2.一线品牌，可验真伪

m 270.15

3

030411001011

配管

1.名称:SC20

2.材质:钢管

3.配置形式:明配

4.一线品牌，可验真伪

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）


第 7 页 共 8 页

工程名称：15#电气设备安装工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

合计

本页小计

分部小计

措施项目

分部小计

分部小计

2.一线品牌，可验真伪

个 6

18 030904008002 模块(模块箱） 1.名称:输入输出模块

17 030904006001

个 1

1.名称:消防电话

2.一线品牌，可验真伪

消防报警电话插孔(

电话）

个 4

16 030904005001 声光报警器

1.名称:声光报警器

2.一线品牌，可验真伪

个 5

15

030904003002

按钮

1.名称:消火栓报警按

钮

2.一线品牌，可验真伪

个 5

14

030904003001

按钮

1.名称:手动报警按钮

2.一线品牌，可验真伪

个

14

13 011304002001 送风口、回风口

1.正压送风口（带联动

模块）

2.一线品牌，可验真伪

12 030904001001 点型探测器

个

71

1.名称:烟感探测器

2.一线品牌，可验真伪

2.一线品牌，可验真伪

个

27

11 030904007004 消防广播(扬声器）1.名称:扬声器

m 338.14

10

030411004008

配线

1.型号:NH-KYJV-10\*1.

5

2.材质:铜芯

3.一线品牌，可验真伪

m 76.26

9

030411004011

配线

1.型号:NH-KYJV-4\*1.5

+ZR-RVVP-2\*1.5

2.材质:铜芯

3.一线品牌，可验真伪

m 292.48

8

030411004010

配线

1.型号:WDZN-BV-2\*2.5

2.材质:铜芯

3.一线品牌，可验真伪

伪

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）

第 8 页 共 8 页

工程名称：15#电气设备安装工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表




表-11

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定

额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

合 计

0.32

10

X031302010001

检验试验费

分部分项人工费+可计

量措施人工费

3.2

9 X031302009001 生产工具用具使用费

分部分项人工费+可计

量措施人工费

0.48

8 X031302008001

分部分项人工费+可计

量措施人工费

工程定位复测、点交清

理费

0.13

7 031302006001 已完工程及设备保护

分部分项人工费+可计

量措施人工费

0

6 031302005001 冬雨季施工增加

分部分项人工费+可计

量措施人工费

0

5

031302004001

二次搬运

分部分项人工费+可计

量措施人工费

4

031302003001

非夜间施工增加 0

3

031302002001

夜间施工增加 0

3.56

2

1

其中：临时设施费

分部分项人工费+可计

量措施人工费

1 031302001001 安全文明施工

率(%)

序号

项目编码

项目名称

计算基础

费率(%)

金额(元)

调整费

调整后金

额(元) 备注

第 1 页 共 1 页

工程名称：15#电气设备安装工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、

重症监护室装修改造项目

总价措施项目清单与计价表




表-12

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

合 计 —

4

总承包服务费

明细详见表-12-5

3

计日工

明细详见表-12-4

2.2

专业工程暂估价

明细详见表-12-3

2.1

材料暂估价

—

明细详见表-12-2

2 暂估价

1

暂列金额

明细详见表-12-1

序号

项目名称

金额(元)

结算金额(元)

备注

第 1 页 共 1 页

工程名称：15#电气设备安装工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、重症

监护室装修改造项目

其他项目清单与计价汇总表




表-13

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

合计

9

2

增值税销项税额

分部分项工程费+措施工程费+其他

项目费+规费

1.4 大型机械检测检验费

1.3

住房公积金

分部分项人工费+可计量措施人工费

2.33

1.25

工伤保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.42

1.24

生育保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.37

1.23

医疗保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

3.12

1.22

失业保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.62

1.21

养老保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

15.81

1.2

社会保险费

养老保险费+失业保险费+医疗保险

费+生育保险费+工伤保险费

1.1

工程排污费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.29

1

规费

工程排污费+社会保险费+住房公积

金+大型机械检测检验费

序号

项目名称

计算基础

计算基数

计算费率(%)

金额（元）


第 1 页 共 1 页

工程名称：15#电气设备安装工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、重症

监护室装修改造项目

规费、税金项目计价表



表—04

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

投标报价合计=一+二+三+四+五

五、 增值税销项税额

四、 规费

3.4 总承包服务费

3.3 计日工

3.2 专业工程暂估价

3.1 暂列金额

三、 其他项目费

2.1 其中：安全文明施工费

二、 措施工程费

1.2 排水

1.1 给水

一、 分部分项工程费

序号

汇总内容

金额(元)

其中：暂估价(元)


第 1 页 共 1 页

工程名称：15#给排水工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术

室、重症监护室装修改造项目

单位工程投标报价汇总表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

分部小计

组

25

8

031004003001

洗手池

1.洗手池（包含水龙头

等配件）

2.一线品牌，可验真伪

7

031003001005

螺纹阀门

个 2

1.类型:止回阀

2.规格、压力等级:DN2

5

3.一线品牌，可验真伪

个 1

6

031003001004

螺纹阀门

1.类型:止回阀

2.规格、压力等级:DN3

2

3.一线品牌，可验真伪

个 2

5

031003001003

螺纹阀门

1.类型:闸阀

2.规格、压力等级:DN5

0

3.一线品牌，可验真伪

个

68

4

031003001001

螺纹阀门

1.类型:闸阀

2.规格、压力等级:DN2

5

3.一线品牌，可验真伪

m 10.67

3

031001006003

塑料管

1.安装部位:室内

2.PP-R塑料给水管

3.介质:给水

4.材质、规格:DN50

5.包含管道冲洗及压力

试验

6.一线品牌，可验真伪

m 94.79

2

031001006002

塑料管

1.安装部位:室内

2.PP-R塑料给水管

3.介质:给水

4.材质、规格:DN32

5.包含管道冲洗及压力

试验

6.一线品牌，可验真伪

m 702.86

1

031001006001

塑料管

1.安装部位:室内

2.PP-R塑料给水管

3.介质:给水

4.材质、规格:DN25

5.包含管道冲洗及压力

试验

6.一线品牌，可验真伪

给水

分部分项

暂估价

综合单价 合价

其中

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

金额（元）


第 1 页 共 2 页

工程名称：15#给排水工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

合计

本页小计

分部小计

措施项目

分部小计

分部小计

个 7

4 031004014001 给、排水附(配)件

1.纯铜地漏（防虫防臭

）

2.DN75

3.一线品牌，可验真伪

m 45.8

3

031001006006

塑料管

1.安装部位:地上

2.介质:排水

3.材质、规格:U-PVC管

DN160

4.一线品牌，可验真伪

m 38.44

2

031001006005

塑料管

1.安装部位:地上

2.介质:排水

3.材质、规格:U-PVC管

DN100

4.一线品牌，可验真伪

m 66.01

1

031001006004

塑料管

1.安装部位:地上

2.介质:排水

3.材质、规格:U-PVC管

DN75

4.一线品牌，可验真伪

排水

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）

第 2 页 共 2 页

工程名称：15#给排水工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表




表-11

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定

额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

合 计

0.32

10

X031302010001

检验试验费

分部分项人工费+可计

量措施人工费

3.2

9 X031302009001 生产工具用具使用费

分部分项人工费+可计

量措施人工费

0.48

8 X031302008001

分部分项人工费+可计

量措施人工费

工程定位复测、点交清

理费

0.13

7 031302006001 已完工程及设备保护

分部分项人工费+可计

量措施人工费

0

6 031302005001 冬雨季施工增加

分部分项人工费+可计

量措施人工费

0

5

031302004001

二次搬运

分部分项人工费+可计

量措施人工费

4

031302003001

非夜间施工增加 0

3

031302002001

夜间施工增加 0

3.56

2

1

其中：临时设施费

分部分项人工费+可计

量措施人工费

1 031302001001 安全文明施工

率(%)

序号

项目编码

项目名称

计算基础

费率(%)

金额(元)

调整费

调整后金

额(元) 备注

第 1 页 共 1 页

工程名称：15#给排水工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、

重症监护室装修改造项目

总价措施项目清单与计价表




表-12

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

合 计 —

4

总承包服务费

明细详见表-12-5

3

计日工

明细详见表-12-4

2.2

专业工程暂估价

明细详见表-12-3

2.1

材料暂估价

—

明细详见表-12-2

2 暂估价

1

暂列金额

明细详见表-12-1

序号

项目名称

金额(元)

结算金额(元)

备注

第 1 页 共 1 页

工程名称：15#给排水工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、重症

监护室装修改造项目

其他项目清单与计价汇总表




表-13

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

合计

9

2

增值税销项税额

分部分项工程费+措施工程费+其他

项目费+规费

1.4 大型机械检测检验费

1.3

住房公积金

分部分项人工费+可计量措施人工费

2.33

1.25

工伤保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.42

1.24

生育保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.37

1.23

医疗保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

3.12

1.22

失业保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.62

1.21

养老保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

15.81

1.2

社会保险费

养老保险费+失业保险费+医疗保险

费+生育保险费+工伤保险费

1.1

工程排污费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.29

1

规费

工程排污费+社会保险费+住房公积

金+大型机械检测检验费

序号

项目名称

计算基础

计算基数

计算费率(%)

金额（元）


第 1 页 共 1 页

工程名称：15#给排水工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、重症

监护室装修改造项目

规费、税金项目计价表



表—04

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

投标报价合计=一+二+三+四+五

五、 增值税销项税额

四、 规费

3.4 总承包服务费

3.3 计日工

3.2 专业工程暂估价

3.1 暂列金额

三、 其他项目费

2.1 其中：安全文明施工费

二、 措施工程费

1.2 多联机送、回风口

1.1 净化送、回风口

一、 分部分项工程费

序号

汇总内容

金额(元)

其中：暂估价(元)


第 1 页 共 1 页

工程名称：15#通风空调工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术

室、重症监护室装修改造项目

单位工程投标报价汇总表



4.送风量CMH:800

表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

组 1

6

030701003001

空调器

1.名称:恒温恒湿冷直

膨式空调机组1501#

2.一线品牌，可验真伪

5.新风量CMH:1000

6.过滤器:G4+G8

7.制冷量KW:30

8.电热量KW:15

9.电机功率KW:6

10.室外机功率KW:12

11.总攻略KW:32

12.管径:气管:φ28\*1

液管:φ16\*1

13.机组余压Pa:500

14.机组尺寸mmL\*W\*H:3

900\*1370\*10

个 2

5

011304002002

回风口

1.风口材料品种、规格

:回风口600\*600

2.净化回风口，吊顶嵌

入式安装

3.一线品牌，可验真伪

个

33

4

011304002001

送风口

1.风口材料品种、规格

:送风口600\*600

2.高效送风口1000风量

，嵌入式安装

3.一线品牌，可验真伪

m2 183.71

3 030702001003 碳钢通风管道

1.名称:送风通道

2.材质:镀锌薄钢板

3.形状:矩形

4.规格:400\*400

5.一线品牌，可验真伪

m2 123.59

2 030702001002 碳钢通风管道

1.名称:送风通道

2.材质:镀锌薄钢板

3.形状:矩形

4.规格:600\*400

5.一线品牌，可验真伪

m2 230.25

1 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:送风通道

2.材质:镀锌薄钢板

3.形状:矩形

4.规格:900\*400

5.一线品牌，可验真伪

净化送、回风口

分部分项

暂估价

综合单价 合价

其中

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

金额（元）

第 1 页 共 6 页

工程名称：15#通风空调工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

工程名称：15#通风空调工程

手术室、重症监护室装修改造项目

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 2 页 共 6 页

表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量位单 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

63

15.实际用电负荷:20KW

16.备注:功能段：混风

风机+均流+初中效+蒸

发盘管+电加热+出风段

；含紫外线杀菌灯

7 030701003003 空调器

1.名称:恒温恒湿冷直

膨式空调机组1502#

2.一线品牌，可验真伪

4.送风量CMH:10000

5.新风量CMH:1200

6.过滤器:G4+G8

7.制冷量KW:50

8.电热量KW:24

9.加湿量kg/h:10

10.电机功率KW:8

11.室外机功率KW:19

12.总攻略KW:58

13.管径:气管:φ28\*2

液管:φ16\*2

14.机组余压Pa:650

15.机组尺寸mmL\*W\*H:3

900\*1370\*1250

16.实际用电负荷:30KW

17.备注:功能段：混风

风机+均流+初中效+蒸

发盘管+电加热+电极式

加湿+出风段；含紫外

线杀菌灯

组 1

8 030701003004 空调器

1.名称:恒温恒湿冷直

膨式空调机组1503#

2.一线品牌，可验真伪

4.送风量CMH:6000

5.新风量CMH:1000

6.过滤器:G4+G8

7.制冷量KW:25

8.电热量KW:12

9.加湿量kg/h:6

10.电机功率KW:6

11.室外机功率KW:10

12.总攻略KW:32

13.管径:气管:φ28\*1

液管:φ16\*1

组 1

本页小计

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

工程名称：15#通风空调工程

手术室、重症监护室装修改造项目

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 3 页 共 6 页

表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量位单 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

14.机组余压Pa:650

15.机组尺寸mmL\*W\*H:3

900\*1370\*863

16.实际用电负荷:18KW

17.备注:功能段：混风

风机+均流+初中效+蒸

发盘管+电加热+电极式

加湿+出风段；含紫外

线杀菌灯

9 030701003005 空调器

1.名称:恒温恒湿冷直

膨式空调机组1504#

2.一线品牌，可验真伪

4.送风量CMH:2500

5.新风量CMH:2500

6.过滤器:G4+G8

7.制冷量KW:38

8.电热量KW:21

9.加湿量kg/h:24

10.电机功率KW:2

11.室外机功率KW:14

12.总攻略KW:56

13.管径:气管:φ19.1\*

2 液管:φ12.7\*2

14.机组余压Pa:500

15.机组尺寸mmL\*W\*H:3

900\*900\*950

16.实际用电负荷:25KW

17.备注:功能段：混风

风机+均流+初中效+蒸

发盘管+电加热+电极式

加湿+出风段；含紫外

线杀菌灯；20KW电加热

可控硅控制

组 1

10 030701003006 空调器

1.名称:恒温恒湿冷直

膨式空调机组1505#

2.一线品牌，可验真伪

4.送风量CMH:1500

5.新风量CMH:1500

6.过滤器:G4+G8

7.制冷量KW:25

8.电热量KW:12

9.加湿量kg/h:16

组 1

本页小计

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

工程名称：15#通风空调工程

手术室、重症监护室装修改造项目

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 4 页 共 6 页

表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量位单 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

10.电机功率KW:2

11.室外机功率KW:10

12.总攻略KW:35

13.管径:气管:φ28\*1

液管:φ16\*1

14.机组余压Pa:400

15.机组尺寸mmL\*W\*H:3

800\*900\*950

16.实际用电负荷:15KW

17.备注:功能段：混风

风机+均流+初中效+蒸

发盘管+电加热+电极式

加湿+出风段；含紫外

线杀菌灯

11 030701003007 空调器

1.名称:洁净排风柜150

6#

2.一线品牌，可验真伪

4.送风量CMH:2500

5.臭氧量g/h:10

6.电机功率KW:1

7.总攻略KW:1

8.机组余压Pa:300

9.机组尺寸mmL\*W\*H:17

00\*800\*863

10.实际用电负荷:1.1

KW

11.备注:功能段：风机

+均流（臭氧）+出风段

；含紫外线杀菌灯

组 1

12 030701003008 空调器

1.名称:洁净排风柜150

7#

2.一线品牌，可验真伪

4.送风量CMH:3500

5.臭氧量g/h:10

6.电机功率KW:2

7.总攻略KW:2

8.机组余压Pa:300

9.机组尺寸mmL\*W\*H:17

00\*800\*863

10.实际用电负荷:1.5

KW


11.备注:功能段：风机

+均流（臭氧）+出风段

；含紫外线杀菌灯

组 1

本页小计



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

7 030702001004 碳钢通风管道

1.名称:送风通道

2.材质:镀锌薄钢板 m2 370.97

台 1

6

03B089

新风换气机

2.风量:5000m3/h

3.静压:100Pa

4.一线品牌，可验真伪

台

32

5

03B190

多联机

1.多联机内机（天井机

）

2.包含辅材

3.一线品牌，可验真伪

m 141.43

4

030411001004

配管

1.名称:液管

2.材质:铜管

3.规格:φ12.7\*1.0mm

4.一线品牌，可验真伪

m 156.88

3

030411001003

配管

1.名称:气管

2.材质:铜管

3.规格:φ19\*1.2mm

4.一线品牌，可验真伪

m 93.04

2

030411001002

配管

1.名称:液管

2.材质:铜管

3.规格:φ19\*1.5mm

4.一线品牌，可验真伪

m 79.86

1

030411001001

配管

1.名称:气管

2.材质:铜管

3.规格:φ38\*1.5mm

4.一线品牌，可验真伪

多联机送、回风口

分部小计

项 7

16

010404001001

垫层

1.刷二遍红丹防锈漆

2.50\*50\*2镀锌钢管焊

接

3.铺设橡胶垫

m 70.4

15 030702008002 柔性软风管

1.名称:新风管

2.材质:PVC

3.规格:φ200

4.一线品牌，可验真伪

m 70.4

14 030702008001 柔性软风管

1.名称:冷媒管

2.材质:PVC

3.规格:φ200

4.一线品牌，可验真伪

组 7

13

030701003002

空调器

1.名称:空调室外机

2.规格:1260\*940\*400

3.一线品牌，可验真伪

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）


第 5 页 共 6 页

工程名称：15#通风空调工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

合计

本页小计

分部小计

措施项目

分部小计

分部小计

个

13

10

03B003

换气扇

1.卫生间换气扇

2.具体要求详见图纸

3.一线品牌，可验真伪

个

21

9

011304002004

送风口

1.风口材料品种、规格

:送风口120\*120

2.净化送风口，吊顶嵌

入式安装

3.一线品牌，可验真伪

个

34

8

011304002003

回风口

1.风口材料品种、规格

:回风口120\*120

2.净化回风口，吊顶嵌

入式安装

3.一线品牌，可验真伪

3.形状:矩形

4.规格:400\*400

5.一线品牌，可验真伪

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）

第 6 页 共 6 页

工程名称：15#通风空调工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表




表-11

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定

额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

合 计

0.32

10

X031302010001

检验试验费

分部分项人工费+可计

量措施人工费

3.2

9 X031302009001 生产工具用具使用费

分部分项人工费+可计

量措施人工费

0.48

8 X031302008001

分部分项人工费+可计

量措施人工费

工程定位复测、点交清

理费

0.13

7 031302006001 已完工程及设备保护

分部分项人工费+可计

量措施人工费

0

6 031302005001 冬雨季施工增加

分部分项人工费+可计

量措施人工费

0

5

031302004001

二次搬运

分部分项人工费+可计

量措施人工费

4

031302003001

非夜间施工增加 0

3

031302002001

夜间施工增加 0

3.56

2

1

其中：临时设施费

分部分项人工费+可计

量措施人工费

1 031302001001 安全文明施工

率(%)

序号

项目编码

项目名称

计算基础

费率(%)

金额(元)

调整费

调整后金

额(元) 备注

第 1 页 共 1 页

工程名称：15#通风空调工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、

重症监护室装修改造项目

总价措施项目清单与计价表




表-12

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

合 计 —

4

总承包服务费

明细详见表-12-5

3

计日工

明细详见表-12-4

2.2

专业工程暂估价

明细详见表-12-3

2.1

材料暂估价

—

明细详见表-12-2

2 暂估价

1

暂列金额

明细详见表-12-1

序号

项目名称

金额(元)

结算金额(元)

备注

第 1 页 共 1 页

工程名称：15#通风空调工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、重症

监护室装修改造项目

其他项目清单与计价汇总表




表-13

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

合计

9

2

增值税销项税额

分部分项工程费+措施工程费+其他

项目费+规费

1.4 大型机械检测检验费

1.3

住房公积金

分部分项人工费+可计量措施人工费

2.33

1.25

工伤保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.42

1.24

生育保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.37

1.23

医疗保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

3.12

1.22

失业保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.62

1.21

养老保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

15.81

1.2

社会保险费

养老保险费+失业保险费+医疗保险

费+生育保险费+工伤保险费

1.1

工程排污费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.29

1

规费

工程排污费+社会保险费+住房公积

金+大型机械检测检验费

序号

项目名称

计算基础

计算基数

计算费率(%)

金额（元）


第 1 页 共 1 页

工程名称：15#通风空调工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、重症

监护室装修改造项目

规费、税金项目计价表



表—04

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

投标报价合计=一+二+三+四+五

五、 增值税销项税额

四、 规费

3.4 总承包服务费

3.3 计日工

3.2 专业工程暂估价

3.1 暂列金额

三、 其他项目费

2.1 其中：安全文明施工费

二、 措施工程费

一、 分部分项工程费

序号

汇总内容

金额(元)

其中：暂估价(元)


第 1 页 共 1 页

工程名称：15#医气工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术

室、重症监护室装修改造项目

单位工程投标报价汇总表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

合计

本页小计

分部小计

措施项目

分部小计

个 126

7

03B001

接头

1.按照设计及使用要求

留置

m 76.65

6

030411001006

配管

1.名称:负压吸引管

2.材质:铜管

3.规格:DN15

4.配置形式:明配

5.一线品牌，可验真伪

m 74.86

5

030411001005

配管

1.名称:压缩空气管

2.材质:铜管

3.规格:φ10

4.配置形式:明配

5.一线品牌，可验真伪

m 73.32

4

030411001004

配管

1.名称:氧气管

2.材质:铜管

3.规格:φ10

4.配置形式:明配

5.一线品牌，可验真伪

m 104.58

3

030411001003

配管

1.名称:负压吸引管

2.材质:铜管

3.规格:DN32

4.配置形式:明配

5.一线品牌，可验真伪

m 105.73

2

030411001002

配管

1.名称:压缩空气管

2.材质:铜管

3.规格:φ22

4.配置形式:明配

5.一线品牌，可验真伪

m 106.97

1

030411001001

配管

1.名称:氧气管

2.材质:铜管

3.规格:φ15

4.配置形式:明配

5.一线品牌，可验真伪

分部分项

暂估价

综合单价 合价

其中

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

金额（元）

第 1 页 共 1 页

工程名称：15#医气工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表




表-11

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定

额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

合 计

0.32

10

X031302010001

检验试验费

分部分项人工费+可计

量措施人工费

3.2

9 X031302009001 生产工具用具使用费

分部分项人工费+可计

量措施人工费

0.48

8 X031302008001

分部分项人工费+可计

量措施人工费

工程定位复测、点交清

理费

0.13

7 031302006001 已完工程及设备保护

分部分项人工费+可计

量措施人工费

0

6 031302005001 冬雨季施工增加

分部分项人工费+可计

量措施人工费

0

5

031302004001

二次搬运

分部分项人工费+可计

量措施人工费

4

031302003001

非夜间施工增加 0

3

031302002001

夜间施工增加 0

3.56

2

1

其中：临时设施费

分部分项人工费+可计

量措施人工费

1 031302001001 安全文明施工

率(%)

序号

项目编码

项目名称

计算基础

费率(%)

金额(元)

调整费

调整后金

额(元) 备注

第 1 页 共 1 页

工程名称：15#医气工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、

重症监护室装修改造项目

总价措施项目清单与计价表




表-12

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

合 计 —

4

总承包服务费

明细详见表-12-5

3

计日工

明细详见表-12-4

2.2

专业工程暂估价

明细详见表-12-3

2.1

材料暂估价

—

明细详见表-12-2

2 暂估价

1

暂列金额

明细详见表-12-1

序号

项目名称

金额(元)

结算金额(元)

备注

第 1 页 共 1 页

工程名称：15#医气工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、重症

监护室装修改造项目

其他项目清单与计价汇总表




表-13

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

合计

9

2

增值税销项税额

分部分项工程费+措施工程费+其他

项目费+规费

1.4 大型机械检测检验费

1.3

住房公积金

分部分项人工费+可计量措施人工费

2.33

1.25

工伤保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.42

1.24

生育保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.37

1.23

医疗保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

3.12

1.22

失业保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.62

1.21

养老保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

15.81

1.2

社会保险费

养老保险费+失业保险费+医疗保险

费+生育保险费+工伤保险费

1.1

工程排污费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.29

1

规费

工程排污费+社会保险费+住房公积

金+大型机械检测检验费

序号

项目名称

计算基础

计算基数

计算费率(%)

金额（元）


第 1 页 共 1 页

工程名称：15#医气工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、重症

监护室装修改造项目

规费、税金项目计价表



表—04

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

投标报价合计=一+二+三+四+五

五、 增值税销项税额

四、 规费

3.4 总承包服务费

3.3 计日工

3.2 专业工程暂估价

3.1 暂列金额

三、 其他项目费

2.1 其中：安全文明施工费

二、 措施工程费

1.3 防排烟

1.2 消火栓

1.1 喷淋

一、 分部分项工程费

序号

汇总内容

金额(元)

其中：暂估价(元)


第 1 页 共 1 页

工程名称：15#消防工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术

室、重症监护室装修改造项目

单位工程投标报价汇总表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

个 147

9 030901003001 水喷淋(雾）喷头

1.安装部位:外露

2.材质、型号、规格:

m 24.06

8 030901001008 水喷淋钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌钢

管DN150

3.连接形式:螺纹连接

4.一线品牌，可验真伪

m 15.35

7 030901001007 水喷淋钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌钢

管DN100

3.连接形式:螺纹连接

4.一线品牌，可验真伪

m 22.37

6 030901001006 水喷淋钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌钢

管DN80

3.连接形式:螺纹连接

4.一线品牌，可验真伪

m 20.1

5 030901001005 水喷淋钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌钢

管DN65

3.连接形式:螺纹连接

4.一线品牌，可验真伪

m 51.21

4 030901001004 水喷淋钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌钢

管DN50

3.连接形式:螺纹连接

4.一线品牌，可验真伪

m 25.11

3 030901001003 水喷淋钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌钢

管DN40

3.连接形式:螺纹连接

4.一线品牌，可验真伪

m 78.97

2 030901001002 水喷淋钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌钢

管DN32

3.连接形式:螺纹连接

4.一线品牌，可验真伪

m 335.25

1 030901001001 水喷淋钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌钢

管DN25

3.连接形式:螺纹连接

4.一线品牌，可验真伪

喷淋

分部分项

暂估价

综合单价 合价

其中

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

金额（元）


第 1 页 共 3 页

工程名称：15#消防工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

m2 41.09

2 030702001002 碳钢通风管道

1.名称:防排烟通道

2.材质:镀锌薄钢板

3.形状:矩形

m2 115.19

1 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:防排烟通道

2.材质:镀锌薄钢板

3.形状:矩形

4.规格:1000\*320

5.一线品牌，可验真伪

防排烟

分部小计

组

36

3

030901013001

灭火器

1.形式:手提式灭火器

（干粉磷酸铵盐）

2.3A/具

m 21.64

2 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:DN65

3.连接形式:沟槽连接

件连接、法兰连接

套 8

1 030901010001 室内消火栓

1.安装方式:明装

2.型号、规格:DN100

3.采用临时高压给水系

统

4.设置消火栓按钮

5.附件材质、规格:铝

合金质

消火栓

分部小计

个 1

13

03B003

阀门

1.末端试水阀

2.DN50

3.一线品牌，可验真伪

个 1

12 030901006001 水流指示器

1.规格、型号:DN50

2.连接形式:螺纹连接

3.一线品牌，可验真伪

个 1

11

03B002

阀门

1.截止阀

2.DN50

3.一线品牌，可验真伪

个 1

10

03B001

阀门

1.信号蝶阀

2.DN150

3.一线品牌，可验真伪

DN25

3.连接形式:螺纹连接

4.一线品牌，可验真伪

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）


第 2 页 共 3 页

工程名称：15#消防工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

合计

本页小计

分部小计

措施项目

分部小计

分部小计

个 7

8

03B005

阀门

1.280° 防火阀

2.一线品牌，可验真伪

个

11

7

030904003001

按钮

1.名称:手动报警按钮

2.一线品牌，可验真伪

m2 1.33

6

03B004

挡烟垂壁

1.平时为收起状态，发

生火灾时自动降落

2.无机布卷帘型挡烟垂

壁

3.挡烟垂壁下沿可采用

铝合金封边处理

4.一线品牌，可验真伪

5.具体要求详见图纸

个

30

5 030703007002 百叶排烟口

1.名称:单层百叶排烟

口

2.规格:400\*300

3.风量:2170m³/h

4.一线品牌，可验真伪

5.具体要求详见图纸

个 7

4 030703007001 百叶排烟口

1.名称:单层百叶排烟

口

2.规格:400\*300

3.风量:2150m³/h

4.一线品牌，可验真伪

5.具体要求详见图纸

m2 27.67

3 030702001003 碳钢通风管道

1.名称:防排烟通道

2.材质:镀锌薄钢板

3.形状:矩形

4.规格:1250\*500

5.一线品牌，可验真伪

4.规格:1250\*320

5.一线品牌，可验真伪

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）

第 3 页 共 3 页

工程名称：15#消防工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表




表-11

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定

额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

合 计

0.32

10

X031302010001

检验试验费

分部分项人工费+可计

量措施人工费

3.2

9 X031302009001 生产工具用具使用费

分部分项人工费+可计

量措施人工费

0.48

8 X031302008001

分部分项人工费+可计

量措施人工费

工程定位复测、点交清

理费

0.13

7 031302006001 已完工程及设备保护

分部分项人工费+可计

量措施人工费

0

6 031302005001 冬雨季施工增加

分部分项人工费+可计

量措施人工费

0

5

031302004001

二次搬运

分部分项人工费+可计

量措施人工费

4

031302003001

非夜间施工增加 0

3

031302002001

夜间施工增加 0

3.56

2

1

其中：临时设施费

分部分项人工费+可计

量措施人工费

1 031302001001 安全文明施工

率(%)

序号

项目编码

项目名称

计算基础

费率(%)

金额(元)

调整费

调整后金

额(元) 备注

第 1 页 共 1 页

工程名称：15#消防工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、

重症监护室装修改造项目

总价措施项目清单与计价表




表-12

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

合 计 —

4

总承包服务费

明细详见表-12-5

3

计日工

明细详见表-12-4

2.2

专业工程暂估价

明细详见表-12-3

2.1

材料暂估价

—

明细详见表-12-2

2 暂估价

1

暂列金额

明细详见表-12-1

序号

项目名称

金额(元)

结算金额(元)

备注

第 1 页 共 1 页

工程名称：15#消防工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、重症

监护室装修改造项目

其他项目清单与计价汇总表




表-13

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

合计

9

2

增值税销项税额

分部分项工程费+措施工程费+其他

项目费+规费

1.4 大型机械检测检验费

1.3

住房公积金

分部分项人工费+可计量措施人工费

2.33

1.25

工伤保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.42

1.24

生育保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.37

1.23

医疗保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

3.12

1.22

失业保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.62

1.21

养老保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

15.81

1.2

社会保险费

养老保险费+失业保险费+医疗保险

费+生育保险费+工伤保险费

1.1

工程排污费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.29

1

规费

工程排污费+社会保险费+住房公积

金+大型机械检测检验费

序号

项目名称

计算基础

计算基数

计算费率(%)

金额（元）


第 1 页 共 1 页

工程名称：15#消防工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、重症

监护室装修改造项目

规费、税金项目计价表



表—04

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

投标报价合计=一+二+三+四+五

五、 增值税销项税额

四、 规费

3.4 总承包服务费

3.3 计日工

3.2 专业工程暂估价

3.1 暂列金额

三、 其他项目费

2.1 其中：安全文明施工费

二、 措施工程费

一、 分部分项工程费

序号

汇总内容

金额(元)

其中：暂估价(元)


第 1 页 共 1 页

工程名称：15#采暖工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术

室、重症监护室装修改造项目

单位工程投标报价汇总表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

合计

本页小计

分部小计

措施项目

分部小计

台 2

5 031008012004 八路集水器

1.规格:八路集水器

2.材质:不锈钢

3.安装方式:螺纹连接

4.包含调节阀、放气阀

台 5

4 031008012003 六路集水器

1.规格:六路集水器

2.材质:不锈钢

3.安装方式:螺纹连接

4.包含调节阀、放气阀

台 9

3 031008012001 四路集水器

1.规格:四路集水器

2.材质:不锈钢

3.安装方式:螺纹连接

4.包含调节阀、放气阀

m 123.41

2

03B088

膨胀缝

1.20mm宽@6000膨胀缝

2.50-60mm深

m2 1417

1

03B189

地暖

1.钢筋细石C30混凝土

填充层（通常50-60mm

）

2.加热水管（通常φ20

PEX聚乙烯管）

3.铝箔反射热层

4.绝热层（40-50mm挤

塑成型聚苯乙烯保温板

）

5.界面剂一道

6.具体做法详见图纸说

明

分部分项

暂估价

综合单价 合价

其中

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

金额（元）

第 1 页 共 1 页

工程名称：15#采暖工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表




表-11

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定

额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

合 计

0.32

10

X031302010001

检验试验费

分部分项人工费+可计

量措施人工费

3.2

9 X031302009001 生产工具用具使用费

分部分项人工费+可计

量措施人工费

0.48

8 X031302008001

分部分项人工费+可计

量措施人工费

工程定位复测、点交清

理费

0.13

7 031302006001 已完工程及设备保护

分部分项人工费+可计

量措施人工费

0

6 031302005001 冬雨季施工增加

分部分项人工费+可计

量措施人工费

0

5

031302004001

二次搬运

分部分项人工费+可计

量措施人工费

4

031302003001

非夜间施工增加 0

3

031302002001

夜间施工增加 0

3.56

2

1

其中：临时设施费

分部分项人工费+可计

量措施人工费

1 031302001001 安全文明施工

率(%)

序号

项目编码

项目名称

计算基础

费率(%)

金额(元)

调整费

调整后金

额(元) 备注

第 1 页 共 1 页

工程名称：15#采暖工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、

重症监护室装修改造项目

总价措施项目清单与计价表




表-12

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

合 计 —

4

总承包服务费

明细详见表-12-5

3

计日工

明细详见表-12-4

2.2

专业工程暂估价

明细详见表-12-3

2.1

材料暂估价

—

明细详见表-12-2

2 暂估价

1

暂列金额

明细详见表-12-1

序号

项目名称

金额(元)

结算金额(元)

备注

第 1 页 共 1 页

工程名称：15#采暖工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、重症

监护室装修改造项目

其他项目清单与计价汇总表




表-13

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

合计

9

2

增值税销项税额

分部分项工程费+措施工程费+其他

项目费+规费

1.4 大型机械检测检验费

1.3

住房公积金

分部分项人工费+可计量措施人工费

2.33

1.25

工伤保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.42

1.24

生育保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.37

1.23

医疗保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

3.12

1.22

失业保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.62

1.21

养老保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

15.81

1.2

社会保险费

养老保险费+失业保险费+医疗保险

费+生育保险费+工伤保险费

1.1

工程排污费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.29

1

规费

工程排污费+社会保险费+住房公积

金+大型机械检测检验费

序号

项目名称

计算基础

计算基数

计算费率(%)

金额（元）


第 1 页 共 1 页

工程名称：15#采暖工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、重症

监护室装修改造项目

规费、税金项目计价表



表—03

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

合计

6 16层消防工程

5 16层医气工程

4 16层通风空调工程

3 16层给排水工程

2 16层电气设备安装工程

1 16层装饰装修工程

暂估价 安全文明施工费 规费

序号

单位工程名称


金额（元）

其中: (元)

工程名称：16层人民医院留观综合楼

第 1 页 共 1 页

单项工程投标报价汇总表



表—04

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

投标报价合计=一+二+三+四+五

五、 增值税销项税额

四、 规费

3.4 总承包服务费

3.3 计日工

3.2 专业工程暂估价

3.1 暂列金额

三、 其他项目费

2.1 其中：安全文明施工费

二、 措施工程费

1.8 中心机房设备及远程会聊

1.7 示教室

1.6 数字化手术室

1.5 天棚吊顶

1.4 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

1.3 楼地面装饰工程

1.2 门窗工程

1.1 砌筑工程

一、 分部分项工程费

序号

汇总内容

金额(元)

其中：暂估价(元)


第 1 页 共 1 页

工程名称：16层装饰装修工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术

室、重症监护室装修改造项目

单位工程投标报价汇总表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

樘 2

4 010802001008 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:

DM1521 1500\*2100

2.单开推拉气密封自动

铅门

3.一线品牌，可验真伪

4.带观察窗。与门框接

触的地方均有双圈密封

胶条进行气密封。微电

脑控制。门身采用进口

樘

10

3 010802001007 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:

DM1521 1500\*2100

2.单开推拉气密封自动

门

3.一线品牌，可验真伪

4.带观察窗。与门框接

触的地方均有双圈密封

胶条进行气密封。微电

脑控制。门身采用进口

胶合板面贴彩途不锈钢

板。四周采用铝合金包

边。采用红外、电动及

手动多重控制自动门,

并有自动延时关闭等装

置。手术室入口门均带

”手术中”指示灯。

樘 8

2

010801001002

木质门

1.门代号及洞口尺寸:M

0921 900\*2100

2.镶嵌玻璃品种、厚度

:单开平开实木复合门

3.一线品牌，可验真伪

樘 1

1 010802001009 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M

0821 800\*2100

2.单开平开实木复合门

3.一线品牌，可验真伪

门窗工程

分部小计

m3 83.23

1

010402001007

砌块墙

1.砌块品种、规格、强

度等级:红砖

2.墙体类型:内墙150mm

3.砂浆强度等级:混合

砂浆M5.0

砌筑工程

分部分项

暂估价

综合单价 合价

其中

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

金额（元）

第 1 页 共 18 页

工程名称：16层装饰装修工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

工程名称：16层装饰装修工程

手术室、重症监护室装修改造项目

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 2 页 共 18 页

表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量位单 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

胶合板面贴彩途不锈钢

板。四周采用铝合金包

边。采用红外、电动及

手动多重控制自动门,

并有自动延时关闭等装

置。手术室入口门均带

”手术中”指示灯。

5 010802003001 钢质防火门

1.1.门代号及洞口尺寸

:FM乙1221 1200\*2100

2.双开平开气密封门

3.一线品牌，可验真伪

2.门身采用进口胶合板

面贴彩涂不锈钢板。带

观察窗,四周采用铝合

金包边。门套采用不锈

钢制作。铝合金封边。

其中平开门设可停型闭

门器。门吸设置由现场

根据需要进行设置,图

纸不具体体现。

3.门扇的观察窗玻璃为

5 厚

4.此表洞口尺寸均为钢

板留孔尺寸,一般轻质

隔墙留孔尺寸按门窗编

号

5.门套50宽:门锋均为5

宽。

6.未尽事宜.按现行国

家标准、规范施工

7.气密封电动趟门内部

设置紧急疏散开启装置

.

樘 3

6 010802003004 钢质防火门

1.1.门代号及洞口尺寸

:FM乙1221 1200\*2100

2.双开平开气密封门

3.一线品牌，可验真伪

2.门身采用进口胶合板

面贴彩涂不锈钢板。带

观察窗,四周采用铝合

金包边。门套采用不锈

钢制作。铝合金封边。

其中平开门设可停型闭

门器。门吸设置由现场

樘 4

本页小计

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

工程名称：16层装饰装修工程

手术室、重症监护室装修改造项目

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 3 页 共 18 页

表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量位单 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

根据需要进行设置,图

纸不具体体现。

3.门扇的观察窗玻璃为

5 厚

4.此表洞口尺寸均为钢

板留孔尺寸,一般轻质

隔墙留孔尺寸按门窗编

号

5.门套50宽:门锋均为5

宽。

6.未尽事宜.按现行国

家标准、规范施工

7.气密封电动趟门内部

设置紧急疏散开启装置

.

7 010802003005 钢质防火门

1.1.门代号及洞口尺寸

:FM乙1421 1400\*2100

2.双开平开气密封门

3.一线品牌，可验真伪

2.门身采用进口胶合板

面贴彩涂不锈钢板。带

观察窗,四周采用铝合

金包边。门套采用不锈

钢制作。铝合金封边。

其中平开门设可停型闭

门器。门吸设置由现场

根据需要进行设置,图

纸不具体体现。

3.门扇的观察窗玻璃为

5 厚

4.此表洞口尺寸均为钢

板留孔尺寸,一般轻质

隔墙留孔尺寸按门窗编

号

5.门套50宽:门锋均为5

宽。

6.未尽事宜.按现行国

家标准、规范施工

7.气密封电动趟门内部

设置紧急疏散开启装置

.

樘 1

8 010802003006 钢质防火门


1.1.门代号及洞口尺寸

:FM乙1021 1000\*2100

2.单开平开气密封门

樘 23

本页小计



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

楼地面装饰工程

分部小计

樘

12

12 010802003009 钢质防火门

1.门代号及洞口尺寸:

FM乙0618 600\*1800

2.乙级防火双开门

3.一线品牌，可验真伪

樘 4

11 010802003008 钢质防火门

1.门代号及洞口尺寸:

FM乙0818 800\*1800

2.乙级防火双开门

3.一线品牌，可验真伪

樘 3

10 010802003003 钢质防火门

1.门代号及洞口尺寸:

FM乙1518 1500\*1800

2.乙级防火双开门

3.一线品牌，可验真伪

樘 1

9 010802003007 钢质防火门

1.门代号及洞口尺寸:

FM乙1821 1800\*2100

2.洁净密封铅防护双开

门

3.一线品牌，可验真伪

3.一线品牌，可验真伪

2.门身采用进口胶合板

面贴彩涂不锈钢板。带

观察窗,四周采用铝合

金包边。门套采用不锈

钢制作。铝合金封边。

其中平开门设可停型闭

门器。门吸设置由现场

根据需要进行设置,图

纸不具体体现。

3.门扇的观察窗玻璃为

5 厚

4.此表洞口尺寸均为钢

板留孔尺寸,一般轻质

隔墙留孔尺寸按门窗编

号

5.门套50宽:门锋均为5

宽。

6.未尽事宜.按现行国

家标准、规范施工

7.气密封电动趟门内部

设置紧急疏散开启装置

.

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）

第 4 页 共 18 页

工程名称：16层装饰装修工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

工程名称：16层装饰装修工程

手术室、重症监护室装修改造项目

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 5 页 共 18 页

表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量位单 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 011103004001 塑料卷材楼地面

1.房间主色PVC地胶

2..52mm厚成品通透PVC

卷材;专用地面粘合剂

粘结;

3.3mm厚自流平,15mm厚

1:3水泥砂浆找平层，

压实赶光;刷水泥浆一

遍(内掺建筑胶)。

4.卷材拼缝应采用同质

焊条热焊缝;

5.甲方完成部分做法说

明仅为参考具体做法见

大楼土建设计单位的做

法要求

6.一线品牌，可验真伪

m2 417.21

2 011103004002 塑料卷材楼地面

1.走廊主色PVC地胶

2.2.5mm厚成品通透PVC

卷材;专用地面粘合剂

粘结;

3.3mm厚自流平,15mm厚

1:3水泥砂浆找平层，

压实赶光;刷水泥浆一

遍(内掺建筑胶)。

4.卷材拼缝应采用同质

焊条热焊缝;

5.甲方完成部分做法说

明仅为参考具体做法见

大楼土建设计单位的做

法要求

6.一线品牌，可验真伪

m2 225.59

3 011103004003 塑料卷材楼地面

1.走廊串色PVC地胶

2.2.5mm厚成品通透PVC

卷材;专用地面粘合剂

粘结;

3.3mm厚自流平,15mm厚

1:3水泥砂浆找平层，

压实赶光;刷水泥浆一

遍(内掺建筑胶)。

4.卷材拼缝应采用同质

焊条热焊缝;

5.甲方完成部分做法说

明仅为参考具体做法见

大楼土建设计单位的做


法要求

6.一线品牌，可验真伪

m2 21.32

4 011103004004 塑料卷材楼地面 1.手术室主色PVC地胶 m2 425.54

本页小计



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

2.墙面完成后，安装 m 2021.04

4 011502001001 金属装饰线 1.基层类型:金属护角

m2 1785.856

3 011210006001

50mm双面彩钢内部

夹芯硫氧镁洁净板

1.75轻钢龙骨间距不大

于400mm

2.50mm双面彩钢内部夹

芯硫氧镁洁净板

3.一线品牌，可验真伪

m2 536.35

2 011207001002 墙面装饰板

1.1.方钢龙骨+电解钢

板焊接墙体+50mm双面

彩钢内部夹芯硫氧镁洁

净板

2.一线品牌，可验真伪

m2 148.82

1 011207001001 墙面装饰板

1.1.方钢龙骨+电解钢

板焊接墙体+50mm双面

彩钢内部夹芯硫氧镁洁

净板，粘接3mm铅板射

线防护屏蔽隔墙

2.一线品牌，可验真伪

墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

分部小计

m2 83.43

6 011105004001 塑料板踢脚线

1.2.5mm厚PVC踢脚线面

层，专用胶粘剂粘结

2.R40PVC踢脚线垫条

3.2厚面层耐水腻子

4.10厚粉刷石灰膏砂浆

分层抹平

5.刷界面剂一遍

6.一线品牌，可验真伪

m2 125.9

5

01B001

1.采用25mm厚硫酸钡进

行防辐射处理

百级手术室防辐射

地面

2.2.5mm厚成品通透PVC

卷材;专用地面粘合剂

粘结;

3.3mm厚自流平,15mm厚

1:3水泥砂浆找平层，

压实赶光;刷水泥浆一

遍(内掺建筑胶)。

4.卷材拼缝应采用同质

焊条热焊缝;

5.甲方完成部分做法说

明仅为参考具体做法见

大楼土建设计单位的做

法要求

6.一线品牌，可验真伪

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）


第 6 页 共 18 页

工程名称：16层装饰装修工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

1

01B003

台 1

多功能柜体（内嵌

机柜）

1、安装矩阵采集一体

机以及部分外设等硬件

设备

2、内嵌式安装在手术

室墙面，表面采用高透

钢化玻璃面板，符合层

流净化感控的要求

3、全封闭设计，符合

手术室净化和抗屏蔽要

数字化手术室

分部小计

m2 125.9

4

01B100

1.采用25mm厚硫酸钡进

行防辐射处理

百级手术室防辐射

天棚

m2 125.9

3

011302001004

吊顶天棚

1.1.2mm电解钢板+50mm

双面彩钢内部夹兴硫氧

镁洁净板+3mm铅板射线

防护屏蔽

2.一线品牌，可验真伪

m2 314.27

2

011302001003

吊顶天棚

1.1.2mm电解钢板+50mm

双面彩钢内部夹兴硫氧

镁洁净板

2.一线品牌，可验真伪

m2 791.52

1

011302001002

吊顶天棚

1.现浇钢筋混凝土板底

预留φ10 钢筋品环。

双向中距≤1200

2.φ8 钢筋吊杆、双向

中距≤1200.吊杆上部

与板底预留吊环固定

3.60\*1.2mm的镀锌轻钢

可上人检修龙骨

4.50mm双面彩钢内部夹

兴硫氧镁洁净板

5.一线品牌，可验真伪

天棚吊顶

分部小计

50\*50同墙面硫氧镁洁

净板材质专用护角高度

2800mm

3.用于面贴50mm双面彩

钢内部夹芯硫氧镁洁净

板墙面的房间、走廊阳

角和阴角处

4.一线品牌，可验真伪

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）

第 7 页 共 18 页

工程名称：16层装饰装修工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

工程名称：16层装饰装修工程

手术室、重症监护室装修改造项目

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 8 页 共 18 页

表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量位单 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

求

4、表面防尘防水，可

以采用水和酒精清洁

5、墙面开孔尺寸：（1

450+900）(宽)\*1000(

高)mm，柜体厚度小于1

80mm，距离地面900mm

，便于嵌入式安装

6、前置集成2路防水

USB 3.0端口

7、前置集成1路防水

HDMI端口

8.一线品牌，可验真伪

2 01B004 手术室工作站

1、内嵌式安装在手术

室墙面，表面采用高透

钢化玻璃面板，符合层

流净化感控的要求

2、全封闭设计，符合

手术室净化和抗屏蔽要

求

3、表面防尘防水，可

以采用水和酒精清洁

4、墙壁开孔尺寸：890

（宽）\*965（高）mm，

整体厚度小于350mm

5、前置集成2路防水

USB 3.0端口

6.一线品牌，可验真伪

台 1

3 01B005 工作站主机

1、采用模块化架构，

主机厚度≤45mm，便于

内置集成

2、全金属外壳，散热

快，抗干扰

3、可接入医院内网系

统，查看医疗设备影像

或患者电子病历等

4、为保证存储的安全

台 1

本页小计

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

工程名称：16层装饰装修工程

手术室、重症监护室装修改造项目

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 9 页 共 18 页

表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量位单 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

稳定性，采用512G固态

硬盘

5.一线品牌，可验真伪

4 01B106

工作站嵌入式显示

终端

1、32英寸嵌入式显示

终端

2、分 辨 率不低于192

0\*1080

3、抗干扰，支持7\*24

小时工作

4、一线品牌，可验真

伪

台 1

5 01B007 4K手术室解码终端

1、标准机架式设备，

支持7\*24小时工作

2、示教解码终端，支

持最高4K超高清视频解

码

3、支持视频编码格式H

.264/H.265，最高支持

4K分辨率3840\*2160

4、支持点播、直播、

录制、导播、编码、解

码等功能。

5、支持云台控制，具

有预置位预设，上下左

右、拉近拉远调节等功

能

6、核心处理器配置不

低于i9十代，处理内存

不低于16G

7、配置不低于512G 固

态硬盘，支持本地全画

面存储和调拨

8、一线品牌，可验真

伪

台 1

6 01B008 手术室编解码模块

1、独立核心音视频同

步编解码算法，传输稳

定可靠，支持视频预览

压缩传输，降低带宽占

用，主视频可选可远程

控制分辨率获取和显示

。

2、视频流质量尺寸分

辨率根据场景智能调节

，无投影像图像时，图

像自动调整为缩略图，

最大能力节省带

台 1

本页小计

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

工程名称：16层装饰装修工程

手术室、重症监护室装修改造项目

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 10 页 共 18 页

表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量位单 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

宽。

3、支持视频源清晰度

调节控制，主视频最大

支持设置到4K超高清显

示，辅助信号可根据需

求任意调整。

4、一线品牌，可验真

伪

7 01B009

手术室视音频控制

模块

1、音频控制：可实现

对音频处理器调节，录

制。

2、支持麻醉计时、手

术计时系统的限时和控

制，包括开始停止复位

，可根据需要进行定制

。

3、支持手术灯控制接

口、支持照明背景灯控

制、支持环境温度湿度

监测等扩展功能。

4、一线品牌，可验真

伪

台 1

8 01B105

手术室视频交互模

块

1、集控界面集视频监

视，视频切换、云台控

制，可编程中控，音频

调节，直播/录制、暂

停等控制，系统管理，

手术室控制、手术室监

测等功能于一体。

2、不少于8路高清视频

的实时预览显示，支持

视频通道切换；支持输

出视频通道预览放大。

支持多屏单图层拼接功

能。

3、画面合成布局，支

持本地画面、远程终端

画面合成布局，具备多

达8种常用合成布局。

4、一线品牌，可验真

伪

台 1

9 01B011

手术室视频录制模

块

1.视频录制、图片截存

均为源码存储，确保原

画面清晰度，方便后期

制作教学视频

2.一线品牌，可验真伪

台 1

本页小计

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

工程名称：16层装饰装修工程

手术室、重症监护室装修改造项目

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 11 页 共 18 页

表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量位单 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

10 01B012 矩阵采集一体机

1、为实现系统的高稳

定性及易维护性，系统

综合音频处理器、视频

无缝混矩、可编程中控

、录播编解码、视频会

议终端。

2、视频分辨率支持4K,

分辨率：3840\*2160。

3、矩阵输入接口支持8

进8出，支持HDMI高清

超高清、SDI高清、DVI

、VGA等各种主流视频

信号源的输入输出；

4、音频接口：3.5mm主

流输入输出接口通用灵

活。

5、标配32G内存，512G

固态硬盘，4G独立显卡

，双视频口，在设备对

单个视频文件查看、下

载、与删除等功能。

6、多路USB自供电采集

器，根据手术室需求灵

活搭配，最大可支持4K

的视频信号采集。

7、一线品牌，可验真

伪

台 1

11 01B013 55寸4K显示终端

1、55英寸4K嵌入式显

示终端

2、分辨率不低于3840\*

2160

3、抗干扰，支持7\*24

小时工作

4、一线品牌，可验真

伪

台 1

12 01B014

32英寸嵌入式显示

终端

1、32英寸嵌入式显示

终端

2、分 辨 率不低于192

0\*1080

3、抗干扰，支持7\*24

小时工作

4、一线品牌，可验真

伪

台 1

13 01B015

27寸4K医用吊臂显

示屏

1、尺寸：27寸

2、分辨率：3840x2160

3、亮度：800cd/m2

台 2

本页小计

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

工程名称：16层装饰装修工程

手术室、重症监护室装修改造项目

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 12 页 共 18 页

表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量位单 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

4、对比度：1000:1

5、点距：0.15525x0.1

5525mm

6、响应时间：16ms

7、颜色：10.7亿

8、GAMMA曲线；显示器

内置1.8，2.0 ,2.2, 2

.4, 2.6等多条GAMMA曲

线

9、信号接口；VGAx1，

HDMIx1,DVI-Dx1,DPx

1,USBx1

10、全面屏设计：正面

使用医用光学AR+AF专

业镀层玻璃，以方便清

洁消毒，全防护处理

11、电源安全：独立电

源模块，DC24V输入，

一体化后壳设计，独立

电源可内置到后壳，美

观大方，也可取出外置

12、屏幕防灼伤技术：

具备屏幕防灼伤技术，

使得液晶屏的使用寿命

更长

13、自动亮度控制系统

：具备自动亮度控制系

统

14、分屏显示功能：可

实现一分二，一分四的

显示模式，各显示区域

可达到最佳显示

15、一线品牌，可验真

伪

14 01B101

4K术野摄像机（20

倍光学镜头）

1、镜头：20倍光学变

焦，3.9毫米（f =

wide）～46.8毫米（

tele），F 1.8～F 2.0

2、有效像素：893万像

素

3、信号系统 4K 2160P

/29.97,21609/25，高

清1080P

4、最小物距 10mm(广

角端)到1500mm (远端)

(默认:300mm)

台 1

本页小计

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

工程名称：16层装饰装修工程

手术室、重症监护室装修改造项目

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 13 页 共 18 页

表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量位单 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

5、图像特效 电子翻转

，负片，黑白，镜像，

彩色增强

6、快门速度 1/1秒到1

/10,000秒，22步阶

7、一线品牌，可验真

伪

15 01B017 高清全景摄像机

1、图像传感器 1/2.8

英寸高品质CMOS传感器

2、有效像素 210万、1

6：9

3、视频信号 支持视频

格式1080P60/30

4、镜头光学变倍 10倍

光学变焦f＝3.9～46.1

mm

5、一线品牌，可验真

伪

台 1

16 01B018

术野摄像机安装支

臂

1、深刻理解并完美满

足用户数字化手术室术

野相机和显示器吊挂需

求；

2、完全内置电源和数

据线路，安全、美观；

3、可以定制选择HDMI,

DVI,SDI,VGA,RJ45等信

号数据线；

4、吊臂定位精准无漂

移，移动轻便舒适的，

限位角度≤50度，实现

最大的活动覆盖范围；

5、术野相机挂臂，总

计采用5组关节转动，

限位角度≤50度

6、采用欧达尔弹簧臂

，长寿命耐疲劳；

7、吊装承重返程广，

有3Kg-30Kg不同承重关

节臂根据吊装不同重量

选择；

8、一线品牌，可验真

伪

台 1

17 01B019

吊臂显示器安装支

臂

1、深刻理解并完美满


足用户数字化手术室术

野相机和显示器吊挂需

求；

台 2

本页小计



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

21

01B102

医用键盘+键盘托

台 2

1、医用防水键盘，支

持水和酒精清洁

2、键盘带背光和触摸

台 1

20

01B022

千兆交换机

1、8口千兆交换机

2、包转发率：12Mpps

3、交换容量：16Gbps

4、一线品牌，可验真

伪

台 1

19

01B021

吸顶音箱

1、输出功率40W

2、解码格式：MP3，

WMA

3、总谐波失真<1%

4、信噪比>70dB

5、超温、过流、过载

保护功能

6、一线品牌，可验真

伪

台 1

18

01B020

双连接无线耳机

1、无线充电、12小时

续航

2、高保真音频串流

3、采用降噪麦克风可

消除背景噪声

4、30米无线传输距离

5、一线品牌，可验真

伪

2、完全内置电源和数

据线路，安全、美观；

3、可以定制选择HDMI,

DVI,SDI,VGA,RJ45等信

号数据线；

4、吊臂定位精准无漂

移，移动轻便舒适的，

限位角度≤50度，实现

最大的活动覆盖范围；

5、术野相机挂臂，总

计采用5组关节转动，

限位角度≤50度

6、采用欧达尔弹簧臂

，长寿命耐疲劳；

7、吊装承重返程广，

有3Kg-30Kg不同承重关

节臂根据吊装不同重量

选择；

8、一线品牌，可验真

伪

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）


第 14 页 共 18 页

工程名称：16层装饰装修工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

台 1

4

01B027

音响及功放

1、信噪比:＞98dB

2、瞬态响应:35V/uS

3、阻尼系数:＞300@ 8

台 4

3

01B026

鹅颈麦

1、频率稳定度：± 0.0

5%

2、动态范围：＞90dB

3、频率响应：50Hz-1

6KHz

4、信噪比：≥90dB

5、领频干扰比：≥80

dB

6、镜像干扰比：≥80

dB

7、使用范围：≥70米

Meters

8、电池规格 ：两节5

号电池

台 1

2

01B104

高清全景摄像机

1、图像传感器 1/2.8

英寸高品质CMOS传感器

2、有效像素 210万、1

6：9

3、视频信号 支持视频

格式1080P60/30

4、镜头光学变倍 10倍

光学变焦f＝3.9～46.1

mm

台 1

1

01B024

85英寸示教智慧屏

1、85英寸示教触控屏

，外型尺寸不超过2000

（长）\*1200（高）mm

2、支持多点触控交互

功能，方便示教演示

3、4K分辨率3840 x 21

60

4、前置HDMI信号接口

，可以外接视频演示设

备

示教室

分部小计

板功能

3、集成一体化键盘，

不用时可以折叠，不占

用手术室空间

4、一线品牌，可验真

伪

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）


第 15 页 共 18 页

工程名称：16层装饰装修工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

套 1

8

01B031

示教转播控制模块

1、手术室需转播的音

、视频集中控制，分配

传输到会议室（示教室

）。

2、会议室（示教室）

的音、视频也同样集中

台 1

7

01B030

4K手术室解码终端

1、标准机架式设备，

支持7\*24小时工作

2、示教解码终端，支

持最高4K超高清视频解

码

3、支持视频编码格式H

.264/H.265，最高支持

4K分辨率3840\*2160

4、支持点播、直播、

录制、导播、编码、解

码等功能。

5、支持云台控制，具

有预置位预设，上下左

右、拉近拉远调节等功

能

6、核心处理器配置不

低于i9十代，处理内存

不低于16G

7、配置不低于512G 固

态硬盘，支持本地全画

面存储和调拨

台 1

6

01B107

千兆交换机

1、8口千兆交换机

2、包转发率：12Mpps

3、交换容量：16Gbps

台 1

5

01B039

调音台

1、4通道专业调音设备

2、多路话筒输入

3、精密莲花接口

4、实时监听接口

5、48V幻象电源

6、双编组音量推子

Ω

4、通道间串音：＞100

dB@8Ω 1KHz

5、输入阻抗：20kΩ/1

0KΩ

6、输入灵敏度:0.775V

/1.0/1.4

7、保护:峰值限幅，过

载，直接，短路，过热

，软启动

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）


第 16 页 共 18 页

工程名称：16层装饰装修工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

1

01B035

台 1

医疗视频资源管理

服务器

1、处理器规格：系统

支持多达两个英特尔至

强可扩展处理器，每个

处理器多达 14 个内核

。

2、冷却风扇规格：内

部冷却风扇；机箱背面

的可选外部冷却风扇

3、扩展总线规格：系

统支持五个 PCI

express (PCIe) 3.0

扩充卡。

4、驱动器规格：多达

4 x 3.5 英寸有线驱动

器（带驱动器适配器）

、内部、SATA 或近

线 SAS 驱动器；多达

8 x3.5 英寸热插拔驱

动器（带驱动器适配器

）、内部、热插拔 SAS

/SATA 驱动器；多

中心机房设备及远程会聊

分部小计

11

01B103

标准机柜

定制标准机柜

台 1

套 1

10

01B033

示教录制模块

手术全程双向音频、设

备视频、手术视频录制

存储，设置权限访问学

习。

套 1

9

01B032

示教院内转播模块

1、每间手术室、诊疗

室在管控中心调配下转

播到主要报告厅、会议

室，信号传输应无压缩

、无延时，保持原生影

像画质。

2、在需要转播的地点

也可以通过院内网络，

与手术室、诊疗室双向

传输对讲讨论。

后分配传输到每个术间

。

3、预留管控中心具备

互联网直播，手机直播

等业务接口。

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）


第 17 页 共 18 页

工程名称：16层装饰装修工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

合计

本页小计

分部小计

措施项目

分部小计

分部小计

3

01B037

满足设计及规范要求

套 1

远程会诊网络点播

模块

2

01B036

套 1

远程会诊超媒体信

息服务模块

2、冷却风扇规格：内

部冷却风扇；机箱背面

的可选外部冷却风扇

3、扩展总线规格：系

统支持五个 PCI

express (PCIe) 3.0

扩充卡。

4、驱动器规格：多达

4 x 3.5 英寸有线驱动

器（带驱动器适配器）

、内部、SATA 或近

线 SAS 驱动器；多达

8 x3.5 英寸热插拔驱

动器（带驱动器适配器

）、内部、热插拔 SAS

/SATA 驱动器；多达 1

6 x 2.5 英寸热插拔驱

动器（带驱动器适配器

）、内部、热插拔 SAS

/SATA 驱动器

1、处理器规格：系统

支持多达两个英特尔至

强可扩展处理器，每个

处理器多达 14 个内核

。

达 16 x 2.5 英寸热插

拔驱动器（带驱动器适

配器）、内部、热插拔

SAS/SATA 驱动器

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）

第 18 页 共 18 页

工程名称：16层装饰装修工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表




表-11

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定

额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

15 X011707011001 特殊地区增加费 分部分项人工费+可计 0

0.17

14

X011707010001

检验试验费

分部分项人工费+可计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

1.1

13 X011707009001 生产工具用具使用费

分部分项人工费+可计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

0.12

12 X011707008001

工程定位复测、点交清

理费

分部分项人工费+可计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

0.11

11 011707007001 已完工程及设备保护

分部分项人工费+可计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

0

10 011707006001

地上、地下设施、建筑

物的临时保护设施

0

9

011707005001

冬雨季施工

分部分项人工费+可计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

0

8

011707004001

二次搬运

分部分项人工费+可计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

7

011707003001

非夜间施工照明 0

6

011707002001

夜间施工 0

5 4

其中：智慧工地基础配

置费

1.51

4

3

其中：扬尘防治增加费

分部分项人工费+可计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

2.13

3

2

其中：临时设施费

分部分项人工费+可计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

4.64

2 1

其中：环境保护费、文

明施工费、安全防护费

分部分项人工费+可计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

1 011707001001 安全文明施工

率(%)

序号

项目编码

项目名称

计算基础

费率(%)

金额(元)

调整费

调整后金

额(元) 备注

第 1 页 共 2 页

工程名称：16层装饰装修工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、

重症监护室装修改造项目

总价措施项目清单与计价表




表-11

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定

额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

合 计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

率(%)

序号

项目编码

项目名称

计算基础

费率(%)

金额(元)

调整费

调整后金

额(元) 备注

第 2 页 共 2 页

工程名称：16层装饰装修工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、

重症监护室装修改造项目

总价措施项目清单与计价表




表-12

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

合 计 —

4

总承包服务费

明细详见表-12-5

3

计日工

明细详见表-12-4

2.2

专业工程暂估价

明细详见表-12-3

2.1

材料暂估价

—

明细详见表-12-2

2 暂估价

1

暂列金额

明细详见表-12-1

序号

项目名称

金额(元)

结算金额(元)

备注

第 1 页 共 1 页

工程名称：16层装饰装修工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、重症

监护室装修改造项目

其他项目清单与计价汇总表




表-13

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

合计

9

2

增值税销项税额

分部分项工程费+措施工程费+其他

项目费+规费

1.4

大型机械检测检验费

大型机械检测检验费

1.92

1.3

住房公积金

分部分项人工费+分部分项机械费+

可计量措施人工费+可计量措施机械

费

0.38

1.25

工伤保险费

分部分项人工费+分部分项机械费+

可计量措施人工费+可计量措施机械

费

0.31

1.24

生育保险费

分部分项人工费+分部分项机械费+

可计量措施人工费+可计量措施机械

费

2.51

1.23

医疗保险费

分部分项人工费+分部分项机械费+

可计量措施人工费+可计量措施机械

费

0.79

1.22

失业保险费

分部分项人工费+分部分项机械费+

可计量措施人工费+可计量措施机械

费

8.85

1.21

养老保险费

分部分项人工费+分部分项机械费+

可计量措施人工费+可计量措施机械

费

1.2

社会保险费

养老保险费+失业保险费+医疗保险

费+生育保险费+工伤保险费

0.25

1.1

工程排污费

分部分项人工费+分部分项机械费+

可计量措施人工费+可计量措施机械

费

1

规费

工程排污费+社会保险费+住房公积

金+大型机械检测检验费

序号

项目名称

计算基础

计算基数

计算费率(%)

金额（元）


第 1 页 共 1 页

工程名称：16层装饰装修工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、重症

监护室装修改造项目

规费、税金项目计价表



表—04

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

投标报价合计=一+二+三+四+五

五、 增值税销项税额

四、 规费

3.4 总承包服务费

3.3 计日工

3.2 专业工程暂估价

3.1 暂列金额

三、 其他项目费

2.1 其中：安全文明施工费

二、 措施工程费

1.5 火灾自动报警

1.4 应急照明

1.3 监控

1.2 弱电

1.1 开关照明及插座

一、 分部分项工程费

序号

汇总内容

金额(元)

其中：暂估价(元)


第 1 页 共 1 页

工程名称：16层电气设备安装工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术

室、重症监护室装修改造项目

单位工程投标报价汇总表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

m 511.94

12

030411001004

配管

1.名称:SC20

2.材质:钢管

m 3.6

11

030411001019

配管

1.名称:SC25

2.材质:钢管

3.配置形式:暗配

4.一线品牌，可验真伪

m 2.56

10

030411001018

配管

1.名称:SC25

2.材质:钢管

3.配置形式:明配

4.一线品牌，可验真伪

9

030408001007

电力电缆

1.型号:WDZ-YJE-3\*25

2.一线品牌，可验真伪 m 281.05

8

030408001006

电力电缆

1.型号:WDZ-YJE-3\*16

2.一线品牌，可验真伪 m 773.88

7

030408001003

电力电缆

1.型号:WDZ-YJE-3\*10

2.一线品牌，可验真伪 m 895.67

6

030408001008

电力电缆

1.型号:WDZ-YJE-5\*6

2.一线品牌，可验真伪 m 787.45

m 100

5

030408001001

电力电缆

1.型号:2\*WDZ-YJE-4\*1

85+1\*95

2.一线品牌，可验真伪

台 1

4

030404017005

配电箱

1.名称:15KT

2.落地安装

3.一线品牌，可验真伪

台

11

3

030404017004

配电箱

1.名称:ICU2-ZM

2.规格:600\*800\*150

3.底板距地1.6m嵌墙暗

入

4.一线品牌，可验真伪

台 1

2

030404017006

配电箱

1.名称:15ICU-DT1

2.规格:500\*00\*150

3.底板距地1.6m嵌墙暗

入

4.一线品牌，可验真伪

台 3

1

030404017001

配电箱

1.名称:ICU1-ZM

2.规格:600\*800\*150

3.底板距地1.6m嵌墙暗

入

4.一线品牌，可验真伪

开关照明及插座

分部分项

暂估价

综合单价 合价

其中

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

金额（元）


第 1 页 共 8 页

工程名称：16层电气设备安装工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

m 1619.44

23

030411004002

配线

1.型号:WDZ-BYJ-3\*4

2.材质:铜芯

3.一线品牌，可验真伪

m 2805.67

22

030411004001

配线

1.型号:WDZ-BYJ-3\*2.5

2.材质:铜芯

3.一线品牌，可验真伪

m 28.9

21

030411001022

配管

1.名称:SC80

2.材质:钢管

3.配置形式:明配

4.一线品牌，可验真伪

m 6.8

20

030411001021

配管

1.名称:SC50

2.材质:钢管

3.配置形式:明配

4.一线品牌，可验真伪

m 100

19

030411001005

配管

1.名称:SC150

2.材质:钢管

3.配置形式:明配

4.一线品牌，可验真伪

m 60.7

18

030411001002

配管

1.名称:SC32

2.材质:钢管

3.配置形式:明配

4.一线品牌，可验真伪

m 5.5

17

030411001015

配管

1.名称:PVC-25

2.材质:PVC

3.配置形式:明配

4.一线品牌，可验真伪

m 9.97

16

030411001016

配管

1.名称:PVC-25

2.材质:PVC

3.配置形式:明配

4.一线品牌，可验真伪

m 12.8

15

030411001017

配管

1.名称:PVC-25

2.材质:PVC

3.配置形式:明配

4.一线品牌，可验真伪

m 18.72

14

030411001006

配管

1.名称:PVC-25

2.材质:PVC

3.配置形式:明配

4.一线品牌，可验真伪

m 236.8

13

030411001003

配管

1.名称:SC20

2.材质:钢管

3.配置形式:暗配

4.一线品牌，可验真伪

3.配置形式:明配

4.一线品牌，可验真伪

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）


第 2 页 共 8 页

工程名称：16层电气设备安装工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

3

030411003003

桥

1.名称:桥架

m

158.66

m 164.71

35

030411003001

桥架

1.名称:桥架

2.型号:金属线缆桥架

CT-300\*150

3.亮瞎0.2m吊装，每隔

20m-30m应增加一个连

接点，起始段和重点段

均应可靠接地，分槽敷

设

4.一线品牌，可验真伪

个 153

34

030411006001

接线盒

1.名称:接线盒

2.一线品牌，可验真伪

个 4

33

030404035002

插座

1.名称:五孔暗装插座

2.地插

3.规格:250V，10A安全

型

4.一线品牌，可验真伪

个

57

32

030404035001

插座

1.名称:五孔暗装插座

2.暗装底边距地0.3m

3.规格:250V，10A安全

型

4.一线品牌，可验真伪

个

18

31

030404034002

照明开关

1.名称:单联双控开关

2.一线品牌，可验真伪

个 2

30

030404034005

照明开关

1.名称:三联单控开关

2.一线品牌，可验真伪

个 9

29

030404034004

照明开关

1.名称:双联单控开关

2.一线品牌，可验真伪

个

12

28

030404034001

照明开关

1.名称:单联单控开关

2.一线品牌，可验真伪

套 4

27 030412006001 医疗专用灯

1.名称:紫外线消毒灯

2.一线品牌，可验真伪

套

20

26

030412005003

荧光灯

1.名称:洁净LED灯盘

2.型号:嵌入式

3.规格:600\*600

4.一线品牌，可验真伪

套

57

25

030412005002

荧光灯

1.名称:洁净LED灯盘

2.型号:嵌入式

3.规格:600\*300

4.一线品牌，可验真伪

套

25

24

030412005001

荧光灯

1.名称:洁净LED灯盘

2.型号:嵌入式

3.规格:1200\*300

4.一线品牌，可验真伪

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）


第 3 页 共 8 页

工程名称：16层电气设备安装工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

10

030502004003

电视、电话插座

1.名称:TO插座

个

55

个

12

9 030502004002 电视、电话插座

1.名称:TP插座

2.一线品牌，可验真伪

m 48.6

8

030411001020

配管

1.名称:SC15

2.材质:钢管

3.配置形式:明配

4.一线品牌，可验真伪

m 248.42

7

030411001008

配管

1.名称:SC15

2.材质:钢管

3.配置形式:明配

4.一线品牌，可验真伪

m 641.72

6

030411004003

配线

1.名称:应急广播线

2.型号:ZR-RVS-2\*1.5

3.一线品牌，可验真伪

m 100.87

5

030502005004

双绞线缆

1.名称:WIFI线

2.规格:6类双绞线

3.一线品牌，可验真伪

m 2797.18

4

030502005003

双绞线缆

1.名称:TO线

2.规格:6类双绞线

3.一线品牌，可验真伪

m 728.98

3

030502005001

双绞线缆

1.名称:TP线

2.规格:6类双绞线

3.一线品牌，可验真伪

台 1

2

030404017013

配电箱

1.名称:楼层配电箱

2.规格:400\*500\*160

3.挂墙安装，距地1.6m

4.一线品牌，可验真伪

台 2

1 080806001001 配电屏、柜

1.名称:弱电机柜

2.落地安装

3.一线品牌，可验真伪

弱电

分部小计

统

系统 1

37 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系

6 架

2.型号:金属线缆桥架

CT-300\*150

3.亮瞎0.2m吊装，每隔

20m-30m应增加一个连

接点，起始段和重点段

均应可靠接地，分槽敷

设

4.一线品牌，可验真伪

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）


第 4 页 共 8 页

工程名称：16层电气设备安装工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

5

030507008002

监控摄像设备

1.名称:彩色摄像机

台

11

台

31

4 030507008001 监控摄像设备

1.名称:彩色摄像机

2.一线品牌，可验真伪

m 1950.86

3

030411001010

配管

1.名称:SC15

2.材质:钢管

3.配置形式:明配

4.一线品牌，可验真伪

m 1775.64

2

030411004012

配线

1.名称:应急广播线

2.型号:ZR-RVS-2\*1.5

3.一线品牌，可验真伪

m 1280.25

1

030502005006

双绞线缆

1.名称:WIFI线

2.规格:6类双绞线

3.一线品牌，可验真伪

监控

分部小计

17 030509005001 广播系统调试 1.广播系统调试 点位 24

16 030409008001

台 1

等电位端子箱、测

试板

1.名称:局部等电位端

子箱

2.规格:300\*200\*150

3.挂墙安装，距地0.5m

4.一线品牌，可验真伪

2.一线品牌，可验真伪

个 1

15 030904007003 广播控制器 1.名称:广播控制器

个

24

14 030904007001 广播(扬声器）

1.名称:广播扬声器

2.功率:3W

3.安装方式:嵌入式安

装

4.一线品牌，可验真伪

个 3

13 030904008001 模块(模块箱）

1.名称:WIFI

2.一线品牌，可验真伪

m 65.85

12

030411003002

桥架

1.名称:桥架

2.型号:金属线缆桥架

CT-300\*150

3.亮瞎0.2m吊装，每隔

20m-30m应增加一个连

接点，起始段和重点段

均应可靠接地，分槽敷

设

4.一线品牌，可验真伪

个 105

11

030411006002

接线盒

1.名称:接线盒

2.一线品牌，可验真伪

2.一线品牌，可验真伪

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）


第 5 页 共 8 页

工程名称：16层电气设备安装工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

台 1

1

030404017017

配电箱

1.名称:火灾报警接线

箱

2.规格:300\*200\*120

3.挂墙安装，距地1.5m

4.一线品牌，可验真伪

火灾自动报警

分部小计

套

35

8

030412001001

普通灯具

1.名称:疏散照明灯

2.一线品牌，可验真伪

套

24

7 030412003002 安全出口标志灯

1.名称:单向应急疏散

指示灯

2.一线品牌，可验真伪

套 4

6 030412003003 安全出口标志灯

1.名称:安全出口标志

灯（吊杆式）

2.一线品牌，可验真伪

套

11

5 030412003001 安全出口标志灯

1.名称:安全出口标志

灯

2.一线品牌，可验真伪

m 715.68

4

030411001011

配管

1.名称:SC20

2.材质:钢管

3.配置形式:明配

4.一线品牌，可验真伪

m 715.68

3

030411004013

配线

1.名称:应急广播线

2.型号:ZR-RVS-2\*1.5

3.一线品牌，可验真伪

m 1431.37

2

030411004005

配线

1.名称:WDZN-BYJ-2\*4.

0

2.配线形式:应急照明

3.一线品牌，可验真伪

台 1

1

030404017015

配电箱

1.名称:16ALE

2.一线品牌，可验真伪

应急照明

分部小计

台 4

8

03B222

呼叫分机

1.名称:呼叫分机

2.一线品牌，可验真伪

台 1

7

030507014001

显示设备

1.名称:显示器

2.一线品牌，可验真伪

台 1

6

030904013001

呼叫主机

1.名称:呼叫主机

2.一线品牌，可验真伪

2.一线品牌，可验真伪

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）


第 6 页 共 8 页

工程名称：16层电气设备安装工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

15

030904005001

声光报警器

1.名称:声光报警器

个 8

个 9

14

030904003002

按钮

1.名称:消火栓报警按

钮

2.一线品牌，可验真伪

个 5

13

030904003001

按钮

1.名称:手动报警按钮

2.一线品牌，可验真伪

12 011304002001 送风口、回风口

个 8

1.正压送风口（带联动

模块）

2.一线品牌，可验真伪

2.一线品牌，可验真伪

个

63

11 030904001001 点型探测器 1.名称:烟感探测器

个

24

10 030904007004 消防广播(扬声器）

1.名称:扬声器

2.一线品牌，可验真伪

m 442.36

9

030411004008

配线

1.型号:NH-KYJV-10\*1.

5

2.材质:铜芯

3.一线品牌，可验真伪

m 571.92

8

030411004011

配线

1.型号:NH-KYJV-4\*1.5

+ZR-RVVP-2\*1.5

2.材质:铜芯

3.一线品牌，可验真伪

m 374.66

7

030411004010

配线

1.型号:WDZN-BV-2\*2.5

2.材质:铜芯

3.一线品牌，可验真伪

m 374.66

6

030411004007

配线

1.型号:WDZN-BV-2\*16

2.材质:铜芯

3.一线品牌，可验真伪

m 261.76

5

030411004009

配线

1.型号:ZR-RVVP-2\*1.5

2.材质:铜芯

3.一线品牌，可验真伪

m 1273.7

4

030411004006

配线

1.型号:ZR-RVS-2\*1.5

2.材质:铜芯

3.一线品牌，可验真伪

m 35.75

3

030411001013

配管

1.名称:SC20

2.材质:钢管

3.配置形式:明配

4.一线品牌，可验真伪

m 964.75

2

030411001012

配管

1.名称:SC15

2.材质:钢管

3.配置形式:明配

4.一线品牌，可验真伪

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）


第 7 页 共 8 页

工程名称：16层电气设备安装工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

合计

本页小计

分部小计

措施项目

分部小计

分部小计

个 8

17 030904008002 模块(模块箱）

1.名称:输入输出模块

2.一线品牌，可验真伪

16 030904006001

个 1

1.名称:消防电话

2.一线品牌，可验真伪

消防报警电话插孔(

电话）

2.一线品牌，可验真伪

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）

第 8 页 共 8 页

工程名称：16层电气设备安装工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表




表-11

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定

额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

合 计

0.32

10

X031302010001

检验试验费

分部分项人工费+可计

量措施人工费

3.2

9 X031302009001 生产工具用具使用费

分部分项人工费+可计

量措施人工费

0.48

8 X031302008001

分部分项人工费+可计

量措施人工费

工程定位复测、点交清

理费

0.13

7 031302006001 已完工程及设备保护

分部分项人工费+可计

量措施人工费

0

6 031302005001 冬雨季施工增加

分部分项人工费+可计

量措施人工费

0

5

031302004001

二次搬运

分部分项人工费+可计

量措施人工费

4

031302003001

非夜间施工增加 0

3

031302002001

夜间施工增加 0

3.56

2

1

其中：临时设施费

分部分项人工费+可计

量措施人工费

1 031302001001 安全文明施工

率(%)

序号

项目编码

项目名称

计算基础

费率(%)

金额(元)

调整费

调整后金

额(元) 备注

第 1 页 共 1 页

工程名称：16层电气设备安装工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、

重症监护室装修改造项目

总价措施项目清单与计价表




表-12

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

合 计 —

4

总承包服务费

明细详见表-12-5

3

计日工

明细详见表-12-4

2.2

专业工程暂估价

明细详见表-12-3

2.1

材料暂估价

—

明细详见表-12-2

2 暂估价

1

暂列金额

明细详见表-12-1

序号

项目名称

金额(元)

结算金额(元)

备注

第 1 页 共 1 页

工程名称：16层电气设备安装工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、重症

监护室装修改造项目

其他项目清单与计价汇总表




表-13

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

合计

9

2

增值税销项税额

分部分项工程费+措施工程费+其他

项目费+规费

1.4 大型机械检测检验费

1.3

住房公积金

分部分项人工费+可计量措施人工费

2.33

1.25

工伤保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.42

1.24

生育保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.37

1.23

医疗保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

3.12

1.22

失业保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.62

1.21

养老保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

15.81

1.2

社会保险费

养老保险费+失业保险费+医疗保险

费+生育保险费+工伤保险费

1.1

工程排污费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.29

1

规费

工程排污费+社会保险费+住房公积

金+大型机械检测检验费

序号

项目名称

计算基础

计算基数

计算费率(%)

金额（元）


第 1 页 共 1 页

工程名称：16层电气设备安装工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、重症

监护室装修改造项目

规费、税金项目计价表



表—04

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

投标报价合计=一+二+三+四+五

五、 增值税销项税额

四、 规费

3.4 总承包服务费

3.3 计日工

3.2 专业工程暂估价

3.1 暂列金额

三、 其他项目费

2.1 其中：安全文明施工费

二、 措施工程费

1.2 排水

1.1 给水

一、 分部分项工程费

序号

汇总内容

金额(元)

其中：暂估价(元)


第 1 页 共 1 页

工程名称：16层给排水工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术

室、重症监护室装修改造项目

单位工程投标报价汇总表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

m 83.95

1

031001006004

塑料管

1.安装部位:地上

2.介质:排水

3.材质、规格:U-PVC管

排水

分部小计

组

10

7

031004003001

洗手池

1.洗手池（包含水龙头

等配件）

2.一线品牌，可验真伪

个 1

6

031003001004

螺纹阀门

1.类型:止回阀

2.规格、压力等级:DN3

2

3.一线品牌，可验真伪

个 2

5

031003001003

螺纹阀门

1.类型:闸阀

2.规格、压力等级:DN5

0

3.一线品牌，可验真伪

个

20

4

031003001001

螺纹阀门

1.类型:闸阀

2.规格、压力等级:DN2

5

3.一线品牌，可验真伪

m 5.44

3

031001006003

塑料管

1.安装部位:室内

2.PP-R塑料给水管

3.介质:给水

4.材质、规格:DN50

5.包含管道冲洗及压力

试验

6.一线品牌，可验真伪

m 122.59

2

031001006002

塑料管

1.安装部位:室内

2.PP-R塑料给水管

3.介质:给水

4.材质、规格:DN32

5.包含管道冲洗及压力

试验

6.一线品牌，可验真伪

m 259.71

1

031001006001

塑料管

1.安装部位:室内

2.PP-R塑料给水管

3.介质:给水

4.材质、规格:DN25

5.包含管道冲洗及压力

试验

6.一线品牌，可验真伪

给水

分部分项

暂估价

综合单价 合价

其中

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

金额（元）


第 1 页 共 2 页

工程名称：16层给排水工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

合计

本页小计

分部小计

措施项目

分部小计

分部小计

个

14

2 031004014001 给、排水附(配)件

1.纯铜地漏（防虫防臭

）

2.DN75

3.一线品牌，可验真伪

DN75

4.一线品牌，可验真伪

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）

第 2 页 共 2 页

工程名称：16层给排水工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表




表-11

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定

额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

合 计

0.32

10

X031302010001

检验试验费

分部分项人工费+可计

量措施人工费

3.2

9 X031302009001 生产工具用具使用费

分部分项人工费+可计

量措施人工费

0.48

8 X031302008001

分部分项人工费+可计

量措施人工费

工程定位复测、点交清

理费

0.13

7 031302006001 已完工程及设备保护

分部分项人工费+可计

量措施人工费

0

6 031302005001 冬雨季施工增加

分部分项人工费+可计

量措施人工费

0

5

031302004001

二次搬运

分部分项人工费+可计

量措施人工费

4

031302003001

非夜间施工增加 0

3

031302002001

夜间施工增加 0

3.56

2

1

其中：临时设施费

分部分项人工费+可计

量措施人工费

1 031302001001 安全文明施工

率(%)

序号

项目编码

项目名称

计算基础

费率(%)

金额(元)

调整费

调整后金

额(元) 备注

第 1 页 共 1 页

工程名称：16层给排水工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、

重症监护室装修改造项目

总价措施项目清单与计价表




表-12

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

合 计 —

4

总承包服务费

明细详见表-12-5

3

计日工

明细详见表-12-4

2.2

专业工程暂估价

明细详见表-12-3

2.1

材料暂估价

—

明细详见表-12-2

2 暂估价

1

暂列金额

明细详见表-12-1

序号

项目名称

金额(元)

结算金额(元)

备注

第 1 页 共 1 页

工程名称：16层给排水工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、重症

监护室装修改造项目

其他项目清单与计价汇总表




表-13

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

合计

9

2

增值税销项税额

分部分项工程费+措施工程费+其他

项目费+规费

1.4 大型机械检测检验费

1.3

住房公积金

分部分项人工费+可计量措施人工费

2.33

1.25

工伤保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.42

1.24

生育保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.37

1.23

医疗保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

3.12

1.22

失业保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.62

1.21

养老保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

15.81

1.2

社会保险费

养老保险费+失业保险费+医疗保险

费+生育保险费+工伤保险费

1.1

工程排污费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.29

1

规费

工程排污费+社会保险费+住房公积

金+大型机械检测检验费

序号

项目名称

计算基础

计算基数

计算费率(%)

金额（元）


第 1 页 共 1 页

工程名称：16层给排水工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、重症

监护室装修改造项目

规费、税金项目计价表



表—04

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

投标报价合计=一+二+三+四+五

五、 增值税销项税额

四、 规费

3.4 总承包服务费

3.3 计日工

3.2 专业工程暂估价

3.1 暂列金额

三、 其他项目费

2.1 其中：安全文明施工费

二、 措施工程费

1.1 通风工程

一、 分部分项工程费

序号

汇总内容

金额(元)

其中：暂估价(元)


第 1 页 共 1 页

工程名称：16层通风空调工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术

室、重症监护室装修改造项目

单位工程投标报价汇总表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

组 1

7

030701003003

空调器

1.名称:恒温恒湿冷直

膨式空调机组1601#

2.一线品牌，可验真伪

3.型号:YDFLHS-12HP

4.送风量CMH:10000

5.新风量CMH:1000

6.过滤器:G4+G8

7.制冷量KW:30

8.电热量KW:30

9.加湿量kg/h:10

10.臭氧量g/h:30

11.电机功率KW:8

12.室外机功率KW:12

13.总攻略KW:57

组

14

6

030701003002

空调器

1.名称:空调室外机

2.规格:1260\*940\*400

3.一线品牌，可验真伪

个

27

5

011304002002

回风口

1.风口材料品种、规格

:回风口600\*600

2.净化回风口，吊顶嵌

入式安装

3.一线品牌，可验真伪

个

78

4

011304002001

送风口

1.风口材料品种、规格

:送风口600\*600

2.高效送风口1000风量

，嵌入式安装

3.一线品牌，可验真伪

m2 580.95

3 030702001003 碳钢通风管道

1.名称:送风通道

2.材质:镀锌薄钢板

3.形状:矩形

4.规格:400\*400

5.一线品牌，可验真伪

m2 104.22

2 030702001005 碳钢通风管道

1.名称:送风通道

2.材质:镀锌薄钢板

3.形状:矩形

4.规格:600\*400

5.一线品牌，可验真伪

m2 614.48

1 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:送风通道

2.材质:镀锌薄钢板

3.形状:矩形

4.规格:900\*400

5.一线品牌，可验真伪

通风工程

分部分项

暂估价

综合单价 合价

其中

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

金额（元）

第 1 页 共 5 页

工程名称：16层通风空调工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

工程名称：16层通风空调工程

手术室、重症监护室装修改造项目

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 2 页 共 5 页

表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量位单 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

14.管径:气管:φ19.1\*

2 液管:φ12.7\*2

15.机组余压Pa:500

16.机组尺寸mmL\*W\*H:3

900\*1370\*1250

17.实际用电负荷:40KW

18.备注:功能段：混风

风机+均流+初中效+蒸

发盘管+电加热+电极式

加湿+出风段；含紫外

线杀菌灯

8 030701003004 空调器

1.名称:恒温恒湿冷直

膨式空调机组1602-5#

2.一线品牌，可验真伪

4.送风量CMH:4000

5.新风量CMH:800

6.过滤器:G4+G8

7.制冷量KW:15

8.电热量KW:15

9.加湿量kg/h:6

10.臭氧量g/h:20

11.电机功率KW:3

12.室外机功率KW:6

13.总攻略KW:28

14.管径:气管:φ19.1\*

1 液管:φ12.7\*1

15.机组余压Pa:400

16.机组尺寸mmL\*W\*H:3

900\*900\*863

17.实际用电负荷:18KW

\*4=72KW

18.备注:功能段：混风

风机+均流+初中效+蒸

发盘管+电加热+电极式

加湿+出风段；含紫外

线杀菌灯

组 4

9 030701003005 空调器

1.名称:恒温恒湿冷直

膨式空调机组1606-10#

2.一线品牌，可验真伪

4.送风量CMH:3000

5.新风量CMH:600

组 5

本页小计

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

工程名称：16层通风空调工程

手术室、重症监护室装修改造项目

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 3 页 共 5 页

表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量位单 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

6.过滤器:G4+G8

7.制冷量KW:13

8.电热量KW:12

9.加湿量kg/h:6

10.臭氧量g/h:10

11.电机功率KW:2

12.室外机功率KW:5

13.总攻略KW:23

14.管径:气管:φ19.1\*

1 液管:φ12.7\*1

15.机组余压Pa:400

16.机组尺寸mmL\*W\*H:3

900\*900\*863

17.实际用电负荷:15KW

\*5=75KW

18.备注:功能段：混风

风机+均流+初中效+蒸

发盘管+电加热+电极式

加湿+出风段；含紫外

线杀菌灯

10 030701003007 空调器

1.名称:恒温恒湿冷直

膨式空调机组1611#

2.一线品牌，可验真伪

4.送风量CMH:8500

5.新风量CMH:900

6.过滤器:G4+G8

7.制冷量KW:25

8.电热量KW:24

9.加湿量kg/h:8

10.臭氧量g/h:30

11.电机功率KW:6

12.室外机功率KW:10

13.总攻略KW:45

14.管径:气管:φ19.1\*

2 液管:φ12.7\*2

15.机组余压Pa:450

16.机组尺寸mmL\*W\*H:3

900\*1370\*1063

17.实际用电负荷:30KW

18.备注:功能段：混风

风机+均流+初中效+蒸

组 1

本页小计

表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

分部小计

分部小计

项

14

14

010404001001

垫层

1.刷二遍红丹防锈漆

2.50\*50\*2镀锌钢管焊

接

3.铺设橡胶垫

m 145.82

13 030702008002 柔性软风管

1.名称:新风管

2.材质:PVC

3.规格:φ200

4.一线品牌，可验真伪

m 82.88

12 030702008001 柔性软风管

1.名称:冷媒管

2.材质:PVC

3.规格:φ200

4.一线品牌，可验真伪

组 3

11

030701003006

空调器

1.名称:恒温恒湿冷直

膨式空调机组1612-14#

2.一线品牌，可验真伪

4.送风量CMH:10000

5.新风量CMH:1200

6.过滤器:G4+G8

7.制冷量KW:50

8.电热量KW:30

9.加湿量kg/h:10

10.臭氧量g/h:30

11.电机功率KW:8

12.室外机功率KW:19

13.总攻略KW:64

14.管径:气管:φ28\*2

液管:φ16\*2

15.机组余压Pa:600

16.机组尺寸mmL\*W\*H:3

900\*1370\*1250

17.实际用电负荷:40KW

\*3=120KW

18.备注:功能段：混风

风机+均流+初中效+蒸

发盘管+电加热+电极式

加湿+出风段；含紫外

线杀菌灯

发盘管+电加热+电极式

加湿+出风段；含紫外

线杀菌灯

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）

第 4 页 共 5 页


工程名称：16层通风空调工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

P



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

合计

本页小计

分部小计

措施项目

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）

第 5 页 共 5 页

工程名称：16层通风空调工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表




表-11

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定

额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

合 计

0.32

10

X031302010001

检验试验费

分部分项人工费+可计

量措施人工费

3.2

9 X031302009001 生产工具用具使用费

分部分项人工费+可计

量措施人工费

0.48

8 X031302008001

分部分项人工费+可计

量措施人工费

工程定位复测、点交清

理费

0.13

7 031302006001 已完工程及设备保护

分部分项人工费+可计

量措施人工费

0

6 031302005001 冬雨季施工增加

分部分项人工费+可计

量措施人工费

0

5

031302004001

二次搬运

分部分项人工费+可计

量措施人工费

4

031302003001

非夜间施工增加 0

3

031302002001

夜间施工增加 0

3.56

2

1

其中：临时设施费

分部分项人工费+可计

量措施人工费

1 031302001001 安全文明施工

率(%)

序号

项目编码

项目名称

计算基础

费率(%)

金额(元)

调整费

调整后金

额(元) 备注

第 1 页 共 1 页

工程名称：16层通风空调工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、

重症监护室装修改造项目

总价措施项目清单与计价表




表-12

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

合 计 —

4

总承包服务费

明细详见表-12-5

3

计日工

明细详见表-12-4

2.2

专业工程暂估价

明细详见表-12-3

2.1

材料暂估价

—

明细详见表-12-2

2 暂估价

1

暂列金额

明细详见表-12-1

序号

项目名称

金额(元)

结算金额(元)

备注

第 1 页 共 1 页

工程名称：16层通风空调工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、重症

监护室装修改造项目

其他项目清单与计价汇总表




表-13

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

合计

9

2

增值税销项税额

分部分项工程费+措施工程费+其他

项目费+规费

1.4 大型机械检测检验费

1.3

住房公积金

分部分项人工费+可计量措施人工费

2.33

1.25

工伤保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.42

1.24

生育保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.37

1.23

医疗保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

3.12

1.22

失业保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.62

1.21

养老保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

15.81

1.2

社会保险费

养老保险费+失业保险费+医疗保险

费+生育保险费+工伤保险费

1.1

工程排污费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.29

1

规费

工程排污费+社会保险费+住房公积

金+大型机械检测检验费

序号

项目名称

计算基础

计算基数

计算费率(%)

金额（元）


第 1 页 共 1 页

工程名称：16层通风空调工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、重症

监护室装修改造项目

规费、税金项目计价表



表—04

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

投标报价合计=一+二+三+四+五

五、 增值税销项税额

四、 规费

3.4 总承包服务费

3.3 计日工

3.2 专业工程暂估价

3.1 暂列金额

三、 其他项目费

2.1 其中：安全文明施工费

二、 措施工程费

一、 分部分项工程费

序号

汇总内容

金额(元)

其中：暂估价(元)


第 1 页 共 1 页

工程名称：16层医气工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术

室、重症监护室装修改造项目

单位工程投标报价汇总表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

合计

本页小计

分部小计

措施项目

分部小计

个 125

7

03B001

接头

1.按照设计及使用要求

留置

m 207.85

6

030411001008

配管

1.名称:负压吸引管

2.材质:铜管

3.规格:DN15

4.配置形式:明配

5.一线品牌，可验真伪

m 207.85

5

030411001007

配管

1.名称:压缩空气管

2.材质:铜管

3.规格:φ10

4.配置形式:明配

5.一线品牌，可验真伪

m 220.18

4

030411001006

配管

1.名称:负压吸引管

2.材质:铜管

3.规格:DN15

4.配置形式:明配

5.一线品牌，可验真伪

m 220.18

3

030411001005

配管

1.名称:压缩空气管

2.材质:铜管

3.规格:φ10

4.配置形式:明配

5.一线品牌，可验真伪

m 220.18

2

030411001004

配管

1.名称:氧气管

2.材质:铜管

3.规格:φ10

4.配置形式:明配

5.一线品牌，可验真伪

台 1

1 030404016001 楼层医气阀门箱

1.名称:楼层医气阀门

箱

2.型号:甲方自定

3.一线品牌，可验真伪

分部分项

暂估价

综合单价 合价

其中

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

金额（元）

第 1 页 共 1 页

工程名称：16层医气工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表




表-11

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定

额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

合 计

0.32

10

X031302010001

检验试验费

分部分项人工费+可计

量措施人工费

3.2

9 X031302009001 生产工具用具使用费

分部分项人工费+可计

量措施人工费

0.48

8 X031302008001

分部分项人工费+可计

量措施人工费

工程定位复测、点交清

理费

0.13

7 031302006001 已完工程及设备保护

分部分项人工费+可计

量措施人工费

0

6 031302005001 冬雨季施工增加

分部分项人工费+可计

量措施人工费

0

5

031302004001

二次搬运

分部分项人工费+可计

量措施人工费

4

031302003001

非夜间施工增加 0

3

031302002001

夜间施工增加 0

3.56

2

1

其中：临时设施费

分部分项人工费+可计

量措施人工费

1 031302001001 安全文明施工

率(%)

序号

项目编码

项目名称

计算基础

费率(%)

金额(元)

调整费

调整后金

额(元) 备注

第 1 页 共 1 页

工程名称：16层医气工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、

重症监护室装修改造项目

总价措施项目清单与计价表




表-12

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

合 计 —

4

总承包服务费

明细详见表-12-5

3

计日工

明细详见表-12-4

2.2

专业工程暂估价

明细详见表-12-3

2.1

材料暂估价

—

明细详见表-12-2

2 暂估价

1

暂列金额

明细详见表-12-1

序号

项目名称

金额(元)

结算金额(元)

备注

第 1 页 共 1 页

工程名称：16层医气工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、重症

监护室装修改造项目

其他项目清单与计价汇总表




表-13

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

合计

9

2

增值税销项税额

分部分项工程费+措施工程费+其他

项目费+规费

1.4 大型机械检测检验费

1.3

住房公积金

分部分项人工费+可计量措施人工费

2.33

1.25

工伤保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.42

1.24

生育保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.37

1.23

医疗保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

3.12

1.22

失业保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.62

1.21

养老保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

15.81

1.2

社会保险费

养老保险费+失业保险费+医疗保险

费+生育保险费+工伤保险费

1.1

工程排污费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.29

1

规费

工程排污费+社会保险费+住房公积

金+大型机械检测检验费

序号

项目名称

计算基础

计算基数

计算费率(%)

金额（元）


第 1 页 共 1 页

工程名称：16层医气工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、重症

监护室装修改造项目

规费、税金项目计价表



表—04

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

投标报价合计=一+二+三+四+五

五、 增值税销项税额

四、 规费

3.4 总承包服务费

3.3 计日工

3.2 专业工程暂估价

3.1 暂列金额

三、 其他项目费

2.1 其中：安全文明施工费

二、 措施工程费

1.3 防排烟

1.2 消火栓

1.1 喷淋

一、 分部分项工程费

序号

汇总内容

金额(元)

其中：暂估价(元)


第 1 页 共 1 页

工程名称：16层消防工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术

室、重症监护室装修改造项目

单位工程投标报价汇总表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

个 127

9 030901003001 水喷淋(雾）喷头

1.安装部位:外露

2.材质、型号、规格:

m 21.91

8 030901001008 水喷淋钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌钢

管DN150

3.连接形式:螺纹连接

4.一线品牌，可验真伪

m 20.59

7 030901001007 水喷淋钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌钢

管DN100

3.连接形式:螺纹连接

4.一线品牌，可验真伪

m 74.52

6 030901001006 水喷淋钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌钢

管DN80

3.连接形式:螺纹连接

4.一线品牌，可验真伪

m 5.13

5 030901001005 水喷淋钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌钢

管DN65

3.连接形式:螺纹连接

4.一线品牌，可验真伪

m 63.96

4 030901001004 水喷淋钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌钢

管DN50

3.连接形式:螺纹连接

4.一线品牌，可验真伪

m 39.81

3 030901001003 水喷淋钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌钢

管DN40

3.连接形式:螺纹连接

4.一线品牌，可验真伪

m 125.38

2 030901001002 水喷淋钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌钢

管DN32

3.连接形式:螺纹连接

4.一线品牌，可验真伪

m 444.46

1 030901001001 水喷淋钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌钢

管DN25

3.连接形式:螺纹连接

4.一线品牌，可验真伪

喷淋

分部分项

暂估价

综合单价 合价

其中

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

金额（元）


第 1 页 共 4 页

工程名称：16层消防工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

个 3

6

03B003

阀门

1.蝶阀

2.DN150

3.一线品牌，可验真伪

组

46

5

030901013001

灭火器

1.形式:手提式灭火器

（干粉磷酸铵盐）

2.3A/具

m 59.87

4 030901002003 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:DN100

3.连接形式:沟槽连接

件连接、法兰连接

m 35.52

3 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:DN100

3.连接形式:沟槽连接

件连接、法兰连接

m 200.82

2 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:DN65

3.连接形式:沟槽连接

件连接、法兰连接

套

10

1 030901010001 室内消火栓

1.安装方式:明装

2.型号、规格:DN100

3.采用临时高压给水系

统

4.设置消火栓按钮

5.附件材质、规格:铝

合金质

消火栓

分部小计

组 1

13 030901008001 末端试水装置

1.规格:DN25

2.组装形式:螺纹连接

3.具体要求详见图纸

4.一线品牌，可验真伪

个 1

12 030901006001 水流指示器

1.规格、型号:DN50

2.连接形式:螺纹连接

3.一线品牌，可验真伪

个 1

11

03B002

阀门

1.截止阀

2.DN50

3.一线品牌，可验真伪

个 1

10

03B001

阀门

1.信号蝶阀

2.DN150

3.一线品牌，可验真伪

DN25

3.连接形式:螺纹连接

4.一线品牌，可验真伪

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）


第 2 页 共 4 页

工程名称：16层消防工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

7

030904003001

按钮

1.名称:手动报警按钮

个

18

m2 5.7

6

03B006

挡烟垂壁

1.平时为收起状态，发

生火灾时自动降落

2.无机布卷帘型挡烟垂

壁

3.挡烟垂壁下沿可采用

铝合金封边处理

4.一线品牌，可验真伪

5.具体要求详见图纸

个

50

5 030703007002 百叶排烟口

1.名称:单层百叶排烟

口

2.规格:400\*300

3.风量:2170m³/h

4.一线品牌，可验真伪

5.具体要求详见图纸

m2 56.37

4 030702001004 碳钢通风管道

1.名称:防排烟通道

2.材质:镀锌薄钢板

3.形状:矩形

4.规格:1000\*320

5.一线品牌，可验真伪

m2 71.93

3 030702001003 碳钢通风管道

1.名称:防排烟通道

2.材质:镀锌薄钢板

3.形状:矩形

4.规格:1250\*500

5.一线品牌，可验真伪

m2 56.7

2 030702001002 碳钢通风管道

1.名称:防排烟通道

2.材质:镀锌薄钢板

3.形状:矩形

4.规格:1200\*400

5.一线品牌，可验真伪

m2 113.88

1 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:防排烟通道

2.材质:镀锌薄钢板

3.形状:矩形

4.规格:800\*320

5.一线品牌，可验真伪

防排烟

分部小计

个 8

8

03B005

阀门

1.蝶阀

2.DN65

3.一线品牌，可验真伪

个 5

7

03B008

阀门

1.蝶阀

2.DN100

3.一线品牌，可验真伪

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）


第 3 页 共 4 页

工程名称：16层消防工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

合计

本页小计

分部小计

措施项目

分部小计

分部小计

个 8

8

03B007

阀门

1.280° 防火阀

2.一线品牌，可验真伪

2.一线品牌，可验真伪

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）

第 4 页 共 4 页

工程名称：16层消防工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表




表-11

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定

额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

合 计

0.32

10

X031302010001

检验试验费

分部分项人工费+可计

量措施人工费

3.2

9 X031302009001 生产工具用具使用费

分部分项人工费+可计

量措施人工费

0.48

8 X031302008001

分部分项人工费+可计

量措施人工费

工程定位复测、点交清

理费

0.13

7 031302006001 已完工程及设备保护

分部分项人工费+可计

量措施人工费

0

6 031302005001 冬雨季施工增加

分部分项人工费+可计

量措施人工费

0

5

031302004001

二次搬运

分部分项人工费+可计

量措施人工费

4

031302003001

非夜间施工增加 0

3

031302002001

夜间施工增加 0

3.56

2

1

其中：临时设施费

分部分项人工费+可计

量措施人工费

1 031302001001 安全文明施工

率(%)

序号

项目编码

项目名称

计算基础

费率(%)

金额(元)

调整费

调整后金

额(元) 备注

第 1 页 共 1 页

工程名称：16层消防工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、

重症监护室装修改造项目

总价措施项目清单与计价表




表-12

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

合 计 —

4

总承包服务费

明细详见表-12-5

3

计日工

明细详见表-12-4

2.2

专业工程暂估价

明细详见表-12-3

2.1

材料暂估价

—

明细详见表-12-2

2 暂估价

1

暂列金额

明细详见表-12-1

序号

项目名称

金额(元)

结算金额(元)

备注

第 1 页 共 1 页

工程名称：16层消防工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、重症

监护室装修改造项目

其他项目清单与计价汇总表




表-13

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

合计

9

2

增值税销项税额

分部分项工程费+措施工程费+其他

项目费+规费

1.4 大型机械检测检验费

1.3

住房公积金

分部分项人工费+可计量措施人工费

2.33

1.25

工伤保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.42

1.24

生育保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.37

1.23

医疗保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

3.12

1.22

失业保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.62

1.21

养老保险费

分部分项人工费+可计量措施人工费

15.81

1.2

社会保险费

养老保险费+失业保险费+医疗保险

费+生育保险费+工伤保险费

1.1

工程排污费

分部分项人工费+可计量措施人工费

0.29

1

规费

工程排污费+社会保险费+住房公积

金+大型机械检测检验费

序号

项目名称

计算基础

计算基数

计算费率(%)

金额（元）


第 1 页 共 1 页

工程名称：16层消防工程

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、重症

监护室装修改造项目

规费、税金项目计价表



表—03

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

合计

1 设备采购

暂估价 安全文明施工费 规费

序号

单位工程名称


金额（元）

其中: (元)

工程名称：采购工程

第 1 页 共 1 页

单项工程投标报价汇总表



表—04

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

投标报价合计=一+二+三+四+五

五、 增值税销项税额

四、 规费

3.4 总承包服务费

3.3 计日工

3.2 专业工程暂估价

3.1 暂列金额

三、 其他项目费

2.1 其中：安全文明施工费

二、 措施工程费

一、 分部分项工程费

序号

汇总内容

金额(元)

其中：暂估价(元)

第 1 页 共 1 页

工程名称：设备采购

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术

室、重症监护室装修改造项目

单位工程投标报价汇总表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

工程名称：设备采购

手术室、重症监护室装修改造项目

金额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量位单 工程量

其中

综合单价 合价

暂估价

分部分项

1.1800\*300\*350mm

2.不锈钢定制带垫

3.包含运输、安装费

4.一线品牌，可验真伪

1 01B120 换鞋凳

组 2

1.18门，900\*400\*1850

mm

2.带除臭和紫外线消毒

功能

3.柜子材质

碳钢板

板材厚度

1.0mm

技术参数

1、基材采用优质冷轧

板一次性激光切割、数

控机床冲压成型，2、

门板镶嵌3mm有机玻璃

板，太空铝柱形拉手，

磁铁门吸，铝合金拉手

.3、柜子后背设计为双

层，后背夹层为50mm，

每个门的后背上端预留

12m4、排风: 出160mm

的pvc管作为主管，50

mm弯头和50mm管连接主

管，主管不锈钢(直径2

00mm)，直接通至墙外

。

5、所有碳钢板均经磷

化防锈处理，

6、面漆:颜色为:微机

白。采用进口大宝环氧

树脂静电粉末，高温固

化静电喷涂。

7、柜体柜门无焊穿、

焊点、尖说棱角现象，

整体喷涂饱满、平整光

滑。

8、不锈钢底座。

4.包含运输、安装费

5.一线品牌，可验真伪

2 01B002 鞋柜

组 9

1.900\*550\*1850

2.4门，人脸识别

3.包含运输、安装费

4.一线品牌，可验真伪

3 01B077 女更衣柜


组 12

4 01B062 男更衣 1.900\*550\*1850 组 8

本页小计

第 1 页 共 24 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

工程名称：设备采购

手术室、重症监护室装修改造项目

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 2 页 共 24 页

表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量位单 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

柜

2.4门，人脸识别

3.包含运输、安装费

4.一线品牌，可验真伪

5 01B067 双人位洗手池

1.1500\*600\*1900mm

2.包含:感应水龙头2套

、灯2套、给皂器1套

3.包含运输、安装费

4.一线品牌，可验真伪

组 1

6 01B006 文件柜

1.850\*400\*1850mm

2.柜子材质

碳钢板

板材厚度

1.0mm

技术参数

1、基材采用优质冷轧

板一次性激光切割、数

控机床冲压成型，2、

门板镶嵌3mm有机玻璃

板，太空铝柱形拉手，

磁铁门吸，铝合金拉手

.3、柜子后背设计为双

层，后背夹层为50mm，

每个门的后背上端预留

12m4、排风: 出160mm

的pvc管作为主管，50

mm弯头和50mm管连接主

管，主管不锈钢(直径2

00mm)，直接通至墙外

。

5、所有碳钢板均经磷

化防锈处理，

6、面漆:颜色为:微机

白。采用进口大宝环氧

树脂静电粉末，高温固

化静电喷涂。

7、柜体柜门无焊穿、

焊点、尖说棱角现象，

整体喷涂饱满、平整光

滑。

8、不锈钢底座。

3.包含运输、安装费

4.一线品牌，可验真伪

组 5

7 01B063 文件柜

1.850\*400\*1850mm

2.柜子材质

碳钢板

板材厚度

组 3

本页小计

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

工程名称：设备采购

手术室、重症监护室装修改造项目

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 3 页 共 24 页

表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量位单 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1.0mm

技术参数

1、基材采用优质冷轧

板一次性激光切割、数

控机床冲压成型，2、

门板镶嵌3mm有机玻璃

板，太空铝柱形拉手，

磁铁门吸，铝合金拉手

.3、柜子后背设计为双

层，后背夹层为50mm，

每个门的后背上端预留

12m4、排风: 出160mm

的pvc管作为主管，50

mm弯头和50mm管连接主

管，主管不锈钢(直径2

00mm)，直接通至墙外

。

5、所有碳钢板均经磷

化防锈处理，

6、面漆:颜色为:微机

白。采用进口大宝环氧

树脂静电粉末，高温固

化静电喷涂。

7、柜体柜门无焊穿、

焊点、尖说棱角现象，

整体喷涂饱满、平整光

滑。

8、不锈钢底座。

3.包含运输、安装费

4.一线品牌，可验真伪

8 01B057 办公桌椅

1.1200\*600\*750mm

2.钢结构支撑、岩板台

面每张桌子带4把椅子

3.包含运输、安装费

4.一线品牌，可验真伪

套 2

9 01B064 高低床

1.1000\*2000mm

2.钢结构高低床带床板

床垫

3.包含运输、安装费

4.一线品牌，可验真伪

张 6

10 01B010 文件柜

1.850\*400\*1850mm

2.柜子材质

碳钢板


板材厚度

1.0mm

技术参数

组 5

本页小计



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

15

01B072

药品柜

1.900\*350\*1700mm

组 5

套

10

14

01B058

三联座椅

1.加厚、加固带垫

2.包含运输、安装费

3.一线品牌，可验真伪

把

35

13

01B069

会议椅

1.弓架网面

2.包含运输、安装费

3.一线品牌，可验真伪

张 1

12

01B075

会议桌

1.4500\*1600\*750mm

2.钢结构支撑、岩板台

面每张桌子带4把椅子

3.包含运输、安装费

4.一线品牌，可验真伪

套 9

11

01B059

办公桌椅

1.1200\*600\*750mm

2.钢结构支撑、岩板台

面每张桌子带4把椅子

3.包含运输、安装费

4.一线品牌，可验真伪

1、基材采用优质冷轧

板一次性激光切割、数

控机床冲压成型，2、

门板镶嵌3mm有机玻璃

板，太空铝柱形拉手，

磁铁门吸，铝合金拉手

.3、柜子后背设计为双

层，后背夹层为50mm，

每个门的后背上端预留

12m4、排风: 出160mm

的pvc管作为主管，50

mm弯头和50mm管连接主

管，主管不锈钢(直径2

00mm)，直接通至墙外

。

5、所有碳钢板均经磷

化防锈处理，

6、面漆:颜色为:微机

白。采用进口大宝环氧

树脂静电粉末，高温固

化静电喷涂。

7、柜体柜门无焊穿、

焊点、尖说棱角现象，

整体喷涂饱满、平整光

滑。

8、不锈钢底座。

3.包含运输、安装费

4.一线品牌，可验真伪

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）

第 4 页 共 24 页

工程名称：设备采购

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

工程名称：设备采购

手术室、重症监护室装修改造项目

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 5 页 共 24 页

表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量位单 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2.柜子材质

碳钢板

板材厚度

1.0mm

技术参数

1、基材采用优质冷轧

板一次性激光切割、数

控机床冲压成型，2、

门板镶嵌3mm有机玻璃

板，太空铝柱形拉手，

磁铁门吸，铝合金拉手

.3、柜子后背设计为双

层，后背夹层为50mm，

每个门的后背上端预留

12m4、排风: 出160mm

的pvc管作为主管，50

mm弯头和50mm管连接主

管，主管不锈钢(直径2

00mm)，直接通至墙外

。

5、所有碳钢板均经磷

化防锈处理，

6、面漆:颜色为:微机

白。采用进口大宝环氧

树脂静电粉末，高温固

化静电喷涂。

7、柜体柜门无焊穿、

焊点、尖说棱角现象，

整体喷涂饱满、平整光

滑。

8、不锈钢底座。

3.上玻璃下不锈钢推拉

门，带二不锈钢隔板

4.包含运输、安装费

5.一线品牌，可验真伪

16 01B016 吊桥

1.干湿分离吊桥

2.L=2400mm

3.工作电源：AC220V

、50HZ；

4.横梁长2600～2800mm

（实际尺寸以用户现场

实测为准）；照明灯2

个；电源插座8个

5.配置刹车制动装置，

设备无飘移，松开时设

备能轻松移动；

套 21

本页小计

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

工程名称：设备采购

手术室、重症监护室装修改造项目

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 6 页 共 24 页

表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量位单 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

本页小计

6.4、吊架式干段塔：

1个。配置如下：

⑴仪器平台：2层（高

度可调）

⑵气体终端标准配置：

（2个氧气，2个吸引

，2个空气）（可选配

进口终端）

a、接口颜色及形状不

同，具有防接错功能；

b、插拔次数2万次以上

；

c、采用二次密封，带

三状态（通、断、拔）

，可带气维修；

（3）接地端子：1个；

（4）网络接口：RJ45

1个；电话接口：1个

（5）照明灯2个；

（6）抽屉1个;

（7）可旋转：0～340

° ；

（8）干段塔净载重量

≥80kg；

（9）所有气体终端、

电源接口、弱电接口置

于终端箱上，电、气分

离，电源和气源分别安

装在塔体的铝合金立柱

上。

7.吊柱式湿段塔：1个

。配置如下：

(1)气体终端标准配置

：（2个氧气，2个吸

引，2个空气）

a、具有防接错功能；

b、插拔次数2万次以上

；

c、采用二次密封，带


三状态（通、断、拔）

，可带气维修；

(2)接地端子1个；

(3)不锈钢可调输液杆

本页小计



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

组

12

22

01B066

男更衣柜

1.900\*550\*1850

2.4门，人脸识别

3.包含运输、安装费

组

17

21

01B070

女更衣柜

1.900\*550\*1850

2.4门，人脸识别

3.包含运输、安装费

4.一线品牌，可验真伪

组

11

20

01B074

鞋柜

1.18门，900\*400\*1850

mm

2.带除臭和紫外线消毒

功能

3.包含运输、安装费

4.一线品牌，可验真伪

组 2

19

01B079

换鞋凳

1.1600\*300\*350mm

2.不锈钢定制带垫

3.包含运输、安装费

4.一线品牌，可验真伪

套 4

18

01B061

ICU护士站

1.1200\*600\*750mm

2.钢结构支撑、岩板台

面每张桌子带4把椅子

3.包含运输、安装费

4.一线品牌，可验真伪

张

21

17

01B076

电动病床

1.2150\*1050\*480

2.起背、起腿、整体升

降三功能

3.包含运输、安装费

4.一线品牌，可验真伪

架1个；

(4)不锈钢可调注射泵

架2个；带有8个输液瓶

挂钩

(5)可旋转：0～340°

；

（6）电源接口在塔体

的两侧，气源分布在塔

体的后侧，充分实现电

、气分离，确保设备使

用安全

8.主体材料采用高强度

铝合金型材；

9.表面处理采用静电喷

涂。

10.包含运输、安装费

11.一线品牌，可验真

伪

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）

第 7 页 共 24 页

工程名称：设备采购

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

工程名称：设备采购

手术室、重症监护室装修改造项目

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 8 页 共 24 页

表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量位单 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

4.一线品牌，可验真伪

23 01B065 文件柜

1.850\*400\*1850mm

2.柜子材质

碳钢板

板材厚度

1.0mm

技术参数

1、基材采用优质冷轧

板一次性激光切割、数

控机床冲压成型，2、

门板镶嵌3mm有机玻璃

板，太空铝柱形拉手，

磁铁门吸，铝合金拉手

.3、柜子后背设计为双

层，后背夹层为50mm，

每个门的后背上端预留

12m4、排风: 出160mm

的pvc管作为主管，50

mm弯头和50mm管连接主

管，主管不锈钢(直径2

00mm)，直接通至墙外

。

5、所有碳钢板均经磷

化防锈处理，

6、面漆:颜色为:微机

白。采用进口大宝环氧

树脂静电粉末，高温固

化静电喷涂。

7、柜体柜门无焊穿、

焊点、尖说棱角现象，

整体喷涂饱满、平整光

滑。

8、不锈钢底座。

3.包含运输、安装费

4.一线品牌，可验真伪

组 7

24 01B023 文件柜

1.850\*400\*1850mm

2.柜子材质

碳钢板

板材厚度

1.0mm

技术参数

1、基材采用优质冷轧

板一次性激光切割、数

控机床冲压成型，2、

门板镶嵌3mm有机玻璃

板，太空铝柱形拉手，

组 7

本页小计

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

工程名称：设备采购

手术室、重症监护室装修改造项目

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 9 页 共 24 页

表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量位单 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

磁铁门吸，铝合金拉手

.3、柜子后背设计为双

层，后背夹层为50mm，

每个门的后背上端预留

12m4、排风: 出160mm

的pvc管作为主管，50

mm弯头和50mm管连接主

管，主管不锈钢(直径2

00mm)，直接通至墙外

。

5、所有碳钢板均经磷

化防锈处理，

6、面漆:颜色为:微机

白。采用进口大宝环氧

树脂静电粉末，高温固

化静电喷涂。

7、柜体柜门无焊穿、

焊点、尖说棱角现象，

整体喷涂饱满、平整光

滑。

8、不锈钢底座。

3.包含运输、安装费

4.一线品牌，可验真伪

25 01B025 文件柜

1.850\*400\*1850mm

2.柜子材质

碳钢板

板材厚度

1.0mm

技术参数

1、基材采用优质冷轧

板一次性激光切割、数

控机床冲压成型，2、

门板镶嵌3mm有机玻璃

板，太空铝柱形拉手，

磁铁门吸，铝合金拉手

.3、柜子后背设计为双

层，后背夹层为50mm，

每个门的后背上端预留

12m4、排风: 出160mm

的pvc管作为主管，50

mm弯头和50mm管连接主

管，主管不锈钢(直径2

00mm)，直接通至墙外

。

5、所有碳钢板均经磷

组 3

本页小计

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

工程名称：设备采购

手术室、重症监护室装修改造项目

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 10 页 共 24 页

表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量位单 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

化防锈处理，

6、面漆:颜色为:微机

白。采用进口大宝环氧

树脂静电粉末，高温固

化静电喷涂。

7、柜体柜门无焊穿、

焊点、尖说棱角现象，

整体喷涂饱满、平整光

滑。

8、不锈钢底座。

3.包含运输、安装费

4.一线品牌，可验真伪

26 01B060 办公桌椅

1.1200\*600\*750mm

2.钢结构支撑、岩板台

面每张桌子带4把椅子

3.包含运输、安装费

4.一线品牌，可验真伪

套 10

27 01B068 手动密集柜

1.900\*500\*2300mm

2.包含运输、安装费

3.一线品牌，可验真伪

组 7

28 01B028 药品柜

1.900\*350\*1700mm

2.柜子材质

碳钢板

板材厚度

1.0mm

技术参数

1、基材采用优质冷轧

板一次性激光切割、数

控机床冲压成型，2、

门板镶嵌3mm有机玻璃

板，太空铝柱形拉手，

磁铁门吸，铝合金拉手

.3、柜子后背设计为双

层，后背夹层为50mm，

每个门的后背上端预留

12m4、排风: 出160mm

的pvc管作为主管，50

mm弯头和50mm管连接主

管，主管不锈钢(直径2

00mm)，直接通至墙外

。

5、所有碳钢板均经磷

化防锈处理，

6、面漆:颜色为:微机

套 15

本页小计

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

工程名称：设备采购

手术室、重症监护室装修改造项目

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 11 页 共 24 页

表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量位单 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

白。采用进口大宝环氧

树脂静电粉末，高温固

化静电喷涂。

7、柜体柜门无焊穿、

焊点、尖说棱角现象，

整体喷涂饱满、平整光

滑。

8、不锈钢底座。

3.上玻璃下不锈钢推拉

门，带二不锈钢隔板

4.包含运输、安装费

5.一线品牌，可验真伪

29 01B029 器械柜

1.900\*350\*1700mm

2.柜子材质

碳钢板

板材厚度

1.0mm

技术参数

1、基材采用优质冷轧

板一次性激光切割、数

控机床冲压成型，2、

门板镶嵌3mm有机玻璃

板，太空铝柱形拉手，

磁铁门吸，铝合金拉手

.3、柜子后背设计为双

层，后背夹层为50mm，

每个门的后背上端预留

12m4、排风: 出160mm

的pvc管作为主管，50

mm弯头和50mm管连接主

管，主管不锈钢(直径2

00mm)，直接通至墙外

。

5、所有碳钢板均经磷

化防锈处理，

6、面漆:颜色为:微机

白。采用进口大宝环氧

树脂静电粉末，高温固

化静电喷涂。

7、柜体柜门无焊穿、

焊点、尖说棱角现象，

整体喷涂饱满、平整光

滑。

8、不锈钢底座。

3.上玻璃下不锈钢推拉

套 6

本页小计

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

工程名称：设备采购

手术室、重症监护室装修改造项目

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 12 页 共 24 页

表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量位单 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

门，带二不锈钢隔板

4.包含运输、安装费

5.一线品牌，可验真伪

30 01B073 不锈钢置物架

1.4000\*700\*2300

2.包含运输、安装费

3.一线品牌，可验真伪

套 2

31 01B071 设备带

1.医疗设备带（戴医用

气体及电源端口）

2.包含运输、安装费

3.一线品牌，可验真伪

米 20

32 01B032 物品柜

1.900\*350\*1700mm

2.柜子材质

碳钢板

板材厚度

1.0mm

技术参数

1、基材采用优质冷轧

板一次性激光切割、数

控机床冲压成型，2、

门板镶嵌3mm有机玻璃

板，太空铝柱形拉手，

磁铁门吸，铝合金拉手

.3、柜子后背设计为双

层，后背夹层为50mm，

每个门的后背上端预留

12m4、排风: 出160mm

的pvc管作为主管，50

mm弯头和50mm管连接主

管，主管不锈钢(直径2

00mm)，直接通至墙外

。

5、所有碳钢板均经磷

化防锈处理，

6、面漆:颜色为:微机

白。采用进口大宝环氧

树脂静电粉末，高温固

化静电喷涂。

7、柜体柜门无焊穿、

焊点、尖说棱角现象，

整体喷涂饱满、平整光

滑。

8、不锈钢底座。

3.上玻璃下不锈钢推拉

门，带二不锈钢隔板

4.包含运输、安装费

5.一线品牌，可验真伪

套 6

本页小计

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

工程名称：设备采购

手术室、重症监护室装修改造项目

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 13 页 共 24 页

表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量位单 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

33 01B033 护士站

1.1200\*600\*750mm

2.钢结构支撑、岩板台

面每张桌子带4把椅子

3.包含运输、安装费

4.一线品牌，可验真伪

套 5

34 01B034 物品柜

1.850\*400\*1850mm

2.柜子材质

碳钢板

板材厚度

1.0mm

技术参数

1、基材采用优质冷轧

板一次性激光切割、数

控机床冲压成型，2、

门板镶嵌3mm有机玻璃

板，太空铝柱形拉手，

磁铁门吸，铝合金拉手

.3、柜子后背设计为双

层，后背夹层为50mm，

每个门的后背上端预留

12m4、排风: 出160mm

的pvc管作为主管，50

mm弯头和50mm管连接主

管，主管不锈钢(直径2

00mm)，直接通至墙外

。

5、所有碳钢板均经磷

化防锈处理，

6、面漆:颜色为:微机

白。采用进口大宝环氧

树脂静电粉末，高温固

化静电喷涂。

7、柜体柜门无焊穿、

焊点、尖说棱角现象，

整体喷涂饱满、平整光

滑。

8、不锈钢底座。

3.上玻璃下不锈钢推拉

门，带二不锈钢隔板

4.包含运输、安装费

5.一线品牌，可验真伪

套 2

35 01B080 不锈钢置物架

1.2000\*700\*2300

2.包含运输、安装费

3.一线品牌，可验真伪

套 2

36 01B036 双人位洗手池


1.1500\*600\*1900mm

2.包含运输、安装费

3.一线品牌，可验真

套 5

本页小计



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

套

11

40

01B040

外科塔

1.工作电源:AC220V、5

0Hz

2.横臂活动范围（半径

）:700-1100mm（可据

院方要求配置）

3.终端箱可旋转角度:0

～340°

4.净载重量:≤60kg

5.仪器平台: 3层（高

套

11

39

01B078

麻醉塔

1.带起背起腿整体升降

2.一线品牌，可验真伪

套

11

38

01B038

无影灯

2.照度（Lux）:80,000

-160,000/40,000-160,

000

3.可选色温(K):3500-5

000（色温可调）

4.光斑直径（mm）:100

-300

5.照明深度（mm）:≥1

200

6.亮度调节:1%-100%

7.术者头部温度升:≤1

°

8.电源:～220v/50Hz

9.功率（VA）:300/300

10.灯泡功率（W）:1

11.显色指数:≥97%

12.六维关节:360°

13.最低安装高度（mm

）:2700

14.开关/按键:触摸式

（如图片黄色标识所示

）

15.包含运输、安装费

16.一线品牌，可验真

伪

套

15

37

01B037

升降对接车

1.带起背起腿整体升降

2.包含运输、安装费

3.一线品牌，可验真伪

伪

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）

第 14 页 共 24 页

工程名称：设备采购

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

工程名称：设备采购

手术室、重症监护室装修改造项目

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 15 页 共 24 页

表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量位单 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

度可调）550mm\*400mm\*

47mm；采用10mm× 25mm

国际标准边轨围护，圆

角防撞设计；

7.气体接口配置:国标2

个氧2个吸2个空或按院

方要求配置（配置德标

/国标转换接头，氧气

路线和电起路线两个通

道）

8.主体材料 :采用高强

度铝合金型材

9.表面处理:采用静电

喷涂

10.安装方式:吸顶式安

装，稳定牢固

11.网络接口:配备2个

网络接口

12.单臂外科塔，其结

构简单紧凑，使用方便

，是手术室理想的医气

电源、网络输出终端及

仪器承载工作站；安装

采用天花板悬挂方式，

能在340度范围内旋转

，并配置机械刹车防飘

移，其设备高度使医护

人员抬手可及，得心应

手，是大中小型医院手

术室必不可少的医疗辅

助设备。

13.包含运输、安装费

14.一线品牌，可验真

伪

41 01B041 电动手术床

1.台面长度及宽度:201

0mm× 500mm

2.台面最高及最低高度

:930mm× 640mm

3.台面前后倾最大角度

:前倾≥ 25 ° 后倾 ≥

20°

4.台面左右倾最大角度

:左倾≥20° 右倾≥

套 11

本页小计

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

工程名称：设备采购

手术室、重症监护室装修改造项目

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 16 页 共 24 页

表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量位单 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

20°

6.腿板调节范围:下折

≥90° 可拆卸 外展1

80° （腿板分叉型）

7.背板调节范围:上折

≥75° 下折≥10°

8.头板调节范围:上折

≥45° 下折≥90°

可拆卸

9.腰板升距:≥120mm

（配备腰桥把手 ）

10.遥控器:每台手术床

配备1个遥控器

11.具有安装牵引架功

能:配备一套骨科手术

牵引架

12.侧卧位上托手板:各

一套

13.该手术台操作方便

灵活，噪音低。底座罩

、立柱罩为塑钢材料，

床面采用聚胺脂板材制

作，双层台面便于透视

检查X线照相，选配有

多种实用的附件和特种

用途的头架及双层捆臂

架，可满足各医疗单位

作胸腹外科、脑外科、

妇产科、泌尿科、骨科

等各类外科手术之用，

是理想的综合性手术设

备。

14.包含运输、安装费

15.一线品牌，可验真

伪

42 01B042 药品柜

1.900\*350\*1700mm

2.柜子材质

碳钢板

板材厚度

1.0mm

技术参数

1、基材采用优质冷轧

板一次性激光切割、数

控机床冲压成型，2、

门板镶嵌3mm有机玻璃

板，太空铝柱形拉手，

套 11

本页小计

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

工程名称：设备采购

手术室、重症监护室装修改造项目

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 17 页 共 24 页

表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量位单 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

磁铁门吸，铝合金拉手

.3、柜子后背设计为双

层，后背夹层为50mm，

每个门的后背上端预留

12m4、排风: 出160mm

的pvc管作为主管，50

mm弯头和50mm管连接主

管，主管不锈钢(直径2

00mm)，直接通至墙外

。

5、所有碳钢板均经磷

化防锈处理，

6、面漆:颜色为:微机

白。采用进口大宝环氧

树脂静电粉末，高温固

化静电喷涂。

7、柜体柜门无焊穿、

焊点、尖说棱角现象，

整体喷涂饱满、平整光

滑。

8、不锈钢底座。

3.上玻璃下不锈钢推拉

门，带二不锈钢隔板

4.包含运输、安装费

5.一线品牌，可验真伪

43 01B043 器械柜

1.900\*350\*1700mm

2.柜子材质

碳钢板

板材厚度

1.0mm

技术参数

1、基材采用优质冷轧

板一次性激光切割、数

控机床冲压成型，2、

门板镶嵌3mm有机玻璃

板，太空铝柱形拉手，

磁铁门吸，铝合金拉手

.3、柜子后背设计为双

层，后背夹层为50mm，

每个门的后背上端预留

12m4、排风: 出160mm

的pvc管作为主管，50

mm弯头和50mm管连接主

管，主管不锈钢(直径2

00mm)，直接通至墙外

。

套 22

本页小计

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

工程名称：设备采购

手术室、重症监护室装修改造项目

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 18 页 共 24 页

表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量位单 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

5、所有碳钢板均经磷

化防锈处理，

6、面漆:颜色为:微机

白。采用进口大宝环氧

树脂静电粉末，高温固

化静电喷涂。

7、柜体柜门无焊穿、

焊点、尖说棱角现象，

整体喷涂饱满、平整光

滑。

8、不锈钢底座。

3.上玻璃下不锈钢推拉

门，带二不锈钢隔板

4.包含运输、安装费

5.一线品牌，可验真伪

44 01B044 麻醉柜

1.900\*350\*1700mm

2.柜子材质

碳钢板

板材厚度

1.0mm

技术参数

1、基材采用优质冷轧

板一次性激光切割、数

控机床冲压成型，2、

门板镶嵌3mm有机玻璃

板，太空铝柱形拉手，

磁铁门吸，铝合金拉手

.3、柜子后背设计为双

层，后背夹层为50mm，

每个门的后背上端预留

12m4、排风: 出160mm

的pvc管作为主管，50

mm弯头和50mm管连接主

管，主管不锈钢(直径2

00mm)，直接通至墙外

。

5、所有碳钢板均经磷

化防锈处理，

6、面漆:颜色为:微机

白。采用进口大宝环氧

树脂静电粉末，高温固

化静电喷涂。

7、柜体柜门无焊穿、

焊点、尖说棱角现象，

整体喷涂饱满、平整光

套 11

本页小计

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

工程名称：设备采购

手术室、重症监护室装修改造项目

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 19 页 共 24 页

表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量位单 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

滑。

8、不锈钢底座。

3.上玻璃下不锈钢推拉

门，带二不锈钢隔板

4.包含运输、安装费

5.一线品牌，可验真伪

45 01B045 书写台

1.700\*450\*300mm

2.包含运输、安装费

3.一线品牌，可验真伪

套 11

46 01B046 保温柜

1容量1

50L，温度0~100℃，电

压：AC220V，频率50Hz

，功率120W，重量64kg

，尺寸595\*570\*865mm

2.型号:FYL-YS-151L

3.形式:立式

4.冷却/加热方式:风冷

+发热丝

5.制 冷 剂:无氟制冷

剂

6.噪 音:42dB(a)

7.功 率:120W

8.电 源:AC220V，5

0Hz

9.温度范围:0-100℃

10.外形尺寸:（宽× 深

× 高）：595× 570× 86

5mm

11.有效容积:150L

12.重 量:64kg

13.温度显示:LCD数字

式

14.外门锁扣:有

15.产品结构为立式箱

体。主体分为四部分：

电气控制系统，制冷系

统、加热系统、显示系

统。

16.箱门上装有大视野

三层钢化玻璃观察窗，

便于随时观察箱体内物

品。

17.门与箱体密闭处采

用优质材料门封条，有

套 11

本页小计

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

工程名称：设备采购

手术室、重症监护室装修改造项目

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 20 页 共 24 页

表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量位单 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

本页小计

效的防止热量损失,并

可以延长加热元件寿命

,有效保证工作室的密

封性。

18.箱体内部采用高密

度聚氨酯整体发泡，保

温层厚度合理设计，使

设备在高温运行时热量

不外传，保温效果好。

19.微电脑程序控制温

度，LCD数码显示、无

须按键输入，屏幕直接

触摸选项，可随意设定

所需温度，数字式显示

，读数极为方便，控温

精度高。

20.完善的报警系统，

可实现高低温报警系统

、断电报警、传感器故

障报警、保证安全运行

防止发生意外。

21.采用新型风道设计

和循环系统设计，气流

方向更加科学合理，使

工作室内温度均匀恒温

无死角。采用高性能电

机及风叶，具有空气对

流微风装置，内腔空气

可以更新循环。制冷系

统与制热系统匹配合理

，降温或加热速度快，

设定的温度在短时间里

，即可达到设置温度要

求、温度精准度高。

22.采用新型全封闭压

缩机，运转平衡，噪音

低，使用寿命长。

23.此产品可做嵌入式

恒温箱，可将产品直接

嵌入在壁橱或墙壁中，

不占用多余空间。

24.箱体外壳均采用优

本页小计

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

工程名称：设备采购

手术室、重症监护室装修改造项目

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 21 页 共 24 页

表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量位单 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

质A3钢板,外壳表面进

行喷塑处理,增加了外

观质感和洁净度。

25.箱体采用双重安全

锁设计，可实现双人双

管。

26.机器底部采用高品

质可固定式PU活动万向

轮。

27.包含运输、安装费

28.一线品牌，可验真

伪

47 01B047 保冷柜

1.FYL-YS-150L容量150

L，温度2~℃，电压AC2

20V，频率50Hz,功率10

0W，重量47Kg，尺寸59

5\*570\*865mm，制冷剂R

600a

3.容 积:150L

4.温度范围:2~48℃

5.额定电压:AC220V

6.额定频率:50Hz

7.外形尺寸:595× 570

× 865mm

8.商品重量:47kg

9.气候类型:N.SN

10.制冷剂用量:R600a(

36g)

11.额定输入功率:100W

12.产品结构为立式箱

体。主体分为四部分：

电气控制系统，制冷系

统、制热系统、显示系

统。

13.箱体内部采用高密

度聚氨酯整体发泡，具

有重量轻、保温性能好

等特点。

14.适合高温高湿地区

，外门防凝露技术的应

用，85%湿度无凝露。

15.智能电脑温度控制

套 2

本页小计

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

工程名称：设备采购

手术室、重症监护室装修改造项目

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 22 页 共 24 页

表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量位单 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

器，数码显示、控温精

度高。具有高低温报警

、温感器故障报警和安

全锁功能，防止出现意

外。

16.精准温感探头，自

动显示箱体内部温度，

便于随时观察箱体内温

度变化。

17.采用新型风道设计

，多孔入风使箱体内温

度更均匀。温度偏差范

围小。

18.制冷系统与制热系

统匹配合理，采用强制

空气循环，确保箱体内

整体恒温无死角。降温

或制热速度快，设定的

温度在短时间里，即可

达到设置温度要求。

19.使用三层高强度中

空玻璃，中间层为真空

处理，保温效果好，透

明度高，便于随时观察

箱体内部存放的物品。

20.采用新型全封闭压

缩机，运转平衡，噪音

低，使用寿命长。

21.此产品为嵌入式恒

温箱，可将产品直接嵌

入在壁橱或墙壁中，不

占用多余空间。

22.箱体采用优质钢板

，内部搁架可随意调整

，便于存放不同物品。

箱体内部具备照明设施

，方便夜间观察储存的

物品。

23.包含运输、安装费

24.一线品牌，可验真

伪

48 01B048 观片灯

1.900\*600\*100mm

2.2个4联（百级手术间

），9个2联


3.包含运输、安装费

4.一线品牌，可验真伪

套 11

4 01B049 插座 1.4\*220V+2接地端子 套 33

本页小计



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

55

01B055

台 2

直饮水机（配茶

水垃圾桶）

1.220V 50HZ；容

量：30L；双出水；产

水

量30L/H；净水器二级

过

个

12

54

01B054

毛巾架

毛巾架、晾衣杆为

太空铝材质，晾衣杆可

伸

缩并带10个挂钩、衣架

。

个

12

53

01B053

花洒

1.阀体为65纯铜实

芯一体成型铸造，按键

式

恒温阀芯；整体为枪灰

色

；手持为PVC软管；顶

喷

、手持喷口为液态硅胶

，

防堵塞。（整体为国产

品

牌，标识、标牌清晰同

时

具备查验真伪功能。）

套

11

52

01B052

气体面板

1.600\*200\*100mm

氧气、负压吸引、压缩

空气、笑气、二氧化碳

2.包含运输、安装费

3.一线品牌，可验真伪

套

11

51

01B051

控制面板

1.27寸触摸屏

2.面板尺寸:843\*446mm

3.箱体尺寸:852\*835\*3

00mm

4.开孔尺寸:860\*843\*3

00mm

5.不锈钢外翻边+内框

黑色铝型材带书写台

6.包含运输、安装费

7.一线品牌，可验真伪

套

11

50

01B050

插座箱

1.3\*220V++1\*380+2接

地端子

2.包含运输、安装费

3.一线品牌，可验真伪

9 箱

2.包含运输、安装费

3.一线品牌，可验真伪

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）


第 23 页 共 24 页

工程名称：设备采购

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

合计

本页小计

分部小计

措施项目

分部小计

台 1

56

01B056

净化水处理系统

1.商用净水器软水机（

1吨反渗透设备）

2.功率:3.5KW

3.电源:380/220V 50

Z

4.外观尺寸:2000\*600\*

1600mm

5.出水量:1000L/H

滤（PP棉＋压缩活性炭

）

；可供人数50人；水龙

头

加锁、定时开关。机身

采

用防指纹材质，整机简

洁

大方；液晶显示，数码

大

屏，状态实时监控；0.

00

01微米RO反渗透过滤系

统

。整机国产品牌。（配

茶

水垃圾桶）

3.单机赠送5套滤芯

暂估价

综合单价 合价

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

其中

金额（元）

第 24 页 共 24 页

工程名称：设备采购

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表




表-11

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定

额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

15 X011707011001 特殊地区增加费 分部分项人工费+可计 0

0.17

14

X011707010001

检验试验费

分部分项人工费+可计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

1.1

13 X011707009001 生产工具用具使用费

分部分项人工费+可计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

0.12

12 X011707008001

工程定位复测、点交清

理费

分部分项人工费+可计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

0.11

11 011707007001 已完工程及设备保护

分部分项人工费+可计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

0

10 011707006001

地上、地下设施、建筑

物的临时保护设施

0

9

011707005001

冬雨季施工

分部分项人工费+可计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

0

8

011707004001

二次搬运

分部分项人工费+可计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

7

011707003001

非夜间施工照明 0

6

011707002001

夜间施工 0

5 4

其中：智慧工地基础配

置费

1.51

4

3

其中：扬尘防治增加费

分部分项人工费+可计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

2.13

3

2

其中：临时设施费

分部分项人工费+可计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

4.64

2 1

其中：环境保护费、文

明施工费、安全防护费

分部分项人工费+可计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

1 011707001001 安全文明施工

率(%)

序号

项目编码

项目名称

计算基础

费率(%)

金额(元)

调整费

调整后金

额(元) 备注

第 1 页 共 2 页

工程名称：设备采购

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、

重症监护室装修改造项目

总价措施项目清单与计价表




表-11

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定

额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

合 计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

率(%)

序号

项目编码

项目名称

计算基础

费率(%)

金额(元)

调整费

调整后金

额(元) 备注

第 2 页 共 2 页

工程名称：设备采购

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、

重症监护室装修改造项目

总价措施项目清单与计价表




表-12

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

合 计 —

4

总承包服务费

明细详见表-12-5

3

计日工

明细详见表-12-4

2.2

专业工程暂估价

明细详见表-12-3

2.1

材料暂估价

—

明细详见表-12-2

2 暂估价

1

暂列金额

明细详见表-12-1

序号

项目名称

金额(元)

结算金额(元)

备注

第 1 页 共 1 页

工程名称：设备采购

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、重症

监护室装修改造项目

其他项目清单与计价汇总表




表-13

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

合计

9

2

增值税销项税额

分部分项工程费+措施工程费+其他

项目费+规费

1.4

大型机械检测检验费

大型机械检测检验费

1.92

1.3

住房公积金

分部分项人工费+分部分项机械费+

可计量措施人工费+可计量措施机械

费

0.38

1.25

工伤保险费

分部分项人工费+分部分项机械费+

可计量措施人工费+可计量措施机械

费

0.31

1.24

生育保险费

分部分项人工费+分部分项机械费+

可计量措施人工费+可计量措施机械

费

2.51

1.23

医疗保险费

分部分项人工费+分部分项机械费+

可计量措施人工费+可计量措施机械

费

0.79

1.22

失业保险费

分部分项人工费+分部分项机械费+

可计量措施人工费+可计量措施机械

费

8.85

1.21

养老保险费

分部分项人工费+分部分项机械费+

可计量措施人工费+可计量措施机械

费

1.2

社会保险费

养老保险费+失业保险费+医疗保险

费+生育保险费+工伤保险费

0.25

1.1

工程排污费

分部分项人工费+分部分项机械费+

可计量措施人工费+可计量措施机械

费

1

规费

工程排污费+社会保险费+住房公积

金+大型机械检测检验费

序号

项目名称

计算基础

计算基数

计算费率(%)

金额（元）


第 1 页 共 1 页

工程名称：设备采购

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、重症

监护室装修改造项目

规费、税金项目计价表



表—03

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

合计

1 暂列金

暂估价 安全文明施工费 规费

序号

单位工程名称


金额（元）

其中: (元)

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

单项工程投标报价汇总表



表—04

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

投标报价合计=一+二+三+四+五

五、 增值税销项税额

四、 规费

3.4 总承包服务费

3.3 计日工

3.2 专业工程暂估价

3.1 暂列金额

三、 其他项目费

2.1 其中：安全文明施工费

二、 措施工程费

一、 分部分项工程费

序号

汇总内容

金额(元)

其中：暂估价(元)


第 1 页 共 1 页

工程名称：暂列金

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术

室、重症监护室装修改造项目

单位工程投标报价汇总表



表—08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

合计

本页小计

分部小计

措施项目

分部小计

1

01B111

暂列金

1.按照要求报价

项 1

分部分项

暂估价

综合单价 合价

其中

序号

项目编码

项目名称

项目特征描述

计量

位

单

工程量

金额（元）

第 1 页 共 1 页

工程名称：暂列金

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼

手术室、重症监护室装修改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表




表-11

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定

额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

15 X011707011001 特殊地区增加费 分部分项人工费+可计 0

0.17

14

X011707010001

检验试验费

分部分项人工费+可计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

1.1

13 X011707009001 生产工具用具使用费

分部分项人工费+可计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

0.12

12 X011707008001

工程定位复测、点交清

理费

分部分项人工费+可计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

0.11

11 011707007001 已完工程及设备保护

分部分项人工费+可计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

0

10 011707006001

地上、地下设施、建筑

物的临时保护设施

0

9

011707005001

冬雨季施工

分部分项人工费+可计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

0

8

011707004001

二次搬运

分部分项人工费+可计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

7

011707003001

非夜间施工照明 0

6

011707002001

夜间施工 0

5 4

其中：智慧工地基础配

置费

1.51

4

3

其中：扬尘防治增加费

分部分项人工费+可计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

2.13

3

2

其中：临时设施费

分部分项人工费+可计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

4.64

2 1

其中：环境保护费、文

明施工费、安全防护费

分部分项人工费+可计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

1 011707001001 安全文明施工

率(%)

序号

项目编码

项目名称

计算基础

费率(%)

金额(元)

调整费

调整后金

额(元) 备注

第 1 页 共 2 页

工程名称：暂列金

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、

重症监护室装修改造项目

总价措施项目清单与计价表




表-11

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定

额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

合 计

量措施人工费+可计量

措施机械费+分部分项

机械费

率(%)

序号

项目编码

项目名称

计算基础

费率(%)

金额(元)

调整费

调整后金

额(元) 备注

第 2 页 共 2 页

工程名称：暂列金

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、

重症监护室装修改造项目

总价措施项目清单与计价表




表-12

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

合 计 —

4

总承包服务费

明细详见表-12-5

3

计日工

明细详见表-12-4

2.2

专业工程暂估价

明细详见表-12-3

2.1

材料暂估价

—

明细详见表-12-2

2 暂估价

1

暂列金额

明细详见表-12-1

序号

项目名称

金额(元)

结算金额(元)

备注

第 1 页 共 1 页

工程名称：暂列金

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、重症

监护室装修改造项目

其他项目清单与计价汇总表




表-13

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

合计

0

2

增值税销项税额

分部分项工程费+措施工程费+其他

项目费+规费

1.4

大型机械检测检验费

大型机械检测检验费

1.92

1.3

住房公积金

分部分项人工费+分部分项机械费+

可计量措施人工费+可计量措施机械

费

0.38

1.25

工伤保险费

分部分项人工费+分部分项机械费+

可计量措施人工费+可计量措施机械

费

0.31

1.24

生育保险费

分部分项人工费+分部分项机械费+

可计量措施人工费+可计量措施机械

费

2.51

1.23

医疗保险费

分部分项人工费+分部分项机械费+

可计量措施人工费+可计量措施机械

费

0.79

1.22

失业保险费

分部分项人工费+分部分项机械费+

可计量措施人工费+可计量措施机械

费

8.85

1.21

养老保险费

分部分项人工费+分部分项机械费+

可计量措施人工费+可计量措施机械

费

1.2

社会保险费

养老保险费+失业保险费+医疗保险

费+生育保险费+工伤保险费

0.25

1.1

工程排污费

分部分项人工费+分部分项机械费+

可计量措施人工费+可计量措施机械

费

1

规费

工程排污费+社会保险费+住房公积

金+大型机械检测检验费

序号

项目名称

计算基础

计算基数

计算费率(%)

金额（元）

第 1 页 共 1 页

工程名称：暂列金

标段：疏勒县人民医院留观安置综合楼手术室、重症

监护室装修改造项目

规费、税金项目计价表