**采购需求清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 项目 | | 材质工艺 | 尺寸（m） | 单位 | 数量 | 效果图 |
| 1 | 室外导视标识 | 总平图（平面总索引） | | 1、安装方式：立地预埋式 2、工艺：金属烤漆、金属烤漆镂空、表面图文丝网印刷\UV高清喷、不锈钢折弯 | 1.67\*1.8 | 个 | 1 |  |
| 停车场标识牌 | | 1、安装方式：立地预埋式 2、工艺：金属烤漆、金属烤漆镂空、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.55\*2.3 | 个 | 2 |  |
| 立地式分流标识牌 | | 1、安装方式：立地预埋式 2、工艺：金属烤漆、金属烤漆镂空、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.9\*2.3 | 个 | 6 |  |
| 建筑外立楼面立体字标识（鹿鸣堂、问是楼、思源楼、瓯松苑、瓯兰苑、瓯玉苑、青禾苑） | | 拉丝不锈钢精品立体字 | 单字1.2\*1.2m | 个 | 21 |  |
| 2 | 室内导视标识 | 问是楼一楼 | 立地式楼层总索引牌 | 1、安装方式：平地放置 2、工艺：金属烤漆、金属烤漆镂空、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷、铝制插槽 | 0.46\*2 | 个 | 2 |  |
| 贴墙式分楼层索引牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、金属烤漆镂空、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷、铝制插槽 | 0.48\*1.15 | 个 | 5 |  |
| 楼层号牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.65\*0.45 | 个 | 5 |  |
| 科室牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.15\*0.35 | 个 | 13 |  |
| 卫生间牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.26\*0.1 | 个 | 4 |  |
| 功能牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、不锈钢镂空、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.2\*0.3 | 个 | 4 |  |
| 问是楼二楼 | 贴墙式分楼层索引牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、金属烤漆镂空、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷、铝制插槽 | 0.48\*1.15 | 个 | 4 |  |
| 楼层号牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.65\*0.45 | 个 | 5 |  |
| 科室牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.15\*0.35 | 个 | 20 |  |
| 卫生间牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.26\*0.1 | 个 | 6 |  |
| 功能牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、不锈钢镂空、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.2\*0.3 | 个 | 6 |  |
| 问是楼三楼 | 贴墙式分楼层索引牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、金属烤漆镂空、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷、铝制插槽 | 0.48\*1.15 | 个 | 4 |  |
| 楼层号牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.65\*0.45 | 个 | 5 |  |
| 科室牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.15\*0.35 | 个 | 16 |  |
| 卫生间牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.26\*0.1 | 个 | 6 |  |
| 功能牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、不锈钢镂空、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.2\*0.3 | 个 | 6 |  |
| 问是楼四楼 | 贴墙式分楼层索引牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、金属烤漆镂空、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷、铝制插槽 | 0.48\*1.15 | 个 | 4 |  |
| 楼层号牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.65\*0.45 | 个 | 5 |  |
| 科室牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.15\*0.35 | 个 | 23 |  |
| 卫生间牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.26\*0.1 | 个 | 6 |  |
| 功能牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、不锈钢镂空、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.2\*0.3 | 个 | 6 |  |
| 问是楼五楼 | 贴墙式分楼层索引牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、金属烤漆镂空、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷、铝制插槽 | 0.48\*1.15 | 个 | 4 |  |
| 楼层号牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.65\*0.45 | 个 | 5 |  |
| 科室牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.15\*0.35 | 个 | 20 |  |
| 卫生间牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.26\*0.1 | 个 | 4 |  |
| 功能牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、不锈钢镂空、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.2\*0.3 | 个 | 4 |  |
| 问是楼六楼 | 贴墙式分楼层索引牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、金属烤漆镂空、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷、铝制插槽 | 0.48\*1.15 | 个 | 2 |  |
| 楼层号牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.65\*0.45 | 个 | 2 |  |
| 科室牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.15\*0.35 | 个 | 5 |  |
| 卫生间牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.26\*0.1 | 个 | 2 |  |
| 功能牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、不锈钢镂空、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.2\*0.3 | 个 | 2 |  |
| 罗山书院一楼 | 科室牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.15\*0.35 | 个 | 4 |  |
| 功能牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、不锈钢镂空、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.2\*0.3 | 个 | 1 |  |
| 罗山书院二楼 | 科室牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.15\*0.35 | 个 | 4 |  |
| 鹿鸣堂一楼 | 立地式楼层总索引牌 | 1、安装方式：平地放置 2、工艺：金属烤漆、金属烤漆镂空、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷、铝制插槽 | 0.46\*2 | 个 | 1 |  |
| 贴墙式分楼层索引牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、金属烤漆镂空、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷、铝制插槽 | 0.48\*1.15 | 个 | 1 |  |
| 楼层号牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.65\*0.45 | 个 | 2 |  |
| 科室牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.15\*0.35 | 个 | 5 |  |
| 卫生间牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.26\*0.1 | 个 | 2 |  |
| 功能牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、不锈钢镂空、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.2\*0.3 | 个 | 2 |  |
| 鹿鸣堂二楼 | 贴墙式分楼层索引牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、金属烤漆镂空、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷、铝制插槽 | 0.48\*1.15 | 个 | 1 |  |
| 楼层号牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.65\*0.45 | 个 | 3 |  |
| 科室牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.15\*0.35 | 个 | 4 |  |
| 卫生间牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.26\*0.1 | 个 | 1 |  |
| 鹿鸣堂三楼 | 贴墙式分楼层索引牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、金属烤漆镂空、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷、铝制插槽 | 0.48\*1.15 | 个 | 1 |  |
| 楼层号牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.65\*0.45 | 个 | 3 |  |
| 科室牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.15\*0.35 | 个 | 2 |  |
| 青禾苑一楼 | 楼层号牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.65\*0.45 | 个 | 2 |  |
| 科室牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.15\*0.35 | 个 | 5 |  |
| 卫生间牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.26\*0.1 | 个 | 2 |  |
| 功能牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、不锈钢镂空、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.2\*0.3 | 个 | 2 |  |
| 厨房内部标识牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.15\*0.3 | 个 | 25 |  |
| 青禾苑二楼 | 楼层号牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.65\*0.45 | 个 | 5 |  |
| 科室牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.15\*0.35 | 个 | 1 |  |
| 卫生间牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.26\*0.1 | 个 | 2 |  |
| 功能牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、不锈钢镂空、不锈钢折弯、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.2\*0.3 | 个 | 2 |  |
| 厨房内部标识牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.15\*0.3 | 个 | 10 |  |
| 瓯兰苑、瓯松苑 | 宿舍寝室标牌 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆板、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.1\*0.08 | 个 | 182 |  |
| 楼层消防疏散图 | 1、安装方式：贴墙安装 2、工艺：金属烤漆板、表面图文丝网印刷\UV高清喷 | 0.6\*0.5 | 个 | 36 |  |
| 3 | 标准教室 | 教室前 | 校训字 | 1cm雪弗板雕刻+2mm亚克力贴面立体字 | h=0.25m | 个 | 96 |  |
| 国旗 | 1cm雪弗板雕刻+2mm亚克力uv贴面 | 0.375\*0.25 | ㎡ | 1.08 |
| 读书角 | 1cm雪弗板雕刻+2mm亚克力uv贴面 | 0.28\*0.75 | ㎡ | 2.52 |
| 公告栏 | 1cm雪弗板雕刻+2mm亚克力贴面立体字（字h=0.05m）、木条刷漆（木条2\*4cm）、毛毡 | 1\*0.85 | ㎡ | 10.2 |
| 教室后 | 展示区 | 软木板 | 5.5\*1.5 | ㎡ | 99 |  |
| 卫生角 | 1cm雪弗板雕刻+2mm亚克力uv贴面 | 0.28\*0.75 | ㎡ | 2.52 |
| 公告栏 | 1cm雪弗板雕刻+2mm亚克力贴面立体字（字h=0.05m）、木条刷漆（木条2\*4cm）、毛毡 | 1.1\*1 | ㎡ | 13.2 |
| 4 | 专业教室 | 音乐教室右侧 | | 1cm雪弗板雕刻+2mm亚克力uv贴面、1cm雪弗板雕刻+2mm亚克力贴面立体字 | （1.2+2.5+1.2）\*3 | ㎡ | 29.4 |  |
| 音乐教室后 | | 1cm雪弗板雕刻+2mm亚克力uv贴面、1cm雪弗板雕刻+2mm亚克力贴面立体字、亚克力造型条 | 7.3\*3 | ㎡ | 43.8 |  |
| 合唱教室 | 双层地台 | 哑光烤漆板、木方 | 11.4\*（0.3+2）\*（0.25+0.25） | m3 | 26.22 |  |
| 座凳 | 软包方凳 | 0.4\*0.4\*0.4 | 个 | 90 |
| 美术教室前 | 校训字 | 1cm雪弗板雕刻+2mm亚克力贴面立体字 | h=0.25m | 个 | 16 |  |
| 国旗 | 1cm雪弗板雕刻+2mm亚克力uv贴面 | 0.375\*0.25 | ㎡ | 0.18 |
| 展示板 | 1cm雪弗板雕刻+2mm亚克力uv贴面、软木板、木条刷漆（木条2\*4cm） | 1.5\*1.2 1.1\*1.1 | ㎡ | 6.02 |
| 美术教室后 | 展示板 | 1cm雪弗板雕刻+2mm亚克力uv贴面、软木板、木条刷漆（木条2\*5cm） | 1.1\*1.1 | ㎡ | 2.42 |  |
| 主题墙 | 油画布、毛毡、1cm亚克力立体字 | 6.9\*1.5 | ㎡ | 20.7 |
| 5 | 罗山书苑 | 一楼入口 | 门头 | 铝方管、钣金UV木纹、真石漆、内嵌灯带、发光金属字(h=45cm)、墙板 | 6\*4.8 | ㎡ | 28.8 |  |
| 入口氛围造景 | 假绿植、雪浪石、软膜灯箱、铝方管、沙子、水泥浇灌贴瓷砖 | 3\*1.2\*2.4 | 套 | 1 |
| 一至二楼 | 立柱包装 | 木饰面 | 0.5\*0.5\*3 | 根 | 30 |
| 二楼露台 | 主题墙 | 木材、亚克力立体字 | 6.2\*3.3 | ㎡ | 20.46 |  |
| 装饰墙 | 丝网印刷 | 4.5\*3.3 | ㎡ | 14.85 |
| 整体布置 | 防腐木、摇椅、遮阳伞、绿植盆栽 | 6.2\*7.6+1.4\*1.5+1.6\*5.5 | ㎡ | 58 |
| 6 | 青禾苑 | 立柱装饰 | | 雪弗板 | 0.5\*1 | 个 | 32 |  |
| 7 | 校史馆 | 门头 | | 发光金属字 | 大字：0.7\*0.7m | 个 | 4 |  |
| 金属字 | 小字：0.25\*0.25m | 个 | 9 |
| 问是教育墙 | | 石膏板造型、金属板UV、金属发光字、铝方通、2cm金属字、宣绒布、1cm雪弗板、内嵌灯带 | 10.72\*3 | ㎡ | 32.16 |  |
| 华侨主题墙 | | 石膏板造型、内置软膜灯箱、宣绒布、磁吸板加雪弗板贴面、2cm金属字、内嵌灯带、隐形门 | 6.84\*3 | ㎡ | 20.52 |  |
| 问源溯初墙 | | 石膏板造型、金属发光字、2cm金属字、1cm亚克力字、亚克力防尘罩、宣绒布、定制木柜、无框画、1cm雪弗板、铝板UV、长城板、镜框、内嵌灯带、收边条 | (9.7+10.72)\*3 | ㎡ | 61.26 |  |
| 问是求真墙 | | 石膏板造型、铝板UV木纹、金属发光字、2cm金属字、亚克力防尘罩、磁吸底板、磁吸板、1cm雪弗板、内嵌灯带、宣绒布、定制木柜、镜框 | 8.84\*3 | ㎡ | 26.52 |  |
| 问途启新墙 | | 石膏板造型、木饰面、内嵌灯带、无框画、金属发光字、2cm金属字、1cm亚克力字、宣绒布、1cm雪弗板、镜框 | 10.32\*3 | ㎡ | 30.96 |  |
| 8 | 问是楼 | 一楼 | 卫生健康文化墙 | 雪弗板、亚克力立体字、1cm雪弗板雕刻+2mm亚克力uv贴面 | 7.2\*1.6 | ㎡ | 11.52 |  |
| 德育作品展示 | 亚克力立体字、亚克力相框、油画布UV、亚克力边框条 | 4.2\*1.6 | ㎡ | 6.72 |  |
| 3.6\*1.6 | ㎡ | 5.76 |
| 6.8\*1.6 | ㎡ | 10.88 |
| 一至五楼楼梯文化上墙 | 走廊转角文化上墙 | 亚克力立体字、石膏板造型、隐形门、油画布UV、可替换亚克力镜框、磁吸板、镂空置物架 | 8.6\*3.2\*4 | ㎡ | 110 |  |
| 党建引领 | 1cm雪弗板雕刻UV、1cm亚克力烤漆字、1cm亚克力边框 | (1.5\*2+1.5\*3.6)\*8 | ㎡ | 67.2 |  |
| 文化传承 | 1cm雪弗板雕刻UV、1cm亚克力烤漆字、1cm亚克力边框、油画布、金属条封边 | (1.5\*2+1.5\*3.6)\*8 | ㎡ | 67.2 |  |
| 课程育人 | 1cm雪弗板雕刻UV、1cm亚克力烤漆字、1cm亚克力边框 | (1.5\*2+1.5\*3.6)\*8 | ㎡ | 67.2 |  |
| 科技强国 | 1cm雪弗板雕刻UV、1cm亚克力烤漆字、1cm亚克力边框 | (1.5\*2+1.5\*3.6)\*8 | ㎡ | 67.2 |  |
| 五楼党建中心 | 东侧墙面文化上墙 | 雪弗板内嵌发光灯带、亚克力相框、亚克力字、油画布、金属造型背部发光、雪弗板、金属字、金属造型背发光 | 7.4\*3.5 | ㎡ | 25.9 |  |
| 西侧墙面文化上墙 | 木板、木格栅、磁吸板、雪弗板内嵌发光灯带、亚克力、亚克力字、可替换相框、油画布、高密度雪弗板、UV高清喷 | 5.78\*3.5 | ㎡ | 20.23 |  |
| 9 | 传达室 | 社会主义核心价值观主题墙 | | 雪弗板 | 5.37\*1.85 | ㎡ | 9.9 |  |