**绍兴市人民医院家具类年度采购项目**

**公**

**开**

**招**

**标**

**文**

**件**

**（电子招投标）**

**招标编号:**SXJHCG-2024-N0052

|  |  |
| --- | --- |
| 采购单位： | 绍兴市人民医院 |
| 采购代理机构： | 绍兴市嘉华项目管理有限公司 |
| 监督单位： | 绍兴市财政局 |
| 二○二四年五月 | |

**目录**

**第一部分 招标公告**

**第二部分 投标须知**

**第三部分 招标项目范围及要求**

**第四部分 合同的主要条款**

**第五部分 评标方法及标准**

**第六部分 投标文件及其附件格式**

**第一部分 招标公告**

项目概况：

绍兴市人民医院家具类年度采购项目的潜在投标人应在政采云平台（[https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年 月 日14 点 30分00秒](https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于202%20年%20月%20日%20点%20分00秒)（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

**项目编号：**SXJHCG-2024-N0052

**项目名称：**绍兴市人民医院家具类年度采购项目

**预算金额（元）：1000000.00**

**最高限价（元）：1000000.00**

**采购需求：详见招标文件。**

标项一：

标项名称：绍兴市人民医院家具类年度采购项目

数量：1

预算金额：1000000.00

主要内容：**详见招标文件。**

**合同履行期限**：按双方合同约定条款执行。

**本项目接受联合体投标：🗹是，☐否。**

**二、申请人的资格要求：**

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

□无；

☑专门面向中小企业

☑货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，其中小微企业合同金额应当达到%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到% ，其中小微企业合同金额应当达到% ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

1. 本项目的特定资格要求：无。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**三、获取招标文件**

**时间：**/至2024年 月 日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**方式：**供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**售价（元）：**0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**提交投标文件截止时间：** 2024年 月 日14 点 30分00秒（北京时间）

**投标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**开标时间：**2024年 月 日14 点 30分00秒

**开标地点（网址）：绍兴市越城区灵芝街道颐高广场1幢1105室**，在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/） 上开启响应文件。

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

## 1.采购人信息：

## 名称：绍兴市人民医院

## 地址：绍兴市越城区中兴北路568号

## 传真：/

## 项目联系人（询问）：王玉珏

## 项目联系方式（询问）：0575-88558837

质疑联系人：沈少卿

质疑联系方式：0575-88558836

## 2.采购代理机构信息：

## 名称：绍兴市嘉华项目管理有限公司

## 地址：绍兴市越城区灵芝街道颐高广场1幢1105室

## 传真：/

## 项目联系人（询问）：林佳囡

## 项目联系方式（询问）：18258044270

## 质疑联系人：杨华英

## 质疑联系方式：18888705730

**3. 同级政府采购监督管理部门：**

名称：绍兴市财政局

地址：绍兴市越城区凤林西路151号

传真：/

联系人 ：张婷婷

监督投诉电话：0575-85209806

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分 投标须知**

**前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内　　　　容 | |
| 1 | **投标人按照项目要求特许资格、资信证明文件（如果有）：**  法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 | |
| 2 | **资格审查方式：**  **1.资格后审。**  **2.法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。** | |
| 3 | **投标有效期：**投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。** | |
| 4 | **转包：**本项目不得转包。 | |
| 5 | **分包：**□ A同意将非主体、非关键性的工作分包。  ☑ B不同意分包。 | |
| 6 | **投标文件份数：**本项目实行网上投标，供应商于“政采云”上提供电子投标文件。 | |
| 7 | **开标前答疑会或现场考察：**  ☑A不组织。  ☐B组织，时间：,地点：，联系人：，联系方式：。 | |
| 8 | **样品提供：**  🞎A不要求提供。  ☑B要求提供，  样品：序号23#病人椅样品1把、序号341#诊桌样品1张、序号346#方凳样品1把、序号355#文件柜样品1只。  （2）样品制作的标准和要求：详见采购需求；  （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；  （4）是否需要随样品提交检测报告：☑否；□是，检测机构的要求：；检测内容：。  （5）提供样品的时间：提交投标文件截止时间前；绍兴市越城区灵芝街道颐高广场1幢1105室；联系人：杨华英，联系电话：18888705730。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。  （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，请未中标人在开标结束当天17:00前取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考，样品由中标人负责将样品运输至采购人单位指定地点，费用由中标人自理。  （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 | |
| 9 | **方案讲解演示：**  ☑A无方案讲解演示。  □B有方案讲解演示：  （1）在评标时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过15分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。  （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式：  □方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需供应商根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。  □方式二：现场讲解演示。现场讲解地点为，讲解演示人员不超过 3人。讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。  注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 | |
| 10 | **进口产品** | ☑本项目不允许采购进口产品。  □可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 11 | **项目属性与核心产品** | ☑A货物类，单一产品或核心产品为： 序号23#病人椅、序号341#诊桌、序号346#方凳、序号355#文件柜。  ☐B服务类。 |
| 12 | **采购标的对应的中小企业划分标准所属行业** | （1）标的： 01标 ，属于工业 行业； |
| 13 | **投标人信用信息事项** | **信用信息查询渠道及截止时间：**采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人**开标当天**的信用记录。 |
| **信用信息查询记录和证据留存的具体方式：**采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
| **信用信息的使用规则：**经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。  联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 14 | **扰乱公共资源交易市场秩序行为：**  不诚信参加公共资源交易活动，扰乱市场秩序，被绍兴市公共资源交易平台责令整改、暂停交易的投标人，在此期间将被拒绝参与政府采购活动。 | |
| 15 | 需要落实的政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见招标文件第二部分总则。 | |
| 16 | 更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴公共资源交易网查看下载。 | |
| 17 | 投标与开标注意事项：  1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。  2.标前准备：各供应商应在开标前完成CA数字证书办理。供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。  注：供应商CA相关操作可参考政采云平台https://www.zcygov.cn/《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。  3.投标文件制作、递交、解密：  3.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。  3.2投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南。  3.3开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商**未按时解密的**，**视为投标文件撤回**。 | |
| 18 | **特别说明：**  联合体投标的或者以分包方式履行合同的，联合体各方（供应商与分包供应商）分别提供与联合体协议（分包意向协议）中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准**。** | |
| ☑联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第五部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。  ☐联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第五部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 | |
| 19 | **采购代理服务费：**  中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳代理服务费，并在投标报价中自行考虑：  （1）以中标通知书中确定的中标金额作为服务费的计算基数，具体比例参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）文件收费标准的50%执行；低于3000元按3000元收取，超过15000元按15000元计（各中标单位按整个项目中标金额占比支付代理服务费）。  （2）用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳代理服务费。  公司名称：绍兴市嘉华项目管理有限公司  开户行：绍兴银行越城支行  账 号：2003968202000011  （3）交纳时间：领取中标通知书前交纳。 | |
| 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于采购人。 | | |
| **注：中标人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织采购。** | | |

**一、总则**

**1.适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”“供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“监督单位”系指政府采购法定义监督管理部门。

2.5 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.6“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.7“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.8“★”系指实质性指标要求条款，“▲” 系指主要性能指标要求条款。如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；如任意一条打“▲”的指标出现负偏离按评分标准作扣分处理。“☑” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

**3.采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2**采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。**

3.2.3纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，采购单位应将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求按照相关绿色建材政府采购需求标准执行。

3.2.4为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.2.5根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》第九条、第十三条的规定，使用的柴油动力移动源（柴油货车、非道路移动机械）必须符合低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码，在进入作业现场前须如实向采购人登记报备绿色编码，未申领绿色编码的柴油动力移动源不得进入作业现场施工。

3.3小微企业价格扣除

3.3.1小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。**供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。**

3.3.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.3.4小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.5对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构将对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.6接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构将对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**以联合体形式参加政府采购活动， 联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。**

3.3.7符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小微企业；

3.3.8符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

3.4支持科技创新发展

对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4.特别说明：

4.1供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标单位所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为投标单位正式员工。

4.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

**二、招标文件**

**1．招标方式**

1.1 本次招标采用公开招标方式进行。

1.2 如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

1.3 本次招标设定限价，即招标公告中公布的各标项预算金额或最高限价（各标项之间的预算金额不能互相调整）。

**2.授权委托**

本项目为电子投标项目，投标人的法定代表人或其授权代表或个体工商户不需要参加现场投标和开标。

**3. 投标费用**

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。**中标人须向招标代理机构交纳代理服务费，具体详见投标人须知前附表。**

**4. 招标文件的修改**

4.1招标文件包括本招标文件及所有的招标答疑记录（澄清、修改）和发出的补充通知。

4.2招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）)等通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

4.3招标文件的修改

4.3.1在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法定代表人或其授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

4.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

**5.参考品牌**

本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

**三、投标文件**

**1.投标文件的语言、计量单位、形式及效力**

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

**1.5投标文件的形式和效力**

**1.5.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。**

**1.5.2投标文件的效力：**

**投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密，亦视为投标文件撤回。**

**2. 投标文件的组成**

投标文件由“资格文件”、“商务技术（资信）文件资料”、“报价文件资料”三部分组成，其中**电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章。**

**2.1资格文件：**

2.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3分包意向协议（如果有)；

2.1.4中小企业声明函；

2.1.5本项目的特定资格要求（如果有)。

**2.2商务技术文件：**

2.2.1投标函；

2.2.2法定代表人授权委托书；

2.2.3授权代表社保证明；

2.2.4法定代表人身份证明书；

2.2.5法定代表人及其授权代表的身份证复印件;

2.2.6供应商在投标文件技术偏离说明表中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果供应商在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为供应商在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，采购机构将把这一情况报送采购监管部门。

2.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.8提供相关标段成功案例。应有需方名称及联系电话，提供最终用户合同复印件（加盖单位公章）。如无独立法人资格的分公司（如金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构）参加投标的，投标时提供的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，必须为投标分公司本身所具有，总公司或其他分公司的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不能作为该投标分公司的文件予以确认。）；

2.2.9供应商应提供针对项目的完整技术解决方案：

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如原厂技术说明、官网截图、产品彩页等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由供应商作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致投标小组技术扣分直至认定为投标无效都将是供应商的责任）。

本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人须按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

2.2.10针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。

2.2.11项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案，包括本地(绍兴)售后服务机构及人员情况等。供应商应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、供应商可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务。

2.2.12供应商售后服务证明材料：合作单位营业执照或供应商在本地（绍兴市行政区域范围内）设立的项目部、办公室、办事处等机构的证明材料或供应商作出的成交后提供本地化服务的承诺；

2.2.13供应商为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等。

2.2.14优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与最后报价相统一；（如有）

2.2.15备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于成交价格；成交货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

2.2.16培训计划（如有）；

2.2.17验收方案；

2.2.18未尽事宜请各投标单位按评分标准和相对应标项相关要求制作；

2.2.19投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

**2.3报价文件：**

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）；

2.3.3 残疾人福利性单位声明函（如果有）。

**3.投标报价**

3.1报价为采购人可以合格使用产品的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用。

3.2招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.3投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

3.4投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

**4.投标文件的编制和签署**

4.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

4.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

4.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

4.4投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

4.5为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

4.6招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**5. 投标文件的提交、补充、修改、撤回**

5.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

5.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

5.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**6.投标有效期**

6.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

6.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

6.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

**四、开标和评标**

**1．电子招投标开标及评审程序**

1.1投标截止时间后，主持人宣布开标会开始。

1.2投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

1.3评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审。

1.4主持人宣布商务技术得分及无效（废）投标情形（如有），公布经商务技术（资信）评审符合招标文件要求的投标人名单及其商务技术得分。

1.5启封报价文件资料，主持人宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

1.6评标委员会对投标文件报价文件资料进行评审，核准投标报价及计算价格分，汇总商务技术分、价格分，根据得分排序确定中标候选人。

1.7主持人公布评标结果。

**特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。**

**2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：**

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**3．评标**

3.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

3.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

3.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

3.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

3.5评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分情形（评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上），启动评分畸高、畸低行为认定程序，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

3.6评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

3.7评标委员会不向落标方解释落标的原因。

**4．投标文件的初审鉴定**

4.1资格性审查

4.1.1依据法律、法规和招标文件规定，评标委员会对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

4.2符合性审查

4.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

4.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

**5. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：**

5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

**6.投标文件的评审、比较和否决**

6.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

6.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容可对其通过政采云平台进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

6.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其通过政采云平台进行线上确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.5比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.6汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务技术（资信）文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

6.7 报价审核。对符合采购需求且通过商务技术（资信）评审的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.7.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

6.7.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.7.3如需投标价格修正，按财政部87号令第五十九条的规定对投标价格进行修正。

6.8评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较后，向采购人或其委托的采购代理机构提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。

**7.投标文件的澄清**

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并可要求投标人作澄清，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

**8.无效投标的情形**

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

**8.1未按照招标文件规定要求电子签章、签字或盖章的；**

**8.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；**

**8.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；**

**8.4投标人未提供招标文件中规定的基本资格条件书面承诺函的，或投标人未提供有效的特定资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求；**

**8.5《法定代表人身份证明书》与提供的身份证复印件信息不符的；《法定代表人授权委托书》与提供的身份证复印件信息不符的；**

**8.6《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未电子签章(《法定代表人授权委托书》要求“电子签章”和“签字或盖章”缺一不可）的；**

**8.7授权代表非投标单位正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明），法定代表人及个体工商户除外；**

**8.8投标文件中的投标函无投标人的电子签章或填写不全的；**

**8.9报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；**

**8.10未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经评标委员会认定为无法评审的；**

**8.11出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现商务技术（资信）文件资料、报价文件资料描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；**

**8.12《技术偏离说明表》不真实填写或弄虚作假的；**

**8.13投标文件含有采购人不能接受的附加条件；**

**8.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;**

**8.15报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；**

**8.16投标文件“商务技术（资信）文件资料”部分中出现《开标一览表》相关内容的；**

**8.17采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；**

**8.18《开标一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；**

**8.19投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；**

**8.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；**

8.20.1使用伪造、变造的许可证件；

8.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；

8.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

8.20.4提供虚假的信用状况；

8.20.5其他弄虚作假的行为。

**8.21下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：**

8.21.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

8.21.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.21.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

8.21.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

8.21.5不同投标人的投标文件相互混装；

8.21.6有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的；

**8.22有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：**

8.22.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

8.22.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

8.22.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

8.22.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

8.22.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

8.22.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

8.22.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

**8.23评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；**

**8.24投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；**

**8.25其他违反法律、法规的情形。**

**9. 评标过程保密**

9.1评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况和评审文件的，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

9.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

**五、授予合同**

**1.中标条件**

1.1投标文件基本符合招标文件要求；

1.2投标人有很好的执行合同的能力；

1.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

**2.中标确认**

2.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

2.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，视同按评标报告推荐的顺序确定的中标候选人为中标人。

2.3采购人应在确认中标人前再次对资格条件和相关证件材料进一步查验核实。

**3．中标通知**

3.1采购代理机构对中标结果在指定媒体（浙江政府采购网[http://zfcg.czt.zj.gov.cn/](http://www.zjzfcg.gov.cn)、绍兴公共资源交易网<http://ggb.sx.gov.cn>）发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

3.2采购机构向中标供应商签发中标通知书。在采购代理机构发出中标通知书前，中标供应商如有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。

3.3采购代理机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

**4．履约保证金**

4.1采购人在签订合同时，按规定可向中标人收取不高于中标额的1%的履约保证金，采购人不得以供应商事先提交履约保证金作为签订合同的条件。鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等情况免收履约保证金或降低缴纳比例。

4.2项目验收结束后，采购人应及时退还履约保证金。

4.3供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。

4.4政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。

**5．合同签订及备案**

5.1中标人应当在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同，自采购合同签订之日起**3个工作日内**，通过电子交易平台进行备案。

5.2如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

**6.验收**

6.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

6.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

6.3 采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

**7.售后服务考核**

采购机构将联合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好等情形，达不到国家、行业有关标准和商务技术（资信）文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

**六、询问、质疑与投诉**

**1.在线询问、质疑、投诉**

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

**2. 供应商询问**

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

**3. 供应商质疑**

**3.1质疑提出时效**

3.1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.1.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

3.1.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算，采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算。

3.1.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

3.1.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.1.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

**3.2质疑函**

3.2.1供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

质疑项目的名称、编号；

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

事实依据；

必要的法律依据；

提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**质疑函范本及制作说明详见附件1。**

**4.供应商投诉**

4.1质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

**投诉书范本及制作说明详见附件2。**

**第三部分 招标项目范围及要求**

**相关声明：以下1-7条款如标段内另有说明的，则按标内要求执行。**

**1.设备（材料）要求**

1.1投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

1.3设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

1.5所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

1.6所有货物到现场安装使用前，招标人将进行抽样检验或试验。

1.7根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》第九条、第十三条的规定，乙方在合同实施过程中使用的柴油动力移动源（柴油货车、非道路移动机械）必须符合低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码，在进入作业现场前须如实向甲方登记报备绿色编码，未申领绿色编码的柴油动力移动源不得进入作业现场施工。在作业现场发现有未申领绿色编码的柴油动力移动源或者未如实进行绿色编码报备的，认定乙方违约，按照本合同违约条款承担相应违约责任。

**2.数量调整**

招标人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，招标人确认后实施。

**3.安装及调试、验收**

中标人应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

3.1中标人负责设备的安装、调试。

3.2调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3.3安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

3.4设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3.5所有的招标设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。

**4.技术培训**

4.1中标人须对招标人的技术人员培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

4.2中标人提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验。

4.3技术培训费用应包含在投标总价中。

4.4技术培训至少应包括下列内容：

4.4.1原理、构成和功能的描述。

4.4.2常见故障的处理或排除。

4.4.3各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

4.4.4对使用者关于设备基本操作技能的培训。

**5.售后服务**

5.1投标人须提供经调试、试运行、验收合格后至少5年的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

5.2中标人必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在**绍兴附近**有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到招标人通知后，6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

**6. 服务要求**

6.1设备包修期内（各标项内已有要求的除外），如出现故障，中标人在接到电话6小时内到达采购人指定地点，

6.2 中标人提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

**7. 项目实施人员费用**

中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

**8.招标项目名称及数量：**

**01标 绍兴市人民医院家具类年度采购项目 预算金额：100.00万元**

一.采购内容一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参考图片** | **规格（mm）** | **材质说明** | **单位** | **2024年上限单价** |
| 1 | 实木椅1 | 61ec204d166cff052bc7e74de255155 | 常规 | 白橡木实木，榫头结构，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形；油漆：优质环保油漆；胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水,产品符合国家环保检测标准，实木经过防霉处理，防霉等级达到1级以上。 | 把 | 316.5 |
| 2 | 实木椅2 | f04bf68d9ee4f68febd56778ccd812e | 常规 | 白橡木实木，榫头结构，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形；油漆：优质环保油漆；胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水。优质布艺覆面，高弹海绵。 | 把 | 316.5 |
| 3 | 实木椅3 | 4946f626c1348b72b9b58fba32c6713 | 常规 | 橡木实木，榫头结构，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形；油漆：优质环保油漆；胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水,符合国家环保检测标，经过防霉处理，防霉等级达到1级及以上。 | 把 | 316.5 |
| 4 | 肌注凳 | 2a802a769eada4bebb01e38f408237d | 常规 | 橡木实木，榫头结构，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形；油漆：优质环保油漆；胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水，产品符合国家环保检测标准； | 把 | 233.1 |
| 5 | 藤桌椅 | f1a99256541c51c32e14eb3acdc504b | 1桌4椅 | 天然植物藤 | 套 | 3170 |
| 6 | 休闲桌椅 | dde4cf1b98f3cd135c3c26b02a51b1d5ccbf4310d447d0f7b2763416a5a1d0 | 桌子直径600mm一桌四椅 | 橡木实木，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形；油漆：优质环保油漆；胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水，符合国家环保检测标准，经过防霉处理，防霉等级达到1级以上。喇叭脚。 | 套 | 2085.5 |
| 7 | 方椅 | 5211d7d69a71f3c7d2c70e205f55ad7 | 常规 | 橡木实木，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形；油漆：优质环保油漆；胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水，产品符合国家环保检测标准；≥2.0MM厚钢架。 | 张 | 375 |
| 8 | 吧椅1 | 62d0a1495b378331cd32e313f7fa663 | 常规 | 实木架子，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形；油漆：优质环保油漆；胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水，产品符合国家环保检测标准；高弹海绵，优质布艺覆面。 | 把 | 399.9 |
| 9 | 高脚椅 | b0c11d19ea175a4b1e20d6dc24dbb40 | 常规 | 橡木实木，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形；油漆：优质环保油漆；胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水，产品符合国家环保检测标准；≥2.0MM厚钢架。 | 米 | 233.1 |
| 10 | 折叠椅1 | aa1fecdb88532fd4d302780fe604bbb | 带扶手 | 面料：高档网布。海绵：采用高密度、高回弹一次成型PU泡绵，达到国家阻燃标准，脚架：优质折叠脚架，最大受力1.25N。带扶手。面料经过抗菌处理，抑菌率＞99%。 | 张 | 383.6 |
| 11 | 折叠椅2 | 182328dbc87020cbbc95053759007c3 | 常规 | 背：全新PP+30%GF材质，超韧尼龙衔接结构。  椅座：全新PP+15%GF坐壳，搭配≥40mm超厚弹力定型棉与弹力透气座布，不易蓄热，坐感舒适。  椅脚：φ25金属铁架，表面高温烤漆处理，漆面牢固，抗氧化、美观，可全折叠实现折叠站立，减少收纳空间，同时方便运输。  写字板：优质PP+30%玻纤加厚面板，搭配精抛铝合金旋转机构，可灵活旋转收放。 | 把 | 450 |
| 12 | 写字椅 | 7620d023ee851858780ad24fcb282fc | 580\*555\*885 | 1、靠背：全新可回收环保材料，靠背上下升降设计，带倾仰功能，铝合金连接件，结实耐用，采用特级带绒网布，经久耐用。  2、全网坐：塑料坐框，采用特级带绒网布，经久耐用，可翻转收纳，方便连排推叠，增加空间使用率。  3、扶手：可翻转，扶手外侧可提式设计，方便使用。  4、架子：钢架采用厚冷拉钢管。经除油烤漆处理，可整体折叠，坚固防绣，两条钢丝线起限位保护增强拉力作用。  5、脚垫：PP双节脚垫设计，可自由更换脚轮。  6、自主开模ABS写字板：铝合金支架连接件写字板，ABS材料写字板带笔槽和水杯槽，灰色装饰围边，可承重≥20KG重量 | 把 | 520 |
| 13 | 条椅 | 63e9831c041fa4ce2719525e5ea4ab9 | 580\*555\*885 | 1.钢架采用19mm圆管，1.5mm厚冷拉管，经除油烤漆处理，优质管材，结构稳固，采用高精密机械手臂自动焊接，经高速打砂除锈处理，表面采用喷粉烤漆工艺，金属质感，稳固性强，自平衡防滑脚垫。  2.椅身：全新PP料，中心厚度≥8mm | 把 | 450 |
| 14 | 转椅 | 8ff0a419d2e7889bc5ad327d5a9e71f | 常规 | ·PP加纤维背架尼龙固定腰靠  ·PP分体固定扶手  ·40kg/m³高密度高弹力海绵  ·配原位锁定底盘  ·气杆直径4公分  ·黑色尼龙高脚  · PU黑色轮 面料经过抗菌处理，抑菌率＞99%。 | 把 | 291.5 |
| 15 | 午休椅 | 22d915276a0455d3d0493537901aa1f | 660\*665\*1170 | 名称：安全健康午休椅  ￭全新尼龙背框，过BIFMA拉背测试  ￭全新PP固定头枕塑胶壳，内含高密度纯棉，柔软舒适  ￭多功能龙骨腰靠，紧贴腰部，可根据个人舒适度调节松紧度  ￭全新PP料弹力活动扶手  ￭45kg/m³左右一体复合海棉  ￭加厚超大方形带升降功能钢制底盘  ￭午休可躺功能，靠背可任意角度调节  ￭黑色国标三级升降气动杆  ￭电镀脚托支架配PP脚踏垫,可承受≥30KG静压重量。  ￭铝合金五星脚配加强尼龙万向轮，无噪音 | 把 | 880 |
| 16 | 会议椅子1 | 84a76e9ba08a1adaac50b8da4f807dd | 常规 | ·优质西皮  ·高弹力海绵  ·≥1.8MM厚电镀弓形扁管，配扪皮扶手 | 把 | 375 |
| 17 | 皮椅 | 53cd105c5a758eb69266fc518037402 | 680\*690\*1160-1245 | ·优质西皮  ·13mm厚弯板  ·高密度高弹力海绵  ·扪皮面扶手面  ·四档锁定底盘  ·直径4公分电镀汽杆  ·350铝合金高脚  ·φ65mm PU黑色轮 | 把 | 1280 |
| 18 | 医生椅 | 4353ddfa5511778b517abde56d841c097f90a469ccd02507088a9dc797a1c3 | 650/680\*445/465\*995/1080 | 面料：采用优质牛皮，皮面光泽度好，柔软富有韧性。  背框: PP框架，内含泡棉。牢固安全可靠。  空气腰垫：可以按照用户的使用需求自主调节,充气  装置明显易操作。  椅座：座胶壳加泡棉。  底盘：线控底盘，六段倾仰锁定、可前后滑动。  扶手：4D扶手+PU上盖，多方向多角度调节。  气棒：国产三级气棒，通过SGS测试。80MM升降行程  椅脚：抛光铝脚。尼龙轮，万向转动流畅。 | 把 | 950 |
| 19 | 皮椅 | 3ce1d05fd37302bf71ba21759212131 | 600\*580\*910 | ·优质西皮饰面。  ·18mm厚内外弯板。  ·高弹力海绵。  ·1.8mm厚电镀方管扶手连体架，配扪皮扶手面。 | 把 | 880 |
| 20 | 皮椅 | 8926fe6f1b2d2efc1e68cae5e465609 | 常规 | 1.靠背：PP可回收材料，采用翻折设计，顶部向下弯曲形成“倒勾形”设计。  2皮质：采用无溶剂皮革，零甲醛，零化学物质，抗菌防霉  3.腰靠：点阵式动态支撑，高度可调式腰托，三档个性化可调，满足大部分办公人群腰托支持需求，TPU 软胶材质，腰托随人体反应随动支持，不空腰更舒适贴合  4.底盘：原位锁定底盘。  5.海棉：高密度回弹海棉，简洁大方。  6.固定扶手：配PP固定扶手  7.脚：330mm五星脚，PU静音轮 | 把 | 480 |
| 21 | 电脑椅 | f66920135794b0bbd6dd285582d857f | 常规 | ·黑色PP料背架  ·高弹力海绵  ·PP分体固定扶手  ·≥1.8MM厚黑色烤漆弓形架 | 把 | 291.5 |
| 22 | 叠椅 | 1b553f0b720d3921eb9f983c5e31044 | 常规 | ·椅背采用PP材质框架  ·高弹力海绵  ·1.5mm厚喷粉管四脚口字架 | 把 | 180 |
| 23 | 病人椅（样品，并核心产品） | 2d5dd1c4fa4856b0dbe5c1126c190c6103ad6442e24ed33738796711fe1ea4 | 465\*430\*790 | 1、椅座及椅背采用PP加纤材质，椅座及椅背为分体式设计。  2、椅座及椅背连接件采用铝合金材质，安装起来后整个椅子露出铝合金连接件最窄位置的宽度不低于79MM，铝合金连接件采用镶嵌入式椅背不得出现任何螺丝，铝合金连接件的厚度不低于15MM，整个椅子铝合金连接件重量不低于1.2KG。3.、椅座采用镶嵌入式椅座用螺丝加固连接。参考尺寸（±5MM） | 把 | 350 |
| 24 | 皮凳 | b33acf63d20a70dc073ea72d3b06a4a | 1200\*350\*450 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，台面板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，PVC封边，缓冲轨道，阻尼铰链，优质锁具.拉手及其他优质五金小配件。面包软包，优质仿皮，高密度海绵 | 把 | 1280 |
| 25 | 换鞋凳 | 80247c04c6ad988afa86fc3892a2edd | 1200\*300\*450 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，台面板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，PVC封边，缓冲轨道，阻尼铰链，优质锁具.拉手及其他优质五金小配件。面包软包，优质仿皮，高密度海绵 | 把 | 1200 |
| 26 | 护手椅 | 1b515d346a49b128c11929416d5592f | 常规 | ·黑色PP料背架  ·高弹力海绵  ·PP固定扶手  ·≥1.8MM厚黑色烤漆弓形架 | 把 | 250.3 |
| 27 | 折椅1 | fbbe08b78cf3be2b6edc6663699a356 | 545\*590\*820 | ·PP加玻纤背架  ·定型海绵，固定扶手  ·黑色喷涂椅架，后背铝合金活动铸件连接，实心钢筋支撑座板，带铝合金活动链接件，座板可翻转、脚架可折叠  ·黑色尼龙万向轮或固定脚 | 把 | 399.9 |
| 28 | 折椅2 | b74d27e941c60581a7e9d661d537bc3 | 590\*700\*850 | ·尼龙加玻纤椅背（不带顷仰功能）  ·定型海绵，尼龙固定扶手  ·黑色喷涂椅架，后背铝合金活动铸件连接，实心钢筋支撑座板，带铝合金活动链接件，座板可翻转、脚架可折叠 | 把 | 399.9 |
| 29 | 吧椅2 | 95fff2f5b8ae21029fbb945241b0c38 | 常规 | 弧形钢架扶手，高弹海绵，优质面料，三级气杆，喇叭脚。 | 把 | 208.1 |
| 30 | 转椅 | 45aeef8256538e6aada449840e40968 | 630\*610\*907-1000 | ·高回弹中软切割海绵  ·黑色PP连体固定扶手  ·原位锁定底盘  ·100#沉口4公分黑色汽杆  ·∮C-325黑色PP脚  ·φ50MM黑色尼龙轮。 | 把 | 380 |
| 31 | 休闲椅 | d3b4a82c6a99b3c0591697afa2c9f6a | 常规 | PP靠背，≥2.0MM厚钢架，优质网布，高弹海绵 | 把 | 124.7 |
| 32 | 实木椅4 | 17b4952c23b00d4d41fec43a075a6ef | 常规 | 全橡木实木，榫头结构，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形；油漆：优质环保油漆；胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水，产品符合国家环保检测标准;实木经过防霉处理，防霉等级达到1级以上。 | 把 | 266.6 |
| 33 | 靠背椅 | d72d22fdbff475a54b895a9c75c7231 | 460\*630\*920 | 1. 材料：实木为桦木，木材均经过防虫、防潮、防腐、二次烘干蒸发处理，含水率8%-12%，符合按照国家标准GB/T3324-2017 《木家具通用技术条件》检测标准； 2. 内部基材采用E0级环保多层板； 3. 3、油漆：采用绿色环保净味漆，15道工序涂装工艺、油漆为6底3面； 4. 4、面料：采用优质真皮面料，各项指标均达到国家标准； 5、海绵：坐垫部分采用高回弹海绵； | 把 | 301 |
| 34 | 接待椅1 | f0090416d851f6355b2975c79c53bbf | 常规 | 面料：选用优质仿皮包面。  海绵：采用高密度、高回弹一次成型PU泡绵（≥38kg/m³），达到国家阻燃标准。  内架：采用橡木制作，经化学熏蒸杀虫和烘干处理。高密度弹簧纵向十三道，橡皮配带横向三道，外覆PE编制布。 支脚：橡木实木支架，油漆饰面，经五底三面工艺，硬度达到2-3H级。 | 把 | 316.5 |
| 35 | 接待椅2 | de58737ea0e75010bf5f1dbc24098ec | 常规 | 面料：选用优质仿皮包面。  海绵：采用高密度、高回弹一次成型PU泡绵（≥38kg/m³），达到国家阻燃标准。  内架：采用橡木制作，经化学熏蒸杀虫和烘干处理。 支脚：橡木实木支架，油漆饰面，经五底三面工艺，硬度达到2-3H级。 | 把 | 633.8 |
| 36 | 接待椅3 | 1538c0729325408e8dc747199c050a5 | 常规 | 面料：选用优质仿皮包面。  海绵：采用高密度。  内架：采用橡木制作，经化学熏蒸杀虫和烘干处理。 支脚：橡木实木支架，油漆饰面，经五底三面工艺，硬度达到2-3H级。 | 把 | 350 |
| 37 | 皮方凳 | a2145134e868136fa1a6de42db4adf2 | 400\*400\*480 | 优质西皮，高弹海绵，油漆采用优质聚酯环保油漆，木纹清晰，色泽均匀。 | 只 | 166.8 |
| 38 | 置物柜 | 97613299428d69f76d70f85a9c9139a | 1200\*400\*2000 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，E0级排放标准，PVC封边，缓冲轨道，阻尼铰链，优质锁具，拉手及其他优质五金小配件。技术说明：材料应经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。≥1.5MM厚管壁钢架 | 组 | 2335.8 |
| 39 | 书报架1 | 1440f8b3091e468fa8bafd552c0f402 | 常规 | 钢架铁艺 | 只 | 208.1 |
| 40 | 隔离杆 | c327f0ddfac831db8f02237194e7490 | 常规 | 201#不锈钢 | 根 | 57.6 |
| 41 | 双人沙发 | bced2aaadfdac7a314af7a07ba84958 | 双人沙发 | 1. 面料：采用优质仿皮或布艺。 2. 泡棉：采用高密度定型海绵，软硬适中，各项指标达到国家现行检测标准， PU成型高密度高弹性阻燃海绵，表面有一层防老化保护膜，耐冲击，回弹力强，长时间外力作用下不易变形。   3、靠背利用人体工程学，自然弧线。  4、实木框架。 | 只 | 2335.8 |
| 42 | 圈椅1 | b010806503cc2abe8a52d543865db3f31ada2393406fa277b2d90c91813db3 | 常规 | 1. 面料：采用优质仿皮或布艺   2、泡棉：采用高密度定型海绵，软硬适中，各项指标达到国家现行检测标准， PU成型高密度高弹性阻燃海绵，表面有一层防老化保护膜，耐冲击，回弹力强，长时间外力作用下不易变形。  3、靠背利用人体工程学，自然弧线。  4.实木框架。 | 只 | 733.6 |
| 43 | 休闲沙发 | 6060a1f64b7ef72ae9d144647c15e8a | 1670\*850\*370/650 | ≥2.5CM厚胡桃色实木架，优质绒布或西皮饰面、高密度海棉填充坐包、配抱枕 | 只 | 3170 |
| 44 | 圈椅2 | 6060a1f64b7ef72ae9d144647c15e8a | 700\*850\*370/650 | ≥2.5CM厚胡桃色实木架，优质绒布或西皮饰面、高密度海棉填充坐包、配抱枕 | 只 | 1501.6 |
| 45 | 接待沙发 | 0edc9f7aef3d174926deaa0a6c3278e | 常规 | 1、面料：采用优质仿皮，皮面质感柔和，光泽度好，透气性强，富于韧性；皮经过防霉处理，防霉性能黄曲霉、黑曲霉、大毛霉、产黄青霉、桔灰青霉、变幻青霉、马氏拟青霉、绿（色木霉）达到1级及以上；  2、泡棉：采用高密度定型海绵，软硬适中，各项指标达到国家现行检测标准，PU成型高密度高弹性阻燃海绵，表面有一层防老化保护膜，耐冲击，回弹力强，长时间外力作用下不易变形。  3、靠背利用人体工程学，自然弧线。  4.曲木框架，油漆采用优质聚酯环保油漆，木纹清晰，色泽均匀。 | 把 | 2335.8 |
| 46 | 皮椅 | e627d7b22ca891f789fa3c503e0a328 | 常规 | 1、面料：采用优质仿皮，皮面质感柔和，光泽度好，透气性强，富于韧性。  2、泡棉：采用高密度定型海绵，软硬适中，各项指标达到国家现行检测标准，，PU成型高密度高弹性阻燃海绵，表面有一层防老化保护膜，耐冲击，回弹力强，长时间外力作用下不易变形。  3、靠背利用人体工程学，自然弧线。  4、实木框架，油漆采用优质聚脂环保油漆，木纹清晰，色泽均匀。 | 把 | 566.7 |
| 47 | 体位垫大（三角形） | d3bc14e4e6010554a1d4ff6b25be4c7 | 按实 | 1、面料：采用优质仿皮，皮面质感柔和，光泽度好，透气性强，富于韧性。  2、泡棉：采用高密度定型海绵，软硬适中，符合国家检测标准，PU成型高密度高弹性阻燃海绵，表面有一层防老化保护膜，耐冲击，回弹力强，长时间外力作用下不易变形。  3.实木框架 | 只 | 91.2 |
| 48 | 书报架2 | de28b91b5acf6a10b8bd907ef427dbc | 常规 | 铁艺架构 | 只 | 149.6 |
| 49 | 衣架1 | ce6b75803d334d2c04e83cae8b915da | 常规 | 橡胶木实木,油漆：选用优质聚酯漆，采用“五底三面”油漆工艺制作。有害物含量低于国家标准。面漆采用水性油漆，E0级标准 | 只 | 399.9 |
| 50 | 衣架2 | e2f8bdc31936434c7242e1eec8b23a6 | 常规 | 橡胶木实木,油漆：选用优质聚酯漆，采用“五底三面”油漆工艺制作。有害物含量低于国家标准。面漆采用水性油漆，E0级标准 | 只 | 433.4 |
| 51 | 轻便桌 | d7b767256aaf270e4ca5a687cbd26f5 | 1200\*600\*480 | 不锈钢喇叭脚，板材材质：基材采用优质E0级多层板，防火板饰面，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变；台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，E0级排放标准，PVC封边，缓冲轨道，阻尼铰链，优质锁具.拉手及其他优质五金小配件。技术说明：材料应经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。≥2.0MM厚管壁钢架 | 只 | 1067.3 |
| 52 | 休闲桌 | e6f0d7b748bf28eb80992b902dc1e7a | 800\*800\*760 | 不锈钢喇叭脚，板材材质：基材采用优质E0级多层板，防火板饰面，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变；台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，E0级排放标准，PVC封边，缓冲轨道，阻尼铰链，优质锁具.拉手及其他优质五金小配件。技术说明：材料应经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。层板下面加钢管加固。 | 张 | 566.7 |
| 53 | 玻璃小桌 | ca364ce1f6ab9e047be5cbc519b4b6b | 常规 | 黑色烤漆玻璃，不锈钢电镀架子 | 只 | 650.2 |
| 54 | 小方桌1 | 398bd031fdda1c82a14f04fbe77b30a | 600\*600\*480 | 面材：选用优质木皮贴面，厚度≥0.6mm。  基材：采用环保型E0级中密度板  油漆：选用优质聚酯漆，采用“五底三面”油漆工艺制作。面漆采用水性油漆，E0级标准 | 只 | 375 |
| 55 | 小方桌2 | 14f04f6605227de8adec7ff40559096 | 600\*600\*420 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，防火板饰面，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变；台面板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，E0级排放标准，PVC封边，缓冲轨道，阻尼铰链，优质锁具.拉手及其他优质五金小配件。。层板下面加钢管加固。 | 只 | 1032 |
| 56 | 小方桌3 | 1c5686dffeb78f17d5c1d5b4a2611ea | 1200\*600\*420 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，防火板饰面，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变；台面板采用优质25mm厚板，其它板用18mm板材，E0级排放标准，PVC封边，缓冲轨道，阻尼铰链，优质锁具.拉手及其他优质五金小配件。层板下面加钢管加固。 | 只 | 1616.8 |
| 57 | 圆茶几 | f8ee4f90751e77f2844d4e0f72956ad | 常规 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，防火板饰面，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变；台面板采用优质25mm厚板，E0级排放标准，PVC封边，优质五金小配件。实心管钢架 | 只 | 566.7 |
| 58 | 小方桌4 | c4e76d6f2f187d77f9e40eb32eb7ab8 | 常规 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，防火板饰面，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变；台面板采用优质25mm厚板，E0级排放标准，PVC封边，优质五金小配件。≥2.0MM厚钢架 | 只 | 483.3 |
| 59 | 小方桌5 | 6060a1f64b7ef72ae9d144647c15e8a | 1200\*600\*480 | 台面为高密度板贴水曲柳木皮，厚度≥3CM，白蜡木实木脚 | 只 | 1067.3 |
| 60 | 吧椅1 | 77fe6cdcfdcc5cb96031596c52ba1af | 常规 | 三级气杆，优质硬皮 | 把 | 124.7 |
| 61 | 吧椅2 | eedb40a4eea28d28b41df34e6cd8782 | 常规 | 1.面料：优质亮光皮，光滑耐磨，透气性好；  2.海绵：座板定型海绵，软硬适中；  3.气泵：采用同步协调式机构，可升降。 | 把 | 233.1 |
| 62 | 操作凳 | 3be94d58d2cc8d206296b094a41db17 | 383\*395\*127升降480-680 | 椅面：PU发泡（聚氨酯）一体成型，内置铁架  气杆：360度旋转，三级优质电镀气杆。常规高度采用200#气杆，特殊高度可定制。脚踏圈：采用直径350mm优质不锈钢脚踏圈，可自由调节搁脚高度。  五星脚：Φ560mm电镀五星脚，优质冷轧钢管焊接成型,结实防锈，实用方便。  脚垫：配置高强度耐磨活动脚轮。 | 把 | 375 |
| 63 | 不锈钢椅子 | 42e265925f39eaae804ff8a47c877e7 | 常规 | ≥1.5MM厚201不锈钢材质，五星脚 | 把 | 233.1 |
| 64 | 病人凳 | d7ff0d8dc282b6dbf8df4d35cb656bb | 常规 | 椅面：PU发泡（聚氨酯）一体成型，椅面内置铁架  气杆：360度旋转，三级优质电镀气杆，气杆质保两年。常规高度采用200#气杆，坐高升降范围约480-680mm，特殊高度可定制。  五星脚：Φ560mm / 电镀五星脚，优质冷轧钢管焊接成型,结实防锈，实用方便。  脚垫：固定脚垫 | 把 | 250.3 |
| 65 | 剧场椅1 | ee554537fbfea0058f0846371a74757 | 520\*650\*940 | 1、椅背座海绵：采用高密度发泡海绵，座面密度为≥40kg/m3。靠背板软包由二块组成。  2、面料：表面为优质专用座椅面料、防褪色。不含甲醛、不含可分解致癌芳香胺染料。  3、背座外板：均采用饰面多层板优质旋切木经模具热压成型，背外板厚度≥13mm，座底板厚度≥13mm。表面采用优质环保聚酯油漆饰面；其中座外板表面具有多排吸音孔。  4、椅脚脚架：扶手框架主体钢架采用优质热轧板，椅脚造型呈“八”字型。扶手框高640（含木扶手盖）±5mm。稳定性强，表面采用防锈静电喷亚光银处理。  5、扶手：扶手采用实木加工成形，经切割、打磨后外涂环保油漆。扶手宽60mm±5mm.  6、写字板：采用扶手框内藏式，板面采用多层油漆书写板，扶手框内壁配有软体保护层，防止书写板刮擦。书写板支架采用优质碳素圆钢，书写板底托采用≥2mm加强钢板经模具一次冲压成型，转轴衔接处外加高耐磨加强工程塑料，静载承重≥45Kg。写字板厚≥14mm。  7、连接结构：采用圆钢横穿座垫固定于椅脚二端圆孔内，强度高。  8、回位功能：座包采用快回弹功能，座包不使用时可自动快速回位。  9、座椅外形：设计符合人体工程学原理。综合性能达到QB/T2602-2013【影剧院公共座椅】标准要求。 | 把 | 566.7 |
| 66 | 转椅 | 501f0e94fbfe0a5ebfdfe84febb7c35 | 高背 | （1）采用优质超纤皮，厚度≥1.2mm，防磨防污性好；  （2）海绵：采用一体成形定形高密度泡棉，持久使用不变形；  （3）曲木板：采用热压一体成形木板，符合国家环保标准；  （4）扶手：PP材质；  （5）气压棒，升降行程60-120mm；可承受≥250KG压力；  （6）椅脚：铝合金压铸成形精抛光椅脚；  （7）底盘：采用一级锁定基本倾仰底盘，壁厚≥2.0mm；  （8）椅轮：采用椅轮高强度合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如； | 张 | 950 |
| 67 | 前椅 | e21d56f387250e127b2f8865fbdee9e | 常规 | （1）采用优质超纤皮，厚度≥1.2mm，防磨防污性好；  （2）海绵：采用一体成形定形高密度泡棉，持久使用不变形；  （3）曲木板：采用热压一体成形木板，通过环保E1级标准；  （4）扶手：PP材质；  (5)椅脚：弯管椅脚 | 张 | 850 |
| 68 | 剧场椅2 | c6f3abea46f04a9ccbd1d63c12d09bc77ace0bbbdad56f46df18c6616fc350 | 560\*540\*1010 | （1）椅背：外板选用多层板外覆榉木经热压一次成型，表面喷聚酯漆，海绵采用聚氨脂高回弹定型海绵（密度为≥40M3/KG），背海绵外覆专业座椅面料，内衬精压胶合板。  （2）坐垫：聚氨脂高回弹冷发泡定型海绵（密度为≥40M3/KG），底板选用多层板外覆榉木经热压一次成型，带有吸音及排气孔表面喷聚酯漆，平滑细腻。  （3）坐垫缓冲机构：内置阻尼回弹装置，保证座椅在人离开后自动缓慢翻起。  （4）面料：选用优质耐磨麻毛面料，软硬适中，手感舒适。  （5）扶手面板采用优质实木经脱水、脱脂及精加工处理，表面喷聚酯亚光漆。  （6）书写板：板面优质多层板切割压铸而成，采用圆钢连接支架与座椅钢架自然衔接，坚固、厚重，并配以脱水榉木原木装饰。  （7）扶手框与脚采用优质A级冷扎板模压成型，脚部主架方管为40\*80mm,厚度≥1.0mm，脚片厚度为≥2mm。表面经过抛光，磷化处理后，静电喷塑而成，防锈、防腐、耐用，结构设计科学合理。  （8）扶手的宽度为≥80mm，一般排距为90—100cm。  （9）座号、牌号：材质采用荧光膜自发光，表面滴塑，夜间仍能清楚的显示。 | 把 | 541.8 |
| 69 | 陪护椅1 | 6c12e02861adeae86867293039f7a78 | 常规 | 钢架管壁≥1.5(mm)厚，优质仿皮，高弹海绵 皮经过防霉处理，防霉性能（黄曲霉、黑曲霉、大毛霉、产黄青霉、桔灰青霉、变幻青霉、马氏拟青霉、绿色木霉）达到1级及以上； | 把 | 350 |
| 70 | 陪护椅2 | 3bf6bc949f0ac9d9a05926468f6c051 | 1米宽 | 钢架管壁≥2.0(mm)厚，优质仿皮，高弹海绵， 皮面经过防霉处理，防霉等级达到1级及以上。 | 把 | 756.8 |
| 71 | 陪护椅3 | 3bf6bc949f0ac9d9a05926468f6c051 | 80宽 | 钢架管壁≥2.0(mm)厚，优质仿皮，高弹海绵， 皮面经过防霉处理，防霉等级达到1级及以上。 | 把 | 670.8 |
| 72 | 躺椅(电动沙发躺椅) | cdc291e82ae3ce924cfeac6ec0f2288 | 常规 | 1、面料：采用优质超纤皮，面质感柔和，光泽度好，透气性强，富于韧性。  2、泡棉：采用高密度定型海绵，软硬适中，各项指标符合GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》。  3、靠背利用人体工程学，自然弧线，长时间外力作用下不易变形。电动可躺。 4、皮经过防霉处理，防霉等级达到1级及以上。 | 把 | 4004.2 |
| 73 | 躺椅 | d476f8efed2088627649ae5b3cc09d8 | 常规 | 1、面料：采用优质超纤皮。  2、泡棉：采用高密度定型海绵，软硬适中，各项指标符合GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，长时间外力作用下不易变形。  3、靠背利用人体工程学，可躺 4、皮经过防霉处理，防霉等级达到1级及以上。 | 把 | 1548 |
| 74 | 卡座 | 5bce2aafd461a5bb901ea2545aebe13aebf04f9ed1acd16cc77f74361431da | 8000\*700\*900 | 1、面料：采用优质超纤皮。  2、泡棉：采用高密度定型海绵，软硬适中，各项指标符合GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，长时间外力作用下不易变形。  3、靠背利用人体工程学。实木框架 4、皮：经过防霉处理，防霉等级达到1级及以上。 | 米 | 1001 |
| 75 | 坐垫 | 4620d5ec16b0128ba37db12818dc65e | 座垫460\*300一9块，靠背460\*290一9块 | 1、面料：采用优质超纤皮。  2、泡棉：采用高密度定型海绵，软硬适中，各项指标符合GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》。 | 套 | 66.2 |
| 76 | 等候椅1 | 31f2d93b50bedc7e486ee9bff583c73 | 三人位 | 扶手，站脚：采用≥1.2mm厚度优质冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光,除油除锈后静电喷涂处理。座板：采用≥1.2mm厚度优质冷轧钢板，除油除锈后静电喷涂处理。横梁:冷轧钢板折压焊接成三角形，厚度≥1.5mm，除油除锈后静电喷涂处理。 | 组 | 800.7 |
| 77 | 等候椅2 | afe1529ffe39c141d7c0cf80bdaf8c3 | 三人位 | 扶手,脚,支架：优质铝合金材料,通过专用大型精铸模具热压成型，出模后需经过专用夹具定位钻孔功牙，打磨抛光处理再进行表面喷涂处理。座背板：采用≥2.0mm厚度优质冷斩钢板冷压成型，焊满焊后打磨抛光处理。横档：采用直径≥95mm，厚度≥2.5mm优质圆管，使用专用焊接夹具定位经焊接打磨抛光喷涂处理。 | 组 | 2235.1 |
| 78 | 等候椅 |  | 1760/1780\*660/670\*850/870 | 一、椅座及椅背：内基材采用高强度钢架(或钢架焊接穿孔钢板)焊接成型，外衬100%纯高密度聚氨酯(PU)全部包裹一体模注成型，无外露钢架，椅座及椅背内不填充其它物质，椅面宽度≥30mm，座椅面宽度515 -525mm，椅座和椅背采用连体式设计，方便清洁，不易藏污。  二、扶手：采用高强度铝合金一体成型铸件，扶手表面采用耐磨的静电环氧基粉末喷涂，扶手长度415mm（±10mm）、单只扶手高度275（±10mm）、扶手设计为全封闭式结构，防止挂带衣物，扶手面宽≥40MM，在配置全套扶手的座椅结构和座位间距的设计上，满足在每个座位间隔安装扶手的要求，且不影响座椅的宽度空间。  三、椅腿：采用高强度铝合金一体成型铸件，椅腿表面采用耐磨的静电环氧基粉末喷涂，形状为全封闭式结构，防止勾脚，站脚外径550mm（±10mm），站脚高度310mm(±10mm），无需与地面连接固定，依靠自重确保支撑稳定性，椅腿底部附有不易刮伤地面的防滑橡塑调节脚。参考如下图所示：  四、承重横梁：采用厚度≥2.0mm铝合金材质的双横梁固定，以确保椅面在使用过程中不下沉，横梁与椅面及扶手脚的连接为卡扣式结构。  五、连接紧固件：连接椅面和横梁采用冷轧钢板折弯成型，表面喷涂处理。 | 组 | 3500 |
| 79 | 等候椅3 | e6f30f3057c607407fc8469513d2e43 | 1800\*690\*910 | 1、椅面：座椅面为分体式设计，椅面支撑架≥4.5mm。座椅整体要求椅面宽度≥520mm，坐板离地高度≥440mm，坐板深度≥435mm，坐背高度≥500mm，座椅之间间隙距离≤55mm，座椅安装为卡式结构。椅座和椅背应满足：a.整体厚度：不低于22mm；b.清洁方便，无需专用清洁剂；c.寿命：≥5年；  2、承重横梁：高强度六边十二角优质铝合金管，直径80\*80mm,厚度≥2.5mm，横梁周长≥250mm。承重横梁两端由ABS工程塑料件作帽盖。  3、扶手：采用优质铝合金经模具压铸成型，扶手为封闭式，不分左右，扶手的安装不应影响座椅的宽度空间。扶手采用封闭结构。其外延伸长度不能短于座椅面深度的50%。扶手整体要求离地高度630mm，宽度40mm，长度415mm。  4、站脚：采用单只脚重量≥2.55KG优质铝合金经模具压铸成型。脚前后长度630mm，高度310mm，脚面最宽80mm。站脚形状为"人"字形以确保最佳的支撑稳定性，不采用中间竖状支撑或片状支撑；单杆件整体，不得采用多杆件式的结构，不得用任何方式拼接；椅腿底部附有不易刮伤表面的防滑橡塑垫以防损坏地面，可提供高度调节。（注：长宽高偏差±5MM） | 组 | 2502.6 |
| 80 | 输液椅1 | 7f2ca06ffafc6905bbf9341372aca01 | 单人位（640\*720\*1075/1650输液杆高） | 中心距:550mm 座高:≥440mm 座深:≥470mm 椅高：≥900mm，  1.站脚：采用优质铝合金经模具一体压铸成型（全部实心），精密加工后表面静电粉末喷涂处理，站脚带可调节脚垫。 2.扶手：采用优质铝合金经模具一体压铸成型（全部实心），精密加工后表面静电粉末喷涂处理，扶手宽度≥80mm，长度≥370mm，为封闭形状，可独立安装，与横梁采用菱形连接固定。  3.边条：采用优质铝合金经模具一体压铸成型（全部实心），精密加工后表面静电粉末喷涂处理，连接固定座垫/背垫并与横梁固定，隐藏于座垫/背垫后面，可有效防止磕碰受伤，宽度≥40mm，厚度≥20mm  4.座背垫：采用高密度聚氨酯与整块≥2.0mm厚压型钢板经模具一体发泡成型，座垫密度49～53kg/m³，宽度490mm，厚度≥20mm座感舒适，设计符合人体工程学原理；内板采用≥2mm厚压形钢板，外型成弧型。  5.横梁：采用60MM\*60MM，厚≥1.5mm方钢管制成，表面静电粉末喷涂处理，横梁便于拼装，可拼接成2～6位/组的搭配形式，横梁除2端外不允许加工焊接拼接，横梁与站脚/扶手/边条成菱形连接，两端采用塑料件封盖。  6.杯架:采用直径5mm冷拉钢与冷轧钢板经模压成型，杯子直径75mm ，表面喷涂处理。椅面颜色为蓝色，每一位配一根输液杆。（注：长宽高偏差±5MM） | 把 | 1376 |
| 81 | 输液椅2 | 7f2ca06ffafc6905bbf9341372aca01 | 三人位 | 中心距:550mm 座高:440mm 座深:470mm 椅高：900mm，  1.站脚：采用优质铝合金经模具一体压铸成型（全部实心），精密加工后表面静电粉末喷涂处理，站脚带可调节脚垫。 2.扶手：采用优质铝合金经模具一体压铸成型（全部实心），精密加工后表面静电粉末喷涂处理，扶手宽度≥80mm，长度≥370mm，为封闭形状，可独立安装，与横梁采用菱形连接固定。  3.边条：采用优质铝合金经模具一体压铸成型（全部实心），精密加工后表面静电粉末喷涂处理，连接固定座垫/背垫并与横梁固定，隐藏于座垫/背垫后面，可有效防止磕碰受伤，宽度≥40mm，厚度≥20mm  4.座背垫：采用高密度聚氨酯与整块≥2.0mm厚压型钢板经模具一体发泡成型，座垫密度49～53kg/m³，宽度490mm，厚度≥20mm座感舒适，设计符合人体工程学原理；内板采用≥2mm厚压形钢板，外型成弧型。  5.横梁：采用60MM\*60MM，厚≥1.5mm方钢管制成，表面静电粉末喷涂处理，横梁便于拼装，可拼接成2～6位/组的搭配形式，横梁为原材料的截取长度，横梁除2端外不允许加工焊接拼接，横梁与站脚/扶手/边条成菱形连接，两端采用塑料件封盖。  6.杯架:采用直径5mm冷拉钢与冷轧钢板经模压成型，杯子直径75mm ，表面喷涂处理。椅面颜色为蓝色，每一位配一根输液杆。（注：长宽高偏差±5MM） | 组 | 2919.7 |
| 82 | 讲台1 | 09e7f76c29766a7e5a59944717fce35 | 常规 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，防火板饰面，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变；台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，E0级排放标准，PVC封边，缓冲轨道，阻尼铰链，优质锁具.拉手及其他优质五金小配件。配合弱电摆放结构 | 只 | 1067.3 |
| 83 | 讲台2 | 67ea41e8c5e420a04b2ba46315fb522 | 常规 | 全金属烤漆黑色，无线麦2个，固定麦2个，台灯1个，扩音器一个，带音响 | 套 | 2669.4 |
| 84 | 床头柜1 | 987531cb7c452f55eca973554307c30 | 480\*465\*745 | 1、柜子为高强度性能的ABS新料注塑成形。  2、可内置独立热水瓶及层板，搁T字形。柜面两侧有伸推式实心不锈钢毛巾架。 | 只 | 289.8 |
| 85 | 床头柜2 | 0d54d93427c5dc5f62ddf0b5b6db9db | 常规 | 台面PP材料一体成型，柜体采用一级冷轧钢板，厚度为≥0.8mm，表面处理为静电喷塑，事先经过酸洗，磷化处理等多道除锈工艺。喷涂表面光滑平整、油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 | 只 | 333.7 |
| 86 | 床头柜3 | 34c15a92449e6a6d46908fb7ed8a2ee | 常规 | 橡木实木床，环保油漆，五底三面 实木经过防霉处理，防霉等级达到1级及以上。 | 只 | 233.1 |
| 87 | 杯架柜3（吊柜） | c76965785074ac0f71cb31d49c8100a | 1200\*200\*500 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，防火板饰面，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变；台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，E0级排放标准，PVC封边，缓冲轨道，阻尼铰链，优质锁具，拉手及其他优质五金小配件，≥1.5mm厚管壁钢架 | 只 | 1125.7 |
| 88 | 零食柜（吊柜） | 55f0406b05f8726613a3672dfb0521d | 900\*400\*500 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，防火板饰面，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变；台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，，E0级排放标准，PVC封边，缓冲轨道，阻尼铰链，优质锁具，拉手及其他优质五金小配件。 | 只 | 566.7 |
| 89 | 组合柜 |  | 3200\*490\*2000 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，防火板饰面；台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm板材，E0级排放标准，PVC封边，缓冲轨道，阻尼铰链，优质锁具.拉手及其他优质五金小配件，钢化玻璃 | 套 | 3753.9 |
| 90 | 资料柜1 |  | 800\*400\*2000 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm板材，PVC封边，缓冲轨道，阻尼铰链，优质锁具，拉手及其他优质五金小配件，钢化玻璃 | 米 | 1959.9 |
| 91 | 资料柜2 | 3746d826691589c6357519a6912b8ec | 800\*400\*2000 | 板材材质：基材采用颗粒板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变；台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用16mm板材，E0级排放标准，PVC封边，优质五金配件。 | 米 | 969.2 |
| 92 | 固定凳子 | 6b3a817cb02cadb6a7eda4f8b3f59c9 | 常规 | 曲木椅面，优质布艺，高弹海绵，喇叭脚，地面固定 | 把 | 233.1 |
| 93 | 治疗桌 | 55f1b162abca2a2bfb4f566713c9c7a | 19700\*500\*750 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，饰面板用优质防火板面板，E0级排放标准，实木封边，优质缓冲轨道，优质阻尼铰链，优质锁具，优质拉手，其他优质五金小配件。 | 组 | 8342 |
| 94 | 服务台 | 47b9a6fd1e7f9c2973af2a0599267ef | 5600\*700\*1150 | 板材材质：基材采用三聚氰胺多层板，防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，E0级排放标准，PVC封边，优质五金配件，阻尼铰链。台面为米黄色厚≥16mm优质石英石，外面用厚度≥8mm钢化烤漆玻璃敷面，踢脚线用≥1.2mm厚抗指纹拉丝不锈钢，内含走线功能，电脑做嵌入式设计 | 组 | 11512 |
| 95 | 组合柜 | 70beb2ade38aa5eef45be3112c0e4e0 | 5300\*700\*1150 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，优质防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，饰面板用优质防火板面板，E0级排放标准，实木封边，优质缓冲轨道，优质阻尼铰链，优质锁具，优质拉手，其他优质五金小配件。 | 组 | 7507.8 |
| 96 | 组合桌子 | 1d6d878ee8704e1d4fad0a6f303fd37 | 1400\*700\*760 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，优质防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，饰面板用优质防火板面板，E0级排放标准，实木封边，优质缓冲轨道，优质阻尼铰链，优质锁具，优质拉手，其他优质五金小配件。 | 张 | 541.8 |
| 97 | 治疗柜1 | c30377012768dcc9be549a35c449dc55eb4dd3a83ab589d9961d1a5fc022f5 | 2700\*600\*830 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，优质防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，饰面板用优质防火板面板，E0级排放标准，实木封边，优质缓冲轨道，优质阻尼铰链，优质锁具，优质拉手，其他优质五金小配件。 | 只 | 5172 |
| 98 | 治疗柜2 | d57ccd3d4f0f3d4aaf24ff9d4013961599aa0612864bd58ff2eabb57efec29 | 2500\*600\*830 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，优质防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，饰面板用优质防火板面板，E0级排放标准，实木封边，优质缓冲轨道，优质阻尼铰链，优质锁具，优质拉手，其他优质五金小配件。 | 只 | 5005.2 |
| 99 | 穿刺台 | c5d0ddb4e150978be6b3ba63fb1e3a327f7d0515c5a72871f6f61d0da76faa27f7d0515c5a72871f6f61d0da76faa | 4000\*750\*750/1000\*1100（档板） | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，优质防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，饰面板用优质防火板面板，E0级排放标准，实木封边，优质缓冲轨道，优质阻尼铰链，优质锁具，优质拉手，其他优质五金小配件。大理石覆面，外面用≥10MM钢化烤漆玻璃敷面。床面软包，高弹海绵，优质西皮 | 只 | 15015.6 |
| 100 | 穿刺垃圾桶 | 6ee6040b4533b53fc757967de0d6b3c | 600\*400\*700 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，优质防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，饰面板用优质防火板面板，实木封边，E0级排放标准，优质缓冲轨道，优质阻尼铰链，优质锁具，优质拉手，其他优质五金小配件。台面用大理石覆面内，含配套304#不锈钢垃圾桶 | 只 | 2085.5 |
| 101 | 矮柜 | 097ba62fdcb17ac300d867e2c9d850c | 2400\*400\*800 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，优质防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，饰面板用优质防火板面板，E0级排放标准，实木封边，优质缓冲轨道，优质阻尼铰链，优质锁具，优质拉手，其他优质五金小配件。 | 组 | 3003.1 |
| 102 | 服务台 | 134df555b7bec26e705935f322ff8bc7a4b3a8a6822cb3f5629df02cb26674 | 3000\*600/200/1100/760 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，优质防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，饰面板用优质防火板面板，E0级排放标准，实木封边，优质五金配件，阻尼铰链。台面为米黄色厚≥16mm优质石英石，外面用≥8mm钢化烤漆玻璃敷面，踢脚线用≥1.2mm厚抗指纹拉丝不锈钢 | 组 | 8759.1 |
| 103 | 生活柜1 |  | 800\*600\*2000 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，优质防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，饰面板用优质防火板面板，E0级排放标准，实木封边，优质缓冲轨道，优质阻尼铰链，优质锁具，优质拉手，其他优质五金小配件。 | 只 | 2027 |
| 104 | 示教室：圆桌 | 0b2d94a4aa47c3c82f0066c770e83e1300f2d0b34399a3ca5e5e9c52e22fc1 | 4800\*1500\*760 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，优质防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，饰面板用优质防火板面板，E0级排放标准，实木封边，优质缓冲轨道，优质阻尼铰链，优质锁具，优质拉手，其他优质五金小配件。 | 张 | 7507.8 |
| 105 | 椅子1 | e80a97b2b3149e1c34b69317635121a | 常规 | 优质网布，高弹海绵，弓字脚 | 把 | 375 |
| 106 | 椅子2 | 294735a98561bfa38c262e171168dbb | 常规 | 实心钢管，ABS新料一体成型，优质布艺，高弹海绵 | 把 | 154.8 |
| 107 | 钢架桌 | c4ba2f4c80cee0df4e0d523cea20953 | 2400\*1200\*750 | 1、基材：采用多层板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；  2、饰面：采用三聚氰胺板，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料；  3、采用优质≥2.0mm加厚PVC封边条，  4、钢架：喷涂金属钢架； | 张 | 2400 |
| 108 | 桌子1 |  | 1090\*360\*830 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，多层板经过防霉处理，防霉性能（≥5个菌种）达到1级及以上，优质防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，饰面板用优质防火板面板，E0级排放标准，实木封边，优质缓冲轨道，优质阻尼铰链，优质锁具，优质拉手，其他优质五金小配件。≥2.0mm厚钢架 | 张 | 316.5 |
| 109 | 桌子2 |  | 1340/1150\*600\*865 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，优质防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，饰面板用优质防火板面板，E0级排放标准，实木封边，优质缓冲轨道，优质阻尼铰链，优质锁具，优质拉手，其他优质五金小配件。 | 张 | 1001 |
| 110 | 垃圾柜1（理化板台面） |  | 800\*350\*700 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，优质防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，饰面板用优质防火板面板，E0级排放标准，实木封边，优质缓冲轨道，优质阻尼铰链，优质锁具，优质拉手，其他优质五金小配件。台面要求：≥13.0mm厚实芯双面理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥26.0mm。 | 只 | 1067.3 |
| 111 | 垃圾柜2（理化板台面） |  | 800\*700\*700 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，优质防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，饰面板用优质防火板面板，E0级排放标准，实木封边，优质缓冲轨道，优质阻尼铰链，优质锁具，优质拉手，其他优质五金小配件。台面要求：采用≥13.0mm厚实芯双面理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥26.0mm。 | 只 | 1835.2 |
| 112 | 垃圾柜3（理化板台面） |  | 1000\*500\*865 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，优质防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，饰面板用优质防火板面板，E0级排放标准，实木封边，优质缓冲轨道，优质阻尼铰链，优质锁具，优质拉手，其他优质五金小配件。台面要求：采用≥13.0mm厚实芯双面理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥26.0mm。 | 只 | 1751.8 |
| 113 | 活动柜 | 31c813b51c0ea4ddbb58a4ab7debd73 | 常规 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，优质防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，饰面板用优质防火板面板，E0级排放标准，实木封边，优质缓冲轨道，优质阻尼铰链，优质锁具，优质拉手，其他优质五金小配件。 | 只 | 240.8 |
| 114 | 软包 | d0e1602eaadf4159b4ff8ecc3ebae58 | 600\*220\*5 | 1、面料：采用优质仿皮，面质感柔和，光泽度好，透气性强，富于韧性。  2、泡棉：采用高密度定型海绵，软硬适中，各项指标符合GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，长时间外力作用下不易变形。 | 只 | 154.8 |
| 115 | 病床餐桌 | 0c1060aa1689735ee14e506a153bd0f | 880\*400台面 | 基材用25mm优质三聚板，饰面板用灰白防火板面板，优质五金配件。≥2.0MM厚钢架喷塑，万向轮，带刹车。 | 张 | 670.8 |
| 116 | 值班室组合柜（包括衣柜、鞋柜、脸盆架） | 7c926f5e8afb722accf7c70ae7000df | 1600\*500\*2000 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，优质防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，饰面板用优质防火板面板，实木封边，优质缓冲轨道，优质阻尼铰链，优质锁具，优质拉手，其他优质五金小配件。 | 组 | 2408 |
| 117 | 微泵柜 | 1308ff5407ec06fb5d63c01c0aa78ad621f25a1e4c72cbec53c5129272498a | 800\*600/350\*1850 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，优质防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，饰面板用优质防火板面板，实木封边，优质缓冲轨道，优质阻尼铰链，优质锁具，优质拉手，其他优质五金小配件。每层开5个86型线盒孔 | 只 | 1835.2 |
| 118 | 矮柜1 |  | 3550\*400\*800/2350\*400\*800 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，优质防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，饰面板用优质防火板面板，实木封边，优质缓冲轨道，优质阻尼铰链，优质锁具，优质拉手，其他优质五金小配件。 | 组 | 8175.2 |
| 119 | 清创清洗室 |  | 2800\*400\*2000 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，优质防火板饰面，经防虫、防腐等化学处理，持久不变;台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，饰面板用优质防火板面板，实木封边，优质缓冲轨道，优质阻尼铰链，优质锁具，优质拉手，其他优质五金小配件。 | 组 | 7257.5 |
| 120 | 矮柜2 |  | 2200\*480\*850 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，防火板饰面，经防虫、防腐等化学处理，持久不变;台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，PVC封边，缓冲轨道，阻尼铰链，优质锁具.拉手及其他优质五金小配件。 | 米 | 1212.6 |
| 121 | 生活柜2 | b4add67608189da13dcdfb05f958ffd | 800\*600\*2000 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，E0级排放标准，PVC封边，缓冲轨道，阻尼铰链，优质锁具.拉手及其他优质五金小配件。每门内一根晾衣杆，一块隔板（一只4人用） | 米 | 2502.6 |
| 122 | 生活柜3 |  | 900\*500\*2000 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，E0级排放标准，PVC封边，缓冲轨道，阻尼铰链，优质锁具.拉手及其他优质五金小配件。每门内一根晾衣杆，一块隔板（一只2人用） | 米 | 2532.7 |
| 123 | 生活柜4 | b4add67608189da13dcdfb05f958ffd | 800\*600\*2000 | 板材材质：基材采用颗粒板，台面板采用优质25mm厚板，其它板用16mm板材，E0级排放标准，PVC封边，优质五金配件。 | 米 | 854.8 |
| 124 | 病房柜 | cf55ba4452020e79f73a5b11adbb53c | 800\*500\*2000 | 板材材质：基材采用颗粒板，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用16mm厚板材，E0级排放标准，PVC封边，优质五金配件。 | 米 | 812.7 |
| 125 | 治疗柜1 |  | 3200/1750\*700/300\*2000（按实） | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，E0级排放标准，PVC封边，缓冲轨道，阻尼铰链，优质锁具.拉手及其他优质五金小配件。上门每门搁3层，下门每门搁2层。内含垃圾桶，符合院感要求。 | 米 | 2502.6 |
| 126 | 治疗柜2 |  | 3560\*700\*2000 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，E0级排放标准，PVC封边，缓冲轨道，阻尼铰链，优质锁具.拉手及其他优质五金小配件。 | 米 | 2810.5 |
| 127 | 垃圾桶定做1 |  | 720\*400\*720 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，E0级排放标准，PVC封边，缓冲轨道，阻尼铰链，优质锁具，拉手及其他优质五金小配件。台面用大理石覆面，内含配套304#不锈钢垃圾桶。 | 只 | 2210.2 |
| 128 | 垃圾桶1 |  | 600\*400\*700 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，E0级排放标准，PVC封边，缓冲轨道，阻尼铰链，优质锁具，拉手及其他优质五金小配件。台面用大理石覆面内，含配套304#不锈钢垃圾桶。 | 只 | 2085.5 |
| 129 | 垃圾桶2 |  | 900\*450\*700 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，E0级排放标准，PVC封边，缓冲轨道，阻尼铰链，优质锁具，拉手及其他优质五金小配件。台面用大理石覆面，内含配套304#不锈钢垃圾桶。 | 只 | 2669.4 |
| 130 | 垃圾桶定做2 | 11 | 1000\*500\*1000 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，E0级排放标准，PVC封边，缓冲轨道，阻尼铰链，优质锁具，拉手及其他优质五金小配件。台面用大理石覆面，内含配套304#不锈钢垃圾桶。 | 只 | 1292.6 |
| 131 | 茶水杯架 | 7c4ef6e2e46347d7afda6ba0f49e913 | 1200\*250\*1800 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，E0级排放标准，PVC封边，缓冲轨道，阻尼铰链，优质锁具.拉手及其他优质五金小配件。 | 只 | 1334.7 |
| 132 | 展示柜 | 9c8a186100c19c3396377938800f6b1 | 1400\*300\*1600 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，E0级排放标准，PVC封边，缓冲轨道，阻尼铰链，优质锁具，拉手及其他优质五金小配件。 | 只 | 1001 |
| 133 | 器械打包台 | 3208f9bb703d5f59514263373501ed6 | 1800\*1700\*900 | 台面包304不锈钢面；上托：长180cm，宽46cm，高55cm，分2层； 304不锈钢经过抗菌防霉处理，①抗菌性能（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌）＞99%；②防霉性能（黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉、出芽短梗霉）等级为0级；台面下两边各有4只抽屉。实木制作。 | 组 | 5380.2 |
| 134 | 器械分类台 | 1e9e5bc0544a3cd71acba7c6732492c | 1500\*1100\*860 | 台面包304不锈钢面，304不锈钢经过抗菌防霉处理，①抗菌性能（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌）＞99%；②防霉性能（黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉、出芽短梗霉）等级为0级；台面下两边各有4只抽屉，实木制作，四脚有轮子，可锁。 | 组 | 2919.7 |
| 135 | 敷料打包台 | 24aa8554e11977dfc3576ffbe071566 | 2000\*1200\*850 | 高密度板台面，碳钢瓷质漆支架，带检查灯，带2只抽屉，底部带脚轮，可移动可锁。 | 组 | 5255.5 |
| 136 | 不锈钢疏列式无菌包储存架 | 183241e3be2d323c6c0bd7b06a88ad9 | 1200\*600\*1800 | 全304不锈钢，有4档疏列式隔板，四角有脚轮，可锁。 | 组 | 4337.8 |
| 137 | 地平架 | 35312d8cbb45ce925384b67a3606a62 | 150\*50\*20 | 1、用材：立柱厚度≥1.8MM。层板厚度≥1.0MM、横梁采用60mm\*40mm型管。  2、工艺：使用数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕。  3、处理工艺：经酸洗、磷化等多道前期处理，表层选用优质粉末静电喷涂。 | 只 | 350 |
| 138 | 货架1 | d6984e1c7ed7e9b82f360b3cc0e7b5c | 2000\*600\*2000 | 基材采用电解钢板（抗菌要求：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率＞99%。货架的顶层和底层层板与立柱用双角码及螺丝连接,使货架稳固，安装拆卸方便。钢层板上下以50mm为节距上下调节层高，满足多种使用要求。  用材：立柱厚度≥1.8MM。层板厚度≥0.6MM、横梁采用60mm\*40mm型管。  工艺：使用数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕。  处理工艺：经酸洗、磷化等多道前期处理，表层选用优质粉末静电喷涂。 | 组 | 1067.3 |
| 139 | 货架2 | d6984e1c7ed7e9b82f360b3cc0e7b5c | 1500\*600\*2000 | 基材采用电解钢板（抗菌要求：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率＞99%。货架的顶层和底层层板与立柱用双角码及螺丝连接,使货架稳固，安装拆卸方便。钢层板上下以50mm为节距上下调节层高，满足多种使用要求。  用材：立柱厚度≥1.8MM。层板厚度≥0.6MM、横梁采用60mm\*40mm型管。  工艺：使用数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕。  处理工艺：经酸洗、磷化等多道前期处理，表层选用优质粉末静电喷涂。 | 组 | 1042.3 |
| 140 | 货架3 | d6984e1c7ed7e9b82f360b3cc0e7b5c | 2000\*600\*2000 | 基材冷轧钢板，工艺：使用数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕。  处理工艺：经酸洗、磷化等前期处理，表层选用优质粉末静电喷涂。 | 组 | 375 |
| 141 | 货架4 | d6984e1c7ed7e9b82f360b3cc0e7b5c | 1500\*600\*2000 | 基材冷轧钢板，工艺：使用数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕。  处理工艺：经酸洗、磷化等前期处理，表层选用优质粉末静电喷涂。 | 组 | 333.7 |
| 142 | 药柜 | 9d38b9a62f1780ee0132d33632b8cd9 | 900\*400\*1800 | 1、饰面采用一级冷轧钢板为原料，厚度为≥0.8mm，表面处理为静电喷塑，事先经过酸洗，磷化处理等多道除锈工艺。喷涂表面光滑平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。  2、颜色为标准灰色。 | 只 | 625.2 |
| 143 | 生活柜（2门） | db314961293007e92b68c564e8fad79 | 900\*420\*1800 | 1、饰面采用一级冷轧钢板为原料，厚度为≥0.8mm，表面处理为静电喷塑，事先经过酸洗，磷化处理等多道除锈工艺。喷涂表面光滑平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。  2、颜色为标准灰色。含镜子，晾衣杆，隔板。 | 只 | 733.6 |
| 144 | 生活柜5 | 0e04b9ae1dd0ea4a1fa7339843baa5d | 900\*420\*1800 | 1、饰面采用一级冷轧钢板为原料，厚度为≥0.8mm，表面处理为静电喷塑，事先经过酸洗，磷化处理等多道除锈工艺。喷涂表面光滑平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。  2、颜色为标准灰色。 | 只 | 733.6 |
| 145 | 柜子 | 307809f5ce58bbb862ff54c0438a06f | 800\*390\*1800 | 1、饰面采用一级冷轧钢板为原料，厚度为≥0.7mm，表面处理为静电喷塑，事先经过酸洗，磷化处理等多道除锈工艺。喷涂表面光滑平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。  2、颜色为标准灰色。 | 只 | 650.2 |
| 146 | 中二斗（铁皮柜） | 352a22bf6383079d07e65b2cecd2670 | 860\*390\*1800 | 1、饰面采用一级冷轧钢板为原料，厚度为≥0.8mm，表面处理为静电喷塑，事先经过酸洗，磷化处理等多道除锈工艺。喷涂表面光滑平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。  2、颜色为标准灰色。 | 只 | 733.6 |
| 147 | 治疗柜 | bb7683436ce0fbf89b63e8747d022d5 | 900\*600\*2000 | 1、饰面采用一级冷轧钢板为原料，厚度为≥0.8mm，表面处理为静电喷塑，事先经过酸洗，磷化处理等多道除锈工艺。喷涂表面光滑平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。  2、颜色为标准灰色。 | 只 | 817 |
| 148 | 生活柜（2门） | db314961293007e92b68c564e8fad79 | 900\*420\*1800 | 1、饰面采用一级冷轧钢板为原料，厚度为≥0.5mm，表面处理为静电喷塑，事先经过酸洗，磷化处理等多道除锈工艺。喷涂表面光滑平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。  2、颜色为标准灰色。含镜子，晾衣杆，隔板 | 只 | 417.1 |
| 149 | 生活柜（4门） | 0e04b9ae1dd0ea4a1fa7339843baa5d | 900\*420\*1800 | 1、饰面采用一级冷轧钢板为原料，厚度为≥0.5mm，表面处理为静电喷塑，事先经过酸洗，磷化处理等多道除锈工艺。喷涂表面光滑平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。  2、颜色为标准灰色。 | 只 | 417.1 |
| 150 | 铁皮柜 | 352a22bf6383079d07e65b2cecd2670 | 860\*390\*1800 | 饰面采用一级冷轧钢板为原料，厚度为≥0.5mm，表面处理为静电喷塑，事先经过酸洗，磷化处理等多道除锈工艺。喷涂表面光滑平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 | 只 | 417.1 |
| 151 | 档案柜 | e5d0e13476ad9d89ef6e0635050e293 | 850\*390\*1800 | 1、饰面采用一级冷轧钢板为原料，厚度为≥0.8mm，表面处理为静电喷塑，事先经过酸洗，磷化处理等多道除锈工艺。喷涂表面光滑平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。  2、颜色为标准灰色。 | 只 | 733.6 |
| 152 | 储物柜 | b0d87f364bf97c095baa5e6cba8c2a7 | 偏5斗 | 1、饰面采用一级冷轧钢板为原料，厚度为≥0.8mm，表面处理为静电喷塑，事先经过酸洗，磷化处理等多道除锈工艺。喷涂表面光滑平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。  2、颜色为标准灰色。 | 只 | 792.1 |
| 153 | 18门鞋柜 | e8024821aaa64b9310297cd2d10fd33 | 900\*360\*1850 | 1、饰面采用一级冷轧钢板为原料，厚度为≥0.8mm，表面处理为静电喷塑，事先经过酸洗，磷化处理等多道除锈工艺。喷涂表面光滑平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。  2、颜色为标准灰色。 | 只 | 842.8 |
| 154 | 生活柜（三门） |  | 900\*500\*2000 | 采用冷轧镀锌板，厚度为≥0.8mm，表面采用静电喷塑工艺处理，经酸洗。磷化等多道工序一次成型。产品各零部件、组合件表面光滑、平整、凸起、色泽一致，漆面均匀，无划痕。焊接部件焊接牢固，焊点光滑平整。每门配锁，内含晾衣杆，镜子，隔板。底座为厚≥1.2mm的304#不锈钢框架架子，高8CM。 | 组 | 817 |
| 155 | 生活柜（四门） |  | 1200\*500\*2000 | 采用冷轧镀锌板，厚度为≥0.8mm，表面采用静电喷塑工艺处理，经酸洗、磷化等多道工序一次成型。产品各零部件、组合件表面光滑、平整、凸起、色泽一致，漆面均匀，无划痕。焊接部件焊接牢固，焊点光滑平整。每门配锁，内含晾衣杆.镜子.隔板。底座为厚≥1.2MM的304#不锈钢框架架子，高8CM。 | 组 | 1234.1 |
| 156 | 定制桌 |  | 800\*500\*760 | 台面板（鸭嘴边）、侧板采用优质25mm厚防火板，其它板用18mm三聚氰胺多层板，饰面板用灰白防火板面板，E0级排放标准，优质五金。 | 张 | 433.4 |
| 157 | 电脑桌1 | f99c8d623927e0d0db844bb2631a524 | 1400\*700\*760 | 台面板（鸭嘴边）、侧板采用优质25mm厚三聚氰胺多层板防火板，其它板用18mm三聚氰胺多层板，饰面板用灰白防火板面板，E0级排放标准，优质五金。 | 张 | 600.3 |
| 158 | 定制柜（转角，加层） | 5078f94d3e9512be0efb8b57e8e49b12237976c4711f04d8fc13fa92c75872c14514f90fa15db6af4850b99c6ef03 | 1400\*360\*920/4230\*600\*780/1400\*200\*270 | 板材材质：基材采用三聚氰胺多层板，防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，E0级排放标准，PVC封边，缓冲轨道，阻尼铰链，优质锁具.拉手及其他优质五金小配件。 | 组 | 5172 |
| 159 | 服务台（加门） | 7a6d945b5facbb845c60299ba3a5612bb35f9e4373071b0170ddc65a07396d | 4780\*600\*780 | 板材材质：基材采用三聚氰胺多层板，防火板饰面，台面板、侧板采用50mm厚板，其它板用18mm板材，E0级排放标准，PVC封边，缓冲轨道，阻尼铰链，优质锁具.拉手及其他优质五金小配件。台面为米黄色厚≥16mm优质石英石 | 组 | 7758.1 |
| 160 | 电脑桌2 | 793230c57cc2c10b15b70c051f992a5 | 1400\*700\*760 | 防火板台面，台面板厚度25mm，其它板用18mm三聚氢氨杉木芯板，E0级排放标准，实木封边，优质五金配件。 | 张 | 625.2 |
| 161 | 电脑桌3 | 3bccadca24a755e882e3976946f709c | 800\*500\*760 | 板材材质：基材采用三聚氰胺多层板，防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，E0级排放标准，PVC封边，缓冲轨道，阻尼铰链，优质锁具.拉手及其他优质五金小配件。 | 张 | 266.6 |
| 162 | 条桌1 | 8125480a72ed645987f0eddb5b60ee2 | 1400\*400\*750 | 板材材质：基材采用三聚氰胺多层板，防火板饰面，多层板经过防霉处理，防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级为0级（肉眼观察未见霉菌生长）；台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，E0级排放标准，PVC封边，缓冲轨道，阻尼铰链，优质锁具.拉手及其他优质五金小配件。技术说明：材料应经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。(一级冷轧钢管)底脚1.8mm钢板冲压成型，顶板1.5mm钢板冲压成型，立柱用70MM\*30MM管子,厚度≥1.28MM，书网≥1.0m钢板冲折边，表面全处理后高温静电喷涂，手按折叠开关，带刹车pu静音轮。 | 张 | 467 |
| 163 | 条桌2 | df0caada8773af56f3e2fd313476a08 | 1400\*400\*750 | 板材材质：基材采用三聚氰胺多层板，防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，E0级排放标准，PVC封边，缓冲轨道，阻尼铰链，优质锁具.拉手及其他优质五金小配件。(一级冷轧钢管)底脚1.8mm钢板冲压成型，顶板1.5mm钢板冲压成型，立柱用70MM\*30MM管子,厚度≥1.28MM，书网≥1.0m钢板冲折边，表面全处理后高温静电喷涂，手按折叠开关，带刹车pu静音轮。 | 张 | 467 |
| 164 | 条桌3 | 09e1b52680f693a67b3ec6b723af1ff | 1400\*400\*750 | 板材材质：基材采用三聚氰胺多层板，防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，E0级排放标准，PVC封边，缓冲轨道，阻尼铰链，优质锁具，拉手及其他优质五金小配件，优质钢架。 | 张 | 491.9 |
| 165 | 条桌4 | 25b6e7001d1e459eb201b954caa13d7 | 1200\*400\*750 | 板材材质：基材采用三聚氰胺多层板，防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，E0级排放标准，PVC封边，缓冲轨道，阻尼铰链，优质锁具，拉手及其他优质五金小配件，优质钢架。 | 张 | 447.2 |
| 166 | 条桌5 | 5336ec8bc6a0ec37379a7002e480e5c | 1200\*400\*760 | 板材材质：基材采用三聚氰胺多层板，防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，E0级排放标准，PVC封边，缓冲轨道，阻尼铰链，优质锁具.拉手及其他优质五金小配件。技术说明：材料应经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。 | 套 | 566.7 |
| 167 | 分药台1柜体1.分药台1柜体2/3 |  | 2000\*550\*920 | 药柜主体框架及抽屉面板采用菠萝格原木；旁边后背板及台面面板采用18mm厚杉木芯原木贴菠萝格木皮（菠萝格实木榫头结构封边）；里身隔板及抽屉围板采用18mm厚杉木原木；抽屉拉手用半月形铜拉手；采用优质环保油漆，五底三面 | 组 | 17935.3 |
| 168 | 药柜 |  | 1000\*550\*2300 | 药柜主体框架及抽屉面板采用菠萝格原木；旁边后背板及台面面板采用18mm厚杉木芯原木贴菠萝格木皮（菠萝格实木榫头结构封边）；里身隔板及抽屉围板采用18mm厚杉木原木；抽屉拉手用半月形铜拉手；采用优质环保油漆，五底三面。 | 组 | 10928 |
| 169 | 发药台 |  | 6000\*560\*1100 | 药柜主体框架及抽屉面板采用菠萝格原木；旁边后背板及台面面板采用18mm厚杉木芯原木贴菠萝格木皮（菠萝格实木榫头结构封边）；里身隔板及抽屉围板采用18mm厚杉木原木；抽屉拉手用半月形铜拉手；采用优质环保油漆，五底三面。 | 组 | 16684 |
| 170 | 康复锻炼器械柜 | a46b31415ba8c3e5fad3924722071f9 | 900\*400\*1850 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，优质防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，饰面板用优质防火板面板，E0级排放标准，实木封边，优质缓冲轨道，优质阻尼铰链，优质锁具，优质拉手，其他优质五金小配件。≥2.0MM厚钢架，钢化玻璃。 | 只 | 1001 |
| 171 | 洽谈桌 | 8d63327c27a1d2f9031f3120b5680db | 常规 | 白橡木实木，优质仿皮，高弹海绵，选用优质聚酯漆，采用“五底三面”油漆工艺制作。有害物含量低于国家标准。成品油漆表面硬度可达3H级。面漆采用水性油漆，E0级标准。实木经过防霉处理，防霉等级达到1级及以上。 | 张 | 792.1 |
| 172 | 餐桌 | 19bec69ef9fb0e11a030984c0736c8c | 1400\*700\*760 | 白橡木实木，选用优质聚酯漆，采用“五底三面”油漆工艺制作。有害物含量低于国家标准。成品油漆表面硬度可达3H级。面漆采用水性油漆，E0级标准。 实木：实木经过防霉处理，防霉等级达到1级及以上。 | 张 | 1501.6 |
| 173 | 咨询服务台（1000\*650\*1100） | 2cef74675b2e1589eced6c3b84eb714 | 4300/2650\*650\*760/1100 | 板材材质：基材采用三聚氰胺多层板，防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，E0级排放标准，PVC封边，优质五金配件，阻尼铰链。台面为米黄色厚≥2CM优质石英石，外面用≥10MM钢化烤漆玻璃敷面，踢脚线用≥1.2MM厚抗指纹拉丝不锈钢，内含走线功能，电脑做嵌入式设计。 | 米 | 3000.5 |
| 174 | 预检分诊台 | 197c2a8522d2e702f120a53b1859307 | 6000\*700/300\*1050/760 | 板材材质：基材采用三聚氰胺多层板，防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，E0级排放标准，PVC封边，优质五金配件，阻尼铰链。台面为米黄色厚≥2CM优质石英石，外面用≥10MM钢化烤漆玻璃敷面，踢脚线用≥1.2MM厚抗指纹拉丝不锈钢，内含走线功能，电脑做嵌入式设计。 | 米 | 4865.9 |
| 175 | 护士站1 |  | 2600\*700/250\*1200/300 | 板材材质：基材采用优质E0级多层板，优质防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，饰面板用优质防火板面板，E0级排放标准，实木封边，优质缓冲轨道，优质阻尼铰链，优质锁具，优质拉手，其他优质五金小配件。台面为米黄色厚≥2CM优质石英石，外面用≥10MM钢化烤漆玻璃敷面，踢脚线用≥1.2MM厚抗指纹拉丝不锈钢，放4只电脑，3只键盘。 | 组 | 7174.1 |
| 176 | 护士站2 | d6e341902a6eb8f3aa316a10a2d45e9 | 2000\*600\*800 | 板材材质：基材采用三聚氰胺多层板，防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，E0级排放标准，PVC封边，优质五金配件，阻尼铰链。台面为米黄色厚2CM优质石英石，外面用≥10MM钢化烤漆玻璃敷面，踢脚线用≥1.2MM厚抗指纹拉丝不锈钢，内含走线功能，电脑做嵌入式设计。 | 米 | 2168.9 |
| 177 | 床垫1 | 2683246d432d6e2888cea4bc4584670 | 1900\*860\*80 | 1、≥40mm海棉、≥40mm环保棕，高密度棕片，经高温高压处理，高密度弹性海绵，经防虫处理。  2、外包优质防水布，液体不渗透表层，易擦拭，有透气性。  3、可根据床的背部、脚部、腿部升降而弯曲。 | 张 | 190.1 |
| 178 | 床垫2 | 2683246d432d6e2888cea4bc4584670 | 1900\*860\*110 | 1、≥50mm海棉、≥60mm环保棕，高密度棕片，经高温高压处理，高密度弹性海绵，经防虫处理。  2、外包优质防水布，液体不渗透表层，易擦拭，有透气性。  3、可根据床的背部、脚部、腿部升降而弯曲。 | 张 | 350 |
| 179 | 牵引床垫 | a1e496f8dca828145b8687bfa41d570 | 1900\*860\*80 | 1、≥40mm海棉、≥40mm环保棕，高密度棕片，经高温高压处理，高密度弹性海绵，经防虫处理。  2、外包优质防水布，液体不渗透表层，易擦拭，有透气性。  3、可根据床的背部、脚部、腿部升降而弯曲。 | 张 | 291.5 |
| 180 | 床垫3 | 1cfe94c574d8795450d8b086544cc80 | 1000\*2000 | 健康全棉，柔软亲肤，四角采用优质牛筋固定带 | 张 | 350 |
| 181 | 检查床 | a20966169d128598b0384f82492b718 | 1800\*600\*730 | 1、饰面用材：基材采用优质E0级多层板，优质防火板饰面，优质超纤皮扪面，皮面光泽度好，透气性强，健康无味，耐磨耐刮拉力好，包边圆滑精密易清洗；2、内材：高密度定型海绵（床箱正面含活动脚踏板，床面延伸用侧面含拉杆式活动翻板，枕头做活动上下移动）。 | 张 | 2335.8 |
| 182 | 诊断床1 | 22772bd8dd9c1ab421a0068047943f2 | 1800\*900\*700 | 板材材质：基材采用E0级三聚氰胺多层板,台面.脚厚≥50MM，防火板饰面，E0级排放标准，PVC封边，优质五金配件，阻尼铰链。 | 张 | 1067.3 |
| 183 | 诊断床2 |  | 1800\*720\*650 | 板材材质：基材采用E0级三聚氰胺多层板,台面、脚厚≥50MM，PVC封边，优质五金配件，阻尼铰链。 | 张 | 917.6 |
| 184 | 诊断床3 | e27442f20f054538e012bd7c80e955a | 1900\*700\*600 | 优质仿皮，高弹海绵，≥1.5mm厚钢架；海绵经过抗菌防霉处理，①抗菌性能（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌）＞99%；②防霉性能（黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉、出芽短梗霉）等级为0级； | 张 | 733.6 |
| 185 | 诊断床4 | 9f6aed2c7606d2ee7b0c3b573d50979 | 1800\*600\*650 | 优质仿皮，高弹海绵，≥1.5mm厚钢架；海绵经过抗菌防霉处理，①抗菌性能（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌）＞99%；②防霉性能（黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉、出芽短梗霉）等级为0级； | 张 | 667.4 |
| 186 | 上下铺床 | ac9f1b26e8dcde726d6951b2f94895c | 2000\*1000 | 材质为橡木实木，脚料为70mm\*70mm，床边为35mm\*130mm 实木经过防霉处理，防霉等级达到1级及以上。 | 张 | 1418.1 |
| 187 | 岩板桌 | 5f3485b5d13589843a604ce67d4278c | 2700\*1200\*750 | 黑色岩板厚度≥1.5CM，钢架厚度≥1.5MM，经高温静电喷涂。 | 张 | 4472 |
| 188 | B超诊查床 | 24a9305115265cd54fe788c89e65b57 | 2020\*720\*600 | 1、主体框架采用加厚碳钢管焊接而成，表面喷涂处理。  2、带有自动纠偏换纸功能  3、全包带脚刹式脚轮  4、卷纸适用尺寸： 宽度600mm，长度80米。 | 张 | 8428 |
| 189 | 手动病床（带床垫） | 0caa37c0307c295faaca9b02b01763b | 2000\*900\*520（含床尾桌） | 1、主架采用30MM\*60MM优质碳钢钢管制作而成，壁厚为≥1.5mm。表面静电喷塑处理。  2、床面板采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板经冲压制作成型，表面静电喷塑。  3、各部位活动联接件采用优质冷轧钢板制作，表面静电喷塑处理。  4、可拆卸式床头板、床尾板，均采用ABS塑料，一次注塑成型。  5、左右侧面不锈钢五档提拉式护栏，摇杆采用两极空转限位装置。  6、床下配置搁物架。  7、背部角度可调节，背部折起角度0-75度±5˚。  8、配5寸中控一脚全刹，双轮结构，单轮承重≥200KG。 | 张 | 1918.7 |
| 190 | 婴儿床 | 9a313c890ea607503fe1e13e701dcc5 | 常规 | 1.整体采用优质钢材，金属表面经过多道工序处理，内外防锈，防刮伤能力和耐药性强。  2.婴儿睡盆采用全透明ABS材料。  3.脚轮：采用优质树脂双面脚轮，稳定性、安全性极佳。  4.床垫： 海绵芯床垫，具有防水、透气、阻燃、抗菌、无毒等优点。 | 张 | 2669.4 |
| 191 | 操作台1 |  | 5500\*1800/800\*1200/850 | 1.柜体：采用厚度为1.0mm 优质冷轧钢板，表面经环氧树脂喷涂处理，具有防锈、防腐蚀、耐有机溶剂等功能。在有水管、电线连接的部位设活动挡板，方便维修；  2.门板及抽屉面板：与柜体同等材质；  3.滑轨、拉手：采用优质高精钢珠组合三节静音滑轨。  4.铰链：无噪音、耐腐蚀并作优质环氧树脂粉末喷塑处理，开启角度不小于110度。  5.拉手：钢制嵌入式拉手  6.外围1.2米高围板，基材为E0级，25mm厚多层板，PVC封边台面。  7.台面要求：采用国内优质≥13.0mm厚实芯双面理化膜优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥26.0mm。 | 米 | 2919.7 |
| 192 | 操作台2 |  | 3800/4200\*800\*850 | 1.柜体：采用厚度为1.0mm 优质冷轧钢板，表面经环氧树脂喷涂处理，具有防锈、防腐蚀、耐有机溶剂等功能。在有水管、电线连接的部位设活动挡板，方便维修；  2.门板及抽屉面板：与柜体同等材质；  3.滑轨、拉手：采用优质高精钢珠组合三节静音滑轨。  4.铰链：无噪音、耐腐蚀并作优质环氧树脂粉末喷塑处理，开启角度不小于110度。  5.拉手：钢制嵌入式拉手  6.外围加1.2米高围板，基材为E0级25mm厚多层板，PVC封边台面。  7.台面要求：采用国内优质≥13.0mm厚实芯双面理化膜优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥26.0mm。 | 米 | 2502.6 |
| 193 | 操作台3 |  | 1000\*800\*850双面共16只抽屉 | 1、桌身结构规格说明：主体框架：主框架采用≥1.5mm厚冷扎钢板，连接处由专用连接件(模具开发)连接，表面高压静电粉沫喷涂。前后梁：优质冷扎钢板折弯成方型材，连接处由专用连接件(模具开发)连接，表面高压静电粉沫喷涂。在后梁上安装实验室专用的可移动滑轨，与柜体相结合。脚体：采用优质圆管经一次性模具冲压成型钢材，连接处由专用连接件(模具开发)连接，表面高压静电粉沫喷涂。柜体：采用厚≥1.0mm优质冷扎钢板，经过磷化处理，最后经高温烘烤制作而成。背板、侧封板：采用厚≥1.0mm优质冷轧钢板，经模具冲压成型，涂层厚度为≥80微米，最后经高温烘烤制作而成。采用活动结构，安装预埋螺母，易装拆，便于水管、电气的维修。柜体门板及抽头：采用≥1.0mm优质冷轧钢板双层结构夹心结构，中间为隔音材料。层板：结构采用≥1.0㎜优质冷轧钢板，经过磷化处理，再经乳白色粉体喷涂，涂层厚度为≥80微米，最后经高温烘烤制作而成。  2 、台面板规格说明：台面：采用≥13mm厚实心理化板，边沿加厚至≥26mm。  3、五金配件及其它；铰链：专用模具三合一锌合金旋转式铰链。滑轨：采用优质阻尼优质三节导轨。拉手：采用不锈钢拉手或铝合金拉手或塑料拉手。地脚：采用实验室专用不锈钢活动地脚，可适于不同的地面环境，高度可调30-50㎜。 | 组 | 5672.6 |
| 194 | 医用垃圾分类柜（带水盆） |  | 1540\*490\*850 | 1、柜体选用鞍钢优质冷轧钢板，框架结构设计采用加强承重钢管（材料厚度≥1.0MM）及内衬保证足够的承重强度，低噪音。柜体静态承重＞600kg。  2、框架整体喷涂，表面经除油、酸洗、磷化的防锈处理，再静电喷涂优质环氧树脂粉末为防护层，防酸防碱耐腐蚀，合格(符合QB/T 1951.2-2013《金属家具质量检验及质量评定》。  3、整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。  4、台面选用优质整体浇注台面，模具浇筑,一次成型，甲醛释放量mg/L＜0.1。放射性核素比活度＜0.1。边缘作弧形精磨处理,台面与挡水边\台盆均整体成型。整体厚度12mm,边缘弧形厚至30mm。可根据现场环境和用户要求制作，无接缝，表面光滑，并对表面进行深度防护处理工艺完全达到具备防渗透着色功能，方便表面清洁；耐高温；抗化学腐蚀,颜色可选色。  5、台面和台盆为一次浇注成型，不能为分体式台盆。台面必须具有挡水边，挡水边与台面也需要模具浇注，一次成型，不能后期粘接，无接缝。  6、抽屉导轨为阻尼轨道，使用活动自如，无堵塞。具有隐藏式、静音、自动复位功能，使用过程无噪音，承重大于25kg。  7、铰链开关使用阻尼铰链，柜门自动闭合，铰链与柜体面水平角度＜30°时，柜门即可自行关闭，阻尼闭合，无碰撞。开启角度＞100°。并附有防滑落安全装置。  8、组合柜抽屉内置口腔科专用的各式搁盘，模塑成型，能满足牙科专用器具科学有序的放置要求，并可以拿出来清洗和消毒。材料采用PS材质，并有多种规格可供选择。  9、主机柜后板及台面板预留线孔，具体位置由实际需要确定。  10、垃圾桶柜为膝控式柜门；水盆柜带长柄水龙头，多层电镀处理，脚控出水；水盆垃圾柜整体踢脚线16CM高，用≥1mm厚的304#不锈钢包边；垃圾柜旁装两只200mm\*250mm不锈钢锐器盒架。 | 组 | 6748.4 |
| 195 | 计算机柜 | b21724452308965625455d843bde75ae0418fc5304b67503a16f9954efe382 | 1700\*1500\*850 | 1、柜体选用鞍钢优质冷轧钢板，框架结构设计采用加强承重钢管（材料厚度≥1.0MM）及内衬保证足够的承重强度，低噪音。柜体静态承重＞600kg(符合QB/T 1951.2-2013《金属家具质量检验及质量评定》并具有国家级检测顶板持续加载试验（顶板持续加载600kg,1h）合格报告。  2、框架整体喷涂，表面经除油、酸洗、磷化的防锈处理，再静电喷涂优质环氧树脂粉末为防护层，防酸防碱耐腐蚀，且防护层附着力经落物撞击试验测试合格(符合QB/T 1951.2-2013《金属家具质量检验及质量评定》）。  3、整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点(符合QB/T 1951.2-2013《金属家具 质量检验及质量评定》）。  4、抽屉导轨为阻尼轨道，使用活动自如，无堵塞。具有隐藏式、静音、自动复位功能，使用过程无噪音，承重大于25kg。  5、铰链开关优质品牌，柜门自动闭合，铰链与柜体面水平角度＜30°时，柜门即可自行关闭，阻尼闭合，无碰撞。开启角度＞100°。并附有防滑落安全装置。  6、组合柜抽屉内置口腔科专用的各式搁盘，模塑成型，能满足牙科专用器具科学有序的放置要求，并可以拿出来清洗和消毒。材料采用PS材质，规格尺寸根据招标人材料、器械品种繁多尺寸不一的特点专业设计制作，并有多种规格可供选择。  7、主机柜后板及台面板预留线孔，具体位置由现场实际确定。  8、垃圾桶柜为膝控式柜门；水盆柜带长柄水龙头，多层电镀处理，脚控出水；水盆垃圾柜整体踢脚线16CM高，用厚≥1mm的304#不锈钢包边；垃圾柜旁安装两只200mm\*250mm不锈钢锐器盒架。 | 组 | 8258.6 |
| 196 | 移动柜 |  | 490\*526\*708 | 1、柜体选用鞍钢优质冷轧钢板，框架结构设计采用加强承重钢管（材料厚度≥1.0MM）及内衬保证足够的承重强度，低噪音。柜体静态承重＞600kg。  2、框架整体喷涂，表面经除油、酸洗、磷化的防锈处理，再静电喷涂优质环氧树脂粉末为防护层，防酸防碱耐腐蚀，且防护层附着力经落物撞击试验测试合格。  3、整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点(符合QB/T 1951.2-2013《金属家具质量检验及质量评定》）。  4、台面选用优质整体浇注台面，模具浇筑,一次成型，甲醛释放量mg/L＜0.1。放射性核素比活度＜0.1。边缘作弧形精磨处理,台面与挡水边\台盆均整体成型。整体厚度12mm,边缘弧形加厚至30mm。可根据现场环境和用户要求制作，无接缝，并对表面进行深度防护处理工艺完全达到具备防渗透着色功能，方便表面清洁；耐高温；抗化学腐蚀,颜色可选色。  5、台面必须具有挡水边，挡水边与台面也需要模具浇注，一次成型，不能后期粘接，无接缝。  6、抽屉导轨要求为优质阻尼轨道，使用活动自如，无堵塞。具有隐藏式、静音、自动复位功能，使用过程无噪音，承重大于25kg。  7、铰链开关优质品牌，柜门自动闭合，铰链与柜体面水平角度＜30°时，柜门即可自行关闭，阻尼闭合，无碰撞。开启角度＞100°。并附有防滑落安全装置。  8、 组合柜抽屉内置口腔科专用的各式搁盘，模塑成型，能满足牙科专用器具科学有序的放置要求，并可以拿出来清洗和消毒。材料采用PS材质，有多种规格可供选择。 | 只 | 2514.6 |
| 197 | 隔断 | 76e2f8b72211073e2970fa8e6cd9b44 | 高1.8米，厚10CM | 底脚10公分踢脚线用黑色大理石包边；中间用淡蓝色防火板；三边用厚≥1mm，高10cm,宽10cm不锈钢包边；隔断≥10CM厚,高1.2m，上面高60CM用≥8MM钢化磨砂玻璃嵌入不锈钢柱子（尺寸为10CM\*6CM、厚2mm），隔断总高180CM,不锈钢柱子总高1.8m，在地面螺丝固定。其中单面隔断玻璃要求为整体不得拼接，单面防火板在外观上不得有拼接痕迹。隔断底脚含走线功能，共安装4只五口插座，1只弱电插座，位置由招标人确定。 | 米 | 508.3 |
| 198 | 隔断 | 951b37209f3bdf97a541db7d81b2f32 | 1200\*1100\*40 | 饰面用材：基材采用优质E0级多层板，优质防火板饰面，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变；屏风60款。 | 平方 | 233.1 |
| 199 | 病历车 | 27c47313520bd906c65cf9ae756e4aa | 385\*410\*1080 | ABS新料，带锁单列25格/双列共50格，带双小抽，静音脚轮（带2个刹车） | 只 | 3170 |
| 200 | 治疗车2 | 9f57881bf566d31cda7111f8aa1adcd | 700\*450\*850 | 1、材质：优质碳钢喷塑、SUS304不锈钢、轻型合金材料。  2、万向轮：静音脚轮，防卷发。  3、四周需有塑胶防撞圈。  4、抽屉导轨为优质静音伸缩导轨。  5、主材规格：板材厚度≥1.0mm  6、药盒格数根据临床要求定制 | 只 | 2669.4 |
| 201 | 治疗车1 | 52217e756785e7d8f7465da04f1afd66434833249dc41d687894edcfde31e1 | 700\*400\*850 | 整体采用不锈钢直径25CM,≥1.2MM圆管。配2个塑料桶，下装4只豪华静音万向轮。 | 只 | 3503.6 |
| 202 | 治疗车3 | c3ea6874c13c2b958cde15f31c8ef99 | 780\*460\*850 | 1、材质：优质碳钢喷塑、SUS304不锈钢、轻型合金材料。  2、万向轮：静音脚轮，防卷发。  3、四周需有塑胶防撞圈。  4、抽屉导轨为优质静音伸缩导轨。  5、主材规格：板材厚度≥1.0mm  6、药盒格数根据临床要求。 | 只 | 7341 |
| 203 | 抢救车1 | 31078d2df73885d3c8e5a1649de399d | 850\*550\*950 | 车体：主要由塑、钢结构组成；四柱承重塑钢立柱设计。上部：注塑模具成型ABS工程塑料台面，凹陷设计，台面左右及背后为注塑整体成型加高围边（台面为簸箕形），可更好的防止物品的掉落。台面配除颤器平台，平台带有反扣式扎带，可更好固定除颤器。正面：中控锁，两小抽（抽屉面高70mm），两中抽（抽屉面高140mm），一大抽（抽屉面高210mm）。抽屉面板上配玻璃标签片，可放置标签标识抽屉内物品的类别。抽屉内置分隔片，可根据需要自由分隔。车体左侧面：上部配可伸缩隐藏式副工作台。工作台下面配置一个推车把手。 车体右侧面：上部配一个挂篮，内置1个利器盒，下方配2个ABS污物桶。右侧面配置一输液架，升降可自由调节，4个φ6mm回旋钩，防止输液瓶（袋）脱钩，升降杆有弹簧缓冲功能）背面：配插线板和5M电源线，氧气瓶架（带反扣式扎带，可更好的固定氧气瓶）。底部：φ100mm平板配静音脚轮（其中两只带有刹车功能，可在任意状态下使用刹车功能）坚固耐用，可在平整地面任意推动，任意转向。含不锈钢脚垫架。 | 只 | 7341 |
| 204 | 抢救车2 | 534e882fe9c0231396467d16ec64848 | 常规 | ABS材质。除颤器平台；输液架回旋式挂钩；静音轮；含垃圾桶，利器盒。 | 只 | 2002.1 |
| 205 | 收集车 | 34779744edb338735ba821c78362e48 | 560\*560\*890（盖子560\*560，架子560\*560） | 304不锈钢，管壁厚≥1.2MM，盖板≥1.2MM厚，管子用3CM圆管，支撑板7CM宽十字型，优质耐磨静音橡胶脚轮，盖子可以翻起来，含麻布手收集袋，强度牢固，焊接光洁，无毛边，边角为小圆角或倒角。 | 辆 | 1292.6 |
| 206 | 收集车(ICU) | 34779744edb338735ba821c78362e48 | 1070\*560\*890（盖子560\*560，架子1070\*560） | 304不锈钢,管壁厚≥1.2MM，盖板≥1.2MM厚，管子用3CM圆管，支撑板7CM宽十字型，优质耐磨静音橡胶脚轮，盖子可以翻起来，含麻布手收集袋，强度牢固，焊接光洁，无毛边，边角为小圆角或倒角。 | 辆 | 1668.4 |
| 207 | 小治疗车 | 50b7d20c7709cbcebea4bb2e66fc7ff | 600\*370\*910 | 柜子为高强度性能的ABS材料注塑成形，整体造型新颖简洁，色泽柔和。 | 辆 | 733.6 |
| 208 | 晨间护理车 | 377de5faad654d22817fd9911dafc1c | 900\*500\*930 | 304不锈钢,管壁厚≥1.5MM，用直径≥1CM、≥1.5CM、≥2CM圆管搭配使用，优质耐磨静音橡胶脚轮，直径135MM。强度牢固，焊接光洁，无毛边，边角为小圆角或倒角。 | 辆 | 2168.9 |
| 209 | 透析车 | d08ab4c18b167c39c554f229e470bfc | 500\*400\*1750 | 304不锈钢,管壁厚≥1.5MM，主架管子用3CM圆管，优质耐磨静音橡胶脚轮，含磅称，含2只不锈钢斗（规格为15\*20CM，25\*30CM，折边），强度牢固，焊接光洁，无毛边，边角为小圆角或倒角。 | 辆 | 1835.2 |
| 210 | 不锈钢治疗车 | dacde2aa0fce7345561f851577b422a | 700\*450\*900 | 304不锈钢,管壁厚≥1.5MM，主架管子用2.5CM圆管，优质耐磨静音橡胶脚轮,含2只抽屉，强度牢固，焊接光洁，无毛边，边角为小圆角或倒角。 | 辆 | 1251.3 |
| 211 | 医疗废物用车 | 3070ad7b33ef9644ef11cf714054a65 | 1300\*690\*1080/（推车1350\*1000\*240） | 304不锈钢管壁厚≥1.5MM，优质耐磨静音橡胶脚轮，含磅称，下面为推车固定垃圾箱，且推车的平板镂空，边角为小圆角或倒角。 | 辆 | 8342 |
| 212 | 食堂快餐车 | 6890a40f447ce2adfe51197df364994 | 1060\*600\*900 | 304不锈钢管壁厚≥1.5MM，主架管子用直径≥2.5CM圆管，挡料用直径≥2CM圆管，优质耐磨静音橡胶脚轮，边角为小圆角或倒角。 | 辆 | 2419.2 |
| 213 | 异形沙发2 | 8fddb87c3220203f77c269cee1a7125 | 3700\*900/600\*750/620 | 沙发：采用西皮及麻布饰面不锈钢配件。内用高密度海绵，实木框架，弹簧扣精工制作，电镀脚；沙发符合公共场所阻燃制品要求，达到国家建筑防火规定，成品符合GB 8624-2012规定，达到软质家具燃烧性能B2级及以上，提供2023年1月1日以来由国家认可的第三方检测机构出具的检测合格报告。 | 组 | 3315.3 |
| 214 | 异形沙发3 | 34932d53187d850059b0ea69f2ce885 | 3100\*2900 | 1、面料：采用优质超纤皮。  2、泡棉：采用高密度定型海绵，软硬适中，各项指标达到国家现行检测标准，长时间外力作用下不易变形。  3、靠背利用人体工程学，自然弧线。沙发符合公共场所阻燃制品要求，达到国家建筑防火规定，成品符合GB 8624-2012规定，达到软质家具燃烧性能B2级及以上。 | 组 | 4504.7 |
| 215 | 卡椅1 | 1302218e95c974beb2edcc47f7d9db0 | 1800\*750 | 1、面料：采用优质超纤皮。  2、泡棉：采用高密度定型海绵，软硬适中，各项指标达到国家现行检测标准，长时间外力作用下不易变形。  3、靠背利用人体工程学，自然弧线。沙发符合公共场所阻燃制品要求，达到国家建筑防火规定，成品符合GB 8624-2012规定，达到软质家具燃烧性能B2级及以上。 | 组 | 2085.5 |
| 216 | 卡桌1 | 092c72251b1292195cdca34062112d7 | 1600\*700\*430 | 岩板台面，铝合金脚 | 张 | 1334.7 |
| 217 | 卡椅2 | 1302218e95c974beb2edcc47f7d9db0 | 1400\*750 | 1、面料：采用优质超纤皮。  2、泡棉：采用高密度定型海绵，软硬适中，各项指标达到国家现行检测标准，长时间外力作用下不易变形。  3、靠背利用人体工程学，自然弧线。沙发符合公共场所阻燃制品要求，达到国家建筑防火规定，成品符合GB 8624-2012规定，达到软质家具燃烧性能B2级及以上。 | 组 | 1835.2 |
| 218 | 卡桌2 | 092c72251b1292195cdca34062112d7 | 1200\*700\*430 | 岩板台面，铝合金脚 | 张 | 834.2 |
| 219 | 餐桌1 | 79c0693880e307444a1b6b366c85cca | 直径1米 | 白橡木实木，选用优质聚酯漆，采用“五底三面”油漆工艺制作。有害物含量低于国家标准。成品油漆表面硬度可达3H级。面漆采用水性油漆，E0级标准，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，实木经过防霉处理，防霉等级达到1级及以上。 | 张 | 792.1 |
| 220 | 餐椅1 | d0adeb17ce4475f441df169dc6d8689 | 常规 | 白橡木实木，选用优质聚酯漆，采用“五底三面”油漆工艺制作。有害物含量低于国家标准。成品油漆表面硬度可达3H级。面漆采用水性油漆，E0级标准，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，实木经过防霉处理，防霉等级达到1级及以上。优质超纤皮，高弹海绵。 | 把 | 515.1 |
| 221 | 抽血椅（固定脚） | b5fb071a5d4b792581c9eb59bb25593 | 常规 | 优质仿皮，高弹海绵，五星脚。 | 把 | 418 |
| 222 | 医生椅 | 7a2119b44170e9255c43e1c0d3a5313 | 常规 | 椅面：PU发泡（聚氨酯）一体成型  气杆：360度旋转，三级优质电镀气杆，SGS认证，PICC承保。常规高度采用200#气杆，坐高升降范围约450-650MM，特殊高度可定制。  五星脚：Φ480mm / 电镀五星脚，优质冷轧钢板冲压焊接成型,结实防锈，实用方便。  脚垫：配置高强度耐磨电镀胶垫。 | 把 | 266.6 |
| 223 | 备餐台 | 1e69aefa88c51a334f9aae827cec041 | 宽800，高800 | 板材材质：基材采用三聚氰胺多层板，防火板饰面，E0级排放标准，PP封边，优质五金配件。见光面用大理石覆面。 | 米 | 3753.9 |
| 224 | 回收车 | b68070da583b955039003218835fea6 | 900\*500\*900 | 304不锈钢,管壁厚≥1.0MM，边角为小圆角或倒角。 | 只 | 2919.7 |
| 225 | 小件柜 | 55ee443af156d47d9031e533c4ff90d | 深400，高800 | 304不锈钢,管壁厚≥1.0MM，边角为小圆角或倒角。 | 米 | 3753.9 |
| 226 | 餐椅2 | 5b7f72dd76f0a373de36af8fe3deb8c | 1300\*700\*760 | 1. 桌面采用白色防火板，基材25mm多层板，四周倒鸭嘴边本色油漆；  2. 桌架30MM\*50MMm方管，≥2.2MM;脚管φ60\*1.5mm；  3. 桌架表面喷涂白细砂；  4. 塑料椅面；  5. 黑色塑料喇叭罩。 | 组 | 1835.2 |
| 227 | 连体餐桌 | 01ca140654e81a662acee352bbe73c8 | 1200\*700\*760 | 1、桌面基材采用25mm厚多层板，面贴0.7mm厚防火板，四周做倒鸭嘴斜角环保油漆封边。  2、靠背外型圆润，边缘自然卷边过渡，触摸感舒适不割手，回字形设计镂空，弧度贴于坐姿模拟人体工程学。采用PP加改性材料制作。  3、座板采用人体工程学原理，模压式≥10层杨木单板压制，厚度18MM±2mm, 表面贴水曲柳木皮, 本色油漆, E0级环保标准。四周倒斜角自然过渡，触摸感舒适不割手。座板与靠背采用预埋紧固镙丝固定。  4、钢架上框采用40MM\*40MM角铁,厚4mm,加10MM\*20MM方管,厚≥1.1mm，主架采用人字交叉式40MM\*60MM方管，厚≥1.5mm。增加牢固度，座档30MM\*70MM方管, 厚≥2.0mm。马车螺丝固定，椅面底部支撑臂采用≥3.0mm厚钢板冲压一体成型技术制作（样式符合图片造型），底部≥8mm厚钢板，采用折弯技术制作，焊接均采用二氧化碳气体保护焊，表面经去油、除锈、硅烷磷化工艺处理后静电喷塑。 | 组 | 1668.4 |
| 228 | 餐椅3 | 92f1c7e99480a698b82d8a17ac7d75c | 常规 | 1. ABS新料 ；  2. 钢架采用≥2.0mm厚不锈钢管；  3.上框喷塑白细砂。 | 张 | 395.6 |
| 229 | 餐桌2 | 92f1c7e99480a698b82d8a17ac7d75c | 1800\*700\*750 | 1. 桌面采用防火板，基材25mm多层板，四周倒鸭嘴边本色油漆；  2. 钢架采用厚度大于2.0mm不锈钢管；  3.上框喷塑白细砂。 | 张 | 1892 |
| 230 | 餐桌3 | 92f1c7e99480a698b82d8a17ac7d75c | 1200\*700\*750 | 1. 桌面采用防火板，基材25mm多层板，四周倒鸭嘴边本色油漆；  2. 钢架采用厚度大于2.0mm不锈钢管；  3.上框喷塑白细砂。 | 张 | 1161 |
| 231 | 餐桌4 | 92f1c7e99480a698b82d8a17ac7d75c | 1400\*700\*750 | 1. 桌面采用防火板，基材25mm多层板，四周倒鸭嘴边本色油漆；  2. 钢架采用厚度≥2.0mm不锈钢管；  3.上框喷塑白细砂。 | 张 | 1341.6 |
| 232 | 侧桌 | 7ec350b68d0209670cef19486d2cbdf | 840\*750\*950 | 板材材质：基材采用三聚氰胺多层板，E0级排放标准，PP封边，优质五金配件。台面石英石。 | 组 | 1334.7 |
| 233 | 公寓床 | b374d71e9c0b4494abd98028909d2bb | 2020\*900\*2000H | 全部采用国家标准钢，所有钢制部件表面均要求除锈.酸洗.磷化等处理。静电喷塑，表面无尘无痕，颜色为灰白色。床立柱：型材62MM\*62MM，厚≥1.2MM,长横梁：型材60MM\*38MM,厚≥1.3MM，短横梁：型材60MM\*38MM,厚≥1.1MM,下短横梁：型材60MM\*27MM,厚≥1.1MM,床挂件：钢板26MM\*26MM\*195MM,厚≥2.0MM，床桓：矩管30MM\*20MM,厚≥0.7MM，床护栏：圆管直径1.9CM,厚≥1.0MM，档头：圆管直径1.9CM,厚≥1.0MM，床梯立柱：方管25MM\*25MM,厚≥1.0MM,床梯踏板加防滑条纹，保护套：软塑胶。采用榉木纹三聚氰胺板制作，内基材为E0级刨花板，台面≥25MM厚，其余板厚≥18MM。配件部分：铰链采用翻板式特殊铰链;锁片为单片式挂锁锁片，配铁质锁孔护盖；钢制圆形拉手；塑制键盘架，键盘架和抽屉配优质抽屉路轨；配不锈钢挂衣杆，桌底部配钢架。 | 组 | 2027 |
| 234 | 镜子 | ab3ec3455f783b69c71ce6a66e2d742 | 800\*600 | ≥5mm厚镜玻璃。 | 块 | 83.4 |
| 235 | 毛巾架 | f03cff4acbc2dd8209ed532d1fb1aea | 600宽 | 材质采用优质太空铝，颜色为亚银色。 | 只 | 74.8 |
| 236 | 脸盆架 | f5e369b63e3ec1dc77990e4ee5f767b | 435\*405\*750 | 304不锈钢材质。 | 只 | 83.4 |
| 237 | 资料柜（20抽） | d4761085abbb6519f60ce6b845d1c0e | 850\*390\*1800 | 1、饰面采用一级冷轧钢板为原料，厚度为≥0.7mm，表面处理为静电喷塑，事先经过酸洗，磷化处理等多道除锈工艺。喷涂表面光滑平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。  2、颜色为标准灰色。 | 只 | 1042.3 |
| 238 | 操作台4 | b628d422c9461b460967fc782ac01d5e5b21741dbaca0c0f0d8ed2bb444e6ef7954085c93b2531c99129a4cc4914d | 5600\*1500\*760 | 板材材质：基材采用优质E0级颗粒板，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，E0级排放标准，PVC封边，缓冲轨道，阻尼铰链，优质锁具.拉手及其他优质五金小配件。中间做走线凹槽，含走线功能（含不锈钢2个86线盒8组，含3个86线盒2组） | 组 | 7924.9 |
| 239 | 矮柜1 |  | 1500\*500\*760 | 板材材质：基材采用优质E0级颗粒板，防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，E0级排放标准，PVC封边，缓冲轨道，阻尼铰链，优质锁具.拉手及其他优质五金小配件。 | 张 | 1067.3 |
| 240 | 矮柜2 |  | 1500\*500\*760 | 板材材质：基材采用优质E0级颗粒板，防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，E0级排放标准，PVC封边，缓冲轨道，阻尼铰链，优质锁具.拉手及其他优质五金小配件。 | 张 | 1334.7 |
| 241 | 板 |  | 1000\*600 | 板材材质：基材采用优质E0级颗粒板，防火板饰面，台面板、侧板采用优质25mm厚板，其它板用18mm厚板材，E0级排放标准，PVC封边，缓冲轨道，阻尼铰链，优质锁具.拉手及其他优质五金小配件。 | 块 | 124.7 |
| 242 | 医生桌1 | ebbbcf1e41736c06886f1aa02e44847 | 1400\*700\*760 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.02mg/m³；多层板经过防霉处理，防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）达到1级及以上； 2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面； 3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸脂未检出； 4、五金：优质五金。铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验24h内无锈点，中性盐雾试验120h内无锈点； 5、胶粘剂：采用环保热熔胶，  6、钢架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1.2mm，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 7、符合公共场所阻燃制品要求，达到国家建筑防火规定，桌类成品符合GB 8624-2012规定，达到硬质家具燃烧性能B2级及以上。 | 张 | 842.8 |
| 243 | 医生椅 | 5da31cbaef7d281a6d72aaeb4581bbd | 610\*560\*910 | ·黑色尼龙玻纤椅身；  ·定型海绵；  ·黑色PP连体固定扶手；  ·∮25MM管≥1.8mm厚黑色喷涂四脚架。 | 把 | 387 |
| 244 | 接待沙发1 | f221e5b0e86cf3f486f985da8081666 | 常规 | 1、面料：采用优质超纤皮，面质感柔和，光泽度好，透气性强，富于韧性。 2、泡棉：采用高密度定型海绵，软硬适中，各项指标达到国家现行检测标准，长时间外力作用下不易变形。 3、靠背利用人体工程学，自然弧线，沙发符合公共场所阻燃制品要求，达到国家建筑防火规定，成品符合GB 8624-2012规定，达到软质家具燃烧性能B2级及以上。 | 把 | 842.8 |
| 245 | 接待沙发2 | 401524c013ff2020daa73b0e9b8d89d | 常规 | 1、面料：采用优质超纤皮，面质感柔和，光泽度好，透气性强，富于韧性。 2、泡棉：采用高密度定型海绵，软硬适中，各项指标达到国家现行检测标准，长时间外力作用下不易变形。 3、靠背利用人体工程学，自然弧线，沙发符合公共场所阻燃制品要求，达到国家建筑防火规定，成品符合GB 8624-2012规定，达到软质家具燃烧性能B2级及以上。 | 只 | 1548 |
| 246 | 茶几 | c3c2159847ebd535b72cd0dce6e372d | 600\*600 | 1、基材：优质橡木实木，干燥结实； 2、油漆：选用华润、大宝、君子兰或同档次品牌环保油漆，VOC 含量≤450g/L，苯含量未检出； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，苯、甲苯、二甲苯未检出，游离甲醛未检出，总挥发性有机物≤30g/L； 4、结构：采用榫卯结构； 5、工艺：采用油漆经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和五底三面工艺。涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。无明显划痕、流挂；正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后无明显木孔沉陷； | 只 | 842.8 |
| 247 | 医生桌2 | ca3ffb552a0758a9370c84fd4fbe6ff | 1500\*1500\*900 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.02mg/m³；多层板经过防霉处理，防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）达到1级及以上；  2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面； 3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸脂未检出； 4、五金：优质五金。铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验24h内无锈点，中性盐雾试验120h内无锈点； 5、胶粘剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L； 6、钢架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1.2mm，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 7、符合公共场所阻燃制品要求，达到国家建筑防火规定，桌类成品符合GB 8624-2012规定，达到硬质家具燃烧性能B2级及以上。 | 张 | 1892 |
| 248 | 接待沙发3 | c1ce4bb80d092261807e07055809f97 | 常规 | 1、面料：采用优质超纤皮，面质感柔和，光泽度好，透气性强，富于韧性。 2、泡棉：采用高密度定型海绵，软硬适中，各项指标达到国家现行检测标准，长时间外力作用下不易变形。 3、靠背利用人体工程学，自然弧线，沙发符合公共场所阻燃制品要求，达到国家建筑防火规定，成品符合GB 8624-2012规定，达到软质家具燃烧性能B2级及以上。 | 只 | 1444.8 |
| 249 | 茶几 | 43c8630e325ded56be3cdb33c8cfe37 | 400\*600\*480 | 中纤板，贴开放木纹工艺，铝合金精抛光电镀框架，结构牢固。 | 只 | 670.8 |
| 250 | 转运床（手动） | 3235aba3c9c107b4f7c616517bf6963 | 1.整床尺寸：1930×650×520-820（mm）±20mm  2.护栏长度：1100（mm）±10mm  3.护栏高度：340（mm）±10mm  4.背框部分折起角度：60°±5° | 1.框架采用优质加厚钢管，三角形支架采用加厚冷轧板一次冲压成型。  2.一次成型工艺的ABS注塑床面板。  3.配专业床垫，标配拉手、束缚带。  4.靠背使用加固升降限位拉杆，配置液压杆，0-60度范围任意调解，使用轻巧方便。  5.配加厚氧气瓶支架，可随车放置小型氧气瓶，方便急救。  6.两侧配有隐藏式安全PP护栏，加长腿部护栏，气弹簧辅助自动升降，利于转移病人护理操作。  7.配备6寸三档中控轮，中控刹车系统，具有导向档位。  8.配中央导向轮，有效防止跑偏。  9.加厚304不锈钢折叠摇把。  10.对角隐藏式输液杆插孔。 | 辆 | 4988 |
| 251 | 转运车1 | ab3f763abed496db5df903435e94bcc | 650\*480\*980 | 车体由碳钢无缝焊接而成。盘体采用PMMA高分子复合材料一次成型，颜色为瓷白色，钛合金手提拉手，二层设计将清洁和污染的内镜分层标明后置放，产品配有透明高分子复合材料一次成型的盖子。 | 辆 | 3440 |
| 252 | 转运车2 | 4794d92b735967a56432552da6d1b87 | 760\*480\*980 | 车体由碳钢无缝焊接而成。盘体采用PMMA高分子复合材料一次成型，颜色为瓷白色，钛合金手提拉手，二层设计将清洁和污染的内镜分层标明后置放，产品配有透明高分子复合材料一次成型的盖子。 | 辆 | 3268 |
| 253 | 休息椅 | 355ab019fef8dae1ec4e5250dd418ab | 685\*720\*1090/1300 | 优质网布，单杆操控,可90度-120度任意角度可锁定后仰，360°旋转腰枕升降、前后可调节，软质PU面升降扶手，350#抛光铝合金椅脚，PU加厚静音防刮地板轮。 | 把 | 1032 |
| 254 | 柜子（储物带锁） | 8c1a609f431585bc16db1c26b1def49 | 800\*400\*2000 | 选用304优质不锈钢制作，实厚≥1.0mm。 | 只 | 2150 |
| 255 | 架子（不锈钢货架） | 36dd8c86cfad6e41bab4aca23e51a0e | 1200\*450\*1730 | 选用304优质不锈钢制作，实厚≥1.0mm。 | 组 | 3268 |
| 256 | 多层不锈钢置物架推车 | 99c2cfe84dbd5a0b118c9ad5256f148 | 860\*530\*1530 | 选用304优质不锈钢制作，实厚≥1.0mm。 | 辆 | 2580 |
| 257 | 不锈钢托盘 | 26f476f9ece62e9bddb4064e1eb60e0 | 680\*530\*1060 | 选用304优质不锈钢制作，实厚≥1.0mm。 | 只 | 1290 |
| 258 | 车（不锈钢被服车） | d99773f4167bc3a7a4ec1aaee720a93 | 560\*560\*890 | 304不锈钢管壁厚≥1.5MM，盖板≥1.2MM厚，管子用3CM圆管，支撑板7CM宽十字型，优质耐磨静音橡胶脚轮，盖子可以翻起来，边角为小圆角或倒角。 | 辆 | 1333 |
| 259 | 车（供应室密闭运输车） | a94ca333d5a8d99bb09c3f5baf034634 | 1100\*620\*1175 | 选用304优质不锈钢制作，实厚≥1.0mm。 | 辆 | 8600 |
| 260 | 手术室三套车 | 3ea2b4cddc25ff145af722e4389c4c53ea2b4cddc25ff145af722e4389c4c5 | 600\*420\*810/800\*450\*850/1000\*550\*960 | 选用304优质不锈钢制作，实厚≥1.0mm。 | 套 | 4472 |
| 261 | 诊疗桌 | 10d877a9183c9e25bac9750ffa20f9b | 1500\*1400\*760 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.02mg/m³；多层板经过防霉处理，防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级达到1级及以上； 2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面；  3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸脂未检出； 4、五金：优质五金。阻尼铰链、缓冲三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验24h内无锈点，中性盐雾试验120h内无锈点； 5、胶粘剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L；  6、钢架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1.2mm，表面粉末涂料静电喷涂处理。 7、桌类成品符合GB 8624-2012规定，达到硬质家具燃烧性能B1级规定。 | 张 | 1978 |
| 262 | 病人凳 | 29114c4873ad43bb3ed59da831138fb | 420\*320\*450 | 1、基材：优质橡木实木，干燥结实；实木经过抗菌防霉处理：①抗菌性能（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌）达到24h试验后抗菌率＞99%；②防霉性能（黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉、出芽短梗霉）试验后长霉等级为1级及以上；  2、油漆：选用品牌环保油漆，VOC 含量≤450g/L，苯含量未检出；  3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，苯、甲苯、二甲苯未检出，游离甲醛未检出，总挥发性有机物≤30g/L；  4、结构：采用榫卯结构；  5、工艺：采用油漆经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和五底三面工艺。涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。无明显划痕、流挂；正视面（包括面板）涂层平整光滑、清晰，涂膜实干后无明显木孔沉陷。 | 把 | 129 |
| 263 | 等候椅 | 1c85d7d45e1df0533d87781bcc86689ee15f107b73606cc68ea486cab51992 | 中心距:600mm、座高：431mm、整椅深度:631mm。椅高度：881mm | 1.站脚：采用铝合金一体压铸成型，表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用，站脚高度：305mm、站脚宽度：75mm，站脚前后宽度：584mm。  椅背：外型根据人体工程学设计，背板内部采用厚≥2.5mm热轧钢板经加强焊接与聚氨酯PU等化工材料一体发泡成型，颜色可按要求选用，椅背整体宽度：520mm，厚度为≥20mm，椅面有多条装饰拉筋，经久耐用不变形，抗冲击、耐腐蚀、不褪色。  2.椅座：座板与背板连体采用厚≥2.5mm热轧钢板经加强焊接与聚氨酯PU等化工材料一体发泡成型，颜色可按要求选用，椅座整体宽度：椅座面宽度520mm，厚度为≥20mm，椅面有多条装饰拉筋，经久耐用不变形，抗冲击、耐腐蚀、不褪色。  座支撑架：采用铝合金一体压铸成型，整体厚度为≥25mm，表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用。  3.扶手：采用铝合金一体压铸成型，扶手面宽度为75mm，表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用。  4.横梁：采用圆钢经激光切割成型，表面去除油污，作防锈处理后进行高温静电粉末喷涂处理；  5.颜色：蓝色。 | 组 | 2752 |
| 264 | 小椅子  （无扶手款，可以收在办公桌下） | ac662da11845a3c9d8296c8f3fab9d1 | 490\*520\*800 | 电镀五金椅架，优质超纤皮饰面内填充高密都海绵。 | 把 | 250 |
| 265 | 操作椅 | d8e68b6fd6215555bbce0ba87d94510 | 610\*620\*940-1020 | 1、面料：专业办公网布饰面，网布经过抗菌防霉处理，①抗菌性能（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌）＞99%；②防霉性能（黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉、出芽短梗霉）等级为0级。 2、海绵：阻燃海绵；  3、环保木板，无座塑壳；  4、蝴蝶腰靠符合人体工学曲线设计，腰靠提供舒适的腰部支撑功能，腰靠可升降，升降范围大；  5、扶手可上翻收起；  6、弯柄、向后倾仰、原位锁定；  7、尼龙脚。 | 把 | 412.8 |
| 266 | 电脑桌 | ee9a07f4d16e84356a2852c0ee22996 | 1200\*600\*750 | 1、基材：采用多层板，甲醛释放量≤0.05mg/m³（检测方法按GB 18580-2017），挥发性有机物释放量≤0.4mg/m²·h（72h）（检测方法按HJ 571-2010)。 2、饰面材料：采用浸渍胶膜纸。 3、封边：ABS/PVC封边条；厚度≥1.5mm。 4、五金件：阻尼三节滚珠滑轨、阻尼铰链和侧面锁。 5、功能：带走线功能。预留隐藏式走线槽，强弱电分离设计，带可掀走线面板，内部预留标准86线盒孔，电源系统符合3C认证。 6、胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合HJ 2541-2016的要求。 7、成品：各项技术指标符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求，其中甲醛释放量≤0.5mg/L，表面涂层铬含量≤25mg/kg，镉含量≤50mg/kg，铅含量≤90mg/kg（检测方法按GB 6675.4-2014）。 8、柜后板防霉测试等级须达到1级及以上，符合JC/T 2039-2010抗菌防霉木质装饰板要求 9、该制品符合家具燃烧性能B1级规定要求达到难燃B1级，符合GB 8624-2012的性能判定要求。成品符合GB 20286-2006判定达到阻燃1级的规定要求，燃烧性能符合公共场所阻燃家具/组件要求。 | 张 | 584.8 |
| 267 | 鞋柜（下面加不锈钢架子） |  | 800\*350\*1600 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.02mg/m³；多层板经过防霉处理，防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级达到1级及以上； 2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面； 3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸脂未检出； 4、五金：优质五金。阻尼铰链、缓冲三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验24h内无锈点，中性盐雾试验120h内无锈点； 5、胶粘剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L；  6、柜类成品符合GB 8624-2012规定，达到硬质家具燃烧性能B1级规定。 | 只 | 1393.2 |
| 268 | 脸盆架（下面加不锈钢架子） |  | 1000\*350\*1600 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.02mg/m³；多层板经过防霉处理，防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级达到1级及以上； 2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面； 3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸脂未检出； 4、五金：优质五金。阻尼铰链、缓冲三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验24h内无锈点，中性盐雾试验120h内无锈点； 5、胶粘剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L；  6、柜类成品符合GB 8624-2012规定，达到硬质家具燃烧性能B1级规定。 | 只 | 1530.8 |
| 269 | 置物架 | 015bd27650e7d525600fe55e4f0331b | 290\*220\*560 | 加厚铝材，防潮防锈。 | 只 | 51.6 |
| 270 | 柜子（下面加不锈钢架子） | c52f7bff442b213e9094c748ea42759296528850a80827668d69310fc21b69 | 900\*500\*2000 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.02mg/m³；多层板经过防霉处理，防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级达到1级及以上； 2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面； 3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸脂未检出； 4、五金：优质五金。阻尼铰链、缓冲三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验24h内无锈点，中性盐雾试验120h内无锈点； 5、胶粘剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L；  6、柜类成品符合GB 8624-2012规定，达到硬质家具燃烧性能B1级规定。 | 组 | 1978 |
| 271 | 污物柜（女更收污衣服） | c2c87d1831a97ae313e676366fde527 | 1000\*600\*1200 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.02mg/m³；多层板经过防霉处理，防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级达到1级及以上； 2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面； 3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸脂未检出； 4、五金：优质五金。阻尼铰链、缓冲三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验24h内无锈点，中性盐雾试验120h内无锈点； 5、胶粘剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L；  6、推门，门自动回弹；  7、柜类成品符合GB 8624-2012规定，达到硬质家具燃烧性能B1级规定。  8、304#不锈钢架子 | 组 | 1419 |
| 272 | 置物柜 | 33e2c949c7853e19d127cc670f2e84c | 1200\*400\*1500 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.02mg/m³；多层板经过防霉处理，防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级达到1级及以上； 2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面； 3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸脂未检出； 4、五金：优质五金。阻尼铰链、缓冲三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验24h内无锈点，中性盐雾试验120h内无锈点； 5、胶粘剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L；  6、柜类成品符合GB 8624-2012规定，达到硬质家具燃烧性能B1级规定。 | 组 | 1892 |
| 273 | 组合桌 | c32d69e70d3a8e0a8b2091303e25fb1 | 2400\*1200\*750 | 1. 基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.02mg/m³；多层板经过防霉处理，防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级达到1级及以上； 2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面；   3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸脂未检出； 4、五金：优质五金。阻尼铰链、缓冲三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验24h内无锈点，中性盐雾试验120h内无锈点； 5、胶粘剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L；  6、柜类成品符合GB 8624-2012规定，达到硬质家具燃烧性能B1级规定。  7.钢架为(一级冷轧钢管)3CM\*6CM扁管,厚≥2MM。表面全处理后高温静电喷涂。 | 张 | 2064 |
| 274 | 定制桌（采样间） |  | 1000\*350\*1000 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.02mg/m³；多层板经过防霉处理，防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级达到1级及以上； 2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面； 3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸脂未检出； 4、五金：优质五金。阻尼铰链、缓冲三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验24h内无锈点，中性盐雾试验120h内无锈点； 5、胶粘剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L；  6、桌类成品符合GB 8624-2012规定，达到硬质家具燃烧性能B1级规定。 | 张 | 756.8 |
| 275 | 推车 | 7575af82b7bdefd1a6c75ecb1c78059 | 450\*750\*885 | 304#不锈钢，静音轮 | 辆 | 756.8 |
| 276 | 治疗柜 | e4158e4bfadb75f1f3e330a7b31b536 | 3600\*600/350\*2000/850 | 1、柜体：采用厚度0.8-1.0mm的一级医用电解镀锌钢板；耐酸碱腐蚀，表面光滑、平整，上下双开门内有一块可调节层板。  2、导轨：采用三节导轨； 抽屉内能放置≥30KG负载重量。  3、锁：采用优质锁具；互开率低于1/1000。  4、粉末：采用静电喷涂粉末；  5、踢脚线：采用304拉丝不锈钢，比柜体前端面缩进23mm，高100mm；  6、拉手：采用一体成型折弯拉手  7、合页：采用缓冲合页。  8、采用大理石(复合亚克力）；材料厚度≥12mm，符合JC/T 908-2013《人造石》标准。颜色：原木色 | 米 | 3895.8 |
| 277 | 处置柜 | 4b3c2d092aaaf962c22f13ed4e6fbc2 | 3600\*600\*800 | 1、柜体：采用厚度0.8-1.0mm的一级医用电解镀锌钢板；耐酸碱腐蚀，表面光滑、平整，上下双开门内有一块可调节层板。  2、导轨：采用三节导轨； 抽屉内能放置≥30KG负载重量。  3、锁：采用优质锁具；互开率低于1/1000。  4、粉末：采用静电喷涂粉末；  5、踢脚线：采用304拉丝不锈钢，比柜体前端面缩进23mm，高100mm；  6、拉手：采用一体成型折弯拉手  7、合页：采用缓冲合页。  8.采用大理石(复合亚克力）；材料厚度≥12mm，符合JC/T 908-2013《人造石》标准。  9、含垃圾桶，ABS脚踏式翻盖，颜色：原木色。 | 米 | 3010 |
| 278 | 垃圾桶柜 | 867c3485ec38b30cf5a6d30efab1f19 | 2000\*600\*800 | 1、柜体：采用厚度0.8-1.0mm的一级医用电解镀锌钢板；耐酸碱腐蚀，表面光滑、平整，上下双开门内有一块可调节层板。  2、导轨：采用三节导轨； 抽屉内能放置≥30KG负载重量。  3、锁：采用优质锁具；互开率低于1/1000。  4、粉末：采用静电喷涂粉末；  5、踢脚线：采用304拉丝不锈钢，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，高100mm；  6、拉手：采用一体成型折弯拉手  7、合页：采用缓冲合页。8、采用大理石(复合亚克力）；材料厚度≥12mm，符合JC/T 908-2013《人造石》标准。  8、垃圾桶，ABS脚踏式翻盖，颜色：原木色 | 米 | 3870 |
| 279 | 器械柜 | be14fce2b1bf24b3ad642d29dcabe74 | 900\*400\*1800 | 1、基材：采用SUS304#不锈钢，厚度≥1.2mm； 2、工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。 | 组 | 3612 |
| 280 | 支架 | dac56bb65aaf0a19cf892309553f1ad | 400\*200 | 1、基材：采用电解钢板厚度≥0.8mm，电解钢板经过抗菌防霉处理：①抗菌性能（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌）达到24h试验后抗菌率＞99%；②防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级达到1级及以上2、喷涂：采用环保环氧树脂静电粉末喷涂；环氧树脂静电粉末经过抗菌防霉处理：①抗菌性能（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、鼠伤寒沙门氏菌）达到24h试验后抗菌率＞99%；②防霉性能（黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢）试验后长霉等级达到1级及以上； 3、工序：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、干燥等工序过程； | 组 | 68.8 |
| 281 | 护士站2 | a32187f107248db3719122204c76054 | 4400\*600\*1100 | 1、基材：采用电解钢板，厚度≥0.8mm；电解钢板经过抗菌防霉处理：①抗菌性能（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌）达到24h试验后抗菌率＞99%；②防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级达到1级及以上  2、喷涂：采用环保环氧树脂静电粉末喷涂；环氧树脂静电粉末经过抗菌防霉处理：①抗菌性能（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、鼠伤寒沙门氏菌）达到24h试验后抗菌率＞99%；②防霉性能（黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢）试验后长霉等级达到1级及以上； 3、工序：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、干燥等工序过程；  4、五金：优质五金。阻尼铰链、缓冲三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验24h内无锈点，中性盐雾试验120h内无锈点； 5、台面：优质人造石台面，硬度高，耐磨耐腐蚀。人造石经过抗菌防霉处理：①抗菌性能（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌）达到24h试验后抗菌率＞99%；②防霉性能（黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉、出芽短梗霉）试验后长霉等级达到1级及以上； | 米 | 4902 |
| 282 | 矮柜 |  | 4400\*400\*800 | 1、基材：采用电解钢板，厚度≥0.8mm；电解钢板经过抗菌防霉处理：①抗菌性能（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌）达到24h试验后抗菌率＞99%；②防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级达到1级及以上  2、喷涂：采用环保环氧树脂静电粉末喷涂；环氧树脂静电粉末经过抗菌防霉处理：①抗菌性能（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、鼠伤寒沙门氏菌）达到24h试验后抗菌率＞99%；②防霉性能（黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢）试验后长霉等级达到1级及以上； 3、工序：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、干燥等工序过程；  4、五金：优质五金。阻尼铰链、缓冲三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验24h内无锈点，中性盐雾试验120h内无锈点； 5、台面：优质人造石台面，硬度高，耐磨耐腐蚀。人造石经过抗菌防霉处理：①抗菌性能（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌）达到24h试验后抗菌率＞99%；②防霉性能（黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉、出芽短梗霉）试验后长霉等级达到1级及以上； | 米 | 2408 |
| 283 | 定制桌 |  | 2700\*600\*1200 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.02mg/m³；多层板经过防霉处理，防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级达到1级及以上； 2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面；  3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸脂未检出； 4、五金：优质五金。阻尼铰链、缓冲三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验24h内无锈点，中性盐雾试验120h内无锈点； 5、胶粘剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L；  6、桌类成品符合GB 8624-2012规定，达到硬质家具燃烧性能B1级规定。 | 张 | 2322 |
| 284 | 护士站3 | 60a9a57555d2bec3779cfd9920f2d7e | 5250/3350\*600\*760 | 1、基材：采用电解钢板，厚度≥0.8mm；电解钢板经过抗菌防霉处理：①抗菌性能（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌）达到24h试验后抗菌率＞99%；②防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级达到1级及以上  2、喷涂：采用环保环氧树脂静电粉末喷涂；环氧树脂静电粉末经过抗菌防霉处理：①抗菌性能（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、鼠伤寒沙门氏菌）达到24h试验后抗菌率＞99%；②防霉性能（黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢）试验后长霉等级达到1级及以上；  3、工序：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、干燥等工序过程；  4、五金：优质五金。阻尼铰链、缓冲三节导轨、拉手、锁具等五金需要经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验24h内无锈点，中性盐雾试验120h内无锈点； 5、台面：优质人造石台面，硬度高，耐磨耐腐蚀。人造石经过抗菌防霉处理：①抗菌性能（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌）达到24h试验后抗菌率＞99%；②防霉性能（黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉、出芽短梗霉）试验后长霉等级达到1级及以上； | 米 | 4730 |
| 285 | 换鞋凳（下面加不锈钢架子） | 9ab813e1fdb95c7f2cc7ba569ccafe2 | 800\*400\*460 | 基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.02mg/m³；多层板经过防霉处理，防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级达到1级及以上； 2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面； 3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸脂未检出； 4、五金：优质五金。阻尼铰链、缓冲三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验24h内无锈点，中性盐雾试验120h内无锈点； 5、胶粘剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L；  6、柜类成品符合GB 8624-2012规定，达到硬质家具燃烧性能B1级规定。  7、高弹海绵，优质仿皮。 | 只 | 842.8 |
| 286 | 治疗车 | 9069707071aa58ae06773001eb397b5 | 700\*450\*900 | 304不锈钢管壁厚≥1.5MM，主架管子用直径2.5CM圆管，优质耐磨静音橡胶脚轮,含2只抽屉，强度牢固，焊接光洁，无毛边，边角为小圆角或倒角。 | 辆 | 1290 |
| 287 | 拖把池 | e3ca46954888717782f8c0ceb4e6d06ef9f51fa33f813a9a9a7d1b0a62d8b7 | 1200\*600\*1800 | 304#不锈钢。 | 组 | 1376 |
| 288 | 换鞋凳 | 14a7bf2ec47675a381b29eb634e979e | 1200\*300\*450（分2只做600\*300\*450，共4只） | 1. 基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.02mg/m³；多层板经过防霉处理，防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级达到1级及以上； 2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面； 3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸脂未检出； 4、五金：优质五金。阻尼铰链、缓冲三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验24h内无锈点，中性盐雾试验120h内无锈点； 5、胶粘剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L；   6、柜类成品符合GB 8624-2012规定，达到硬质家具燃烧性能B1级规定； 7、高弹海绵，优质仿皮。 | 把 | 1100.8 |
| 289 | 可折叠带输液架折叠椅 | cddbf6ac67727c4cbc38b7a0537d497 | 680\*800\*1130 | 1、面料：采用高耐水碱皮革；  2、扶手：扶手采用实木扶手；  3、座海绵：采用高密度回弹定型发泡海绵，久坐不变形；  4、扶手框:采用PE食品级塑料中空吹塑一次成型；  5、铁质支架：采用高品质钢管焊接，管壁厚度≥1.5mm，可以承受≥500公斤的重量，防锈处理后静电粉末喷涂处理；  6、伸缩铁架采用高强度冷轧板冲压，拼接，喷塑处理；  7、紧固螺丝：采用防锈静电涂内六角防松螺丝；  8、输液杆：底杆为直径25mm不锈钢管，上杆为直径10mm不锈钢杆，配4挂钩；挂钩可以承重≥10公斤的重量；  座椅外形：设计符合“人体形态学”工程原理。 | 把 | 2150 |
| 290 | 洽谈桌 | 207707910949f8aada4399a023804fa | 1800\*1000\*750 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.02mg/m³；多层板经过防霉处理，防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级达到1级及以上； 2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面； 3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸脂未检出； 4、五金：优质五金。阻尼铰链、缓冲三节导轨、拉手、锁具等五金需要经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验24h内无锈点，中性盐雾试验120h内无锈点； 5、胶粘剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L；  6、柜类成品符合GB 8624-2012规定，达到硬质家具燃烧性能B1级规定；  7、≥1.2mm厚钢架。 | 张 | 1462 |
| 291 | 接待沙发 | c3e757fec27f0fd04e96dfa166b11d45260dfa103cd288aab03971490a6875 | 4人位 | 饰面采用优质真皮扪面，透气性强，柔软而富有韧性。内材采用高回弹高泡海绵，硬软适中回弹性好。产品达到国家环保检测标准。橡木支架。 | 只 | 6708 |
| 292 | L型电脑桌（诊5）） | c4585c67448acae2392fb07c5868272 | 2400\*1100\*2000/760 | 1. 基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.02mg/m³；多层板经过防霉处理，防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级达到1级及以上； 2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面； 3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸脂未检出；   4、五金：优质五金。阻尼铰链、缓冲三节导轨、拉手、锁具等五金需要经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验24h内无锈点，中性盐雾试验120h内无锈点； 5、胶粘剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L；  6、桌类成品符合GB 8624-2012规定，达到硬质家具燃烧性能B1级规定。 | 组 | 6192 |
| 293 | L型电脑桌（诊6） | c4585c67448acae2392fb07c5868272 | 2200\*1600\*2000/760 | 1. 基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.02mg/m³；多层板经过防霉处理，防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级达到1级及以上； 2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面；   3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸脂未检出； 4、五金：优质五金。阻尼铰链、缓冲三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验24h内无锈点，中性盐雾试验120h内无锈点； 5、胶粘剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L；  6、桌类成品符合GB 8624-2012规定，达到硬质家具燃烧性能B1级规定。 | 组 | 6192 |
| 294 | L型电脑桌（诊7） | c4585c67448acae2392fb07c5868272 | 2400\*1600\*2000/760 | 1. 基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.02mg/m³；多层板经过防霉处理，防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级达到1级及以上； 2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面；   3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸脂未检出； 4、五金：优质五金。阻尼铰链、缓冲三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验24h内无锈点，中性盐雾试验120h内无锈点； 5、胶粘剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L；  6、桌类成品符合GB 8624-2012规定，达到硬质家具燃烧性能B1级规定。 | 组 | 6708 |
| 295 | 盒子 | b96570c6e3d2e17b7531689718d6774 | 300\*120\*170--3只，220\*130\*190--2只，200\*200\*290-1只 | 1. 基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.02mg/m³；多层板经过防霉处理，防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级达到1级及以上； 2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面；   3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸脂未检出；  4、胶粘剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L；  5、桌类成品符合GB 8624-2012规定，达到硬质家具燃烧性能B1级规定。 | 套 | 430 |
| 296 | 吊柜 |  | 2000\*400\*600（水斗上） | 1. 基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.02mg/m³；多层板经过防霉处理，防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级达到1级及以上； 2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面；   3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸脂未检出； 4、五金：优质五金。阻尼铰链、缓冲三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验24h内无锈点，中性盐雾试验120h内无锈点； 5、胶粘剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L；  6、桌类成品符合GB 8624-2012规定，达到硬质家具燃烧性能B1级规定。 | 组 | 2752 |
| 297 | 椭圆洽谈桌 | 05ab47fdd30e0e2e38b727cbe6a4fae | 2400\*1200\*760 | 1. 基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.02mg/m³；多层板经过防霉处理，防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级达到1级及以上； 2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面； 2. 封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm，；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸脂未检出；   4、五金：优质五金。 5、胶粘剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L；  6、桌类成品符合GB 8624-2012规定，达到硬质家具燃烧性能B1级规定。 | 张 | 2752 |
| 298 | 洽谈椅 | df75b6245574871c57de57cd7df635c | 常规 | 1、面料：专业办公网布饰面,纹路细腻、手感柔软，色彩绚丽光泽；  2、海棉：采用高密度定型海绵。  3、采用优质钢材。  4、钢架管壁厚≥1.5MM | 把 | 301 |
| 299 | 格子柜 |  | 3600\*500\*2000（平分45格）（分800\*600\*2000--3只,1200\*600\*2000--1只） | 1. 基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.02mg/m³；多层板经过防霉处理，防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级达到1级及以上； 2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面；   3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸脂未检出； 4、五金：优质五金。阻尼铰链、缓冲三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验24h内无锈点，中性盐雾试验120h内无锈点； 5、胶粘剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L；  6、柜类成品符合GB 8624-2012规定，达到硬质家具燃烧性能B1级规定。 | 组 | 9288 |
| 300 | 鞋柜1 | 5cfd62381661213ec2e31c5aedd7574 | 2400\*350\*700 | 1. 基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.02mg/m³；多层板经过防霉处理，防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级达到1级及以上； 2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面；   3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸脂未检出； 4、五金：优质五金。阻尼铰链、缓冲三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验24h内无锈点，中性盐雾试验120h内无锈点； 5、胶粘剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L；  6、柜类成品符合GB 8624-2012规定，达到硬质家具燃烧性能B1级规定。 | 组 | 3766.8 |
| 301 | 鞋柜2 |  | 2400\*400\*600 | 1. 基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.02mg/m³；多层板经过防霉处理，防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级达到1级及以上； 2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面；   3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸脂未检出； 4、五金：优质五金。阻尼铰链、缓冲三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验24h内无锈点，中性盐雾试验120h内无锈点； 5、胶粘剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L；  6、柜类成品符合GB 8624-2012规定，达到硬质家具燃烧性能B1级规定。 | 组 | 3096 |
| 302 | 吧台 | 61e4d6c736b4ca1d6cce429500c3575 | 3000\*500\*800 | 1. 基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.02mg/m³；多层板经过防霉处理，防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级达到1级及以上； 2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面；   3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸脂未检出； 4、五金：优质五金。阻尼铰链、缓冲三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验24h内无锈点，中性盐雾试验120h内无锈点； 5、胶粘剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L；  6、桌类成品符合GB 8624-2012规定，达到硬质家具燃烧性能B1级规定。 | 张 | 2580 |
| 303 | 旋转椅 | 58f57363fa1b9179f93c71cd5e528a5 | 常规 | 座椅符合人体工程学设计，防爆气杆，高密度海绵，超纤皮覆面，静音滑轮，带旋转脚踏圈 | 把 | 375 |
| 304 | 脸盆架 | 4e2f8cd627b0b4ca3724037a3ddf294 | 900\*350\*1480（外加轮子） | 选用304优质不锈钢制作，实厚≥1.0mm | 组 | 1720 |
| 305 | 主席桌（双人） | 14d12c653c2950bada04479839e48f1 | 1600\*700\*760 | 1、材料：实木为一级枫木，木材均经过防虫、防潮、防腐、二次烘干蒸发处理，含水率8%-12%；饰面采用≥0.6MM枫木皮  2、内部基材E0级环保多层板；  3、油漆：采用优质绿色环保净味漆； | 张 | 1788.8 |
| 306 | 主席桌（单人） | a17fa0fb3038294a386a1a595742c6a14d12c653c2950bada04479839e48f1 | 800\*700\*760 | 1、材料：实木为一级枫木，木材均经过防虫、防潮、防腐、二次烘干蒸发处理，含水率8%-12%；饰面采用≥0.6MM枫木皮  2、内部基材E0级环保多层板；  3、油漆：采用优质环保净味漆； | 张 | 1100.8 |
| 307 | 主席椅 | 4c3a2f8789a542c532c5a4b327fc31e | 常规 | 1、材料：实木为一级枫木，木材均经过防虫、防潮、防腐、二次烘干蒸发处理，含水率8%-12%；饰面采用≥0.6MM枫木皮 2、内部基材E0级环保多层板；  3、油漆：采用优质绿色环保净味漆；  4、面料：采用优质真皮面料，各项指标均达到国家标准； 5、海绵：坐垫部分采用高回弹海绵； | 把 | 756.8 |
| 308 | 医生桌 | 122efd06a9aa5bb2c4786be9427536c | 1600\*1600\*760 | 1. 基材：采用E0级实木多层板，符合国家检测标准； 2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面； 3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm； 2. 五金：优质五金。铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理。 5、胶粘剂：采用环保热熔胶。   6、钢架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1.2mm， 钢板围边厚≥1.2mm | 张 | 1806 |
| 309 | 搁脚凳 | 0f99beac09034b7d1f94dcd26851255 | 常规 | 橡木架子，高密度海绵，优质仿皮 | 把 | 326.8 |
| 310 | 活动式床尾接长 | f961d13aa8cd98ae17a4179e79859f7 | 500\*800\*80 | 橡木实木板，高密度海绵，优质仿皮 | 只 | 301 |
| 311 | 主机托 | a583e8c18c882de3908c1a8d455d510 | 常规 | 1、基材：采用E0级实木多层板，符合国家检测标准； 2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面； 3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸脂未检出； 4、五金：优质五金。阻尼铰链、缓冲三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验24h内无锈点，中性盐雾试验120h内无锈点； 5、胶粘剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L； | 只 | 43 |
| 312 | 主机箱 | 12ae15c17ed77ed52864eb5fc95d7ea | 常规 | 1、基材：采用E0级实木多层板，符合国家检测标准； 2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面； 3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸脂未检出； 4、五金：优质五金。阻尼铰链、缓冲三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验24h内无锈点，中性盐雾试验120h内无锈点； 5、胶粘剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L； | 只 | 154.8 |
| 313 | 靠背 | bf513443a2fc1e6704262f441dcb6df | 常规 | 橡木实木，榫头结构，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形；油漆：优质环保油漆；胶水：采用环保白乳胶、胶水，产品符合国家环保检测标准；实木经过防霉处理，防霉等级达到1级及以上。 | 把 | 172 |
| 314 | 病人椅 | 320a4b48fe31ec0cf9da35180db668b | 320\*420\*420 | 橡木实木，榫头结构，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形；油漆：优质环保油漆；胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水，实木经过防霉处理，防霉等级达到1级及以上。 | 把 | 86 |
| 315 | 餐桌5 | 32ab2f5356135b4231433c23b84c0a3 | 1200\*700\*750 | 1. 基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.02mg/m³；多层板经过防霉处理，防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级达到1级及以上； 2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面；   3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸脂未检出；  4、钢架，管壁厚≥2.0MM.  5、粘剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L；  6、桌类成品符合GB 8624-2012规定，达到硬质家具燃烧性能B1级规定。 | 张 | 1075 |
| 316 | 餐桌6 | 32ab2f5356135b4231433c23b84c0a3 | 1400\*700\*750 | 1. 基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.02mg/m³；多层板经过防霉处理，防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级达到1级及以上； 2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面；   3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸脂未检出；  4、钢架，管壁厚≥2.0MM.  5、粘剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L；  6、桌类成品符合GB 8624-2012规定，达到硬质家具燃烧性能B1级规定。  7、石英石或岩板台面 | 张 | 1444.8 |
| 317 | 餐椅4 | 32ab2f5356135b4231433c23b84c0a3 | 常规 | ABS新料 | 把 | 240.8 |
| 318 | 靠背椅 | 7d413f07e87d390c0a96e270f66e753 | 常规 | 面料：选用优质仿皮包面。  海绵：采用高密度、高回弹一次成型PU泡绵，达到国家阻燃标准。  内架：采用橡木制作，经化学熏蒸杀虫和烘干处理。高密度弹簧纵向十三道，橡皮配带横向三道，外覆PE编制布。 支脚：橡木实木支架，油漆饰面，经五底三面工艺，硬度达到2-3H级。 | 把 | 301 |
| 319 | 置物柜 | 60fe868dbe84ce124e520f1b4dc430a | 800\*400\*800 | 面材：选用优质木皮贴面，厚≥0.6mm。  基材：采用环保型E0级中密度板。  油漆：选用优质聚酯漆，采用“五底三面”油漆工艺制作。成品油漆表面硬度可达3H级。面漆采用水性油漆，E0级标准。 | 只 | 825.6 |
| 320 | 屏风 | 47c2ba5f9307aeeb392271d65c3fb35 | 1200\*360 | 1、屏风框架：铝合金框架，表面经10道防锈前处理，表面为环保环氧树脂粉体静电喷涂；硬度不低于1H，坚固耐用；  2、屏风结构：薄屏（≥30mm厚度规格），厚屏（≥45mm厚度规格），3级间色屏风模块：木板桌下走线+布包板桌上走线+磨砂玻璃，上面带挂件槽。 | 平方 | 172 |
| 321 | 书桌 | e5d953fb9c9e5ec33f0b5101d6dde6c | 1000\*600\*750 | 白橡木实木，榫头结构，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形；油漆：优质环保油漆；胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水，实木经过防霉处理，防霉等级达到1级及以上。 | 张 | 1247 |
| 322 | 档案柜 | 9edcef6fdf6253a5cc8357c52101fd6 | 860\*350\*2060 | 1、饰面采用一级冷轧钢板为原料，厚度为≥0.8mm，表面处理为静电喷塑，事先经过酸洗，磷化处理等多道除锈工艺。喷涂表面光滑平整、油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。  2、颜色为蓝色。 | 只 | 1075 |
| 323 | 电子存包柜 | 3dd3f988e2f89470ba367f0ea1b88bd | 六门小门尺寸570✘300，1700\*460\*1800（分850\*460\*1800） | 1、饰面采用一级冷轧钢板为原料，厚度为≥0.8mm，表面处理为静电喷塑，事先经过酸洗，磷化处理等多道除锈工艺。喷涂表面光滑平整、油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。  2、微信或刷卡开门 | 组 | 3612 |
| 324 | 中控脚轮 | 4c926f09b45c96e926748436ad5e937 | 6寸中控轮 | 工程塑料外壳，加厚双层钢板骨架，聚酯轮面 | 只 | 326.8 |
| 325 | 电动按摩椅 | 00cfae96d506a9ada5d42ecf3d37186 | 1410\*760\*1140 | 1、超长SL型轨道从头部到大腿根部舒适覆盖，仿生硅胶按摩头柔软回弹，  2、双重智能体型检测，自动检测肩宽体长  3、智能芯片，模拟人类大脑，手法快慢灵活变换，按摩直达酸痛点  4、二十种自动模式;  5、多种按摩手法: 双重叩击，指压按摩，交替散打，行走推拿，揉敲按摩，揉捏按摩;  6、采用二代3D仿真模拟机械手  7、足底泰式刮莎按摩技术，深度足疗按摩体验  8、全身感压气囊包表，弥补机械手按摩盲点  9、腰背红外线快速加热，促进血液循环  10、按摩力度三挡可调，按摩速度五档可调  11、按摩区域可自由调控: 局部，定点，上背部，下背部  12、高保真立体环绕HIFI蓝牙音箱  13、手动调节靠背和脚踏升降，调整不同角度  14、语音智能控制，USB充电 | 把 | 10836 |
| 326 | 餐桌7 | 804d234df773348573a240cf8bc1385eb3b15caafbe71b1d9d74204f6e6185 | 1300\*1820\*760 | 1.台面：采用≥25mm厚多层板表面贴防火板工艺，四周留边≥7MM厚度，底部成30°斜角，四周本色油漆；  2.连体椅面：使用PP材料混入加强纤维，经模具注塑成型，椅面感官厚度≥7MM。  3.钢架：台面支架选用≥30MM\*50MM方管，厚度≥2.5MM；座面支脚采用Φ60MM厚度≥1.8MM的圆管，椅子下面的四爪支撑件是≥4MM厚钢板，静电喷塑（磨砂黑或磨砂白），喷塑厚度≥80-100um（1mm=1000um），强度：≥50kg重物垂直冲击，边缘无明显裂痕无脱落。  4.五金配件：连接螺母采用压铸件，台面连接螺丝采用锁紧螺丝，脚下选用与椅面同材料喇叭脚装饰；配同材质支撑圆盘，配Φ60mm 隐藏式调节脚。 | 套 | 1960.8 |
| 327 | 餐桌8 | 7118dd143cd12b79c992299c9266953 | 1400\*700\*750 | 1.支架为304#不锈钢，壁厚≥1.2mm，配不锈钢方形或圆形底盘  2.椅面采用多层曲木板，一次成型，表面本色清水漆，  3.台面采用≥25mm厚多层板，双贴面板，T形边，四周本色油漆封边或铝合金包边；  4.五金配件：连接螺母采用压铸件，台面连接螺丝采用锁紧螺丝 | 套 | 1161 |
| 328 | 餐桌9 | 7118dd143cd12b79c992299c9266953 | 1200\*600\*750 | 1.支架为304#不锈钢，壁厚≥1.2mm，配不锈钢方形或圆形底盘  2.椅面采用多层曲木板，一次成型，表面本色清水漆，  3.台面采用≥25mm厚多层板，双贴面板，T形边，四周本色油漆封边或铝合金包边；  4.五金配件：连接螺母采用精密加工的压铸件，台面连接螺丝采用锁紧螺丝 | 套 | 1100.8 |
| 329 | 会议椅2 | 5ded79c636551db38f8b61c07674096 | 常规 | 铝合金框架，铝合金扶手，表面黑色高温烤漆处理，可调节软硬的逍遥底盘，三级汽杆，黑色铝合金脚，双层面料工艺，表面西皮，里层牛津布。 | 把 | 670.8 |
| 330 | 餐桌10 | e6a3780b77f50aa1ffe4d5d4d9e8cb2 | 1000\*1000\*750 | 橡木实木，榫头结构，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形；油漆：优质环保油漆；胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水，实木经过防霉处理，防霉等级达到1级及以上。 | 张 | 1444.8 |
| 331 | 餐椅5 | e6a3780b77f50aa1ffe4d5d4d9e8cb2 | 常规 | 橡木实木，榫头结构，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形；油漆：优质环保油漆；胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水，实木经过防霉处理，防霉等级达到1级及以上。 | 把 | 688 |
| 332 | 条桌6 | 2e292ee21469cc1fee410aeb83b0101 | 1400\*500\*750 | 面材：选用优质木皮贴面，厚≥0.6mm。  基材：采用环保型E0级多层板，多层板经过防霉处理，防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级为0级（肉眼观察未见霉菌生长）；  油漆：选用优质聚酯漆，采用“五底三面”油漆工艺制作。成品油漆表面硬度可达3H级。面漆采用水性油漆，E0级标准。 | 张 | 1100.8 |
| 333 | 礼堂椅 | 62394c4aa74b2437a8a75171b0fe4db | （中心距560+65）\*750\*1010mm±5 | 外观尺寸：  中心距560mm，扶手宽65mm，扶手面高度660mm，坐高460mm，深度730mm,高度1010mm  1.背绵：采用冷发泡高回弹定型PU海绵一体发泡成型，密度达到50Kg/m3。  2.座绵：采用冷发泡高回弹定型PU海绵一体发泡成型，密度60kg/m3，长时间使用不易变形，座绵内置1.5mm加厚钢架，座包不易变形，持久耐用，座绵规格:长510\*宽460\*厚160mm，背棉密度高达50Kg/m3，宽460mm\*高730mm\*厚90-130mm。  3.座、背壳：采用优质聚丙烯PP经模具压注成型，座外壳表面设计11条8mm竖向宽装饰槽，左右两边D字母形状，背外壳座外壳表面设计7条10mm宽竖向装饰槽，左右两边D字母形状。座外壳尺寸:宽435-450mm,深度最大位置105mm，深度最小位置72mm，高度455mm，厚度5mm，背外壳尺寸:高度810mm，深度最大位置90mm，深度最小位置23mm，宽度最大位置460mm，最小位置410mm,厚度为4mm。  4.布料：采用优质麻绒面料；椅背拉线定位并加垫丝光绵。  5.座、背外覆面工艺：表面面料覆棉缝制处理，久经摩擦不起球，无跳线。色差小，色牢度高，耐高温、耐低寒“强力环保胶”粘在海绵上，外观平整，不起皱。  6.扶手站脚：优质ADC12铝合金压铸工艺一体模具成型，外形尺寸371mm\*65mm\*635mm，站脚出模后单个重量≥4.5公斤，每个站脚左右两侧设计5条加强筋四条装饰槽，独特双站脚下端立柱左右两侧设计各有28个直径9mm的送风孔，立柱规格：95\*45mm；脚板规格：325\*65mm，前后端做圆弧斜面防踢脚处理,规格：长60\*宽40mm；外侧板采用优质多层板木纹并使用镶嵌式安装，内侧板多层板面覆麻绒面料制作，镶嵌式安装，站脚两侧各配置2块侧板。表层须经打磨、防氧化、静电喷涂、高温锔炉等处理隐藏式地爆螺丝，带防尘罩盖。  7.写字板：写字板采用优质ADC12铝合金一体压铸成型， 写字板规格：长355\*275\*14mm,写字板面规格：265\*275\*14mm,带有166mm长度笔槽、直径65mm水杯槽；写字板结构为独特逃生下打式，设计带有弹簧助力自动限位收缩至扶手内部，且不影响通道过人。  8.扶手盖：采用优质桦木，机械旋切成型经5次抛光封漆而成，油漆处理三底两面饰面，色泽丰盈。  9.回复功能：采用弹簧加阻尼的回复结构。座包采用了座支撑横轴扭簧加橡胶垫消间回复功能。  10.座包挂钩：采用优质铝合金压铸成型，稳固三角形状设计并采用柱头螺丝与站脚固定连接，前端平面式带螺丝隐藏圆柱凹槽设计，安装后与前端平面平奇，相比传统挂钩更简洁美观，规格长85mm\*高85mm\*宽23mm。  11.地爆螺钉：采用座椅固定外六角圆柱头自攻螺钉与专用胶膨胀地爆。  注：座椅尺寸允许公差范围±5m  礼堂椅符合公共场所阻燃制品要求，达到国家建筑防火规定，成品符合GB 8624-2012规定，达到软质家具燃烧性能B2级及以上。 | 位 | 1100 |
| 334 | 礼堂椅 | ac9b3656929751b54efda3bd6a9848f | （中心距560+65）\*730\*1020mm±5 | 外观尺寸：  中心距560mm，扶手宽65mm，扶手面高度660mm，坐高460mm，深度730mm,高度1020mm  1.背绵：采用冷发泡高回弹定型PU海绵一体发泡成型，密度达到55Kg/m3。  2.座绵：采用冷发泡高回弹定型PU海绵一体发泡成型，密度60kg/m3。长时间使用不易变形；座绵内置1.5mm加厚钢架，座包不易变形，持久耐用；座绵规格:长510\*宽460\*厚160mm；背棉密度高达50Kg/m3；宽460mm\*高730mm\*厚90-130mm。  3.座、背外板：采用优质多层旋切桦木皮用环保胶热压成型,表面经5次抛光、喷涂处理，牢固，韧性强，不易变形；油漆采用优质环保油漆；厚度均为15mm。  4.布料：采用优质麻绒面料；椅背拉线定位并加垫丝光绵；  5.座、背外覆面工艺：表面面料覆棉缝制处理，比较厚实，久经摩擦不起球，无跳线。色差小，色牢度高，耐高温、耐低寒“强力环保胶”粘在海绵上，外观平整，不起皱。  6.扶手站脚:优质ADC12铝合金压铸工艺一体模具成型，外形尺寸长372mm\*宽65mm\*高635mm，站脚出模后单个重量≥4.5公斤，每个站脚左右两侧设计5条加强筋四条装饰槽，独特双站脚下端立柱左右两侧设计各有28个直径9mm送风孔，立柱规格：95\*45mm；脚板规格325\*68mm，前后端做圆弧斜面防踢脚处理,规格：长60\*宽40mm；外侧板采用优质多层板木纹并使用镶嵌式安装，内侧板多层板面覆麻绒面料制作，镶嵌式安装，站脚两侧各配置2块侧板，呈现现代座椅科技风格。表层须经打磨、防氧化、静电喷涂、高温锔炉等处理隐藏式地爆螺丝，带防尘罩盖。  7.写字板：写字板采用优质ADC12铝合金一体压铸成型， 写字板规格：长355\*275\*14mm,写字板面规格：265\*275\*14mm,带有166mm长度笔槽、直径65mm水杯槽；写字板结构为独特逃生下打式，设计带有弹簧助力自动限位收缩至扶手内部，且不影响通道过人；  8.扶手盖：采用优质桦木，机械旋切成型经5次抛光封漆而成，油漆处理三底两面饰面，色泽丰盈。  9.回复功能：采用弹簧加阻尼的回复结构。座包采用支撑横轴扭簧加橡胶垫消间回复功能；  10.座包挂钩：采用优质铝合金压铸成型，稳固三角形状设计并采用柱头螺丝与站脚固定连接，前端平面式带螺丝隐藏圆柱凹槽设计，安装后与前端平面平奇，相比传统挂钩更简洁美观，规格长85mm\*高85mm\*宽23mm；  11.地爆螺钉：采用座椅固定外六角圆柱头自攻螺钉与专用胶膨胀地爆。  注：座椅尺寸允许公差范围±5mm  礼堂椅符合公共场所阻燃制品要求，达到国家建筑防火规定，成品符合GB 8624-2012规定，达到软质家具燃烧性能B2级及以上。 | 位 | 1150 |
| 335 | 服务台 | d67e393556a3c4b72fbd92b5ffb9075 | L3500/1800\*600/200\*760/1100 | 1、基材：采用电解钢板，厚度≥0.8mm。电解钢板经过抗菌防霉处理：①抗菌性能（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌）达到24h试验后抗菌率＞99%；②防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级为1级及以上。 2、喷涂：采用环保环氧树脂静电粉末喷涂。环氧树脂静电粉末经过抗菌防霉处理：①抗菌性能（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、鼠伤寒沙门氏菌）达到24h试验后抗菌率＞99%；②防霉性能（黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢）试验后长霉等级1级及以上。  3、工序：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、干燥等工序过程。  4、五金：优质五金。 5、台面：优质人造石台面，硬度高，耐磨耐腐蚀。人造石经过抗菌防霉处理：①抗菌性能（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌）达到24h试验后抗菌率＞99%；②防霉性能（黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉、出芽短梗霉）试验后长霉等级为1级及以上。 | 组 | 31800 |
| 336 | 服务台 | d67e393556a3c4b72fbd92b5ffb9075 | 300弧3400\*600\*760/1100 | 1、基材：采用电解钢板，厚度≥0.8mm。电解钢板经过抗菌防霉处理：①抗菌性能（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌）达到24h试验后抗菌率＞99%；②防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级为1级及以上。 2、喷涂：采用环保环氧树脂静电粉末喷涂。环氧树脂静电粉末经过抗菌防霉处理：①抗菌性能（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、鼠伤寒沙门氏菌）达到24h试验后抗菌率＞99%；②防霉性能（黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢）试验后长霉等级1级及以上。 3、工序：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、干燥等工序过程。  4、五金：优质五金。  5、台面：优质人造石台面，硬度高，耐磨耐腐蚀。人造石经过抗菌防霉处理：①抗菌性能（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌）达到24h试验后抗菌率＞99%；②防霉性能（黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉、出芽短梗霉）试验后长霉等级为1级及以上。 | 组 | 28000 |
| 337 | 护士台 | 5f26fc431b61a9f3bb29269ae6640b1 | 2200\*650\*800 | 1. 基材：采用电解钢板，厚度≥0.8mm。电解钢板经过抗菌防霉处理：①抗菌性能（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌）达到24h试验后抗菌率＞99%；②防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级为1级及以上。 2、喷涂：采用环保环氧树脂静电粉末喷涂。环氧树脂静电粉末经过抗菌防霉处理：①抗菌性能（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、鼠伤寒沙门氏菌）达到24h试验后抗菌率＞99%；②防霉性能（黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢）试验后长霉等级为1级及以上。   3、工序：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、干燥等工序过程。  4、五金：优质五金。 5、台面：优质人造石台面，硬度高，耐磨耐腐蚀。人造石经过抗菌防霉处理：①抗菌性能（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌）达到24h试验后抗菌率＞99%；②防霉性能（黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉、出芽短梗霉）试验后长霉等级为1级及以上。 | 组 | 12100 |
| 338 | 服务台 | 49229bc0109755763a994e5bf475133 | 2200/2500/1400/1700\*650\*760/1100 | 实木材质，花格造型。台面：优质人造石台面，硬度高，耐磨耐腐蚀。人造石经过抗菌防霉处理：①抗菌性能（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌）达到24h试验后抗菌率＞99%；②防霉性能（黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉、出芽短梗霉）试验后长霉等级为1级及以上。 | 米 | 6000 |
| 339 | 椅子 | 1c135cc4360b7d1888debbd9b36b34c | 常规 | 椅背：pp+30%玻纤  椅座：12mm座板+定型海绵+弹力布座布  底盘：原位锁定蝴蝶底盘  扶手：PP加纤固定扶手  气杆：三级气压棒  椅脚：脚间距340mm的PP五星脚  椅轮：尼龙脚轮 | 组 | 480 |
| 340 | 诊桌 | 2888f2fccd9f45452c70f03911a641d | 1500\*1500\*760 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.02mg/m³；多层板经过防霉处理。  2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面。  3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸脂未检出。 4、五金：优质五金。阻尼铰链、缓冲三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验24h内无锈点，中性盐雾试验120h内无锈点。 5、胶粘剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。  6、钢架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1.2mm，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 7、配置：主桌面台面配铝合金小毛刷线盒+侧柜（左边为三抽屉，中间为开门内放层板，最右边放主机柜）+小蛮腰铝脚，白色喷涂；柜体下面不锈钢踢脚。  8、 桌类成品符合GB 8624-2012规定，达到硬质家具燃烧性能B1级规定。 | 张 | 2200 |
| 341 | 诊桌（样品，并核心产品） | 2888f2fccd9f45452c70f03911a641d | 1600\*1600\*760 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.02mg/m³；多层板经过防霉处理。  2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面。  3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸脂未检出。 4、五金：优质五金。阻尼铰链、缓冲三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验24h内无锈点，中性盐雾试验120h内无锈点。 5、胶粘剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。  6、钢架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1.2mm，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 7、配置：主桌面台面配铝合金小毛刷线盒+侧柜（左边为三抽屉，中间为开门内放层板，最右边放主机柜）+小蛮腰铝脚，白色喷涂；柜体下面不锈钢踢脚。  8、 桌类成品符合GB 8624-2012规定，达到硬质家具燃烧性能B1级规定。 | 张 | 2350 |
| 342 | 诊桌 | 2888f2fccd9f45452c70f03911a641d | 1400\*1400\*760 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.02mg/m³；多层板经过防霉处理。  2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面。  3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸脂未检出。 4、五金：优质五金。阻尼铰链、缓冲三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验24h内无锈点，中性盐雾试验120h内无锈点。 5、胶粘剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。  6、钢架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1.2mm，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 7、配置：主桌面台面配铝合金小毛刷线盒+侧柜（左边为三抽屉，中间为开门内放层板，最右边放主机柜）+小蛮腰铝脚，白色喷涂；柜体下面不锈钢踢脚。  8、 桌类成品符合GB 8624-2012规定，达到硬质家具燃烧性能B1级规定。 | 张 | 2000 |
| 343 | 诊椅 | f5ef0e94c22c0193fc0e73ee403af2600959e290509d9996860c7ebeaf6b9f | （585）±10mm \* （670±10）mm \*（865-935）±10 | 1.背板为内外双板互扣结构，保持强度稳定和紧密贴合、不脱落、不变型，易清洁；  2.材质：整块背外壳采用聚丙烯加玻纤深灰色改性料，表面光洁平整，颜色均匀，不得有明显缩水凹痕；坐垫底部有同样外壳包裹；  3.面料：采用优质医用抗菌超纤皮（超纤皮厚度不低于1.2mm），防磨防污性好；  4.扶手：固定扶手；  5.底盘机构：采用一级倾仰底盘，托板厚度≥3MM整块钢板冲压成型，尾板厚度≥4.0mm/弹簧线径≥7.8mm ，底板气压棒椎孔铝合金一体压铸成型，精度、强度高，安全防爆，操作灵敏；  6.气压棒：采用优质品牌，可承受≥250kg重力、4级、平稳、无漏气、无噪音；  7.椅脚：半径为340MM尼龙五星脚；  8.椅轮：尼龙万向插轮，Ф60mm/Ф25mm ；  9.功能：椅背单向升降锁定可调节，档位清晰上下可调节，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 把 | 780 |
| 344 | 病人椅1 | dc1352993869de11b7629c70cc7a1d4 | 常规 | 面料：选用优质仿皮包面。  海绵：采用高密度、高回弹一次成型PU泡绵，达到国家阻燃标准。  内架：采用橡木制作，经化学熏蒸杀虫和烘干处理。 支脚：橡木实木支架，油漆饰面，经五底三面工艺，硬度达到2-3H级。 | 把 | 480 |
| 345 | 病人椅2 | 0a3f0853042c8125c77b0072a7ed77c | 常规 | 面料：选用优质仿皮包面。  海绵：采用高密度、高回弹一次成型PU泡绵，达到国家阻燃标准。  内架：采用橡木制作，经化学熏蒸杀虫和烘干处理。 支脚：≥1.2MM厚钢圈 | 把 | 450 |
| 346 | 方凳（样品，并核心产品） | d4cdb10e9451c068366e0eae74348c7 | 椅座距离地面高度：430mm（±10mm）  PU凳面尺寸：430\*290mm（±10mm） | 1、整体框架选用优质铝合金，采用镶套式结构，表面转印木纹处理，站脚为单边双脚一体压铸成型，单边双脚重量≥1KG。横梁框架为“凹”型铝型材，型材厚度≥1.5mm，横梁镶套在站脚上面，用螺栓固定。脚架周长最宽处≥165mm。  2、凳面采用聚合物多元醇制备自结皮聚氨酯材质，一次成型，PU厚度≥24mm，PU凳面镶嵌预埋件，使其与脚架安装更加稳固耐用。 | 把 | 280 |
| 347 | 中医桌 | 06caa1e2d63ceb8c2d83e2d57deda6b | 1600\*800\*760 | 全实木手工工艺，榫头结构，框架：采用橡木材质,台经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好；内衬板采用基材选用E0级多层板，表面贴红橡木皮；油漆：所有木制部分表面采用手工擦色；胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水，产品符合国家环保检测标准。 | 张 | 2600 |
| 348 | 中医椅 | 30461d7c1ce749a6f527f0843dd6151 | 常规 | 全实木手工工艺，榫头结构，框架：采用橡木材质,台经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好；内衬板采用基材选用E0级多层板，表面贴红橡木皮；油漆：所有木制部分表面采用手工擦色；胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水，产品符合国家环保检测标准。 | 把 | 980 |
| 349 | 美容床 | 20787586690576799d0f6b31a3db3db | 1900\*900\*700 | 全实木手工工艺，榫头结构，框架：采用橡木材质,台经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好；内衬板采用基材选用E0级多层板，表面贴红橡木皮；油漆：所有木制部分表面采用手工擦色；胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水，产品符合国家环保检测标准；优质西皮覆面，内衬≥5公分厚高密度海绵。 | 张 | 2800 |
| 350 | 垃圾桶含洗手池 | 80d1ab9deef18973570f57f57fc67ad | 3000\*600\*800 | 1、柜体：采用厚度0.8mm-1.0mm的一级医用电解镀锌钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，表面光滑、平整，上下双开门内有一块可调节层板。  2、导轨：采用三节导轨； 顺畅，静音，抽拉自如，抽屉内能放置≥30KG负载重量。  3、锁：采用优质锁具，重复率低，互开率<1/1000；  4、粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。  5、踢脚线：采用SUS304拉丝不锈钢，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。  6、拉手：采用一体成型折弯拉手。  7、合页：采用优质缓冲合页。  8、台面采用大理石(复合亚克力）；其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，符合JC/T 908-2013《人造石》标准。  9、颜色：原木木纹色。10.含垃圾桶，洗水池 | 个 | 13500 |
| 351 | 治疗车 | a44b339223d0f56c43e29eb825c7270 | 700\*440\*810 | 采用优质SUS304不锈钢制作；≥1.0mm厚，优质耐磨静音橡胶万向轮。 | 辆 | 1800.0 |
| 352 | 床头柜 | d9a7202e235cab5335856c0442a5bc2 | 常规 | 1、主体采用优质冷轧钢板喷塑，抽屉及门子采用转印纸工艺，美观、轻巧、结构牢固、多种颜色可供选择，面板、伸缩桌板及拉手采用ABS模具成型。  2、三层结构，上层伸缩桌板，桌板有可放置水杯和体温计的凹槽，中间抽屉，下层容量柜，柜门内有一层隔板，方便分类存放物品，根据物品的高度还可以调节隔板的高度，具有两层调节功能。  3、柜体左右两侧面配有折叠隐藏式毛巾架，需用时将伸出，反之不用时收拢，放置在柜体侧面型体内，角度在90度内。  4、4个直径≥40mm的静音脚轮，对角刹车。 | 个 | 480 |
| 353 | 储物柜 | 0c3159392eba7b4c668dd3f59e5993b | 800\*500\*2000 | 1、饰面采用一级冷轧钢板为原料，厚度为≥0.8mm，表面处理为静电喷塑，事先经过酸洗，磷化处理等多道除锈工艺。喷涂表面光滑平整、油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。  2、颜色为标准灰色。 | 个 | 2200 |
| 354 | 操作台 | 584d678d2744c8b906678f171ea58db | 2000\*600\*2000 | 1、柜体：采用厚度0.8mm-1.0mm的一级医用电解镀锌钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，表面光滑、平整，上下双开门内有一块可调节层板。  2、导轨：采用三节导轨；顺畅、静音、抽拉自如，抽屉内能放置≥30KG负载重量。  3、锁：采用优质锁具，重复率低，互开率<1/1000；  4、粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，  5、踢脚线：采用SUS304拉丝不锈钢，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。  6、拉手：采用一体成型折弯拉手。  7、合页：采用优质缓冲合页。  8、台面采用大理石(复合亚克力）；其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，符合JC/T 908-2013《人造石》标准。  9、颜色：原木木纹色。 | 个 | 9000 |
| 355 | 文件柜（样品，并核心产品） | 14b2a834db14ac82a44b7aebe6588b6 | 860\*390\*1800 | 1、 柜体采用≥0.7MM电解钢板，有防水、防腐、防脱落、易清洗等优点，表面均匀光亮、色泽一致、无划伤，锁具拉手等采用优质五金件。  2、工艺：1.柜体侧板、顶板正面多道折弯形成凹槽,凹槽宽度≤6MM以增加柜体承重强度，柜框宽度≤25MM。2.顶板及侧板采用45度对角拼接。3.侧板和顶板采用一体成型无焊接功艺制作。4.拉手优质全钢一体冲压成型上门为玻璃门，下门为钢制门。电解钢板经过抗菌防霉处理：①抗菌性能（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌）达到24h试验后抗菌率＞99%；②防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）达到28天试验后长霉等级为0级（不长，即显微镜放大50倍下观察未见生长）；  3、喷涂：采用环保环氧树脂静电粉末喷涂； | 只 | 1280 |
| 356 | 不锈钢脚凳 | 061df6dbfd9fbe82ab01333db113a23 | 常规 | 采用优质SUS304不锈钢制作，固定脚钉。 | 把 | 280.0 |
| 357 | 多层不锈钢置物架推车 | e70f2f81fbeae6e6c0a7e751a75d1af | 1000\*550\*1600 | 采用优质SUS304不锈钢制作；厚≥1.0mm，优质耐磨静音橡胶万向轮。 | 辆 | 3800.0 |
| 358 | 车（供应室密闭运输车） | a5ab4e8988a18688119982952e385ac4d5d3ea151e08d741f7084fdbb5687b | 1100\*620\*1175 | 采用优质SUS304-2B不锈钢板制作；厚≥1.2mm，优质耐磨静音橡胶万向轮。 | 辆 | 8600.0 |
| 359 | 手术室大车 | 345c60526fd04ad5ff2368eeed3967a | 1000\*550\*960 | 选用304优质不锈钢制作，实厚≥1.0mm | 辆 | 1850 |
| 360 | 手术室大车 | 345c60526fd04ad5ff2368eeed3967a | 800\*450\*850 | 选用304优质不锈钢制作，实厚≥1.0mm | 辆 | 1750 |
| 361 | 手术室大车 | 345c60526fd04ad5ff2368eeed3967a | 600\*420\*810 | 选用304优质不锈钢制作，实厚≥1.0mm | 辆 | 1650 |
| 362 | 吧椅 | dc6907effb53934432560de786c8c66 | 常规 | 高密度海绵，三级气杆，五星角 | 把 | 180 |
| 363 | 推拿床 | 7728a2c77296082eda29801a643e3a0 | 700\*700\*1900 | 1、面材：优质pu皮覆面  2、基材要求：整体框架采用松木，床板采用云杉木；甲醛释放量≤0.05mg/m³  3、结构稳固性强； | 张 | 2500 |
| 364 | 钢木书架 | 36fae5304f666b904f974487d70740c | 900\*450\*2000 | 1、底座：采用≥2.0mm冷轧钢板。  2、架体：立板：≥1.0mm冷轧钢板；层板：≥1.0mm冷轧钢板。  3、顶板：≥1.0mm冷轧钢板。  4、表面处理：采用环氧型聚脂混合粉高压静电喷塑。  5、面材：60S天然胡桃木山纹木皮/60S天然直纹白橡木皮吸覆面板。  6、基材：优质E0级多层板，甲醛释放量≤5mg/100g。  7、油漆：采用优质水性环保油漆开放式涂装 + 流星灰实色漆涂装。 | 只 | 2200 |
| 365 | 屏风工作位2 | e1fa5a568df75134f33f0cac5aad47d | 1400\*1600\*750 | 1、基材：采用E0级多层板，符合国家环保检测标准；  2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面；  3、封边：激光封边条；厚度≥1.5mm；氯乙烯单体、邻苯二甲酸酯、多溴联苯（PBB)、多溴联苯醚（PBDE）等均合格。  4、五金：优质品牌五金。铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理。  5、胶粘剂：采用环保热熔胶。  6、钢架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1.2mm，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面抗菌环氧树脂粉末静电喷涂处理。  7、屏风：厚度≥40mm； | 组 | 2250 |
| 366 | 卡座 | D:\微信\WeChat Files\wxid_a5c8mgl71z1212\FileStorage\Temp\1716943566052.png | 1500\*550\*1100 | 白蜡木框架+回弹性海绵+超纤皮：皮革材质力学及耐磨色牢度等符合GB/T16799-2018 《家具用皮革》要求,PH要求3.5-6.0,禁用偶氮染料≤30mg/kg,游离甲醛≤75mg/kg,气味≤3级，金属下脚。 | 米 | 1500 |
| 367 | 长桌 | D:\微信\WeChat Files\wxid_a5c8mgl71z1212\FileStorage\Temp\1716943634458.png | 1400\*700\*750 | 台面：优质台面大理石纹岩板； 金属件采用斜面钢板底盘：410\*730mm的底盘，中柱：直径76\*620mm，托盘：250\*250\*2.0mm | 张 | 1500 |
| 368 | 儿童检查床 | 85bf659574fb82c77a82b2f5a8e0faa | 1400\*600\*620 | 床柜：  1)防火饰面板:面材采用优质装饰原纸,选用优质三聚氰胺浸胶工艺。通过GB/T 15102-2017浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求;基材采用E0级多层板,通过GB/T 39600-2021要求,甲醛释放量≤0.05mg/m³  2)包覆抽屉:表面胶合强度≥0.4Mpa;表面耐磨性能80r;耐剥离力45N±5N;耐划痕性能≥1.5N时间表面无整圈划痕;甲醛释放量≤0.08mg/m³;通过《LY/T 1279-2020 聚氯乙烯薄膜饰面人造板》中理化性能检测要求  3)PVC封边条:表面耐光色牢度≥4级;表面耐龟裂性≥2级;表面耐磨性能30r;通过QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求  4)滑轨:采用优质滑轨,表面镀白锌处理,符合QB/T 2454-2013要求,通过耐久性4万次测试  床垫：  1.面料：优质医用人造革，具有较强的回弹性，依据GB/T 16799-2018《家具用皮革》其中甲醛含量未检出；pH值合格，无异味；耐摩擦色牢度（耐干擦、耐湿擦、耐碱性汗液色牢度）5级；可萃取重金属未检出；耐光性5级；耐折牢度（50000次）；耐磨性（CS-10500g，500r）符合。  2.海绵：采用优质海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，优质高密度回弹海绵，座面密度≥28kg/m3，压缩永久变形≤10%，泡沫回弹性≥35%。  3.采用马卡龙黄色医用人造革，抗菌率＞99.9%。 | 张 | 2600 |
| 369 | 长桌2 | bb9c97a83038d8a385e8ab99420eed8 | 5200\*2100\*760 | 1、基材：采用E0级中纤板，符合国家环保检测标准； 2、饰面与封边：采用天然实木皮，厚度≥0.8mm，甲醛释放量未检出； 3、油漆：选用水性油漆； 4、胶粘剂：采用环保胶粘剂，符合国家环保检测标准。  5、工艺：采用油漆经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和五底三面工艺。涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。无明显划痕、流挂；正视面（包括面板）涂层平整光滑、清晰，涂膜实干后无明显木孔沉陷； 6、功能：带走线功能。 | 米 | 2500 |
| 370 | 值班床 | 79c45808ea69ecd2f4bc1cd5406bd8f | 1200\*2000 | 1. 基材：优质橡木实木，干燥结实； 2、油漆：选用环保水性漆。   3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，苯、甲苯、二甲苯未检出，游离甲醛未检出，总挥发性有机物≤30g/L； 4、结构：采用榫卯结构； 5、工艺：采用油漆经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和五底三面工艺。涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。无明显划痕、流挂；正视面（包括面板）涂层平整光滑、清晰，涂膜实干后无明显木孔沉陷； | 张 | 1250 |
| 371 | 长桌 | 232e8a8cc83cf733888795cdcfe76d1 | 4800\*1500\*750 | 1、基材：采用多层板，甲醛释放量趋于甲醛释放量≤0.05mg/m³；  2、饰面：采用三聚氰胺板，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料；  3、采用优质2.0加厚PVC封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量；  4、钢架：喷涂金属钢架； | 张 | 7200 |
| 372 | 床垫 | 0f39a6f13cf0f222c2635547afcb73a | 1200\*2000\*20 | 席梦思 花为媒，喜临门，慕思作为参考品牌；床垫经过抑菌防霉处理，①抗菌性能（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌）＞99%；②防霉性能（黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉、出芽短梗霉）等级为0级； | 张 | 1500 |
| 373 | 棕垫 | bb2ffc610e267a81ef4192fac4176ab | 1200\*2000\*50 | 天然椰棕，花为媒，喜临门，慕思作为参考品牌 | 张 | 680 |
| 374 | 备餐台 | e1c4b23e405dc1b4344538a234bb11f | 1500\*500\*900 | 1、基材：采用E0级中纤板,环保符合国家标准； 2、饰面与封边：采用天然实木皮，厚度≥0.8mm，甲醛释放量未检出； 3、油漆：选用水性油漆,符合国家环保检测标准； 4、胶粘剂：采用环保胶粘剂； 5、工艺：采用油漆经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和五底三面工艺。涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。无明显划痕、流挂；正视面（包括面板）涂层平整光滑、清晰，涂膜实干后无明显木孔沉陷； | 只 | 3500 |
| 375 | 餐桌2 | 3775b03b4c0f54971a9b498110eacb3 | 直径2800 | 1. 基材：优质橡木实木，干燥结实； 2、油漆：选用环保水性漆。   3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，苯、甲苯、二甲苯未检出，游离甲醛未检出，总挥发性有机物≤30g/L； 4、结构：采用榫卯结构； 5、工艺：采用油漆经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和五底三面工艺。涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。无明显划痕、流挂；正视面（包括面板）涂层平整光滑、清晰，涂膜实干后无明显木孔沉陷； 6、台面：优质台面大理石纹岩板； 优质电机 | 张 | 14000 |
| 376 | 实验椅 | fe841c9b9a125b35c9d906ee4f6b2bf | 560\*560\*420-550 | 1、面料:面料：优质医用人造革，具有较强的回弹性，依据GB/T 16799-2018《家具用皮革》其中甲醛含量未检出；pH值合格，无异味；耐摩擦色牢度（耐干擦、耐湿擦、耐碱性汗液色牢度）5级；可萃取重金属未检出；耐光性5级（QB/T2727-2017）；耐折牢度（50000次）(QB/T2714)；耐磨性（CS-10500g，500r）符合，凳面內架环保多层板。  2、海绵：优质发泡定型海绵，阻燃，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》,优质高密度回弹海绵,座面密度≥40kg/m3,压缩永久变形≤10%,泡沫回弹性≥95%  3、椅架:尼龙五星脚,可承受≥136KG冲击，直径:46CM  4、椅轮:PU轮,载荷≥122kg  5、托盘:单功能钢制托盘  6、气压棒:三级银色气杆  7、坐面升降范围420-550mm | 把 | 350 |
| 377 | 培训椅不带写字板  （折叠椅） | 1d07299d530c84805196e92714e71ad | 560\*580\*810 | 1)面料:优质网布面料,符合GB 18401-2010、GB/T 19817-2005标准;芳香胺有害物质含量0,颜色干擦牢度≥3级,耐磨性≥12000转,断裂强度≥350N  2)背框:尼龙+30%玻纤,可承受1001N载荷强度试验。  3)海绵：采用优质海绵,符合GB/T 10808-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》,优质高密度回弹海绵,座面密度≥28kg/m³,压缩永久变形≤10%,泡沫回弹性≥35%  4)椅架:壁厚2.0mm,涂层附着力不低于2级,耐腐蚀100h,可承受≥136kg冲击。 | 把 | 380 |
| 378 | 候诊沙发1 | 0bfbef82c4485da75737845e81ec7ed | 1800\*430\*750 | 1、面料：优质医用人造革，具有较强的回弹性，依据GB/T 16799-2018《家具用皮革》其中甲醛含量未检出；pH值合格，无异味；耐摩擦色牢度（耐干擦、耐湿擦、耐碱性汗液色牢度）5级；可萃取重金属未检出；（QB/T2727-2017）；耐折牢度（50000次）(QB/T2714)；耐磨性（CS-10500g，500r）符合。  2、座板基材要求：采用EO级实木多层板：依据GB/T9846-2015，GB/T35601-2017，GB18580-2017，HJ571-2010标准，和GB/T39600-2021;甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.10 mg/m²h，含水率≤9.0%；  3、海绵：采用优质定型海绵：依据GB/T10808-2023，GB17927.2-2011，QB/T1952.1-2023，QB/T2280-2016标准，甲醛释放量≤0.02 mg/m²h，TVOC≤0.10 mg/m²h，表观密度≥45kg/m³，回弹率≥50%；  4、外观要求：脚架：直径38mm高强度冷轧圆管，表面喷涂处理，金属抗盐雾 18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计）。 | 组 | 2800 |
| 379 | 候诊沙发2 | f61984587b565ebc70ed1c654660f9c | 两人位 | 1、面料：优质医用人造革，具有较强的回弹性，依据GB/T 16799-2018《家具用皮革》其中甲醛含量未检出；pH值合格，无异味；耐摩擦色牢度（耐干擦、耐湿擦、耐碱性汗液色牢度）5级；可萃取重金属未检出；耐光性5级（QB/T2727-2017）；耐折牢度（50000次）(QB/T2714)；耐磨性（CS-10500g，500r）符合。  2、座板基材要求：采用EO级实木多层板：依据GB/T9846-2015，GB/T35601-2017，GB18580-2017，HJ571-2010标准，和GB/T39600-2021;甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.10 mg/m²h，含水率≤9.0%；  3、海绵：采用优质定型海绵：依据GB/T10808-2023，GB17927.2-2011，QB/T1952.1-2023，QB/T2280-2016标准，甲醛释放量≤0.02 mg/m²h，TVOC≤0.10 mg/m²h，表观密度≥45kg/m³，回弹率≥50%；  4、外观要求：脚架：直径38mm高强度冷轧圆管，表面喷涂处理，金属抗盐雾 18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计）。扶手面：PU材质成型饰面。 | 把 | 2500 |
| 380 | 陪护椅2 | 261fb6bdec18435998b23237f4b374e | 常规 | 1、面料：优质医用人造革，具有较强的回弹性，依据GB/T 16799-2018《家具用皮革》其中甲醛含量未检出；pH值合格，无异味；耐摩擦色牢度（耐干擦、耐湿擦、耐碱性汗液色牢度）5级；可萃取重金属未检出；耐光性5级（QB/T2727-2017）；耐折牢度（50000次）(QB/T2714)；耐磨性（CS-10500g，500r）符合。  2、座板基材要求：采用EO级实木多层板：依据GB/T9846-2015，GB/T35601-2017，GB18580-2017，HJ571-2010标准，和GB/T39600-2021;甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.10 mg/m²h，含水率≤9.0%；  3、海绵：采用优质定型海绵：依据GB/T10808-2023，GB17927.2-2011，QB/T1952.1-2023，QB/T2280-2016标准，甲醛释放量≤0.02 mg/m²h，TVOC≤0.10 mg/m²h，表观密度≥45kg/m³，回弹率≥50%；  4、内框架：采用实木及多层板内架结构，材料为优质实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，优质弹簧，底架内部优质绷带材料；喷涂工艺五金加静音防滑垫。 | 把 | 2450 |
| 381 | 哺乳椅 | 96dcfc17f5b5c4e58bd225e57fa5c70 | 常规 | 1、面料：优质医用人造革，具有较强的回弹性，依据GB/T 16799-2018《家具用皮革》其中甲醛含量未检出；pH值合格，无异味；耐摩擦色牢度（耐干擦、耐湿擦、耐碱性汗液色牢度）5级；可萃取重金属未检出；耐光性5级（QB/T2727-2017）；耐折牢度（50000次）(QB/T2714)；耐磨性（CS-10500g，500r）符合。  2、座板基材要求：采用EO级实木多层板：依据GB/T9846-2015，GB/T35601-2017，GB18580-2017，HJ571-2010标准，和GB/T39600-2021;甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.10 mg/m²h，含水率≤9.0%；  3、海绵：采用优质定型海绵：依据GB/T10808-2023，GB17927.2-2011，QB/T1952.1-2023，QB/T2280-2016标准，甲醛释放量≤0.02 mg/m²h，TVOC≤0.10 mg/m²h，表观密度≥45kg/m³，回弹率≥50%；  4、内框架：采用实木及多层板内架结构，材料为优质实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，优质弹簧，底架内部优质绷带材料；喷涂工艺五金加静音防滑垫。 | 把 | 2200 |
| 382 | 婴儿护理台 | 768f9f58626c486f92c7b214fcadb27 | 800\*500\*1000 | 1)防火饰面板:面材采用优质装饰原纸,选用优质三聚氰胺浸胶工艺,通过GB/T 15102-2017浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求;基材采用E0级多层板,通过GB/T 39600-2021要求,甲醛释放量≤0.05mg/m³  2)PVC封边条:表面耐光色牢度≥4级;表面耐龟裂性≥2级;表面耐磨性能30r;通过QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求。 | 只 | 950 |
| 383 | 候诊椅 | b0193ce28d9be4f9749cb8a706346d8 | 2000\*650\*750 | 1、面料：优质医用人造革，具有较强的回弹性，依据GB/T 16799-2018《家具用皮革》其中甲醛含量未检出；pH值合格，无异味；耐摩擦色牢度（耐干擦、耐湿擦、耐碱性汗液色牢度）5级；可萃取重金属未检出；耐光性5级（QB/T2727-2017）；耐折牢度（50000次）(QB/T2714)；耐磨性（CS-10500g，500r）符合。  2、座板基材要求：采用EO级实木多层板：依据GB/T9846-2015，GB/T35601-2017，GB18580-2017，HJ571-2010标准，和GB/T39600-2021;甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.10 mg/m²h，含水率≤9.0%；  3、海绵：采用优质定型海绵：依据GB/T10808-2023，GB17927.2-2011，QB/T1952.1-2023，QB/T2280-2016标准，甲醛释放量≤0.02 mg/m²h，TVOC≤0.10 mg/m²h，表观密度≥45kg/m³，回弹率≥50%；  4、内框架：采用实木及多层板内架结构，材料为优质实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，优质弹簧，底架内部优质绷带材料；喷涂工艺五金加静音防滑垫。 | 组 | 3500 |
| 384 | 检查床踩脚凳 | be573094e0bbc454d2faff5d1307dcb | 500\*300\*250 | 1、管材烤漆工艺  2、马蹄脚垫 | 把 | 680 |
| 385 | 沙发床 | f672f3dd4bfe2ae4507cd4dd7fd6f75 | 1500\*930\*1016 | 1、面料：采用优质环保皮，不变形，透气性好，柔软耐磨；  2、海绵：40密度高回弹海绵  3、内框架：采用实木框架配多层夹板装钉而成；  4、五金架：表面哑光黑喷涂处理，内置滑轮，轻松拉出  5、脚轮：脚轮基材为玻璃纤维增强工程尼龙（PA+GF），静音顺滑，耐磨耐用，不伤木地板，可调节地面水平脚垫。 | 把 | 3600 |
| 386 | 休闲桌椅组合2 | c343bd699ac32c70014155473db0797 | 洽谈桌：700\*700\*600  （一桌三椅） | 休闲椅材质说明：  1）背框:PP+30%玻纤,可承受≥100N载荷强度试验;  2）椅架：采用实木油漆架，表面喷涂水性面漆，油漆依据GB 18581-2020，HJ2537-2014标准，甲醛含量未检出，VOC 含量≤5g/L，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；  3）水基型胶粘剂：依据GB 18583-2008标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出；  工艺说明:座背分离结构及连接工艺,隐藏式连接部件；  休闲桌材质说明：  1)面材：采用优质浸渍胶膜纸饰面板；  2）基材：采用EO级多层板，依据GB/T4897-2015，GB18580-2017，GB18584-2001，HJ 571-2010标准，甲醛释放量≤0.02 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.10mg/m³，含水率≤10%；  3）封边条：采用优质ABS封边条，依据QB/T4463-2013标准，耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级，。  4）钢架：耐腐蚀要求100H符合要求，厚度≥1.8mm，抗盐雾9级或以上；电镀四星脚架；立柱喷塑粉涂工艺；  5)热固性粉末涂料：硬度≥2H；耐酸性，耐碱性，耐湿热，耐盐雾性均符合；重金属未检出 | 组 | 2000 |
| 387 | 医用诊床  （诊断床） | 2dcd5878eb36c1f70b884c1adf26584 | 1800\*800\*650 | 1、材质要求：主架用优质方管制作，用40\*40\*1.5mm碳钢方管制作。软包面采用优质环保医用人造革覆面，符合GB/T 16799-2008《家具用皮革》标准。符合GB/T 20944.2-2007甲醛释放量≤0.02 mg/m³；  2、海绵：采用优质定型海绵：依据GB/T10808-2023，GB17927.2-2011，QB/T1952.1-2023、QB/T2280-2016标准，甲醛释放量≤0.02 mg/m²h，TVOC≤0.10 mg/m²h，表观密度≥45kg/m³，回弹率≥50%；  3、防滑垫片：接触地面四脚配有塑料ABS防滑垫片。  4、面料：优质医用人造革，具有较强的回弹性，依据GB/T 16799-2018《家具用皮革》其中甲醛含量未检出；pH值合格，无异味；耐摩擦色牢度（耐干擦、耐湿擦、耐碱性汗液色牢度）5级；可萃取重金属未检出；耐光性5级（QB/T2727-2017）；耐折牢度（50000次）(QB/T2714)；耐磨性（CS-10500g，500r）符合。 | 张 | 2000 |
| 388 | 医用诊桌 | 8c2f7d25e4503d41db12b03f58b4aba | 1500\*1600\*750-880 | 1.台面板：基材采用25mm厚木纹色E0级实木多层板；  2.副柜：门面板基材采用18mm厚木纹色实木多层板；  3.柜体：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；  4.粉末：采用抗菌环氧树脂粉末喷涂；  5.封边：桌面板、抽屉面板采用激光封边，  6.做法：左边为主机柜，对应顶板开过线孔，右边为双抽+打印机柜，含锁，斜切边拉手；  7.围板：裸板≥1.0mm厚冷轧钢板围板；  8.五金配件：阻尼铰链，钢珠三节导轨、锁具均采用优质品牌；  9.配置：主桌面+侧柜（主机柜+抽屉柜（斜切边拉手）+打印机柜）+键盘架+前挡板+围挡+不锈钢圆盘脚； | 张 | 2500 |
| 389 | 双门文件柜（钢木） | 2ec2659212efb60040a41d8b7ac7844 | 900\*420\*2000 | 1.材料：门板为木纹色18mm厚E0级实木颗粒板，其余侧板、顶板、底板、背板为钢板 ；  2.封边：门板采用ABS封边条，无胶；  3.柜体：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，表面光滑、平整；  4.粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈。  5.五金配件：阻尼铰链、拉手、阻尼导轨；  6.配置：柜上玻璃双开门（内含两块活动层板）+中抽屉+下木质双开门（内含一块活动层板），含斜切边拉手，锁； | 只 | 1380 |
| 390 | 钢木书架 | c611a9c394ba0ee0ffbe355404193cb | 900\*450\*2000 | 1、底座：采用≥2.0mm冷轧钢板。  2、架体：立板：≥1.0mm冷轧钢板；层板：≥1.0mm冷轧钢板。  3、顶板：≥1.0mm冷轧钢板。  4、表面处理：采用环氧型聚脂混合粉高压静电喷塑。  5、面材：0.6mm厚天然胡桃木山纹木皮或0.6mm厚天然直纹白橡木皮吸覆面板。  6、基材：优质E0级多层板，甲醛释放量≤5mg/100g。  7、油漆：采用优质水性环保油漆开放式涂装 + 流星灰实色漆涂装。 | 只 | 2600 |
| 391 | 护士椅 | 60b499bd2f8917f3a011f43388dd3cc | 常规 | 1、靠背：靠背采用φ19mm电解钢，管壁厚度≥1.2mm，海绵厚度≥15mm,用优质医用皮扪皮；2、座面：座圈采用φ19mm电解钢，管壁厚度≥1.2mm,海绵厚度≥1.2mm,用优质医用皮扪皮3、100#沉口7公分汽杆；4、配φ300mm钢圈。 | 把 | 280 |
| 392 | 培训椅 | 62649b1965f534ef21b324faa1c01d8 | 常规 | 1、椅身：采用原生PP(聚丙烯)材料一体注塑成型,具有无毒,无味,耐酸,耐碱等特性；2、椅背：采用原生PC(聚碳酸酯)材料一体注塑成型,具有无毒,无味,无色耐酸,耐碱等特性。3、面料：防污麻绒布，透气性强，柔软而富有韧性厚度适中。脚架：采用国标优质钢材，经裁切、焊接、打磨、抛光、酸洗、磷化等工艺处理电镀增亮。 | 1 | 350 |
| 393 | 候诊凳 | 998cb5928b8c60cb86b6db7365b7c7b | 1600\*400\*420 | 1、基材：采用优质E0级环保多层板，甲醛释放量≤0.05mg/m³ ，贴面采用环保三聚氰胺板渍胶纸，外形采用圆角设计防止撞伤；  2、海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料。表观密度≥50kg/m³，回弹率≥45%，甲醛释放量≤0.015mg/m²h，TVOC≤0.2 mg/m²h；  3、扪面：人造革（皮），厚度≥1.0mm，游离甲醛未检出。皮经过防霉处理，防霉性能（黄曲霉、黑曲霉、大毛霉、产黄青霉、桔灰青霉、变幻青霉、马氏拟青霉、绿色木霉）试验后长霉等级为1级及以上； | 1 | 1600 |
| 394 | 床头柜 | 22 | 450\*450\*450 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.02mg/m³；多层板经过防霉处理，防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级为0级（肉眼观察未见霉菌生长）；  2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面；  3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸脂未检出；  4、五金：优质品牌五金。铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验24h内无锈点，中性盐雾试验120h内无锈点；  5、胶粘剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L；  6、柜类成品符合GB 8624-2012规定，达到硬质家具燃烧性能B1级规定。 | 1 | 350 |
| 395 | 悬挂椅 | cc896b4854cd92afbaf2118ff729038 | 常规 | 1、架子：钢架采用25圆管，1.5厚冷拉管，经除油烤漆处理，优质管材，结构稳固，采用高精密机械手臂自动焊接，经高速打砂除锈处理，表面采用喷粉烤漆工艺，金属质感，稳固性强，重102kg的实验沙袋悬空椅座正上方152mm处，自由落体冲击，椅子无异常。  2、椅身：全新PP料，中心厚度≥8mm；  3、扶手：全新PP料，符合国家环保检测标准；  4、脚：双节固定脚（可随意更换脚轮）；  5、100张以上可定制塑料颜色 | 1 | 250 |
| 396 | 矮柜 |  | 2600\*400\*800 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.02mg/m³；多层板经过防霉处理，防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级为0级（肉眼观察未见霉菌生长）；  2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面；  3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸脂未检出；  4、五金：优质品牌五金。铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验24h内无锈点，中性盐雾试验120h内无锈点；  5、胶粘剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L；  6、柜类成品符合GB 8624-2012规定，达到硬质家具燃烧性能B1级规定。 | 组 | 2100 |
| 397 | 电脑桌 | 9c464ac63416528c5e30a2a2462ed71 | 1200\*600\*760 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.02mg/m³；多层板经过防霉处理，防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级0级（肉眼观察未见霉菌生长）；  2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面；  3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸脂未检出；  4、五金：优质品牌五金。铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验24h内无锈点，中性盐雾试验120h内无锈点；  5、胶粘剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L；  6、柜类成品符合GB 8624-2012规定，达到硬质家具燃烧性能B1级规定。 | 张 | 750 |
| 398 | 写字椅 | 5e2fa7b95aa3f885288bb1cefb30923 | 常规 | 1、整体框架选用优质实木，油漆封边，脚架最宽直径40mm（±5mm），经久耐用，结构牢固，防水防潮。实木经过抗菌防霉处理：①抗菌性能（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌）达到24h试验后抗菌率＞99.99%；②防霉性能（黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉、出芽短梗霉）试验后长霉等级为1级及以上；  2、油漆：选用华润、大宝、君子兰或同等以上品牌环保油漆，VOC 含量≤450g/L，苯含量未检出；  3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，苯、甲苯、二甲苯未检出，游离甲醛未检出，总挥发性有机物≤30g/L；  4、采用油漆经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和五底三面工艺。涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显划痕、流挂；正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；  5、椅座采用聚合物多元醇制备自结皮聚氨酯材质，一次成型，内衬PP加纤材料，增强椅座整体韧性，久不变形。  6、座椅靠背宽度350mm，坐板宽度485mm，座椅呈上窄下宽的形状，符合人体工学。椅座厚度不低于25mm，椅子整体高度780mm，宽度465mm，坐面最高处距离地面高度450mm，最大坐深365mm，以上尺寸可±10mm | 把 | 460 |
| 399 | 高箱桌 | 2cbd1f8cd10c743edf83d3510a211b5 | 1500\*1400\*1200 | 1. 基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.02mg/m³；多层板经过防霉处理，防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级为1级以上； 2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面； 3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm；   4、五金：优质品牌五金。铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理。 5、胶粘剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L； 6、桌类成品符合GB 8624-2012规定，达到硬质家具燃烧性能B1级规定。 | 张 | 2000 |
| 400 | 沙发长凳 | 1c91f7e306d592747106c37b9e1120d | 3人位 | 1、基材：优质橡木实木，干燥结实；实木经过抗菌防霉处理：①抗菌性能（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌）达到24h试验后抗菌率＞99.99%；②防霉性能（黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉、出芽短梗霉）试验后长霉等级为1级及以上； 2、油漆：选用环保油漆，VOC 含量≤450g/L，苯含量未检出； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，苯、甲苯、二甲苯未检出，游离甲醛未检出，总挥发性有机物≤30g/L；  4、结构：采用榫卯结构；  5、工艺：采用油漆经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和五底三面工艺。涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。无明显划痕、流挂；正视面（包括面板）涂层平整光滑、清晰，涂膜实干后无明显木孔沉陷；  6、沙发成品符合GB 8624-2012规定，达到软质家具燃烧性能B1级规定。 | 张 | 3500 |
| 401 | 方凳 | 08f640285f124f49e1c983a9ca7ea8d | 常规 | 1、基材：采用实木多层板贴白腊木皮，甲醛释放量≤0.02mg/m³；多层板经过防霉处理，防霉性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）试验后长霉等级为1级及以上；  2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面；  3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm；甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸脂未检出；  4、五金：优质品牌五金。铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验24h内无锈点，中性盐雾试验120h内无锈点；  5、胶粘剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L；  6.覆面材料： 优质医用皮，厚度≥0.9mm，撕裂力≥30N（GB/T 16799-2018）；应符合HJ 507-2009的要求；海绵：高回弹软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥30kg/m³（QB/T 2080-2018），应使用二氧化碳作为发泡剂。  7、柜类成品符合GB 8624-2012规定，达到硬质家具燃烧性能B1级规定。 | 只 | 350 |
| 402 | 医生办公桌 | 994ee56060efcd4d1b19f8696502442 | 1200\*600\*750 | 1、台面板：基材采用25mm厚优质品牌木纹色E0级实木颗粒板，其它板材厚度为18mm，  2、桌脚：60mm\*30mm门字型方管台架+线盖+插座底盒，钢脚壁厚不低于1.5mm；  3、侧柜：三抽固定柜，柜体采用裸板厚度≥0.8mm一级冷轧钢板，主支撑结构件采用2.0mm厚一级冷轧钢板，表面经去油除锈硅烷化处理，表层采用粉末喷涂。高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。  4、封边：桌面板采用PVC封边，优质品牌胶；  5、五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨、拉手锁具均采用优质品牌；  6、配置：主台+键盘架+可移动钢主机架+前挡板+钢制三抽柜。（桌面尺寸小，取消桌面小票据柜） | 张 | 1850 |
| 403 | 客户更衣柜（用智能锁）  （冷轧钢板） | e4a52b2f0967afd9fb9ea79b01fdfd3 | 900W\*500D\*1800H | 1、材料：门板为基材18mm厚优质品牌木纹色E0级多层板；  2、柜体；采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；  3、封边：门板采用激光封边，ABS封边条,无胶,  4、五金配件：铰链采用阻尼铰链，采用优质电子锁；  5、配置：六开门，内含挂衣杆和层板，含智能电子锁 | 组 | 2200 |
| 404 | 中式等候椅 | ec410b4317650f6ea7e43245f2761b7 | 常规 | 1、框架：白蜡木实木框架，板木结合，榫卯工艺,经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形；  2、油漆：所有木制部分表面采用环保油漆；  3、胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水，产品符合国家环保检测标准； | 张 | 1280 |
| 405 | 中式边几 | cc9de6d0d87e6280adaebdf098345ac | 常规 | 1、框架：白蜡木实木框架，板木结合，榫卯工艺,防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形；  2、油漆：所有木制部分表面采用环保油漆；  3、胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水，产品符合国家环保检测标准； | 张 | 880 |
| 406 | 中式诊椅 | 213da8ec3d9196a07775eb4929a9b0c | 常规 | 1、框架：白蜡木实木框架，板木结合，榫卯工艺,防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形；  2、油漆：所有木制部分表面采用环保油漆；  3、胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水，产品符合国家环保检测标准； | 张 | 1280 |
| 407 | 中式病人椅 | 970faebb09ad5cfc493ff0dc5cbbf50 | 常规 | 1、框架：白蜡木实木框架，板木结合，榫卯工艺,台经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形；  2、油漆：所有木制部分表面采用环保油漆；  3、胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水，产品符合国家环保检测标准； | 张 | 1380 |
| 408 | 中式诊桌 | bdf1490df5c2ad77782245fe7e842a6 | 1500\*800\*750 | 1、框架：白蜡木实木框架，板木结合，榫卯工艺,台经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形；  2、油漆：所有木制部分表面采用环保油漆，  3、胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水，产品符合国家环保检测标准；  4、配置：主桌（主机箱+抽屉），全铜五金拉手。 | 张 | 2800 |
| 409 | 诊桌侧柜 | 3c6215db86d6f729413e353146d6a3e | 800\*400\*550 | 1、框架：白蜡木实木框架，板木结合，榫卯工艺,台经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形；  2、油漆：所有木制部分表面采用环保油漆，  3、胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水，产品符合国家环保检测标准；  4、配置：抽屉+开门柜+空格柜，全铜五金拉手。 | 张 | 1380 |
| 410 | 理疗床 | e106df5322afe80f1f83538d04b7b31 | 1900\*700\*700 | 1、面料：采用优质医用抗菌超纤皮，厚度≥1.2mm，防磨防污性好  2、辅料：采用50kg/m³高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；  3、脚架：脚采用白蜡木材质,防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形  4、整体坚实稳固、美观大方、操作灵活方便； 5、配置：床体+抽屉+开门柜； | 张 | 3200 |
| 411 | 理疗移动操作柜 | 8d099edf74f6b2bee0b1a23ad7bd6e6 | 600\*400\*800 | 1、框架：采用白蜡木材质,台经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形  2、油漆：所有木制部分表面采用环保油漆；  3、胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水，产品符合国家环保检测标准； 4、五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨、锁件；  5、配置：下双开门（内含一块活动层板）,全铜拉手,含锁； | 个 | 1680 |
| 412 | 中医文件柜 | 1cbc293583ad71b9b95fc1a0f42e7bb | 900\*420\*2000 | 1、框架：白蜡木实木框架，板木结合，榫卯工艺,台经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形；  2、油漆：所有木制部分表面采用环保油漆，  3、胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水，产品符合国家环保检测标准；  4、五金配件：阻尼铰链、拉手、锁件；  5、配置：柜子分上下两截，两对双开门结构，两块层板，含锁、拉手； | 个 | 3500 |
| 413 | 圆凳 | 625cc4bcd7c10d688ed227920d52ad4 | 常规 | 1、框架：采用白蜡木材质,台经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形  2、油漆：所有木制部分表面采用环保油漆；  3、胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水，产品符合国家环保检测标准； | 张 | 680 |
| 414 | 中医诊床 | 4e89340b130b15091ee5e3d8f1d0bee | 1750\*650\*650 | 1、框架：白蜡木实木框架，板木结合，榫卯工艺,台经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形；  2、油漆：所有木制部分表面采用环保油漆，  3、≥50mm厚超纤皮软包垫(超纤皮厚度不低于1.2mm）,采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；  4、胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水，产品符合国家环保检测标准；  5、配置：带头枕 | 张 | 2800 |
| 415 | 更衣柜（三人） | e97167d66d7e0c203df426fbcd71bc6 | 900\*520\*2000 | 1、材料：门板为18mm厚木纹色E0级多层板，其余侧板、顶板、底板、背板为钢板 ；  2、封边：门板采用激光封边，ABS封边条，无胶；  3、柜体：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，表面光滑、平整；  4、粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点；  5、合页：采用缓冲合页；  6、五金配件：阻尼铰链、拉手、锁件； | 只 | 1650 |
| 416 | 治疗操作柜 | df33b7e5773edafe4f27ac326dbe232 | 900\*550/250\*2000 | 1、材料：门板为18mm厚木纹色E0级多层板，其余侧板、顶板、底板、背板为钢板 ；  2、封边：门板采用激光封边，ABS封边条，无胶；  3、柜体：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，表面光滑、平整；  4、粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点；  5、合页：采用缓冲合页；  6、五金配件：阻尼铰链三节导轨； 7、配置：中二抽下开门内含层板，上玻璃开门内含层板，含人造石台面。 | 只 | 3800 |
| 417 | 书架（高） | 79f3ded3d85dacea8785b7745dbd36e | 900\*300\*2000 | 1、面材：采用优质实木木皮饰面，符合GB/T3324-2017标准、GB18584-2001标准，其厚度≥0.6mm，含水率合格。木皮木纹流畅，色泽一致，完整干净 、无瑕疵，颜色均匀平整。  2、基材：采用优质品牌的中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021标准、GB 18580-2017标准、HJ 571-2010标准、GB/T 17657-2022标准、GB 18584-2001标准、其中密度、板内密度偏差、含水率、内结合强度、静曲强度、弹性模量、吸水厚度膨胀率、表面结合强度合格，耐冷热循环测试后无鼓泡、无裂纹。  3、水性底漆：采用环保型水性底漆，符合GB 24410-2020标准，HJ2537-2014标准  4、胶水：优质环保水基型胶黏剂，符合GB18583-2008标准；  5、五金配件：采用品牌五金配件，符合QB/T2189-2013标准， | 节 | 1250 |
| 418 | 无门药柜 | 408a187cdac1663c482306c7f09aac5 | 800\*400\*2000 | 1、采用≥0.8mm厚优质冷轧钢板,经淋化、除锈、静电、喷涂处理；  2、分六层；（带标签贴） | 只 | 880 |
| 419 | 病人椅 | c69952856c0bbf062c22f8a6533fee4 | 常规 | 1、材质：椅座和椅背为PP+GF15塑料座板材质；  2、配置：一体成型；  3、可堆叠存放; | 把 | 280 |
| 420 | 操作椅1 | cc9c127a415020277a3526b57228ce7 | 常规 | 1、面料：采用PU皮，防磨、防污性好；  2、脚架：铝合金脚：经9道防锈喷涂前处理  3、其他：可调节高度，配置固定轮。 | 把 | 550 |
| 421 | 客户前椅 | 205aebd98ddbec3ce8d79718831a2de | 常规 | 1、采用优质西皮；  2、辅料：采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；  3、框架：实木内架，含水率≤10%，符合GB/T3324-2017 《木家具通用技术条件》检测标准；，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； | 把 | 550 |
| 422 | 休闲椅 | f3b13ef739d22e1f519e55437715d6f | 595\*590\*845 | 1、材质：椅座和椅背为PP塑料座板材质；  2、配置：一体成型； | 把 | 280 |
| 423 | 地台架 | 4de570842d82899d2baa3d7e958aad4 | 1200\*1200\*140 | 1、材质：整体为工程聚丙烯PP材质，耐酸，耐碱，耐潮，具有较好的绝缘性，一体注塑成型，聚合PP加入了抗紫外线溶剂，久用不变色； | 个 | 250 |
| 424 | 病人椅1 | 6ca3973a25411b49e2b62235a0cd0a2 | 常规 | 1、面料：采用优质品牌抑菌超纤皮，（厚度不低于1.2mm），皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度强，无结疤及皮面自然缺陷；  2、海棉：采用优质品牌阻燃PU泡棉，可防氧化，防碎；坐感舒适，根据人体工程学原理设计；底部及成型海绵面再附一次定型泡棉、高回弹海绵，座、背内置蛇形钢拉簧回橡皮拉带；依据人体工程学原理设计。  3、内框架：采用优质不变形硬木框结构，并经防腐、防潮、防虫化学处理，接口密封坚固；  4、脚架：实木脚； | 把 | 920 |
| 425 | 病人椅2 | 17db1e600a57a2c0fa7ab243e211540 | 常规 | 1、材质：实木椅脚架；  2、椅背、椅座：采用优质面料；  3、海绵：采用高密度、高回弹40度泡绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；  4、油漆：喷环保油漆,符合国家环保检测标准，油漆工艺符合工艺要求。 | 把 | 920 |
| 426 | 不锈钢倒污池 | b4bbf507421cfa8dc9525f3d2e1b862 | 550\*590\*850 | 1、柜体：采用优质304不锈钢，厚度≥1.0mm，经淋化、除锈、静电、喷涂处理；  2、配置：柜体+水龙头； | 个 | 1650 |
| 427 | 不锈钢拖把车 | a73faf8a3e8bbfcaa7ad75a3182b822 | 1250\*600\*1800 | 1、柜体：采用优质304不锈钢，厚度≥1.0mm，经淋化、除锈、静电、喷涂处理；  2、配置：柜体+轮子+杆子； | 个 | 1650 |
| 428 | 不锈钢清洗槽 | 04fa0b80f1e89c1e82e2ceb967c5668 | 700\*700\*850 | 1、柜体：采用优质316不锈钢，厚度≥1.0mm，经淋化、除锈、静电、喷涂处理；  2、配置：柜体+水龙头；( | 个 | 1950 |
| 429 | 桌子 | 249f44761cf39e33faaebbe468761b7 | 2000\*1800\*750 | 1、框架四脚和扶手采用优质天然白蜡木，表面无结疤，虫蛀，不开裂等，木材含水率8.0-13.0%，符合按照国家标准GB/T3324-2017 《木家具通用技术条件》检测标准；  2、油漆：采用优质环保水性漆，封闭涂装工艺，两面均衡油饰，漆膜表面无尘粒气泡，渣点，边缘及立面无流挂现象，底漆、面漆中挥发性有机化合物含量≤300g/L；  3、粘合剂：采用优质环保粘合剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；  4、五金配件：采用品牌五金件带缓冲功能：采用优质三合一连接件，符合QB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》技术要求。所有五金件经氧化、镀锌、酸洗磷化等防锈处理，表面涂层没有脱落现象，质量标准符合国家及行业要求； | 张 | 5950 |
| 430 | 实木转椅 | aaaaaaaaaaa | 常规 | 1、基材采用优质白蜡木，纯铜五金件，  2、优质真皮，沙发及椅子等座垫采用高回弹防火海棉，海棉密度≥36kg/m3，回弹率≥60%；靠垫海棉密度≥30kg/m3。所有面料均需做防污阻燃处理。  3、纯原木拼板， 榫卯连框架式结构，环保拼板胶，环保水底水面开放漆装饰， 符合国家标准GB/T3324-2017、GB/T3325-2017等家具通用技术条件；  4、防火要求：符合国家标准GB50222-2017；环保要求：符合国家标准GB 18584-2001。 | 张 | 3980 |
| 431 | 扶手椅 | c37930854c107912c2a9538dc98b523 | 常规 | 1、基材采用优质白蜡木，纯铜五金件，  2、优质真皮，沙发及椅子等座垫采用高回弹海棉，使用防火海棉，海棉密度不得低于36kg/m3，回弹率60%；靠垫海棉密度不得低于30kg/m3。所有面料均需做防污阻燃处理。  3、纯原木拼板，框架式结构，环保拼板胶，环保水底水面开放漆装饰， 符合国家标准GB/T3324-2017、GB/T3325-2008等家具通用技术条件；  4、防火要求：符合国家标准GB50222-2017；环保要求：符合国家标准GB18584-2001。 | 张 | 1550 |
| 432 | 电视机柜 | 5393500fabd6e1b858a5424973524e7 | 1600\*450\*850 | 1、框架四脚和扶手采用优质天然白蜡木，表面无结疤，虫蛀，不开裂等，木材含水率8.0-13.0%，符合按照国家标准《GB/T3324-2017 木家具通用技术条件》检测标准；  2、油漆：采用优质环保水性漆，封闭涂装工艺，两面均衡油饰，漆膜表面无尘粒气泡，渣点，边缘及立面无流挂现象，底漆、面漆中挥发性有机化合物含量≤300g/L；  3、粘合剂：采用等优质品牌环保粘合剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；  4、五金配件：采用品牌五金件带缓冲功能 | 个 | 3200 |
| 433 | 单人沙发1 | f2f82347eeb1367fd8aef13fc8edda4 | 800\*700\*820 | 1、面料：优质品牌阻燃布料，甲醛的含量≤75mg/kg，耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度等≥4级。喷胶：采用品牌水性喷胶扪皮/扪布，无刺激性味道。  2、海绵：采用优质品牌定型海绵，软硬适中，回弹率≥35%，无刺激性气味，符合GB/T 10808-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》检测要求； 3、框架四脚和扶手采用一级优质天然白蜡木，表面无结疤，虫蛀，不开裂等，木材含水率8.0-13.0%，符合按照国家标准GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》检测标准； | 张 | 3500 |
| 434 | 双人沙发1 | 9448ac109d82418ca44a4afd57116a3 | 1900\*700\*820 | 1、面料：优质品牌阻燃布料，甲醛的含量≤75mg/kg，耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度等≥4级。喷胶：采用品牌水性喷胶扪皮/扪布，无刺激性味道。  2、海绵：采用优质品牌定型海绵，软硬适中，回弹率≥35%，无刺激性气味，符合GB/T 10808-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》检测要求； 3、框架四脚和扶手采用一级优质天然白蜡木，表面无结疤，虫蛀，不开裂等，木材含水率8.0-13.0%，符合按照国家标准GB/T3324-2017 《木家具通用技术条件》检测标准； | 张 | 4800 |
| 435 | 茶几 | dd501ed3794a5137d9fd5aca19e6c73 | 1200\*700\*550 | 1、框架四脚和扶手采用优质天然白蜡木，表面无结疤，虫蛀，不开裂等，木材含水率8.0-13.0%，符合按照国家标准GB/T3324-2017 《木家具通用技术条件》检测标准；  2、油漆：采用优质环保水性漆，封闭涂装工艺，两面均衡油饰，漆膜表面无尘粒气泡，渣点，边缘及立面无流挂现象，底漆、面漆中挥发性有机化合物含量≤300g/L；  3、粘合剂：采用优质品牌环保粘合剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；  4、五金配件：采用品牌五金件，带缓冲功能 | 张 | 2580 |
| 436 | 造型沙发1 |  | 1800\*650\*750 | 1、面料：优质医用人造革，具有较强回弹性，依据GB/T 16799-2018《家具用皮革》其中甲醛含量未检出；pH值合格，无异味；耐摩擦色牢度（耐干擦、耐湿擦、耐碱性汗液色牢度）5级；可萃取重金属未检出；耐光性5级；耐折牢度（50000次）；耐磨性（CS-10500g，500r）符合。 2、座板基材要求：采用EO级实木多层板：依据GB/T9846-2015，GB/T35601-2017，GB18580-2017，HJ571-2010标准，和GB/T39600-2021;甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.10 mg/m²h，含水率≤9.0%； 3、海绵：采用优质定型海绵：依据GB/T10802-2023，GB17927.2-2011，QB/T1952.1-2023，QB/T2280-2016标准，甲醛释放量≤0.02 mg/m²h，TVOC≤0.10 mg/m²h，表观密度≥45kg/m³，回弹率≥50%； 4、外观要求：脚架：直径38mm高强度冷轧圆管，表面喷涂处理，金属抗盐雾 18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计）。 | 只 | 2450 |
| 437 | 造型沙发2 |  | 1200\*750 | 1、面料：优质医用人造革，具有较强的回弹性，依据GB/T 16799-2018《家具用皮革》其中甲醛含量未检出；pH值合格，无异味；耐摩擦色牢度（耐干擦、耐湿擦、耐碱性汗液色牢度）5级；可萃取重金属未检出；耐光性5级；耐折牢度（50000次）；耐磨性（CS-10500g，500r）符合。 2、座板基材要求：采用EO级实木多层板：依据GB/T9846-2015，GB/T35601-2017，GB18580-2017，HJ571-2010标准，和GB/T39600-2021;甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.10 mg/m²h，含水率≤9.0%； 3、海绵：采用优质定型海绵：依据GB/T10802-2023，GB17927.2-2011，QB/T1952.1-2023，QB/T2280-2016标准，甲醛释放量≤0.02 mg/m²h，TVOC≤0.10 mg/m²h，表观密度≥45kg/m³，回弹率≥50%； 4、外观要求：脚架：直径38mm高强度冷轧圆管，表面喷涂处理，金属抗盐雾 18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计）。 | 米 | 1500 |

**注：**

1、★表内第189项和第250项属第一类医疗器械，投标人须提供由备案人所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门出具的有效的备案凭证；

2、清单材质长宽高偏差±5MM；家具材质款式相同，如大小尺寸有变动，则单价按比例调整。品种、数量按需提供，实际供货总价不超过预算**。**

3. ★龙头为节水产品，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节水产品认证证书，未取得作无效标处理，节水认证证书需在评标现场登入国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）或中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）进行网上查验核实。

**二、服务期限:**

合同期为1年，以合同供货期满或年度预算总金额采购完为止。

**三、付款方式：**

按《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）等文件要求执行，具体付款方式由双方协商后在合同中明确。不得把履约保证金转为质量保证金或收取质量保证金。

**四、质量要求及交货时间**

1.中标人必须严格按照项目技术要求进行安装，并接受采购人的监督管理。

2.所有货物必须在检验合格经采购人同意后，方可用于本项目。

3.采购人有权监督、检查、检验中标人的货物质量及安装质量进度，整改方案须经采购人认可后方能实施，中标人应把货物质量放在首位，加强技术管理和质量保证体系，严格认真地执行技术标准和规范。

4.中标人在供货安装中如发生质量事故（责任由中标人全部承担），应及时报告采购人。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理方案应送采购人共同研究实施；重大质量事故的处理按国家相关条例执行。

5.交货时间：接到采购方书面通知后，15天内将家具免费送到采购人指定地点并安装到位。

6.供货安装完成后，中标供应商应该向采购人提交申请验收报告，并且提供主要货物的出厂合格证书（或报告）、检测报告等完整的技术档案资料，若中标供应商未能按照上述要求履行的，导致无法及时验收的，则须由中标供应商承担一切责任。

五、验收

1.验收以招标文件和技术文件、投标文件、合同及安装技术要求为依据。

2.供货安装完成后，中标供应商应该向采购人提交申请验收报告，并且提供主要货物的出厂合格证书（或报告）、检测报告等完整的技术档案资料，若中标人未能按照上述要求履行的，导致无法及时验收的，则须由中标供应商承担一切责任。

3.验收必须符合国家、地方有关规范、标准及设计要求。

4.符合验收条件的，由采购人组织有关部门按照国家、地方有关规范、标准及设计要求进行验收。验收后中标人应按照验收中提出的意见整改。

5.整改完毕且复验合格后将本项目货物交给采购人使用，完成日期以通过复验日期为准。

6.采购人在中标人送货、安装、调试后对货物服务进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

**六、售后服务**

投标人须提供5年的质保期（投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺）。

**七、违约责任及奖罚**

1.安装完成经验收，不能达到招标文件规定的“质量要求”，无偿返工。

2.不能在规定时间内完成货物供应及安装的，每逾期一天扣合同价的0.1%。（非中标供应商原因除外）。

**八、样品提供要求：**

1.样品提供：序号23#病人椅样品1把、序号341#诊桌样品1张、序号346#方凳样品1把、序号355#文件柜样品1只

2.样品递交时间：投标截止时间前。

3.样品送达地点：绍兴市越城区颐高广场1幢1105室

4.送样联系方式：联系人：杨华英 ；联系电话：18888705730

5.其他：

1）样品需贴有标注供应商名称且加盖公章的标签。

2）中标人样品不予退还，由采购人带回并妥善保管作为验收的参考；未中标人样品开标结束后请自行带回。样品制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。

**第四部分 拟签订的合同文本**

**政府采购货物买卖合同**

**（试行）**

项目名称：

合同编号：

甲 方：

乙 方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）： （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购 文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）： （供应商）

乙方2（全称）： （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称） （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. **项目信息**
2. 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌： 规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件： 品牌： 型号：

关键部件： 品牌： 型号：

关键部件： 品牌： 型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

🞎是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

🞎否

（4）政府采购组织形式：🞎政府集中采购 🞎部门集中采购 🞎分散采购

（5）政府采购方式：🞎公开招标 🞎邀请招标 🞎竞争性谈判 🞎竞争性磋商

🞎询价 🞎单一来源 🞎框架协议 🞎其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：🞎是 🞎否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：🞎是 🞎否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：🞎是 🞎否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：🞎是 🞎否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：🞎是 🞎否

（7）合同是否分包：🞎是 🞎否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

🞎大型企业 🞎中型企业 🞎小微型企业

🞎残疾人福利性单位 🞎监狱企业 🞎其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：🞎是 🞎否

外商投资企业类型：🞎全部由外国投资者投资 🞎部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

🞎是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 金额：

国别： 品牌： 规格型号：

🞎否

（10）是否涉及节能产品：

🞎是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

🞎强制采购 🞎优先采购

🞎否

是否涉及环境标志产品：

🞎是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

🞎强制采购 🞎优先采购

🞎否

是否涉及绿色产品：

🞎是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

🞎强制采购 🞎优先采购

🞎否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

🞎是 🞎否 🞎不涉及

1. **合同金额**

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

🞎固定总价 🞎固定单价 🞎固定费率 🞎成本补偿 🞎绩效激励 🞎其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

🞎全额付款： （应明确一次性支付合同款项的条件）

🞎分期付款： （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

🞎成本补偿： （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

🞎绩效激励： （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

1. **合同履行**

（1）起始日期： 年 月 日，完成日期： 年 月 日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：🞎是 🞎否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

1. **合同验收**
2. 验收组织方式：🞎自行组织 🞎委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：🞎是 🞎否

是否邀请专家参加验收：🞎是 🞎否

是否邀请服务对象参加验收：🞎是 🞎否

是否邀请第三方检测机构参加验收：🞎是 🞎否

是否进行抽查检测：🞎是，抽查比例： 🞎否

是否存在破坏性检测：🞎是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

🞎否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收）

（3）履约验收方式：🞎一次性验收

🞎分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：🞎是 🞎否

（8）履约验收其他事项： （产权过户登记等）

1. **组成合同的文件**

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

1. **合同生效**

本合同自 生效。

1. **合同份数**

本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

## 

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） | | 乙方（供应商） | |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人  或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人  或其委托代理人（签章） |  |
| 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 | | | |

## 第二节 政府采购合同通用条款

**1. 定义**

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

（7）其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

1. **合同标的及金额**

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

**3. 履行合同的时间、地点和方式**

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

**4. 甲方的权利和义务**

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

**5. 乙方的权利和义务**

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

1. **合同履行**

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

**7. 货物包装、运输、保险和交付要求**

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

**8. 质量标准和保证**

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

**9. 权利瑕疵担保**

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

**10. 知识产权保护**

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

**11. 保密义务**

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

**12. 合同价款支付**

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

**13. 履约保证金**

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

**14. 售后服务**

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

**15. 违约责任**

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

1. **合同变更、中止与终止**

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

**17. 合同分包**

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

**18. 不可抗力**

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

**19. 解决争议的方法**

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

**20. 政府采购政策**

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

**21. 法律适用**

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

**22. 通知**

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

1. **合同未尽事项**

23.1合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节  第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| 第二节  第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节  第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节  第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节  第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节  第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节  第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
| 指定现场 |  |
| 第二节  第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节  第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节  第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节  第8.2（3）项 | 货物质量缺陷  响应时间 |  |
| 第二节  第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节  第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节  第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节  第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节  第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节  第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节  第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节  第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节  第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节  第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节  第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节  第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决：  （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ；  （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节  第23.1款 | 其他专用条款 |  |

**第五部分 评标方法及标准**

**1、评标方法：**

1.1本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

**1.2采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。**

**非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。**

**2.评分标准：**共100分，其中商务技术分60分，价格分40分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

**2.1商务技术分（60分）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评分描述 |
| 1 | 综合实力(9.8分) | 1、投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书，认证内容需包含本次采购的家具产品（人造板家具、涂饰家具、金属家具、实木家具、座椅家具、软体家具、医疗器械），完全符合的得1.4分，缺1项扣0.2分，扣完为止。  2、投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书，认证内容需包含本次采购的家具产品（人造板家具、涂饰家具、金属家具、实木家具、座椅家具、软体家具、医疗器械），完全符合的得1.4分，缺1项扣0.2分，扣完为止。  3、投标人具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，认证内容需包含本次采购的家具产品（人造板家具、涂饰家具、金属家具、实木家具、座椅家具、软体家具、医疗器械），完全符合的得1.4分，缺1项扣0.2分，扣完为止。  （投标文件中提供认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分）认证证书中产品名称不同但实质上属于同一产品的，可在投标文件中提供相关证明材料，由评标委员会认可是否得分。 |
| 投标人具有有效期内的列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，认证产品需符合本次采购的家具产品（陪护椅、等候椅、输液椅、医生椅、实木椅、异形沙发、接待沙发、咨询服务台、治疗柜、医用垃圾分类柜、诊断床、上下铺床），完全符合的得3.6分，缺1项扣0.3分，扣完为止。 （投标文件中提供认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分） |
| 投标人具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，认证单元包含：木家具、金属家具、软体家具、其他家具，全部提供得2分，缺一项扣0.5分。认证证书中产品名称不同但实质上属于同一产品的，可在投标文件中提供相关证明材料，由评标委员会认可是否得分。 |
| 2 | 企业业绩(4分) | 投标人提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例得1分，最高得4分。（业绩必须为投标人所有，若有公司名称或法人名称变更的，必须提供相关法律证明，未提供证明该业绩不得分；投标文件中需提供中标通知书、合同复印件、发票复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例。） |
| 3 | 产品技术参数配置及性能、功能情况  (12分) | 序号23#病人椅样品1把，根据所投产品的、材质、主要技术指标、功能特征等进行打分，完全满足项目需求的2.1-3.0分，基本满足项目需求的1.1-2.0分，部分满足项目需求的0.1-1.0分。 |
| 序号341#诊桌样品1张，根据所投产品的、材质、主要技术指标、功能特征等进行打分，完全满足项目需求的2.1-3.0分，基本满足项目需求的1.1-2.0分，部分满足项目需求的0.1-1.0分。 |
| 序号346#方凳样品1把，根据所投产品的、材质、主要技术指标、功能特征等进行打分，完全满足项目需求的2.1-3.0分，基本满足项目需求的1.1-2.0分，部分满足项目需求的0.1-1.0分。 |
| 序号355#文件柜样品1只，根据所投产品的、材质、主要技术指标、功能特征等进行打分，完全满足项目需求的2.1-3.0分，基本满足项目需求的1.1-2.0分，部分满足项目需求的0.1-1.0分。 |
| 4 | 产品质量（9分） | 投标人提供自2021年1月1日以来由三方检测机构出具的原材料检测合格报告：  1.实木多层板：提供符合GB/T 9846-2015的全项目抽样检测报告的得1分。  2.封边条：提供符合QB/T 4463-2013的全项目抽样检测报告的得1分。  3.中纤板：提供符合GB/T 11718-2021的全项目抽样检测报告的得1分。  4、海绵：符合GB/T 11718-2021的全项目抽样检测报告的得1分。  （投标时提供证明材料复印件并加盖投标人公章，不提供者不得分）。 |
| 投标人提供自2021年1月1日以来由三方检测机构出具的成品检测合格报告：  1.等候椅：有害物质限量、理化性能、力学性能等指标符合GB/T 3325-2017要求的得1分。  2.礼堂椅 ：有害物质限量、理化性能、力学性能等指标符合QB/T 2602-2013要求的得1分。  3.诊疗桌 ：有害物质限量、理化性能、力学性能等指标符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017要求的得1分。  4.上下铺床：有害物质限量、理化性能、力学性能等指标符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017要求的得1分。  5.不锈钢清洗槽：有害物质限量、理化性能、力学性能等指标符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017要求的得1分。  （投标时提供证明材料复印件并加盖投标人公章，不提供者不得分）。 |
| 5 | 技术响应情况（20） | 全部满足得20分，负偏离或缺漏一项扣0.1分，扣完为止。（不包含评分标准3涉及的内容；采购内容中要求提供相关证明材料的，投标人未提供或提供的证明材料不符合要求的，作为负偏离处理，同一产品不重复扣分） |
| 6 | 项目售后服务方案（5.2分） | 根据投标人提供的“三包”措施的详细度和项目售后服务方案的完整度，包含但不仅限于以下几点：  1、项目售后服务保证措施；  2、质保期；  3、项目售后服务网点情况；  4、项目售后服务团队（人数规模、是否为本单位或服务网点正式员工、是否接受过正规售后服务培训并取得相关资质）；  5、维修相应时间；  6、技术培训；  7、备品备件；  8、优惠措施；  由评审小组进行打分，“三包”措施描述详实，售后服务方案完整，完全能满足项目需求的4.1-5.2分，“三包”措施详细度描述一般，售后服务方案一般完整，基本能满足项目需求的2.1-4.0分，“三包”措施度描述不详细，售后服务方案不完整，部分满足项目需求的0.1-2.0分。 |

**备注：**投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

**2.2价格分（40分）**

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40

注：**报价要求：**本项目报价以采购清单中货物上限单价为基准，投标人按统一折扣报价。**折扣报价=成交单价/上限单价\*100%。**投标人根据自身实际情况，自行确定一个折扣，折扣保留百分比小数点后一位，即\*\*.\*%

**第六部分 投标文件及其附件格式**

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）分包协议………………………………………………………………（页码）

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（5）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

**一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力（如投标人为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产资料，承诺具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月日

**二、联合协议（如果有）**

**[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]**

**三、分包意向协议（如果有）**

**[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]**

**四、落实政府采购政策需满足的资格要求**

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**A**.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

**B.**要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

**C、**要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

**五、本项目的特定资格要求**

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）投标函…………………………………………………………………………（页码）

（2）法定代表人授权书 ………………………………………………………… （页码）

（3）授权代表社保证明复印件……………………………………………………（页码）

（4）法定代表人及其授权代表身份证复印件（复印件）…………………………（页码）

（5）法定代表人身份证明书……………………………………………………… （页码）

（6）商务技术偏离表……………………………………………………………… （页码）

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………… （页码）

（8）主要业绩证明……………………………………………………………………（页码）

（9）技术解决方案……………………………………………………………………（页码）

（10）组织实施方案……………………………………………………………………（页码）

（11）售后服务方案…………………………………………………………………（页码）

（12）供应商售后服务证明材料……………………………………………………（页码）

（13）项目小组人员名单……………………………………………………………（页码）

（14）优惠条件及特殊承诺…………………………………………………………（页码）

（15）备品备件及供选择的配套零部件清单……………………………………（页码）

（16）培训计划……………………………………………………………………（页码）

（17）验收方案……………………………………………………………………（页码）

（18）认为需要的其他商务技术（资信）文件或说明…………………………（页码）

**一、投标函**

致：

根据贵方招标文件（**填写招标编号：**）的要求，正式授权**（全权代表姓名 、单位 、职务 ）**代表投标人（**填写单位 、地址** ）提交投标文件。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹声明同意如下：

1.我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3.本公司投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向采购代理机构提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

4.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价的约束。

5.本投标自开标之日（投标截止之日）起90天内有效。

6.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话： 传真：

开户银行： 账号：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

投标人(电子签章)：　　　　　　　　　日期：

**二、法定代表人授权委托书（格式） （适用于非联合体投标）**

本授权委托书声明：我 (填写姓名)系 （填写投标人单位全称）的法定代表人，现授权委托 （填写单位全称）的（填写姓名）为我公司授权代表，（填写身份证号码： ）。以本公司的名义参加组织的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

办公地址： 联系电话： 传真：

投标人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**法定代表人授权委托书（格式） （适用于联合体投标）**

本授权委托书声明：

现授权委托 （填写单位全称）的（填写姓名）为我方授权代表，（填写身份证号码： ）。以我方的名义参加组织的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

办公地址： 联系电话： 传真：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**三、授权代表社保证明（复印件）**

出具距投标截止时间一个月以内的社保机构盖公章的授权代表社保缴纳证明（如授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明；如由第三方代理社保事项的，则需提供委托代理协议复印件），格式自拟。**未提供上述证明的投标做无效投标处理。**

**四、法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）**

**五、法定代表人身份证明书(格式)**

投 标 人：

地 址：

姓 名：

身份证号码：

职 务：

系 （填写投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称： （电子签章）

年 月 日

**六、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

**七、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**八、主要业绩证明**

**附表 :相关项目建设业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目  类型 | 简要描述 | 合同  金额  （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与采购单位联系电话 | 所在页码 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明页码。**

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**九、技术解决方案**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

**投标产品规格配置清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **投标品牌及型号** | **规格配置详细说明** | **数量** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

**注：1.如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单，提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等）。**

**2. 本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人须提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。**

**附：**

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十、组织实施方案**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

**附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作日  内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。**

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十一、售后服务方案**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

**附表A:售后服务机构情况表**（按此格式自制）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **机构名称** | **机构性质** | **注册地址** | **服务技术人员数量** | **联系电话** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构。**

**附表B：售后服务人员情况表**（按此格式自制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十二、投标人售后服务能力证明材料**

（由投标人根据采购需求及磋商文件要求编制）

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十三、项目小组人员名单**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

**附表A:本项目的项目经理情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 页码 | 截止投标时间近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

**注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。**

**附表B:本项目的项目小组人员情况表**（按此格式自制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历  (页码) | 专业  (页码) | 职称  (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。**

**附表C:本项目的项目负责人和小组人员社会保障资金记录情况表**（以社保部门出具缴纳凭证作附件）

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十四、优惠条件及特殊承诺**

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十五、备品备件及供选择的配套零部件清单**

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十六、培训计划**

（由投标人根据采购需求自行编制）

**附表: 培训日程及费用**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A 课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

1. 课程概要
2. 课程目的
3. 教学方式
4. 先决条件
5. 教材目录

B 按照附表A提供授课教师的简历

**注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。**

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十七、验收方案**

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十八、认为需要的其他商务技术（资信）文件或说明**

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**报价文件部分**

**目录**

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

（3）残疾人福利性单位声明函……………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

**开标一览表（报价表）(单位为：%)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **规格型号** | **备注（如果有）** |
| 1 | XX |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **投标折扣报价（小写）** | | |  | |
| **投标折扣报价（大写）** | | |  | |

**注：**

1、投标人需按本表格式填写**，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效**。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。**采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务**，**不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。**

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人 (公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：年月日

二、中小企业声明函（如果有）

**[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]**

**三、残疾人福利性单位声明函（如果有）**

**[符合条件的残疾人福利性单位，提供残疾人福利性单位声明函(附件6)，否则不需要提供。]**

# 附件

**附件1：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件2：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地 址：邮编：

被投诉人1：

地 址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：业务专用章使用说明函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月 日

**附：**

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）

**附件4：联合协议**

**（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。**（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。**（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件5：分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。**（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。**（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件6：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_（采购人）\_单位的\_（项目名称）\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**附件7：**

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

**国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知**

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国务院各有关部门，国家统计局各调查总队：

《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）已正式实施，现对2011年制定的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。本次修订保持原有的分类原则、方法、结构框架和适用范围，仅将所涉及的行业按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）的对应关系，进行相应调整，形成《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。现将《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》印发给你们，请在统计工作中认真贯彻执行。

附件：《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

国家统计局

2017年12月28日

**统计上大中小微型企业划分办法（2017）**

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）同时废止。

附表：统计上大中小微型企业划分标准

**统计上大中小微型企业划分标准**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行业名称** | **指标名称** | **计量单位** | **大型** | **中型** | **小型** | **微型** |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业\* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

    1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

    2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带\*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

    3.企业划分指标以现行统计制度为准。

    （1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

    （2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

    （3）资产总额，采用资产总计代替。

**《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明**

**一、修订背景**

    目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是2011年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011），制定并颁布的。

    2017年6月30日，《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）正式颁布。8月29日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142号），规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。

**二、修订主要内容**

    本次修订是在2011年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下,依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。

    将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。

    仓储业所包括的行业中类，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。

**中国人民银行中国银行业监督管理委员会**

**中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会**

**国家统计局关于印发《金融业企业划型标准规定》的通知**

    为进一步贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）、《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），推动中小金融机构健康发展，加大金融对实体经济的支持，人民银行会同银监会、证监会、保监会和国家统计局联合研究制定了《金融业企业划型标准规定》（见附件）。 经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

    请人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行会同所在省（区、市）银监局、证监局、保监局、统计局将本通知联合转发至辖内相关机构。

附件：金融业企业划型标准规定

**金融业企业划型标准规定**

    一、 根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）和《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），制定本规定。

    二、 适用范围。本规定适用于从事《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)中J门类（金融业）活动的企业。

    三、 行业分类。采用复合分类方法对金融业企业进行分类。首先，按《国民经济行业分类》将金融业企业分为货币金融服务、资本市场服务、保险业、其他金融业四大类。其次，将货币金融服务分为货币银行服务和非货币银行服务两类，将其他金融业分为金融信托与管理服务、控股公司服务和其他未包括的金融业三类。最后，按经济性质将货币银行服务类金融业企业划为银行业存款类金融机构；将非货币银行服务类金融业企业分为银行业非存款类金融机构，贷款公司、小额贷款公司及典当行；将资本市场服务类金融业企业划为证券业金融机构；将保险业金融企业划为保险业金融机构；将其他金融业企业分为信托公司，金融控股公司和除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构。

    四、划型标准指标。采用一个完整会计年度中四个季度末法人并表口径的资产总额（信托公司为信托资产）平均值作为划型指标，该指标以监管部门数据为准。

    五、指标标准值。依据指标标准值，将各类金融业企业划分为大、中、小、微四个规模类型，中型企业标准上限及以上的为大型企业。

    (一) 银行业存款类金融机构。资产总额40000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额5000亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

    (二) 银行业非存款类金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

    (三) 贷款公司、小额贷款公司及典当行。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

    (四) 证券业金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额100亿元及以上的为中型企业，资产总额10亿元及以上的为小型企业，资产总额10亿元以下的为微型企业。

    (五) 保险业金融机构。资产总额5000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额400亿元及以上的为中型企业，资产总额20亿元及以上的为小型企业，资产总额20亿元以下的为微型企业。

    (六) 信托公司。信托资产1000亿元以下的为中小微型企业。其中，信托资产400亿元及以上的为中型企业，信托资产20亿元及以上的为小型企业，信托资产20亿元以下的为微型企业。

    (七) 金融控股公司。资产总额40000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额5000亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

    (八) 除贷款公司、小额贷款公司，典当行以外的其他金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

    六、 组织实施。由人民银行会同银监会、证监会、保监会和统计局联合组成金融业企业划型标准工作组，负责金融业企业划型标准的实施、后期评估和调整工作，按年组织金融业企业规模认定，并在人民银行建立的《金融业机构信息管理系统》中增相应的字段模块。经过认定的金融业企业在系统中进行规模登记，方便政府部门和社会各界查询使用。

    七、 标准值的评估和调整。金融业企业划型标准工作组毎五年对划型标准值受经济发展与通货膨胀等因素的响程度进行评估和调整。

    八、 本规定的中型金融业企业标准上限即为大型金融业企业下限。国务院有关部门据此进行相关数据的统计分析，不得制定与本规定不一致的金融业企业划型标准。

    九、 融资担保公司参照本规定中“除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构”标准划型。

    十、本规定由人民银行会同银监会，证监会、保监会和统计局负责解释。

    十一、本规定自发布之日起实施。

附：金融业企业划型标准

**金融业企业划型标准**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **行业** | | **类别** | **类型** | **资产总额** |
| 货币金融服务 | 货币银行服务 | 银行业存款类金融机构 | 中型 | 5000亿元（含）至40000亿元 |
| 小型 | 50亿元（含）至5000亿元 |
| 微型 | 50亿元以下 |
| 非货币银行服务 | 银行业非存款类金融机构 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
| 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
| 微型 | 50亿元以下 |
| 贷款公司、小额贷款公司及典当行 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
| 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
| 微型 | 50亿元以下 |
| 资本市场服务 | | 证券业金融机构 | 中型 | 100亿元（含）至1000亿元 |
| 小型 | 10亿元（含）至100亿元 |
| 微型 | 10亿元以下 |
| 保险业 | | 保险业金融机构 | 中型 | 400亿元（含）至5000亿元 |
| 小型 | 20亿元（含）至400亿元 |
| 微型 | 20亿元以下 |
| 其他金融业 | 金融信托与管理服务 | 信托公司 | 中型 | 400亿元（含）至1000亿元 |
| 小型 | 20亿元（含）至400亿元 |
| 微型 | 20亿元以下 |
| 控股公司服务 | 金融控股公司 | 中型 | 5000亿元（含）至40000亿元 |
| 小型 | 50亿元（含）至5000亿元 |
| 微型 | 50亿元以下 |
| 其他未包括的金融业 | 除贷款公司、小额贷款公司及典当行以外的其他金融机构 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
| 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
| 微型 | 50亿元以下 |