## 编制说明

一、工程名称：2024年开化县转大线灾毁修复工程

二、工程量清单编制依据：

1、清单规范及主定额套用：浙江省交通厅[2005] 224号公布的《浙江省公路养护工程预算编制办法》、《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》（2024年版）、《公路养护工程定额（2005版）》、《公路工程预算定额》（2018版）、招标文件、施工图纸及工程量清单。

2、材料价格：参照浙江省交通工程管理中心《质监与造价》2024年第7期衢州材料最新信息价(开化县无相应材料价的采用衢州市材料信息价)；《质监与造价》无材料价的采用《衢州造价信息》开化材料最新信息价(开化县无相应材料价的采用衢州市材料信息价)。

三、其他说明：

1、建筑工程一切险的保险金额为工程量清单第100 章（不含建筑工程一切险、安全生产责任险及安全生产费用）至700 章的合计金额，保险费率暂按3‰计；安全生产责任险的投保金额为工程量清单第100章（不含建筑工程一切险、安全生产责任险及安全生产费）至第700章的合计金额，保险费率为2.5‰；安全生产费用（不含安全生产费、建筑工程一切险及安全生产责任险的保险费）按投标总报价的不低于1.5%计。工伤保险的保险金额为建筑安装工程费，保险费率暂按2.25‰计。

2、本工程预算不包括材料、定额、费率等今后的政策性调价。

3、本工程采用固定单价承包，工程量结算时根据竣工图和联系单按实调整。即用于结算的工程量是承包人实际完成的，并按有关计量规定计量的工程量。

4、水泥按散装，混凝土按现拌考虑，中粗砂按机制砂考虑。

5、现场开挖土石方除筛选利用至挡墙后背回填，其余均考虑外运，运距由施工单位自行考虑。