2024年桥梁检测设施量清单

序号	设施	长度（m）	检测要求	备注
复兴大桥	2476	外观检查、结构无损检测	结构检测
文晖大桥	700	外观检查、结构无损检测	结构检测
九堡大桥	1855	外观检查、结构无损检测	结构检测
衍家桥	314	外观检查、结构无损检测	结构检测
康运桥	753	外观检查、结构无损检测	结构检测
叶青兜桥（朝晖桥）	228	外观检查、结构无损检测	结构检测
新塘路运河桥	165	外观检查、结构无损检测	结构检测
老德胜桥	107	外观检查、结构无损检测	结构检测
余杭塘河桥	152	外观检查、结构无损检测	结构检测
西联桥	165	外观检查、结构无损检测	结构检测
昙花庵路运河桥	329	外观检查、结构无损检测	结构检测
景御桥	225	外观检查、结构无损检测	结构检测
轻纺桥	560	外观检查、结构无损检测	结构检测
西塘桥	271	外观检查、结构无损检测	结构检测
上闸首公路桥	120	外观检查、结构无损检测	结构检测
清泰立交桥	843	外观检查、结构无损检测	结构检测
袁富立交桥	407	外观检查、结构无损检测	结构检测
秋石高架	秋石二期半山路上下匝道	640	外观检查、结构无损检测	结构检测
秋石一期（机场路-杭玻路）	4178	外观检查、结构无损检测	结构检测
石桥立交	5480	外观检查、结构无损检测	结构检测
望秋立交	1127	外观检查、结构无损检测	结构检测
留石高架	留石快速路一期跨上塘河	3367	外观检查、结构无损检测	结构检测
留石快速路一期储鑫路
外观检查、结构无损检测	结构检测
留石快速路一期A、B、C标
外观检查、结构无损检测	结构检测
天桥	万石人行天桥	287	外观检查、结构无损检测	结构检测
财经大学人行天桥	57	外观检查、结构无损检测	结构检测
电子科大人行天桥	75	外观检查、结构无损检测	结构检测
钱江一桥	1453	外观检查	常规检测
拱宸桥	98	外观检查	常规检测
墩余路跨线桥	664	外观检查	常规检测
马家桥	105	外观检查	常规检测
苏嘉路大坝里桥	603	外观检查	常规检测
杭钢河桥（雅安桥）	215	外观检查	常规检测
十字港河桥（祥仙桥）	110	外观检查	常规检测
电厂河桥（义簖桥（拱墅西湖区块2标））	212	外观检查	常规检测
彭埠立交桥	774	外观检查	常规检测
北星桥	1023	外观检查	常规检测
江东大桥	6853	外观检查及索力检测	常规检测
花蒋桥	204	外观检查	常规检测
昌运桥	686	外观检查及索力检测	常规检测
钱塘快速路	艮山路（彭埠立交-东湖路）	7652	外观检查	常规检测
秋石高架	秋石四期（婺江路匝道）	279	外观检查	常规检测
留石快速路	留祥路提升工程	692	外观检查	常规检测
上塘高架	上德立交	4971	外观检查	常规检测
复兴大桥、北星桥、九堡大桥、花蒋桥、临丁桥、江东大桥、昌运桥等桥梁	1项	限载标准研究，提出各自桥梁的限载吨位	专项检测