|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 六格更衣柜 | 新星鑫 | 900\*500\*1800 XX-GYG | 只 | 4 | 说明：采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作； 门板、背板、侧板 δ=1.2mm，  内置挂衣杆，每位配搁物层板，设有放鞋 空格；  共六门，独立开门带锁；  规格：900\*500\*1800 |
| 2 | 洗手池 | 新星鑫 | 500\*500\*800 XX-XSC | 只 | 2 | 材质：选用 SUS304-2B 不锈钢板制作；台面及水斗 δ 1.2mm。脚为φ38\*1.0mm 不锈钢管，档为φ25\*1.0mm 不锈钢管。  说明：水斗圆角模压成型，配优质落水器、 拦渣斗及不锈钢可调子弹脚。  规格：500\*500\*800 |
| 3 | 双温龙头（需 提供样品） | 君畅 | JC-1029 | 只 | 2 | 说明: 单孔单柄，陶瓷片阀芯，主体采用 优质黄铜材料构成，出水嘴部分使用优质耐用的 ABS，保证出水的卫生。大弯、360 度旋转。 |
|  | 洁具间 |  |  |  |  |  |



**守合同重信用单位**

**省级科技型企业**

**国家高新技术企业**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拖把池 | 新星鑫 | 900\*600\*600 XX-TBC | 只 | 1 | 材质：选用 SUS304-2B 不锈钢板制作；台面及水斗 δ 1.2mm。脚为φ38\*1.0mm 不锈钢 管，档为φ25\*1.0mm 不锈钢管。  说明：水斗圆角模压成型，配优质落水器、 拦渣斗及不锈钢可调子弹脚。  规格：900\*600\*600 |
| 2 | 单温龙头 | 君畅 | JC-1026 | 只 | 1 | 说明：单孔单柄，陶瓷片阀芯，主体采用优质黄铜材料构成，出水嘴部分使用优质耐用的 ABS，保证出水的卫生。大弯、360 度旋转。 |
| 3 | 洁具柜 | 新星鑫 | 1500\*600\*1800 XX-JJG | 只 | 1 | 材质：选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 δ 1.2mm，侧板、门板、底板=1.2mm  说明：采用开门，配置全不锈钢可调子弹脚。  规格：1500\*600\*1800 |
|  | 收货区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层板架 | 新星鑫 | 1200\*500\*1800 XX-HJ/4 | 只 | 1 | 材质：选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，面板 δ 1.2mm，脚为φ38\*1.0mm 不锈钢管  说明：骨架采用加厚圆管制作，配不锈钢可调子节弹脚  规格：1200\*500\*1800 |
|  | 粗加工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特大单星水池 柜 | 新星鑫 | 1400\*1000\*800（斗 深 500）  XX-DDXSCG | 只 | 2 | 材质：选用 SUS304-2B 不锈钢板制作；台面及水斗 δ 1.2mm。脚为φ38\*1.0mm 不锈钢管，档为φ25\*1.0mm 不锈钢管。  说明：水斗圆角模压成型，配优质落水器、 |



**守合同重信用单位**

**省级科技型企业**

**国家高新技术企业**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 拦渣斗及不锈钢可调子弹脚。  规格：1400\*1000\*800（斗深 500） |
| 2 | 双星水池（需 提供样品） | 新星鑫 | 1500\*700\*800 XX-SC-2 | 只 | 3 | 材质：选用 SUS304-2B 不锈钢板制作；台面及水斗 δ 1.2mm。脚为φ38\*1.0mm 不锈钢管，档为φ25\*1.0mm 不锈钢管。  说明：水斗圆角模压成型，配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调子弹脚。  规格：1500\*700\*800 |
| 3 | 双温龙头 | 君畅 | JC-1029 | 只 | 8 | 说明：单孔单柄，陶瓷片阀芯，主体采用优质黄铜材料构成，出水嘴部分使用优质耐用的 ABS，保证出水的卫生。大弯、360 度旋转。 |
| 4 | 双层工作台 | 新星鑫 | 1800\*800\*800 XX-GZT-2 | 只 | 2 | 材质：选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 δ 1.2mm，层板 δ 1.2mm 脚为 φ38\*1.0mm 不锈钢圆管配不锈钢可调子弹脚，档为φ 25\*1.0mm 不锈钢扁管  说明：骨架采用Φ38 不锈钢管搭制，加强筋、档除外，配不锈钢可调子弹子弹脚。  规格：1800\*800\*800 |
| 5 | 冲地龙头 | 君畅 | 10 米  JC-1155E-10 | 只 | 1 | 1.外形尺寸：L=10m 土 5%  2.壳体为 ST14 冷轧板制成，支架为 Q235 钢制成，表面静电喷塑处理;  3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4.锰钢弹簧;  5.10 米黑色液压钢丝管，耐温 95℃ , 承压 300PSI; |



**守合同重信用单位**

**省级科技型企业**

**国家高新技术企业**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 6.接水 口 口径为 1/2"外螺纹。 规格：10 米 |
|  | 精加工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星水池 | 新星鑫 | 1500\*700\*800 XX-SC-2 | 只 | 1 | 材质：选用 SUS304-2B 不锈钢板制作；台面及水斗 δ 1.2mm。脚为φ38\*1.0mm 不锈钢管，档为φ25\*1.0mm 不锈钢管。  说明：水斗圆角模压成型，配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调子弹脚。  规格：1500\*700\*800 |
| 2 | 双温龙头 | 君畅 | JC-1029 | 只 | 2 | 说明：单孔单柄，陶瓷片阀芯，主体采用优质黄铜材料构成，出水嘴部分使用优质 耐用的 ABS，保证出水的卫生。大弯、360 度旋转。 |
| 3 | 组合消毒柜 | 新星鑫 | 1200\*550\*1800 XX-CFYJZHXDG | 台 | 1 | 说明：刀具消毒箱采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作，厚 δ ≥0.88mm，配紫外线消毒装置；砧板骨架为 38\*38 加厚方管，圆 弧格档为 25\*38 加厚方管，厚 δ ≥0.88mm， 可放置φ500 砧板 9 块  规格：1200\*550\*1800 |
| 4 | 四门冰箱 | 爱雪 | 1200\*700\*1950（mm） QB-04LX2 | 台 | 1 | 说明：高效压缩机，制冷强劲，低至-18 度；高密度微孔发泡层，真空绝热板，隔热锁冷；电子智能温控，精准控温；海量容积，囤货自由；整机无磁不锈钢板，加厚门里， 耐用易清洁；内嵌电热丝， 自动除凝露；  高强度万向轮，由移动。~  温度范围：-5℃ 5℃ , -6℃ -18℃ |



**守合同重信用单位**

**省级科技型企业**

**国家高新技术企业**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 规格：1200\*700\*1950（mm） |
|  | 蒸煮 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双温龙头 | 君畅 | JC-1029 | 只 | 1 | 说明：单孔单柄，陶瓷片阀芯，主体采用优质黄铜材料构成，出水嘴部分使用优质 耐用的 ABS，保证出水的卫生。大弯、360 度旋转。 |
| 2 | ◆电汽两用双 门蒸饭箱 | 新星鑫 | 30 盘  XX-DQLYZFX-2 | 台 | 2 | 说明：选用 SUS304-2B 不锈钢制作，电热型，电量：12kW\*2/3PH/380V；内胆为 δ  =1.0mm 不锈刚板制作，外胆 δ=1.0mm 为优质不锈，钢框架采用4\*4 角铁制作,配螺旋 式门把手;不锈钢发热管， 自动浮球进补， 配 30 个不锈钢蒸饭盘（按学校原有饭板： 长 63.5（含边），宽 38.5（含边））。  规格：30 盘  所投产品需要符合食品接触方面的安全要求，提供国家认可的检测机构出具的检测报告, 附全国认证认可信息公共服务平台含网站网址的查询截图。 |
|  | 热厨区 |  |  |  |  |  |
| 1 | ◆天燃气双眼 大锅灶 | 新星鑫 | 2000\*1000\*800 SDGT35/70 | 台 | 3 | 材质：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 δ=1.2mm，配备电子打火和熄火保护，风气联动；前面板处设置调节阀，方便整个厨房的火力转化；内置稳压阀，方便厨师清晰掌握每道菜的工作时间；挤压型材，洁净度高，防酸防碱，配助燃鼓风机、燃烧机。功率：36W\*2，灶圈 口径Ф700\*2。 |



**守合同重信用单位**

**省级科技型企业**

**国家高新技术企业**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 规格：2000\*1000\*800  提供国家认可的检测机构出具的检测报  告, 附全国认证认可信息公共服务平台含 网站网址的查询截图。 |
| 2 | 一大一小炒菜 灶 | 新星鑫 | SDGT35/70-C | 台 | 1 | 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 δ=1.2mm，配备电子打火和熄火保护，风气联动；前面板处设置调节阀，方便整个厨房的火力转化；内置稳压阀，方便厨师清晰掌握每道菜的工作时间；挤压型材， 洁净度高，防酸防碱，配助燃鼓风机、燃 烧机。  功率：36W\*2 |
| 3 | 调料平台 | 新星鑫 | 600\*1000\*800 XX-TLPT | 台 | 2 | 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 δ=1.2mm。脚为不锈钢管 φ38\*1.0mm，档 为 φ25\*1.0mm 不锈钢管。配有不锈钢可调 节子弹脚。  规格：600\*1000\*800 |
| 4 | 调料平台 | 新星鑫 | 800\*900\*800 XX-TLPT | 台 | 1 | 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 δ=1.2mm。脚为不锈钢管 φ38\*1.0mm，档 为 φ25\*1.0mm 不锈钢管。配有不锈钢可调 节子弹脚。  规格：800\*900\*800 |
| 5 | 电饼档 | 勝达美 | 635\*735\*780 YXD45-S 型 | 台 | 2 | 电压：~220/380 伏  功率：5 千瓦  规格：635\*735\*780 |



**守合同重信用单位**

**省级科技型企业**

**国家高新技术企业**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 双层工作台 | 新星鑫 | 1800\*800\*800 XX-GZT-2 | 只 | 2 | 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 δ=1.2mm。脚为不锈钢管 φ38\*1.0mm，档 为 φ25\*1.0mm 不锈钢管。配有不锈钢可调 节子弹脚。  规格：1800\*800\*800 |
| 7 | 和面机 | 旭众 | 690\*390\*740mm SZ-15 | 台 | 1 | 主要有机架、面斗、操纵机构、传动机构等几部分组成；  --手动翻斗，倒顺开关直接控制电动机正反转，操作方便；  --电机采用内置式结构， 占用空间小，结构紧凑。和面刀片有面斗及刀片均采用不 锈钢制；  --和面刀片有直刀型和转叶型； --最大和面量：12.5KG  --功率：2N～220V/3N～380V/50HZ/1.1kw 规格：690\*390\*740mm |
| 8 | 冲地龙头 | 君畅 | 10 米  JC-1155E-10 | 只 | 1 | 1.外形尺寸：L=10m 土 5%  2.壳体为 ST14 冷轧板制成，支架为 Q235 钢制成，表面静电喷塑处理;  3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4.锰钢弹簧;  5.10 米黑色液压钢丝管，耐温 95℃ , 承压 300PSI;  6.接水 口 口径为 1/2"外螺纹。 规格：10 米 |



**守合同重信用单位**

**省级科技型企业**

**国家高新技术企业**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 四层板架 | 新星鑫 | 1200\*500\*1800 XX-HJ/4 | 只 | 1 | 材质：选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，骨架 δ=1.2mm，面板厚度 δ=1.2mm，脚为 φ 38\*1.0mm 不锈钢管  说明：配不锈钢可调子节弹脚  规格：1200\*500\*1800 |
| 10 | 双星水池 | 新星鑫 | 1500\*700\*800 XX-SC-2 | 只 | 1 | 材质：选用 SUS304-2B 不锈钢板制作；台面及水斗 δ 1.2mm。脚为φ38\*1.0mm 不锈钢管，档为φ25\*1.0mm 不锈钢管。  说明：水斗圆角模压成型，配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调子弹脚。  规格：1500\*700\*800 |
| 11 | 双温龙头 | 君畅 | JC-1029 | 只 | 2 | 说明：单孔单柄，陶瓷片阀芯，主体采用优质黄铜材料构成，出水嘴部分使用优质 耐用的 ABS，保证出水的卫生。大弯、360 度旋转。 |
| 12 | 双层工作台 | 新星鑫 | 1800\*700\*800 XX-GZT-2 | 只 | 1 | 用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 δ  =1.2mm。脚为不锈钢管 φ38\*1.0mm，档为 φ25\*1.0mm 不锈钢管。配有不锈钢可调节 子弹脚。  规格：1800\*700\*800 |
|  | 二更 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手池 | 新星鑫 | 800\*600\*800 XX-XSC | 只 | 1 | 材质：选用 SUS304-2B 不锈钢板制作；台面及水斗 δ 1.2mm。脚为φ38\*1.0mm 不锈钢 管，档为φ25\*1.0mm 不锈钢管。  说明：水斗圆角模压成型，配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调子弹脚。 |



**守合同重信用单位**

**省级科技型企业**

**国家高新技术企业**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 规格：800\*600\*800 |
| 2 | 感应龙头 | 君畅 | H120MM  JC-8295+JC02 | 只 | 1 | 精铜主体 RVD 电镀处理，蜂窝起泡器，台式安装、以红外线感应，通过集成线路微 电脑处理发送脉冲主导电磁阀工作，功率： 3W/220V  规格：H120MM |
| 3 | 烘手机 | 莫顿 | 240\*230\*240 MD-688 | 台 | 1 | 感应距离：1cm 以内  喷射风速：12m/s±5%  烘干时间：约 12 秒  电压/电流/频率：AC220~ 240V/9A/50-60Hz  控制方式：红外闪频技术、微电脑全自动控制  总功率：2000W  加热方式：内置恒温加热器外置自动/恒温控制钮  热空气温度：45-75℃ 规格:240\*230\*240 |
|  | 备餐间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 | 新星鑫 | 1800\*800\*800 XX-GZT-2 | 只 | 1 | 材质：选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 δ 1.2mm，层板 δ 1.2mm 脚为 φ38\*1.0mm 不锈钢圆管配不锈钢可调子弹脚，档为φ 25\*1.0mm 不锈钢扁管  说明：骨架采用Φ38 不锈钢管搭制，加强筋、档除外，配不锈钢可调子弹子弹脚。  规格：1800\*800\*800 |



**守合同重信用单位**

**省级科技型企业**

**国家高新技术企业**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 平冷工作台 | 爱雪 | 1800\*800\*800 QB-04LH | 台 | 1 | 说明：内、外胆均采用 SUS304-2B 不锈钢板制作，内胆板厚 δ=0.8mm，外胆板厚 δ =0.6mm；  电子式温控数字显示， 自动回归门；  采用优质高压缩机组；  聚胺脂一次发泡成型，R134a 无氟环保制冷剂；  全铜管冷凝器、蒸发器；  单机单温，可选温度范围：冷冻温度： -15℃~-6℃或冷藏温度：-2℃~+8℃  规格：1800\*800\*800 |
| 3 | 洗手池 | 新星鑫 | 600\*600\*800 XX-XSC | 只 | 1 | 材质：选用 SUS304-2B 不锈钢板制作；台面及水斗 δ 1.2mm。脚为φ38\*1.0mm 不锈钢 管，档为φ25\*1.0mm 不锈钢管。  说明：水斗圆角模压成型，配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调子弹脚。  规格：600\*600\*800 |
| 4 | 感应龙头 | 君畅 | H120MM  JC-8295+JC02 | 只 | 1 | 精铜主体 RVD 电镀处理，蜂窝起泡器，台式安装、以红外线感应，通过集成线路微 电脑处理发送脉冲主导电磁阀工作，功率： 3W/220V  规格：H120MM |
| 5 | 步进式开水器 | 腾飞 | 单头PK-3H3 | 台 | 1 | 说明：选用优质 304 不锈钢板制作、台面 及水斗 δ=1.0mm、聚氨酯发泡加厚保温层， 优质热水快开龙头，新型加热技术及控制 系统，防干烧、防开盖、防漏电； |



**守合同重信用单位**

**省级科技型企业**

**国家高新技术企业**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | --功率：2KW/220V 规格：单头 |
| 6 | 单头净水器 | 泉帝 | 单头，内置阀门 | 台 | 1 | 技术参数：高效去除余氯及相关衍生物，  孢子包囊等真菌及有害微生物，泥沙铁锈， 高效吸附水中的异味，大幅提供饮用口感， 保留对人体有益的矿物质元素，提供健康 饮水；过滤精度：0.5um，流速：5.7 升/ 分钟、处理量：34020L（1800 桶），主滤  芯尺寸：38.9\*11CM、安装空间：40x60CM （宽 X 高）、工作压力：0.172MPa-0.862MPa，  工作温度：4.4-38℃ 、建议主滤芯更换时  间：12-15 个月  规格：单头，内置阀门 |
| 7 | 留样冰箱（带 锁） | 昊尔 | 600\*540\*1800 MR-248 | 台 | 1 | 功率：220v/0.25kw  温度 (℃) ：2℃~-8℃ 优质压缩机  规格：600\*540\*1800 |
| 8 | 定制置物架  （放三个菜一 个饭） | 新星鑫 | 定制（约760\*660\*750）  XX-ZWJ | 只 | 36 | 材质：选用 304 不锈钢板制作，推手采用 28\*28\*1.0mm 加厚方管制  规格：定制（约 760\*660\*750） |
| 9 | 双层送餐车 | 新星鑫 | 820\*500\*900 XX-SCC/2 | 辆 | 2 | 选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，板 δ  =1.2mm。推手采用 28\*28\*1.0mm 不锈钢方 管一次成型， δ=1.0mm 手柄采用φ  25\*1.0mm 不锈钢加厚圆管， δ=1.0mm；双 层设计，凹槽型浅斗。配重力定轮 2 只，  万向轮 1 只，万向刹车轮 1 只。 |



**守合同重信用单位**

**省级科技型企业**

**国家高新技术企业**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 规格：820\*500\*900 |
|  | 洗碗间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星水池柜  （需提供样  品） | 新星鑫 | 1200\*750\*800 XX-SCG-2 | 只 | 1 | 说明：选用 SUS304-2B 不锈钢板制作；  台面及水斗 δ=1.2mm 水斗圆角模压成型， 配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水 龙头另计；圆通腿为φ38\*1.0mm 加厚不锈 钢圆管，实厚 δ ≥0.88mm；上挂式尼龙静 音滑轮掩门，配不锈钢加强筋、 Φ50\*150 配置重力不锈钢可调节子弹脚。  规格：1200\*750\*800 |
| 2 | 双温龙头 | 君畅 | JC-1029 | 只 | 12 | 说明：单孔单柄，陶瓷片阀芯，主体采用 优质黄铜材料构成，出水嘴部分使用优质 耐用的 ABS，保证出水的卫生。大弯、360 度旋转。 |
| 3 | 冲地龙头 | 君畅 | 10 米  JC-1155E-10 | 只 | 1 | 1.外形尺寸：L=10m 土 5%  2.壳体为 ST14 冷轧板制成，支架为 Q235 钢制成，表面静电喷塑处理;  3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4.锰钢弹簧;  5.10 米黑色液压钢丝管，耐温 95℃ , 承压 300PSI;  6.接水 口 口径为 1/2"外螺纹。 规格：10 米 |
|  | 消毒间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 定制热风循环 消毒柜 | 新星鑫 | 1300\*800\*1800 XX-RFXHXDG-2 | 台 | 1 | 材质：选用优质 SUS304-2B 板制作  说明：加强档，筋除外，内分四层，高温 |



**守合同重信用单位**

**省级科技型企业**

**国家高新技术企业**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 消毒，0 到 125 度，恒温定时控制 规格：1300\*800\*1800 |
|  | 二层 |  |  |  |  |  |
|  | 配餐 |  |  |  |  |  |
| 1 | 五斗保温台 | 新星鑫 | 1800\*800\*800 XX-BWT-5 | 台 | 1 | 说明：采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，台 面 δ 1.2mm；侧板厚 1.0 ㎜。脚采用 φ38\*1.0 ㎜ SUS304-2B 圆管制作。配有可调子弹脚； 横通Φ25\*1.0mm，恒温自动控制，  220V/3KW。  规格：1800\*800\*800 |
|  | 二更 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手池 | 新星鑫 | 800\*600\*800 XX-XSC | 只 | 1 | 材质：选用 SUS304-2B 不锈钢板制作；台 面及水斗 δ 1.2mm。脚为φ38\*1.0mm 不锈钢 管，档为φ25\*1.0mm 不锈钢管。  说明：水斗圆角模压成型，配优质落水器、 拦渣斗及不锈钢可调子弹脚。  规格：800\*600\*800 |
| 2 | 感应龙头 | 君畅 | H120MM  JC-8295+JC02 | 只 | 1 | 精铜主体 RVD 电镀处理，蜂窝起泡器，台 式安装、以红外线感应，通过集成线路微 电脑处理发送脉冲主导电磁阀工作，功率： 3W/220V  规格：H120MM |
| 3 | 烘手机 | 莫顿 | 240\*230\*240 MD-688 | 台 | 1 | 感应距离：1cm 以内  喷射风速：12m/s±5%  烘干时间：约 12 秒  电压/电流/频率：AC220~ |



**守合同重信用单位**

**省级科技型企业**

**国家高新技术企业**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 240V/9A/50-60Hz  控制方式：红外闪频技术、微电脑全自动 控制  总功率：2000W  加热方式：内置恒温加热器外置自动/恒温 控制钮  热空气温度：45-75℃ 规格:240\*230\*240 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风幕机 | 钻石牌 | 根据门尺寸 | 台 | 4 | 说明：1.金属外壳结构：防火性能高，整 体结构紧凑；2.风量大大功率：耗电少 PTC 发热体的风幕机；3.轴承电机：铝壳铜线 电机，性能稳定可靠；4.全贴挂式背板：  选用全贴合钢板，减少工震安装更牢靠；  5.优质贯流风轮：采用严格的动平衡测试， 更稳定，低噪音，可形成均匀的空气。  规格：根据门尺寸 |
| 2 | 档鼠板 | 新星鑫 | 根据门宽\*600\*30mm XX-DSB | 套 | 4 | 说明：选用优质不锈钢板制作；厚度 1.2mm， 双层结构型，配轨道槽固定于门框两侧，  挡板向上可取出方便货物进仓，分上下两 块 300mm；  规格：根据门宽\*600\*30mm |
| 3 | 灭蝇灯 | 笆笆啦 | 8W  BL-608 | 盏 | 13 | 说明：紫光固化灯管、紫光 UVA 引诱、弧 形诱蚊更强、灭蚊蝇小飞虫、加厚 PP 材质。  规格：8W |



**守合同重信用单位**

**省级科技型企业**

**国家高新技术企业**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 紫外线消毒灯 | 华特斯 | 1200\*50\*30 36W | 盏 | 18 | --技术参数：  --功能特点：通过紫外线杀灭包括细菌繁 殖体、芽胞、分支杆菌、冠状病毒、真菌、 立克次体和衣原体等；  --1.热阴极有效寿命 8000 小时，冷阴极在 20000 小时以上  --2.优质石英玻璃管，羟基含量小于等于 50ppm、紫外线透过率大于等于 90%；  --3.锆铝片技术，吸附管内杂气，延长使 用寿命；  --4.超低汞技术，汞含量小于等于 5mg，达 欧盟标准；  --功率：220V/50HZ/36W 规格：1200\*50\*30 |
| 5 | 分菜盘 | 建达 | 385（含边 2 厘米）\* 宽 215\*高 25 | 只 | 100 | 材质：选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，面 板厚度 1.0mm  规格 ：385（含边 2 厘米）\*宽 215\*高 25 |
| 6 | 全封闭单孔回 收台 | 新星鑫 | 800\*800\*800 XX-CWT-1 | 台 | 2 | 材质：选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，面 板厚度 1.2mm  说明： 台、车二件配套（不带桶），配不 锈钢可调脚圆角模压成型  规格：800\*800\*800 |
| 7 | 全封闭双孔回 收台 | 新星鑫 | 1800\*800\*800 XX-CWT-2 | 台 | 2 | 材质：选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，面 板厚度 1.2mm  说明： 台、车二件配套（不带桶），配不 锈钢可调脚圆角模压成型 |



**守合同重信用单位**

**省级科技型企业**

**国家高新技术企业**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 规格：1800\*800\*800 |
| 8 | 所有老设备拆  除后安装维修  费（包含学校  原有的43 台餐  车密封条更  换） | 新星鑫 |  | 套 | 1 |  |
|  | 排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 油烟一体机 | 北沃 | 2500\*1100\*1000 BW-YT | 台 | 1 | 材质优质不锈钢材质， δ=1.2mm，实厚 δ ≥1.08mm，内置静电油烟净化单元、UV 灯 除味杀菌单元以及自带抽风动力，带 LED 防爆照明灯 2.设备电源为智能数字高频高 压电源，内置微电脑芯片，可选择高效、  延长清洗周期、安全等工作模式，高压数 字电源发生器需配置有电流调节功能，并 带有多项保护功能，包括软启动、电场短 路保护，放电跳停保护、电源过载保护和 变压器过温保护等多重保护功能，确保设 备安全 3.7、设备每个净化单元装有数字显 示面板及工作指示灯，能数字显示工作电 流，故障代码等。设备功率 2KW/380V，  规格：2500\*1100\*1000 |
| 2 | 蒸煮间脱排油 烟罩 | 新星鑫 | 8600\*1200\*500 XX-TPYYZ | ㎡ | 10.32 | 材质：面板选用优质不锈钢板制作，厚度 1.0mm（风机及排烟管另计）  规格：8600\*1200\*500 |



**守合同重信用单位**

**省级科技型企业**

**国家高新技术企业**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 不锈钢排烟风 管 | 新星鑫 | XX-PYFG | ㎡ | 126 | 说明：用优质不锈钢板制作， δ=1.2mm。 （招标数量为展开面积） |
| 4 | 风柜（蒸煮间 排汽） | 北沃 | 5KW BWF | 台 | 1 | 说明：该风机箱体采用双吸式蜗壳吸风钢 架柜式结构，多翼式风轮，具有风量大，  噪音低、震动小等优点。风压 630-390Pa. 噪音≦75db  规格：5KW |
| 5 | 风管法兰 | 新星鑫 | 配套风管定做 XX-FL | 只 | 20 | 规格：配套风管定做 |
| 6 | 风管支架 | 新星鑫 | 配套风管定做 XX-ZJ | 只 | 5 | 规格：配套风管定做 |
| 7 | 风柜支架 | 新星鑫 | 配套现场定做 XX-ZJ | 只 | 1 | 规格：配套现场定做 |
| 9 | 弹簧减震器 | 北沃 | 100kg ZT | 只 | 4 | 配套风柜  规格：100kg |
| 9 | 不锈钢降压启 动开关箱 | 北沃 | 配套风柜 | 只 | 1 | 说明：箱体选用采用 304 不锈钢板制造，  δ 1.0mm。漏电保护、机电器及交流接触器 等电器类配件选国际知名品牌。  规格：配套风柜 |
| 10 | ◆烟罩灭火系 统 | 顺康 | 940mmX630mmX222mm CMJS24-3 | 套 | 2 | 1、箱体全身采用优质不锈钢材质，自带 24 个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度 15 米， 箱体尺寸：940mmX630mmX222mm  2、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无 味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃 等特点，灭火时间：≤1.8s；重：14.5\*3kg， 保质期：有效期为 6 年 |



**守合同重信用单位**

**省级科技型企业**

**国家高新技术企业**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 3、灭火装置具备自动探测， 自动实施灭火 功能；也可手动紧急启动功能。  4、装置灭火剂喷射时间不得小于90s，同 时具备较好的抗飞溅性能，在灭火剂喷射 过程中无油点飞溅出来  5、喷射灭火剂后， 自动切换喷射冷却水。  6、采用机械传动，全天候 24 小时监控， 可连接消防报警系统，火情发生后，灭火 装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报 警、打开水流阀同时进行设有机械应急启 动装置，当手动、 自动启动不成功时使用 提供国家认可的检测机构出具的检测报  告, 附全国认证认可信息公共服务平台含 网站网址的查询截图。 |
| 11 | 五格快餐盘带 盖 | 建达 | 280\*220\*30mm | 只 | 300 | 技术参数：  材质：选用优质304 食品级不锈钢板制作， 说明：克重 230 克以上；  规格：280\*220\*30mm |