一、项目基本情况

克拉玛依市中心医院共87部电梯维护保养。具体参数如下：

**直 梯 参 数 清 单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **出厂编号** | **电梯型号** | **额定载重量** | **额定速度** | **层/站/门** | **台数** |
| 1 | GE1908398K | TKJW | 1000kg | 1.75m/s | 6/6/6 | 1 |
| 2 | GE1908399K | TKJW | 1000kg | 1.0m/s | 5/5/5 | 1 |
| 3 | GE1908400K | TKJW | 1000kg | 1.0m/s | 5/5/5 | 1 |
| 4 | GE1908401K | TKJW | 1000kg | 1.0m/s | 6/6/6 | 1 |
| 5 | GE1908402K | TKJW | 1000kg | 1.0m/s | 4/4/4 | 1 |
| 6 | GE1908403K | TKJW | 1000kg | 1.0m/s | 4/4/4 | 1 |
| 7 | GE1908404K | TKJW | 1000kg | 1.0m/s | 2/2/2 | 1 |
| 8 | GE1908405K | TKJW | 1000kg | 1.0m/s | 3/3/3 | 1 |
| 9 | GE1908410K | TKJW | 1000kg | 1.0m/s | 3/3/3 | 1 |
| 10 | GE1908414K | TKJW | 2000kg | 1.75m/s | 14/14/14 | 1 |
| 11 | GE1908415K | TKJW | 2000kg | 1.75m/s | 15/15/15 | 1 |
| 12 | GE1908416K | TKJW | 2000kg | 1.75m/s | 15/15/15 | 1 |
| 13 | GE1908417K | TKJW | 1000kg | 1.75m/s | 14/14/14 | 1 |
| 14 | GE1908418K | TKJW | 1000kg | 1.75m/s | 14/14/14 | 1 |
| 15 | GE1908419K | TKJS | 2000kg | 1.75m/s | 13/13/13 | 1 |
| 16 | GE1908420K | TKJS | 2000kg | 1.75m/s | 13/13/13 | 1 |
| 17 | GE1908420K | TKJS | 2000kg | 1.75m/s | 13/13/13 | 1 |
| 18 | GE1908422K | TKJS | 2000kg | 1.75m/s | 14/14/14 | 1 |
| 19 | GE1908423K | TKJS | 2000kg | 1.75m/s | 14/14/14 | 1 |
| 20 | GE1908424K | TKJS | 2000kg | 1.75m/s | 14/14/14 | 1 |
| 21 | GE1908425K | TKJW | 2000kg | 1.75m/s | 13/13/13 | 1 |
| 22 | GE1908426K | TKJW | 2000kg | 1.75m/s | 13/13/13 | 1 |
| 23 | GE1908428K | TKJW | 2000kg | 1.75m/s | 4/4/4 | 1 |
| 24 | GE1908429K | TKJS | 1000kg | 1.75m/s | 5/5/5 | 1 |
| 25 | GE1908430K | TKJS | 1000kg | 1.75m/s | 5/5/5 | 1 |
| 26 | GE1908431K | TKJW | 2000kg | 1.75m/s | 4/4/4 | 1 |
| 27 | GE1908432K | TKJS | 1000kg | 1.75m/s | 5/5/5 | 1 |
| 28 | GE1908433K | TKJS | 1000kg | 1.75m/s | 5/5/5 | 1 |
| 29 | GE1908434K | TKJW | 1000kg | 1.0m/s | 4/4/4 | 1 |
| 30 | GE1908435K | TKJS | 1000kg | 1.75m/s | 5/5/5 | 1 |
| 31 | GE1908436K | TKJS | 1000kg | 1.75m/s | 5/5/5 | 1 |
| 32 | GE1908437K | TKJW | 1600kg | 1.75m/s | 10/10/10 | 1 |
| 33 | GE1908438K | TKJW | 1600kg | 1.75m/s | 10/10/10 | 1 |
| 34 | GE1908439K | TKJW | 1600kg | 1.75m/s | 10/10/10 | 1 |
| 35 | GE1908440K | TKJW | 1600kg | 1.75m/s | 10/10/10 | 1 |
| 36 | GE1908449B | TBJW | 2000kg | 1.75m/s | 5/5/5 | 1 |
| 37 | GE1908406B | TBJW | 2000kg | 1.75m/s | 7/7/7 | 1 |
| 38 | GE1908407B | TBJW | 2000kg | 1.75m/s | 7/7/7 | 1 |
| 39 | GE1908408B | TBJW | 2000kg | 1.75m/s | 7/7/7 | 1 |
| 40 | GE1908409B | TBJW | 2000kg | 1.0m/s | 4/4/4 | 1 |
| 41 | GE1908441K | TWJS | 1600kg | 1.75m/s | 11/11/11 | 1 |
| 42 | GE1908442K | TWJS | 1600kg | 1.75m/s | 11/11/11 | 1 |
| 43 | GE1908443K | TWJS | 1600kg | 1.75m/s | 11/11/11 | 1 |
| 44 | GE1908444K | TKJW | 1000kg | 1.75m/s | 6/6/6 | 1 |
| 45 | GE1908445K | TKJW | 1000kg | 1.75m/s | 6/6/6 | 1 |
| 46 | GE1908446K | TKJW | 2000kg | 1.75m/s | 6/6/6 | 1 |
| 47 | GE1908447K | TKJW | 2000kg | 1.75m/s | 6/6/6 | 1 |
| 48 | GE1908448K | TKJW | 1000kg | 1.0m/s | 5/5/5 | 1 |
| 49 | GE1908427W | TWJ | 250kg | 0.4m/s | 13/13/13 | 1 |
| 50 | GE2107347W | TWJ | 250kg | 0.4m/s | 2/2/2 | 1 |
| 51 | GE2107348W | TWJ | 250kg | 0.4m/s | 2/2/2 | 1 |
| 52 | GE2107349W | TWJ | 250kg | 0.4m/s | 2/2/2 | 1 |
| 53 | GE2107350W | TWJ | 250kg | 0.4m/s | 4/4/42 | 1 |
| 54 | 350393019 | KONE 3000S MonoSpace | 2500kg | 1.0m/s | 5/5/5 | 1 |
| 55 | 350393021 | KONE 3000S MonoSpace | 2500kg | 1.0m/s | 2/2/2 | 1 |
| 56 | 350393022 | KONE 3000S MonoSpace | 2500kg | 1.6m/s | 14/14/14 | 1 |
| 57 | 350393023 | KONE 3000S MonoSpace | 2500kg | 1.6m/s | 14/14/14 | 1 |
| 58 | 350393024 | KONE 3000S MonoSpace | 2500kg | 1.0m/s | 5/5/5 | 1 |
| 59 | 1136928337 | KONE 3000S MonoSpace | 2500kg | 1.6m/s | 5/5/5 | 1 |
| 60 | 1136928339 | KONE 3000S MonoSpace | 2500kg | 1.6m/s | 5/5/5 | 1 |
| 61 | XODTE30609 | XO-CONG(MRL) | 1600kg | 1.0m/s | 2/2/2 | 1 |
| 62 | GE2201407B | TBJW | 1600kg | 1.0m/s | 2/2/2 | 1 |
| 63 | GE2201408B | TJBW | 1600kg | 1.0m/s | 2/2/2 | 1 |
| 64 | GE2201410B | TJBW | 1600kg | 1.0m/s | 3/3/3 | 1 |
| 65 | GE2201411B | TJBW | 1600kg | 1.0m/s | 3/3/3 | 1 |
| 66 | GE2201412B | TJBW | 1600kg | 1.0m/s | 3/3/3 | 1 |
| 67 | GE2201409K | TKJS | 1250kg | 1.0m/s | 2/2/2 | 1 |
| 68 | GE2201413K | TKJS | 1600kg | 1.0m/s | 3/3/3 | 1 |
| 69 | GE2201414K | TKJW | 800kg | 1.0m/s | 2/2/2 | 1 |
| 70 | 36536302 | KONE MonoSpace | 1600kg | 1.0m/s | 3/3/3 | 1 |
| 71 | GE2024054 | TJBW | 1600kg | 1.0m/s | 2/2/2 | 1 |
| 72 | GE2024053 | TJBW | 1000kg | 1.0m/s | 2/2/2 | 1 |
| 73 | GE2024055 | TJBW | 1600kg | 1.0m/s | 2/2/2 | 1 |

|  |
| --- |
| **扶梯参数** |
| **电梯型号** | TF | **控制方式** | PLC |
| **梯级宽度** | 1000mm | **额定速度** | 0.5m/s |
| **倾斜角度** | 30° | **台数** | 14 |
| **提升高度** | 5000mm | **输送能力** | 6000人/小时 |
| **驱动方式** | 链条驱动 |
| **制造单位** | 通用电梯股份有限公司 | **产品出厂编号** | GE2104281F～GE2104294F |