**三、投标分项报价表**

项目名称: 巴州儿童福利设施项目、巴州未成年人保护设施项目、巴州流浪乞讨人员救 助管理站项目设施设备配备项目

招标编号: BZJCXMGLYXZRGS2024-08号 包号:标项1 单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名 称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 数 量 | 单 位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 巴州儿童福利设施项目-设施设备配备项目采购清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 儿童高 低床 | 贡牌 | SJ022000\*955\*1730 | 木制上下铺；长≥2000mm，宽 95.5mm; 整体为白蜡木；床边 2cm\*12cm，总高 173cm，楼 梯宽 42.5cm. | 52 | 套 | 1600 | 83200 |  |
| 2 | 单人床 | 国景 | Gj09-11000\*2000\*400 | 实木床；长≥2000mm，宽≥900-1000mm; 1.面板：采用 E1 级浸渍胶膜纸饰面刨花板,甲 醛释放量≤0.029mg/m³,表面胶合强度≥1.12MPa，含水率 7.2%，密度 0.68g/cm³,达到 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》环保 E1 标准；2.激光封边条：采用优质激光封边条，激光封边一体成型；3.白乳胶：采用国家环保标准白乳胶， 白乳胶游离甲醛≤0.05g,苯≤0.01g， 甲苯+二甲 苯≤0.04g，总挥发性有机物≤70g/L，达到GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中 有害物质限量》标准； | 32 | 张 | 1290 | 41280 |  |
| 3 | 木工定制衣柜 | 国景 | GJ21-12000\*600\*2100 | 尺寸：高 2100mm\*长 2000mm\*宽 600mm。1.面板：采用 E1 级浸渍胶膜纸饰面刨花板,甲醛 释放量≤0.029mg/m³,表面胶合强度≥1.12MPa，含水率 7.2%，密度 0.68g/cm³,达到GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》环保 E1 标准；2.激光封边条：采用优质激光封边条，激光封边一体成型；3.白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g,苯≤0.01g，甲苯+二甲 苯≤0.04g，总挥发性有机物≤70g/L，达到 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂 中有害物质限量》标准； ▲4.导轨乙酸（酸性）盐雾连续喷雾≥600 小时, 耐腐蚀等级达到 10 级；检测报告 ▲5.门铰乙酸（酸性）盐雾连续喷雾≥600小时，耐腐蚀等级达到 10 级；检测报告 ▲6.锁具乙酸（酸性）盐雾连续喷雾≥600 小时，耐腐蚀等级达到 10 级; 检测报告 | 8 | 组 | 2485 | 19880 |  |
| 4 | 木工定 制衣柜 | 国景 | GJ21-12000\*550\*2100 | 尺寸：高 2100mm\*长 2000mm\*宽 550mm 。1.面板：采用 E1 级浸渍胶膜纸饰面 刨花板,甲醛 释放量≤0.029mg/m³,表 面胶合强度≥1.12MPa，含水率 7.2%， 密度 0.68g/cm³,达到GB18580-2017《 | 16 | 组 | 2485 | 39760 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》环保 E1 标准；2.激光封边条：采用优质激光封边条，激光封边一体成型；3.白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g,苯≤0.01g，甲苯+二甲 苯≤0.04g，总挥发性有机物≤70g/L，达到 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂 中有害物质限量》标准； ▲4.导轨乙酸（酸性）盐雾连续喷雾≥600 小时, 耐腐蚀等级达到 10 级；检测报告 ▲5.门铰乙酸（酸性）盐雾连续喷雾≥600小时，耐腐蚀等级达到 10 级；检测报告 ▲6.锁具乙酸（酸性）盐雾连续喷雾≥600 小时，耐腐蚀等级达到 10 级; 检测报告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 木工定 制衣柜 | 国景 | GJ21-44500\*550\*2100 | 尺寸：高 2100mm\*长 4500mm\*宽 550mm。1.面板：采用 E1 级浸渍胶膜纸饰面刨花板,甲醛 释放量≤0.029mg/m³,表面胶合强度≥1.12MPa，含水率 7.2%，密度 0.68g/cm³,达到GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》环保 E1 标准；2.激光封边条：采用优质激光封边条，激光封边一体成型；3.白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g,苯≤0.01g，甲苯+二甲 苯≤0.04g，总挥发性有机物≤70g/L，达到 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂 中有害物质限量》标准； ▲4.导轨乙酸（酸性）盐雾连续喷雾≥600 小时, 耐腐蚀等级达到 10 级；检测报告 ▲5.门铰乙酸（酸性）盐雾连续喷雾≥600小时，耐腐蚀等级达到 10 级；检测报告 ▲6.锁具乙酸（酸性）盐雾连续喷雾≥600 小时，耐腐蚀等级达到 10 级; 检测报告 | 16 | 组 | 4120 | 65920 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 床头柜 | 国景 | GjT06600\*500\*500 | 600mm\*500mm\*500mm。1.面板：采用 E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板,甲醛释放量≤0.029mg/m ³,表面胶合强度≥1.12MPa，含水率 7.2%，密度 0.68g/cm³,达到 GB18580-2017《室内 装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》环保 E1 标准；2.激光封边条：采用优质激光封边条，激光封边一体成型; 3.白乳胶：采用国家环保标准白乳胶, 白乳胶游离甲醛≤0.05g,苯≤0.01g, 甲苯+二甲 苯≤0.04g，总挥发性有机物≤70g/L，达到 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂 中有害物质限量》标准； ▲4.导轨乙酸（酸性）盐雾连续喷雾≥500 小时，耐腐蚀等级 达到 10 级； ▲5.门铰乙酸（酸性） 盐雾连续喷雾≥500 小时，耐腐蚀等级 达到 10 级； ▲6..锁具乙酸（酸性）盐雾连续喷雾≥500 小时，耐腐蚀等级 达到 10 级； | 24 | 个 | 445 | 10680 |  |
| 7 | 沙发茶 几 | 国景 | GjF07+COO61850\*650\*9001200\*700\*420600\*6 00\*450 | 三人沙发：1850mm\*650mm\*900mm，长茶几：1200mm\*700mm\*420mm，方茶几600mm\*600mm\*450mm。面料：采用优质西皮，经液体浸色、防潮、防腐、防霉的工艺处理 后，皮面更细腻柔软，手感舒适，透气性好，光泽持久；，厚度1.3-1.5mm；泡棉：选 用“东亚 ”牌高弹性聚胺脂定型海棉，泡棉密度≥30kg/m3，回弹力≥41%，不含氟氨化合物，无甲醛及二甲苯等异味，使用无苯胶粘剂粘接，圆润厚实，软硬适中，回弹性好， 表面涂有防止老化变形的保护膜。基材： 内部硬杂木实木框架，木材含水率稳定于8%-9%，所有人造板要求全部四周封边。框架主体榫结构，木构件四面刨光，结合部位牢 固无松动，人造板件均双饰面封四边，油漆：底漆、面漆均采用环保 PU 油漆涂饰，非显 孔亚光，正反两面均衡油饰。▲皮革的抗菌测试检测报告，▲阻燃海绵检测报告检测报 告。 | 16 | 套 | 4500 | 72000 |  |
| 8 | 鞋柜 | 国景 | Gjx008800\*400\*1200 | 高度≥800mm，层数≥五层，1.面板： 采用 E1 级浸渍胶膜纸饰面刨花板,甲 醛释放量≤ 0.029mg/m³, 表面胶合 强度≥1.12MPa，含水率 7.2%，密度 0.68g/cm³,达到 GB18580-2017《室内 装饰装修材料人造板及其制品中甲醛 释放限量》环保 E1 标准；2.激光封边 条：采用优质激光封边条，激光封边一 体成型；3.白乳胶：采用国家环保标准 白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g,苯≤ | 24 | 个 | 1080 | 25920 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0.01g，甲苯+二甲 苯≤0.04g，总挥发 性有机物≤70g/L，达到 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘 剂 中有害物质限量》标准； |  |  |  |  |  |
| 9 | 电视柜 | 国景 | Gjd2002000\*500\*750 | 简约组合电视柜，尺寸：2000mm\*500mm\*750mm。1.面板：采用 E1 级浸渍胶膜纸饰面刨花 板,甲醛释放量≤0.029mg/m³, 表面胶合强度≥ 1.12MPa，含水率 7.2%，密度 0.68g/cm ³, 达到 GB18580-2017《室内装饰装修 材料人造板及其制品中甲醛释放限量》 环保 E1 标准； 2.激光封边条：采用 优质激光封边条，激光封边一体成型； 3.白乳胶：采用国家环保标准白乳胶， 白乳胶游离甲醛≤0.05g,苯≤0.01g， 甲苯+二甲 苯≤0.04g，总挥发性有机 物≤70g/L，达到 GB 18583-2008《室 内装饰装修材料胶粘剂中 有害物质限 量》标准；▲4.导轨乙酸（酸性）盐雾 连续喷雾≥600 小时，耐腐蚀等级达到 10 级；检测报告 ▲5.门铰乙酸（酸性 ) 盐雾连续喷雾≥600 小时，耐腐蚀等 级达到 10 级；检测报告 ▲6.锁具乙 酸（酸性）盐雾连续喷雾≥600 小时，耐腐蚀等级达到 10 级；检测报告 | 16 | 个 | 1300 | 20800 |  |
| 10 | 窗帘 | 领秀 | LxM181800\*2100 | 布艺遮光窗帘，纯色，全遮光 90%+， 棉麻材质，窗户尺寸：宽 1.8m\*高 2.1m 。所报价格 含窗帘材料、辅材、优质 铝合金罗马杆、优质铝合金支架、堵头 、加工费、安装费。窗 帘布料、辅材 按参数提供，本次响应产品的悬挂方式, 双扇打孔，颜色由甲方确定。 | 89 | 个 | 550 | 48950 |  |
| 11 | 窗帘 | 领秀 | LxM182100\*2100 | 布艺遮光窗帘，纯色，全遮光 90%+， 棉麻材质，窗户尺寸：宽 2.1m\*高 2.1m 。所报价格 含窗帘材料、辅材、优质 铝合金罗马杆、优质铝合金支架、堵头 、加工费、安装费。窗 帘布料、辅材 按参数提供，本次响应产品的悬挂方式, 双扇打孔，颜色由甲方确定。 | 4 | 个 | 620 | 2480 |  |
| 12 | 卫生间 晾衣杆 | 盼盼 | 024-L98-S YO51100-1800 | 免打孔不锈钢伸缩杆晾衣杆， 1.05-170M。可承重 220 斤 | 16 | 个 | 680 | 10880 |  |
| 13 | 卫生间 储物架 | 百悍 | GL00716QH500\*220\*170 | 免打孔浴室收纳架，不锈钢，带毛巾挂 架。 | 32 | 个 | 230 | 7360 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 办公桌 椅 | 国景 | GXSO-2jB1 04F+gj008 1400\*700\*750590\*5 20\*930 | 1.面板：采用 E1 级浸渍胶膜纸饰面刨 花板,甲醛释放量≤0.029mg/m³,表面 胶合强度≥ 1.12MPa，含水率 7.2%， 密度 0.68g/cm³,达到 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板 及其制品 中甲醛释放限量》环保 E1 标准；2.激光封边条：采用优质激光封边条，激光封边一体成型；3.白乳胶：采用国家环保标准白乳胶， 白乳胶游离甲醛≤0.05g,苯≤0.01g， 甲苯+二甲 苯≤0.04g，总挥发性有机物≤70g/L，达到GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂 中有害物质限量》标准； ▲4.导轨乙酸（酸性）盐雾连续喷雾≥500 小时，耐腐蚀等级达到 10 级；检测报告▲5.门铰乙酸（酸性）盐雾连续喷雾≥500 小时，耐腐蚀等级达到 10 级；检测报告 ▲6.锁具乙酸（酸性）盐雾连续喷雾≥500 小时，耐腐蚀等级达到10 级；检测报告 | 25 | 张 | 1980 | 49500 |  |
| 15 | 净饮水 机 | 绿水源 | LSY-4EH-G 550\*530\*1720 | 额定功率：3KW，额定电压：220V/50Hz, 外形尺寸：500\*460\*1710mm，过滤系统:PP 棉+ 颗粒炭+压缩炭/五级RO400+3.2G，材 质:黑钛不锈钢箱体，钢化玻璃面板。 ▲1.直饮水 机具备防漏电功能，在设备出现漏电情况时，自动切断电源，防止触电安全事故发生 (提 供第三方检测机构或行政部门出具的技术证明文件，加盖投标人公章）；▲2.直饮水机具备防高温蒸汽烫伤、防 超温、防干烧、防缺水等安全防护功能 （提供第 三方检测机构或行政部门出 具的技术证明文件，加盖投标人公章） ; 3.直饮水机具有防烫伤功能（提供相 关证明文件）；▲4、加热方式要求： 采用步进式加热，快速供应开水，超大 供水量；5、防触电保护 l 类，外壳防 护等级 IP446、设备外表平整光滑，其 易触及零部件棱边和尖角圆滑 。▲7、 水箱、加热管具有与投 标产品制造商 品牌一致的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》； | 6 | 台 | 8980 | 53880 |  |
| 16 | 电动升降晾衣架 | 好太太 | 6512400\*540\*90mm | 可隐形晾衣架，LED 节能耐用照明灯，配备 14W 照明功率 LED 大灯，8 根横杆，304 不锈 钢钢丝绳，高品质晾衣杆（加粗加厚，不变形），超静音直流电机，尺寸：2400\*540\*90mm | 5 | 组 | 2780 | 13900 |  |
| 17 | 空调 | 美的 | KFR-35GW/G3-1845\*207\*301 | 1.5 匹冷暖类型：冷暖型，整机质保年 限：6 年，变频/定频：变频，国家能 效等级：1 级。高温健康除菌自清洁 不用频繁清洗， 30 秒速冷 60 秒速热 | 84 | 台 | 2990 | 251160 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | , 快速冷暖。低至 18 分贝， 告别噪 音享受安静空间。耗电量：制冷一小时0.2~0.5 度电左右根据实验数据所得，具 体以使用为准。 |  |  |  |  |  |
| 18 | 洗衣机 | 美的 | CG10W-A10700\*705\*985 | 高效洗涤技术，有效去除污渍，保护衣服纤维，滚筒底部泡泡发生器加快溶解, 激活洗涤剂，生成丰富细腻泡沫充分包裹衣服。采用高效节能电机，降低能耗， 实现绿色洗衣。AI 智能操控，自动识别衣物材质，自动选择合适的洗衣模式保护 衣服。10kg 洗衣机 | 4 | 台 | 6150 | 24600 |  |
| 19 | 微型消 防站 | 金盾 | JD091800\*1000\*350 | 包含靴子、灭火器、灭火服 2 套、铲子、桶子、斧子、水带等，满足消防要 求。 | 6 | 柜 | 2960 | 17760 |  |
| 20 | 公示栏 | 杨记 | YOI-H : 2000\*1500\*2000 | 室内用，pvc+亚克力材质，长≥2m，宽 ≥1.5m。 | 4 | 个 | 2300 | 9200 |  |
| 21 | 宣传栏 | 杨记 | XSO-22000\*600\*2200 | 室外宣传栏，不锈钢材质，带遮雨挡，玻璃面板，长度≥2m。 | 6 | 个 | 2780 | 16680 |  |
| 巴州流浪乞讨人员救助管理站-设施设备配备项目采购清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 窗帘 | 领秀 | LX0651800\*2100 | 布艺遮光窗帘，纯色，全遮光 90%+， 棉麻材质，窗户尺寸：宽 1.8m\*高2.1m 。所报价格含窗帘材料、辅材、优质铝 合金罗马杆、优质铝合金支架、 堵头 、加工费、安装费。窗帘布料、辅材按 参数提供，本次响应产品的悬 挂方式, 双扇打孔，颜色由甲方确定。 | 66 | 个 | 550 | 36300 |  |
| 2 | 护理床 | 耐康 | B01-111 2000\*960\*500 | 一、规格尺寸：全长是 2000mm(包括床 头），全宽是 960mm（含护栏），床 面 高度 500mm；二、升降功能：背部升降 角度 0-75 ° ±5 ° ;三、床体骨架：1、 床框采用 40\*80\*1.2mm（厚度）的成型 方管焊接而成，床体采用先进的 自动 焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固， 可承载≥200kg ; 床体预留输液 架孔； 2、床腿横梁采用 40\*40\*1.2mm（厚度 )矩管焊接成型，可增强床体自身稳 定 性；四、床面板：采用冷轧方管床架， 条板面板构成，表面无焊点；牢固可靠 、 背段最顶端可承载≥150kg；五、生 产工艺：1、管材下料：产品所用的钢 管、钣金件采用激光切管机下料，有效 的保证 工件的精确精准度；（可提供 激光现场作业图片）；2、采用机械手 集群焊接， 焊接过程采用混合气气体 保护，焊口光滑、美观、 无氧化膜； （可提供机器人现场作业图片）；3、 碳钢表面处理：采用自有全自动静电粉 末喷涂流水线一次性完工，涂层 均匀 | 75 | 张 | 1680 | 126000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | , 具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色 等特性，喷涂前经过高速抛丸机除锈， 整床金属表面处理采用脱脂除油、清洗 、酸洗去锈、清洗、中和 处理、表面 处理、磷化处理、清洗、烘干、静电粉 末喷涂、高温烘烤固化 等十一道工序 经全自动喷涂线而成，磷化工艺材料为 锌系，避免材料内壁 生锈，涂面附着 力强，平整光滑，耐腐蚀；延长病床的 使用寿命；六、操控：摇柄采用钢制折 叠式手摇把，丝口圆滑，安全耐用，牢 固灵活， 没有噪音，操作轻松自如， 可灵活调节患者背，腿部体委，外形美 观且耐 磨，使用寿命长；七、床头、 床尾：高级工程塑料 ABS 床头床尾, 无缝隙，易清洁，不变形稳 定可靠， 床尾板外侧设信息卡插槽，对称式快速 挂钩座，可快速拆卸，满 足临床急救 需求；八、护栏：侧面护栏 D 型铝合 金扶手，表面硬化处理，5 支不锈钢护 栏支柱， 上下连接件采用一次冲压成 形钢件，厚度 2.0mm，开关精心设计确 保长期使 用的安全性，配有防松紧固 件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩 时略高 于床面，可防止床垫移位；九 、床垫：1、厚度 60mm；整体规格与床 相符合；2、医学专用床垫；3、内层采 用海绵加椰棕，透气，与病床相符合；4、外皮可灵活拆卸，便于临床护理卫 生清洁； |  |  |  |  |  |
| 3 | 儿童床 | 国景 | GJ09-1900\*2000\* 400 | 宽 0.9m，长 1.2m。1.面板：采用 E1 级浸渍胶膜纸饰面刨花板,甲醛释放量≤0.029mg/m³,表面胶合强度≥1.12MPa，含水率 7.2%，密度 0.68g/cm³, 达到 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》环保 E1 标准；2.激光封边条：采用优质激光封边条，激光封边一体成型；3.白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g,苯≤0.01g， 甲苯+二甲苯≤0.04g，总挥发性有机物≤70g/L，达到 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； | 2 | 张 | 980 | 1960 |  |
| 4 | 诊疗床 （检查床） | 耐康 | NK062000\*900\*650 | 长 1.8-2.0m，宽 0.6-0.9m，高0.6-0.8m。钢结构， 床面海绵填充，一头有 圆洞。 | 2 | 张 | 1380 | 2760 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 被褥 | 柔依 | RY042000\*2300 2350\*2500480\*7 40\*2 | 4 件套，适用于 1.5 米床，被套200\*230cm，床单 235\*250cm，枕套 48\*74cm\*2。纯棉材质。 | 30 | 套 | 450 | 13500 |  |
| 6 | 净饮水 机 | 绿水源 | LSY-4EH-G550\*530\*1720 | 额定功率：3KW，额定电压：220V/50Hz, 外形尺寸：500\*460\*1710mm，过滤系统:PP 棉+颗粒炭+压缩炭/五级RO400+3.2G，材 质:黑钛不锈钢箱体，钢化玻璃面板。▲1.直饮水机具备防漏电功能，在设备出现漏电情况时，自动切断电源，防止触电安全事故发生（提供第三方检测机构或行政部门 出具的技术证明文件，加盖投标人公章）；▲2.直饮水机具备防高温蒸汽烫伤、防超温、防干烧、防缺水等安全防护 功能（提供第三方检测机构或行政部门出具的技术证明文件，加盖投标人 公章) ; 3.直饮水机具有防烫伤功能（提供相关证明文件）； ▲4、加热方式要求：采用步进式加热，快速供应开水，超大供水量；5、防触电保护 l 类，外壳防护等级 IP44设备外表平整光滑，其易触及零部件棱边和尖角圆滑 。▲7、水箱、加热管 具有与投标产品制造商品牌一致的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批 件》； | 2 | 台 | 8980 | 17960 |  |
| 7 | 洗衣机 | 海尔 | EG100MATESL6595\*551\*850 | 高效洗涤技术，有效去除污渍，保护衣服纤维，滚筒底部泡泡发生器加快 溶解，激活洗涤剂，生成丰富细腻泡沫充分包裹衣服。采用高效节能电机， 降低能耗，实现绿色洗衣。AI 智能操控, 自动识别衣物材质， 自动选择合 适的洗衣模式保护衣服。10kg 洗衣机 | 2 | 台 | 3850 | 7700 |  |
| 8 | 灭火器 | 龙城 | LCO5 | 手提式干粉灭火器， ≥5kg，带灭火器 箱。 | 30 | 个 | 195 | 5850 |  |
| 9 | 微型消 防站 | 金盾 | JD091800\*1000\*350 | 包含靴子、灭火器、灭火服 2 套、铲子、桶子、斧子、水带等，满足消防 要 求。 | 3 | 柜 | 2960 | 8880 |  |
| 10 | 木沙发 | 国景 | GJM185 1850\*650\*900 | 3 人座沙发，尺寸：1850mm\*650mm\*900mm。面料：采用优质 西皮，经液体浸 色、防潮、防腐、防 霉的工艺处理后，皮面更细腻柔软，手 感舒适，透气 性好，光泽持久；，厚 度 1.3-1.5mm；泡棉：选用品牌高弹性 聚胺脂定型海 棉，泡棉密度≥30kg/m3 , 回弹力≥41%，不含氟氨化合物，无 甲醛及二甲 苯等异味，使用无苯胶粘 | 2 | 张 | 3700 | 7400 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 剂粘接，圆润厚实，软硬适中，回弹性 好，表面 涂有防止老化变形的保护膜 。基材：内部硬杂木实木框架，木材含 水率稳 定于 8%-9%，所有人造板要求 全部四周封边。框架主体榫结构， 木 构件四面 刨光，结合部位牢固无松动 , 人造板件均双饰面封四边，油漆：底 漆、面 漆均采用环保 PU 油漆涂饰， 非显孔亚光，正反两面均衡油饰。▲皮 革的抗菌 测试检测报告，▲阻燃海绵检测报告检测报告。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 布沙发 | 国景 | GJB188 1850\*650\*900 | 3 人座沙发，尺寸：1850mm\*650mm\*900mm。面料：采用优质 布料，经液体浸 色、防潮、防腐、防 霉的工艺处理后，皮面更细腻柔软，手 感舒适，透气 性好，光泽持久；，厚 度 1.3-1.5mm；泡棉：选用品牌高弹性 聚胺脂定型海 棉，泡棉密度≥30kg/m3 , 回弹力≥41%，不含氟氨化合物，无 甲醛及二甲 苯等异味，使用无苯胶粘 剂粘接，圆润厚实，软硬适中，回弹性 好，表面 涂有防止老化变形的保护膜 。基材：内部硬杂木实木框架，木材含 水率稳 定于 8%-9%，所有人造板要求 全部四周封边。框架主体榫结构， 木 构件四面 刨光，结合部位牢固无松动 , 人造板件均双饰面封四边，油漆：底 漆、面 漆均采用环保 PU 油漆涂饰， 非显孔亚光，正反两面均衡油饰。▲阻 燃布检测 报告，▲阻燃海绵检测报告检测报告。 | 6 | 张 | 3400 | 20400 |  |
| 12 | 茶几 | 国景 | GJQ321200\*700\*420 | 木质茶几，长茶几：1200mm\*700mm\*420mm，1.面板：采用 E1 级浸渍胶膜纸 饰面刨花板,甲醛释放量≤0.029mg/m³,表面胶合强度≥1.12MPa，含水率 7.2%，密度 0.68g/cm ³,达到 GB18580-2017《室内装饰装修 材料人造板及其 制品中甲醛释放限量 》环保 E1 标准；2.激光封边条：采用 优质激光封边条，激光封边一体成型； 3.白乳胶：采用国家环保标准白乳胶， 白乳胶游离甲醛≤0.05g,苯≤0.01g， 甲苯+二甲苯≤0.04g，总挥发性有机物 ≤70g/L，达到 GB 18583-2008 《室内 装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； | 3 | 张 | 980 | 2940 |  |
| 13 | 铁皮档 案柜 | 东联 | D18900\*380\*2050 | 分体五节柜档案柜，可拆装。 | 10 | 组 | 1360 | 13600 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 铁皮文 件书柜 | 东联 | D9900\*390\*1850 | 1.85m\*0.85m\*0.39m 上玻下铁，双抽，0.80cm 铁皮，颜色： 白色。 ▲提供档 案柜抗盐雾≥600H 检测报告。 | 12 | 个 | 1260 | 15120 |  |
| 15 | 货架 | 国景 | GJ22000\*600\*3000 | 钢制仓库仓储货架 4 层，组装货架参数：材质为 Q235B 冷扎钢，每组高 ≥3 米，宽≥ 0.6 米，长≥2 米。立柱75mmX35mmX1.0mm 横梁80mmX40mmX1.2mm 4 层。每层承重≥500 公斤。层板厚度≥0.6mm。▲提供货架抗盐雾≥600H 检测报告。 | 10 | 个 | 1650 | 16500 |  |
| 16 | 财务装 订机 | 得力 | 14660S 402\*385\*640 | 自动装订，装订铆管，触摸式按钮。 | 1 | 台 | 5200 | 5200 |  |
| 17 | 走廊垃 圾箱 | 华庭 | S02350\*350\*700 | 公共区域不锈钢垃圾桶，单桶。 | 6 | 个 | 580 | 3480 |  |
| 18 | 传真机 | 兄弟 | 7480d 440\*270\*290 | 黑白传真机，带打印功能。 | 1 | 台 | 2960 | 2960 |  |
| 19 | 彩色打 印机 | 爱普生 | 3556375\*347\*179 | A4 彩色打印机 | 1 | 台 | 2180 | 2180 |  |
| 20 | 接待台 | 国景 | GJJD505000\*800\*800 | 木质接待台，材质：E1 级实木颗粒板 +E1 密度板，品牌油漆。工艺：3 底 2 面钢琴烤漆工艺。尺寸：5.0\*0.6\*0.8m。 | 1 | 个 | 14600 | 14600 |  |
| 21 | 大厅100 寸电视 | 长虹 | 100D8MAX | 智能电视，100 寸，画质≥2k。 | 1 | 个 | 13990 | 13990 |  |
| 22 | 碎纸机 | 得力 | 9907550\*350\*255 | 档案保密用碎纸机，单次碎纸张数≥8 张，连续工作时间≥10 分钟。 | 1 | 个 | 1980 | 1980 |  |
| 23 | 公示栏 | 杨记 | YOI-H2000\*1500\*2000 | 室内用，pvc+亚克力材质，长≥2m，宽 ≥1.5m。 | 1 | 个 | 2300 | 2300 |  |
| 24 | 宣传栏 | 杨记 | XSO-22000\*600\*2200 | 室外宣传栏，不锈钢材质，带遮雨挡，玻璃面板，长度≥2m。 | 4 | 个 | 2780 | 11120 |  |
|  | 总计：大写：壹佰贰拾肆万零肆佰柒拾元整 （元）：小写：1240470 元 |

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人(盖单位章)：巴州国景家具销售有限公司