**品牌型号:汉印P36**

|  |  |
| --- | --- |
| **设备名称** | **技术参数** |
| 热敏打印机 | 打印方式：直行式热敏 |
| 打印速度：300mm/s |
| 打印分辨率：203dpi |
| 最大进纸宽度：80mm |
| 字符：汉字 GB18030大字库、 文字数字ASCⅡ9×17,12×24 |
| 存储：内存2M；闪存4M |
| 图标：支持不同浓度的位图和下载打印位图(每个位图最大尺寸40K；总位图大小不超过256K.) |
| 条形码：  UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、CODE39、ITF、CODEBAR、CODE128、CODE93  二维码：PDF417、QR Code |
| 传感器：缺纸侦测、6档纸将近侦测、开盖侦测、黑标侦测 |
| 纸卷直径 外径：最大160mm 内径：25.4/38mm |
| 打印指令： ESC/POS 指令 |
| 接口标配：以太网口；USB2.0 ；钱箱口 选配：蓝牙;wifi |
| 切刀技术：标配双切刀；具有卡切刀重启自动归位功能 |
| 装纸：易装纸结构 |
| 订制需求：确保匹配本单位HIS软件，免费提供固件二次开发服务。 |
| **商务要求： 1.整机保修三年（整机含打印头）**  **2.出具汉印原厂针对本单位质保函，并提供原厂上门服务**  **3.三年内免费上门服务，半小时内响应，1小时到达现场**  **4.为保障服务时效性，仅接受注册地为：宁波海曙、鄞州、江北、供应商投标。** |