**得实DS-7830（疾控6mm版）**

**数字化儿童接种打印机技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| **★品牌** | **得实** |
| **★型号** | **DS-7830（疾控6mm版）专业24针94列超厚接种打印机** |
| 打印方式 | 点阵击打式双向逻辑选距、可编程选择单、双向打印、图形双向打印 |
| **★打印头** | **针式：24针 寿命：5亿次／针 针距：1/180inch 针径：0.25mm** |
| 字 体 | 英文：罗马、OCR-A、OCR-B字符组汉字：宋体 半角ASCII：宋体、等线体、美术体 |
| 字符集 | 英文：标准字符组、IBM字符组、OCR-A、OCR-B字符组汉字GB18030 21887个半角ASCII字符 96个国际字符组 15组用户造字 中文94个 英文94个 |
| **★打印速度** | **504字/秒**  |
| **★仿真及兼容** | **DASCOM，PR2-E、ESC/PK、IBM、OKI5530SC,能够完美兼容与匹配宁波金苗平台，无需调整，并提供SDK开发包便于软硬件升级**。 |
| 接口 | 标配Centronics并行接口,USB接口，RS-232串口 |
| 缓冲容量 | 256K |
| 送纸方式 | 前进前出（摩擦送纸） 进纸速度：20英寸/秒（500毫米/秒）换行速度：˂35ms |
| **★纸宽、纸厚** | **单页：60mm-245mm 存折：105mm-241mm 链式纸：101.6mm-241.3mm****复印能力：正本+6份 厚度：0.05-6.0mm** |
| 操作环境 | 温度：10℃-40℃ 湿度：5%-85%（非结霜状态） |
| 色带 | 大色带盒（黑色）寿命：500万字以上（打印高速PICA字体） |
| M T B F | 30，000小时以上 |
| 噪音 | ≤55dB (ISO7779模式） |
| **★尺寸** | **384(宽)×280(长)×230(高)mm** |
| **★其他功能** | **高精密反射式纸张检测装置，超宽压缩、纸张打印厚度自适应，具备自动纠偏，自动寻边，自动测厚等智能化功能，能够完美兼容医院HIS系统、即插即用并配备医院实用远程智能设置工具。** |
| 重量 | 9.0Kg |
| **电源** | AC220V±10% 50/60HZ  |
| 可选件 | 后部导纸器、链式拖纸器、撕纸刀 |
| **★质保及售后** | **整机原厂质保三年（包括打印头），质保期内厂家提供免费上门服务。中标后7天内需提供原厂商三年质保的质保服务函原件。** |

**备注：标注“★”的参数为实质性参数，若有负偏离，则作为无效投标。**