**配置要求**

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **技术规格要求** |
| 品牌型号 | 联想启天M425 |
| \*CPU | Intel Core i5-9500 3G 6C（不接受偏离） |
| \*主板 | Intel B360  |
| \*内存 | 8G DDR4 2400MHz 内存，提供双内存槽位 |
| 显卡 | 集成显卡 |
| 声卡 | 集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口） |
| \*硬盘 | 128固态硬盘+1TB SATA3 7200rpm 硬盘 |
| 网卡 | 集成10/100/1000M以太网卡； |
| 扩展槽 | 1个PCI-E\*16、2个PCI-E\*1、1个PCI槽位 |
| \*显示器 | ≥19.5寸LED显示器 |
| 键盘、鼠标 | 防水抗菌键盘、抗菌鼠标  |
| \*接口 | 10个USB 3.1接口(前置6个USB 3.1 G1，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）；  |
| 电源 | ≤180W节能电源 |
| \*安全特性 | 智能USB屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露；原厂商通过国家信息安全一级认证 |
| 机箱 | 标准MATX立式机箱，使用蜂窝散热及二级进风口设计，散热更为有效；配置顶置电源开关键、**顶置提手**方便提拿，机箱体积小巧，**≤15L** |
| 环保功能 | 可拆卸防尘罩，光触媒风扇，具有光触媒功能，可有效清除空气中的苯、甲醛、TVOC和细菌，提供国家权威机构的检测报告。 |
| \*管理布署功能 | 实现所有的计算机终端集中统一管理、部署、同传及还原等功能，具体功能要求如下：1、支持系统快照，可以对单独的终端设备设置快照模式，当系统出现故障时候，可以根据快照还原点，还原到初始状态（投标时提供终端快照截屏）；2、 支持在全局还原模式下，支持个性化设置，保留用户自定义的用户名和密码、桌面壁纸等个性化配置，必须保持重启前状态，不会还原（需提供个性化设置迁移的功能截图）；3、支持底层P2P技术，桌面系统在未进入到系统前，可以通过P2P技术，向邻近的缓存好的终端系统下载系统（需提供底层P2P技术截图） ；4、支持软件驱动分离技术，支持同一个镜像系统模板，能支持不同的硬件终端使用，保证软件的统一更新和使用（需提供驱动分离的功能截图）；5、支持软件统一更新，为了避免工作期间系统更新影响业务，平台应该提供更新限速策略，根据实际情况动态限制终端操作系统和软件的更新速度。（需提供更新限速的功能截图）；6、终端软件更新进度显示，当电脑的系统在更新软件时候，用户可以在系统里直观的看到更新进度，更新显示为按照百分比的方式显示，（提供终端更新进度截图）；7、系统必须支持网络和硬盘双启动方式：当终端电脑出现硬盘故障或者无硬盘时，终端自动通过网络启动；当网络中断时，终端可正常运行无需重启。（需提供配置启动模式的功能截图）； |
| 整机认证  | 3C认证、整机防雷测试 |
| \*售后服务及质量保证 | 1. 整机原厂工程师三年保修，中标后提供原厂质保文件原件；365天全年无休，第二自然日上门服务；以上服务信息原厂400/800售后电话或官网可查；
2. 制造厂商自有设计中心通过工业和信息化部国家级工业设计中心认定（工信部官网可查）
3. 提供制造厂商服务体系通过国家国家信息安全测评中心—信息安全服务资质证书
4. 要求原厂商原包装直发客户，货到时原厂工程师上门验机服务
 |
| \*其他 | “\*”部分不接受偏离或负偏离 |

**\*特别说明：1、投标人应保证所提供的设备和技术参数不得低于本次招标要求中所提出的各项要求,不得虚假应标，如有负偏离,以废标处理。**

**2、为了保证产品质量及可靠的售后服务体系，所投产品必须是未拆封厂商原装全新正品，整体包装在运抵用户地点前中途不得作任何形式的拆封，不接受部件改装升级，拒绝水货及拆机翻新配件，验货时逐一核对详细的装箱配置清单，也可通过序列号在官网或800查询，设备出厂最终用户为宁波市镇海炼化医院,必须符合我院要求，与我院其他软件无缝对接，合同签订前提供针对于本单位的原厂三年质保材料证明函原件，如不能满足以上要求，将视为不明来源货物，我单位有权拒签合同并通知采购中心处理。**

**3、货物不接受外区货运、快递，宁波地区本地化服务。**