HP480G4台式电脑参数

|  |  |
| --- | --- |
| ▲主板 | Intel 250 系列芯片组或以上 |
| ▲处理器 | New Intel Core i3-7100(主频大于等于3.9G) |
| ▲系统内存 | ≥4GB DDR4-2400，内存，2个内存插槽，最大支持32G |
| 网络蓝牙 | 内置Intel 3168 802.11 a/c无线网卡/内置蓝牙（可选） |
| ▲硬盘 | ≥1T硬盘 |
| 键标 | 原厂USB键盘鼠标，可选PS/2接口，具备SGS抗菌鼠标证书 |
| ▲显卡 | 集成显卡，为升级需要必需支持双独立显卡（最高双4G，128bit） |
| ▲内置扬声器 | 内置扬声器，耳麦二合一 |
| ▲I/O接口 | 1个支持耳麦的通用音频插孔；4个USB 3.1 Gen 1； 1个音频输出接口；**1个DisplayPort**™；1个VGA；4个USB 2.0；1个音频输入接口；1个RJ-45；1个电源接口；可选1个串口或1个串口和PS/2口的组合;可选1个并口 PCI-E 卡；可选1个SD 3.0读卡器 |
| ▲扩展槽 | 1个用于无线网卡的M.2 PCI-E；1个PCI-E x16 ；1个PCI-E x4 ；1个PCI |
| ▲显示器 | 19.5"宽屏16:9 LED背光液晶显示器,VGA接口,200nits,600:1,5百万:1(动态对比度), 5ms,1600x900,可视角度为水平90度/垂直50度，提供低蓝光TUV认证。 |
| ▲操作系统 | 正版Win10操作系统，原厂出厂带网络同传功能。 |
| ▲数据安全 | 同传需带加密功能，投标时提供原厂彩页证明。 |
| ▲保修服务 | 3年原厂上门服务，验收时提供原厂质量保证证明文件。为保证服务及时全面，宁波原厂维修点不能少于九家，供货时提供原厂官网证明 |
| ▲先进设计 | 节能环保机箱，机箱大于等于15.5L，免工具开启，机箱散热风扇可智能调控，机箱配备内置音箱。 |
| 安全认证 | 主机工作噪音≤11db认证；通过105万小时的MTBF认证《国家计算机质量监督检验中心》出具；产品省一级国产化证明文件；CCCS五星钻石认证；双防雷高级防静电认证（国家电器能效与安全质量监督检验中心出具）。 |
| 电源 | **本次配置180W高效电源，为升级需要需支持电源大于等于310w，供货时提供彩页** |
| 安全保护 | 配备机箱锁扣，配备网络同传，需要支持对传输数据进行加密功能，提高传输数据的安全性。BIOS具备自动保护功能，BIOS被攻击会自动保护， 不影响正常工作。通过BIOS控制USB enable或者disable，并能识别键盘/鼠标/打印机等非存储设备 |
|  |  |
| 可选业务软件 | **安全性管理** |
| 当用户离开时自动锁定PC |
| 当用户回来时自动安全地解锁PC |
| 支持PC篡改检测的智能手机应用 |
| 在您离开时发送通知  |
| （供货时提供安全性管理运行界面证明） |
| **性能管理** |
| PC温度**：**PC温度功能可解决“包中热电脑”情况 |
| PC仪表盘**：**PC内存使用和剩余存储空间 |
| PC仪表盘：PC电池充电和循环寿命状态  |
| （提供性能管理运行界面截图证明） |
| **打印管理** |
| 扫描打印机QR码 |
| 打印机驱动程序自动安装在您的PC上 |
| 通过您的PC进行打印  |
| （供货时提供打印管理运行界面证明） |
| 设备安全 | 自我修复BIOS级别保护解决方案，包括运行时入侵检测 |
| 1.运行时入侵检测：在操作系统运行时检测运行时内存中的BIOS攻击并在下次启动时恢复。 |
| 2.BIOS配置和策略保护：保护和恢复BIOS设置变量、策略和数据。 |
| 3.Microsoft SCCM集成：通过MIK 插件使用Microsoft SCCM管理设置和监控。 |
| 4.MBR/GPT[主引导记录/GUID分区表]恢复：防止您的设备和数据遭受灾难性磁盘故障。 |
| 供货时提供产品构架简图 |
| 安全上网 | 可选硬件增强型、安全浏览解决方案可将恶意软件隔离至CPU隔离的虚拟机中，从而保护电脑免受感染，只要关闭浏览器标签，恶意软件就会消失！ |
| 供货时提供原厂产品构架图。 |
| 音质优化 | 具备在连接状况不佳的LAN或Wi-Fi网络时，可大幅改善用户数据、语音及视频通信的传输速率。 |
| 具备持续监控和优化数据流，以适应网络环境。 |
| 具备可减轻数据包丢失、拥塞及延迟造成的影响，从而提高整体用户体验质量(QOE)。提供产品介绍。 |

售后服务保障要求：质保：三年原厂质保，由于工作需要，出现故障需在2小时内到达现场，不能立即修复的需提供备用机。