一、**资质要求**

1. 宁波大区内具有售后服务机构。

2、具有信息技术服务管理体系资质及安全技术防范行业资信证书

二、招标技术参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **参考品牌** | **参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 总线制网络报警系统 | 海康、博世、霍尼韦尔 | 256防区/256路输出/串口输出/电话/网络上报/8子系统/2400米C版本升级: 2.2K 线尾组，支持本地8路防区2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出/支持短信撤布防、报警/app撤布防、报警支持监控点事件、报警输入事件、防区事件联动监控点设置。 支持设备布防控制和 I/O 控制。 支持监控点事件、报警输入事件和设备异常的报警配置。 支持组合报警、混行检测报警、CVR 报警。 支持报警日志的报警抓图搜索及图片导出功能。系统包含：报警主机，主机通用键盘，充电电池(12V7AH)，声闪一体机等配件。 | 套 | 1 |
| 2 | 模块及按钮 | 海康、博世、霍尼韦尔 | 总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流。系统包含：模块及报警按钮 | 套 | 11 |
| 3 | 平台对接 | 定制 | 需保证该套报警系统可以和原管理平台无缝对接，并提供相关证明，加盖原厂商公章。 | 套 | 1 |
| 4 | 显示屏 | TCL、海信、创维 | 55寸液晶显示屏，含安装支架 | 台 | 1 |
| 5 | 配套线材及安装调试 | 定制 | 11个法庭及调解室报警施工；包工包料，材料要求：六类网线，六类水晶头，报警信号线，电源线，PVC管，PVC线槽及辅料；施工要求：施工前需与业主现场沟通，经得业主同意后在不影响业主日常业务情况下，对报警设备进行布线安装，调试；并需做好与现有监控及报警系统对接。 | 项 | 1 |