**交换机采购设备清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 规格 | 数量 |
| 1 | 核心交换机 | **▲品牌型号**：华为S5720-32X-EI-24S-AC（此型号不得偏离）  **技术参数**：  产品类型：千兆以太网交换机  应用层级：三层  背板带宽：598Gbps/5.98Tbps  包转发率：222Mpps  端口结构：非模块化  额定电压：AC 100-240V；50/60Hz  最大电压：AC 90-264V；47/63Hz  交流供电，电源前置，支持RPS冗余电源  端口描述：24个千兆SFP，4个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+，2个QSFP+  电源功率：55.5W | 1台 |
| 2 | 24口  接入交换机 | **▲品牌型号**：华为S5700S-28P-LI-AC  （此型号不得偏离）  **技术参数**：  产品类型：千兆以太网交换机  应用层级：二层  背板带宽：256Gbps  包转发率：42Mpps  端口结构：非模块化  电源电压：AC 100-240V，50-60Hz DC 48--60V  端口描述：24个10/100/1000Base-T接口，4个1000Base-X SFP接口  电源功率：＜25W | 10台 |
| 3 | 8口接入交换机 | **▲品牌型号**：华为S1720-10GW-2P（此型号不得偏离）  **技术参数**：  产品类型：网管交换机  电源电压：100V-240V AC，50-60Hz  端口描述：8个10/100/1000Base-T以太网端口 2个千兆SFP  电源功率：11.86W | 2台 |
| 4 | 服务器机柜 | 国产 2000\*1000\*600 | 1个 |
| 5 | PUD | 公牛 GN-E1080 | 1个 |
| 6 | 光纤收发器 | HTB HTB-GS-03 A/B | 6对 |
| 7 | 网络调试 | 与总价打包 | 与总价打包 |
| 8 | 光纤熔接 | 与总价打包 | 与总价打包 |
| 9 | 光纤终端合 | 汤湖 12口光纤终端盒 | 3套 |

备注：1、拒绝非推荐品牌型号

2、其中交换机投标报价时提供原厂授权书（以附件形式上传），质保函在报价确认前3个工作日内提供，资料交业主单位核对，并与原厂商确认，确认无误后成交结果。

3、以上设备必须安装调试完毕，保障网络可正常使用。

4、保修期内出现故障需要维护，要求提供40分钟内现场响应服务，并在合同中明确。