**急救送血车配置参数要求**

|  |
| --- |
| **品牌型号：大通牌SH5031XJHC1-A** |
| **序号** | **物货名称** | **配置要求** |
| 1 | 车辆配置 | 自动挡，助力转向，前电动门窗，中控门锁，IMMO智能防盗系统，熄火开关，MP3+RADIO+AUX,前后空调，雨刮间歇装置，全方位倒车雷达，四轮盘式液压制动，ABS+EBD，驾驶座六向可调，驾驶员安全带未系报警，LED行车灯及晶钻式大灯，LED爆闪医用警灯。 |
| 2 | 发动机 | 20L4E，前置后驱 |
| 3 | 燃油种类和排放标准 | 汽油，国V标准 |
| 4 | 额定功率 | 165KW |
| 5 | 标乘人数 | 7人 |
| 6 | 底盘系统 | 前麦弗逊独立悬架，后五连杆悬架 |
| 7 | 制动系统 | 前后盘式制式，具备ABS\*EBD |
| 8 | 空调系统 | 前后独立冷暖空调 |
| **二、** | **基础车辆技术参数：** |
| 1 | 外形尺寸： 长X宽X高 | 5168mm\*1980mm\*2070mm |
| 2 | 医疗舱尺寸：长X宽X高 | 2480mm\*1480mm\*1540mm |
| 3 | 最大总质量： | 2850kg |
| 4 | 轴距: | 3198mm |
| 5 | 限定工况油耗（升/百公里）： | 9.5L |
| 6 | 最高车速： | 190km/h |
| 7 | 油箱容量: | 75L |
| 8 | 乘员数： | 7人 |
| 9 | 排量： | 2.0T |
| 10 | 最大功率（PS） | 165 |
| 11 | 最大扭距 | 345N.m |
| 12 | ABS、EBD： | 电子ABS、EBD，可选配一键式启动 |
| 13 | 变速器： | 六档自动挡 |
| 14 | 轮胎： | 215/70R16轮胎、铝合金钢圈 |
| 15 | 车窗： | 前门电动摇窗 |
| 16 | 门及门锁： | 侧移门，遥控、中控门锁 |
| 17 | 空调（制冷、制热、通风）： | 前后独立控制大功率空调和暖气，中央出风，配救护车专用增强型空调。 |
| 18 | 车身 | 颜色可选，高强度防撞车身，抗扭独立车架 |
| 19 | 最小离地间隙 | 134mm |
| 20 | 安全气囊 | 驾驶座安全气囊，全车三点式安全带 |
| 21 | 车架 | Ω型圆型车架，全方位抗变形 |
| 三、 | **医疗舱配置要求（改装后配置）** |
| 1 | 警灯警报系统 | 1套，LED，长牌警灯（星际），爆闪型警灯系统(前后共3盏)（星际） |
| 2 | 照明系统 | 医疗照明系统（南京）福拉沃，4套 |
| 3 | 急救标志 | 大1只，小4只， |
| 4 | ▲360°多功能可视行车记录仪 | 影像360度前方位多功能可视行车记录仪（内存达到32G以上，行驶、倒车影像为常亮状态，车辆钥匙不打开也可以通电并装有稳压器模块以及独立的电源开关（品牌为：车保安） |
| 5 | ▲车辆采集互联网 | 互联网传感器1套 |
| 6 | 设备 | 运血冰箱4台 |
|  7 |  ▲售后服务 | 1、供应商包上牌，提供两年免费汽车保养（含常规保养）；2、中标单位须提供底盘制造厂家签订的质保协议书原件；3、按不低于中标价的百分之五作为质保金。 |

**备注：打▲的必须响应。**