**长兴县疾病预防控制中心无人机采购在线询价**

供应商资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定且已在本系统注册并通过资质终审的合法合规供应商。

**询价商品清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** |
| 1 | 飞机平台 | 大疆悟Inspire2 标准版 | 飞行器型号：T650A，重量：3440 g（含桨、两块电池；不含云台相机），最大起飞重量4250 g， GPS悬停精度：垂直：±0.5 m（下视视觉系统启用：±0.1 m）水平：±1.5 m（下视视觉系统启用：±0.3 m）；最大旋转角速度俯仰轴：300° /s；航向轴：150° /s；最大俯仰角度P模式：35°（前视视觉系统启用：25°）； A 模式：35°；S 模式：40°；最大上升速度P模式/A 模式：5 m/s；S 模式：6 m/s；最大下降速度垂直：4 m/s；斜下降：4 － 9 m/s；最大水平飞行速度94 km/h 或 26 m/s (Sport 模式下)；最大起飞海拔高度普通桨：2500 m；高原桨：5000 m；最大可承受风速10m/s；动力电机型号DJI 3512；螺旋桨型号DJI 1550T；标配室内定位悬停；遥控器型号GL6D10A，工作频率2.400 - 2.483 GHz，5.725 - 5.850 GHz；最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）2.4 GHz：7 km（FCC）3.5 km（CE）4 km（SRRC）；5.8 GHz：7 km（FCC）2 km（CE）5 km（SRRC）；供电方式内置锂电。 | 架 | 1 |  |  |
| 2 | 云台相机 | 大疆 X5S云台相机 | 云台禅思 ZENMUSE X5S，尺寸 140×98×132 mm  ；传感器CMOS，4/3”有效像素：2080万；FOV 72°（配合DJI MFT 15mm/1.7 ASPH）；图像分辨率4:3, 5280×3956，16:9, 5280×2970；图像存储格式DNG，JPEG，DNG+JPEG；视频存储格式RAW，ProRes，MOV，MP4；工作模式拍照模式，录像模式，回放模式；拍照模式Micro SD: 单拍，BURST 连拍（3/5/7/10/14 张），AEB 连拍（3/5 张），定时拍摄，SSD: RAW BURST连拍 （3/5/7/10/14/20/∞ 张；曝光模式程序自动曝光，手动曝光，快门优先曝光，光圈优先曝光 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 显示屏 | iPad Pro WLAN版256G平板电脑 | Apple iPad Pro 平板电脑，WLAN版256G，ios系统；重量0.835kg；硬盘256G；分辨率支持超高清屏（2K/3K/4K） | 块 | 1 |  |  |
| 4 | 电池 | TB50高容量电池 | 最大充电功率：180 W；电压4280 mAh：22.8 V ；电池类型LiPo 6S；能量97.58 Wh；最大充电功率180 W；电池总体重量约515g； | 节 | 8 |  |  |
| 5 | 闪迪储存卡 | 闪迪128GTF/100MB高速金卡 | 闪迪microSDA2 160MB 128G支持4K高速拍摄，高速传输，更好的应用程序性能和支持4K高清分辨率视频录制.快速传输，在传输高分辨率图像及4K高清视频时可节省时间 | 张 | 1 |  |  |
| 6 | 电池管家 | 悟2版 | 可同时给3个电池和1个遥控器充电，输入110-240V，输出17.5V 12A 分支17.5V 4A，电池充电时间 3个电池同时充大约80分钟，自带智能调控，风扇随温度需求改变风速控制稳定。 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 遥控器信号增强器 | 遥控器信号增强器（内置式） | 遥控器信号增强器，内置式，增强器达到2到3公里 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 带滚轮铝箱 | 带滚轮铝箱,印“长兴CDC”LOGO | 带滚轮铝箱（带LOGO），印“长兴CDC”LOGO，尺寸 78X55X36cm | 只 | 1 |  |  |
| 9 | ▲质保授权及服务 | 售后服务，原厂质保及授权 | 原厂专业培训（直至甲方可以完全掌握和使用为止），中标方需提供大疆原厂授权书原件和原厂质量保证函原件； | 套 | 1 |  |  |
| **10** |  |  | **合计** |  |  |  |  |

▲商务要求：

1、所提供的商品必须符合附件信息招标清单中相应的品牌、配置、参数要求，未满足附件信息招标清单中要求的，作退货处理，并报采监部门取消中标资格及追究相应的责任； 2、免费送货上门安装调试培训，商品必须按采购单位要求，免费送货到用户指定地点（具体位置，由采购人决定）； 3、保证产品出现问题一小时内上门解决故障，如若不能按要求上门解决问题将投诉至采监部门； 4、长兴县范围内必须要有注册服务网点； 5、供货期：询价结束确认后10个工作日内安装调试完毕，未能在供货期内安装调试完毕的，报采监部门取消中标资格并追究相应的责任。 6、质保期：一年，质保期内因质量问题免费维修，中标后提供所有产品原厂针对本项目的授权函及原厂一年质保函，未能在签订合同时提供原厂授权函和质保函的作废标处理并追究相应的责任。