|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | :一 投标商资格  1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：  1）具有独立承担民事责任能力的独立法人；  2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；  3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；  4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；  5）参加在线询价前三年内，在经营活动中没有重大违法记录需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期；  6）法律、行政法规规定的其他条件。  2.特定条件：具备独立法人资格，所投产品具有医疗器械生产或经营许可证或经营备案凭证，及在有效期内的医疗器械注册证或制造认可表（非医疗器械的附说明）。  3.不接受联合体招标。    二 功能参数要求  鼻科手柄 1把 |  |
| 1.2 | 直排引式设计手柄，吸引、切割、排出为一直线，克服术中堵塞难题；可高温高压及熏蒸消毒；可连接专用刀头和钻头，用于鼻科、喉科手术 |  |
| 1.3 | 转速速度：至少往复5000RPM 单向12,000RPM |  |
| 1.4 | 手柄可以使刀头360°旋转，可以将上颌窦的息肉近全切除，有效清除额隐窝周围的病变，最大限度的切除鼻息肉 ，手柄后端个固定锁可以使刀头在所需的操作部位固定，从而保证手术的精确性和安全性 |  |
| 1.5 | 最低速度可降至 60转/分钟，保证声带手术的安全 |  |
| 1.6 | 手柄配有导航系统连接的标准接头，可以升级连接导航定位器 |  |