**兰溪市公安局车载4G监控设备采购**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| 1  | 通用型车载取证(1080P) | 【车载取证】【云台+4路IPC】(主机、云台、手控器、显示屏)视频通道：1路H.265高清1080P云台+4路H.265网络1080P IPC(6芯航空头对接)；存储容量：标配1T硬盘(最大支持2块2.5寸硬盘)；通信模块：无；定位模块：标配GPS&北斗；WIFI模块：支持2.4G WiFi；电源输入：DC+8V～+36V；云台参数：1080P分辨率，30倍光学变焦，IP66防护等级；显示屏：标配7寸LED显示屏，分辨率1024X600 RGB，支持触摸屏操作； 主机尺寸：205mm(宽)×102.3mm(高)×256mm(深) | 套 | 8 |
| 2 | 车载支架 | 根据车型定制 | 套 | 8  |
| 3 | 维护费 | 日常维护费 | 年 | 3 |
| 4 | 安装费用 | 车载设备的集成安装调试 | 套 | 8 |
| 5  | 流量费用 | 不低于160G/月流量池，共36个月 | 套 | 1 |
| 6 | 质保期 | 三年原厂质保 | 年 | 3 |

**\*2、商务需求**

1. **车载监控必须能以国标GB/T28281-2016协议接入金华市公安局视频综合应用系统，保证能在线流畅预览监控实时画面。**
2. **投标单位在本地必须有维护团队，故障电话响应时间不得大于半小时，如不能通过电话解决的，必须在1小时内赶到现场处置。**
3. **必须确保视频数据的安全性，如接入方式存在风险，甲方有权拒签合同。**
4. **每二个月对所有设备进行一次巡检并出具巡检报告，经使用单位负责人签名盖章后上交公安局。**
5. **我局指定落实使用单位管理员，由中标单位负责对管理员进行操作培训。**