品牌型号：DELL R740

数 量：1套

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **项 目** | **参数项** | **配 置 要 求** |
| 1 | 产品 | 品牌型号 | Dell R740 |
| 2 | 外形 | 机架式服务器 | 2U 机架式服务器 |
| 3 | CPU | CPU数 | 英特尔至强处理器SP产品系列2路CPU配置 |
| 4 | 型号数量 | 英特尔® 至强® 处理器可扩展家族 Silver 4110 \*2 |
| 5 | 内存 | 内存类型 | RDIMM，LRDIMM，NVDIMM-N |
| 6 | 最大可扩展容量 | 配置24 个DIMM 插槽 |
| 7 | 内存配置 | 配置≥256G DDR4 2666内存 |
| 8 | 硬盘 | 当前配置 | 配置2块240G SSD BOSS卡 |
| 9 | 快擦硬盘/SSD | 服务器生命周期结束或者挪作它用时一键删除硬盘/SSD所有信息，只需要几分钟就能保证信息不泄露。传统硬盘至少需要几个小时的写零时间或者物理销毁。 |
| 10 | 最大支持硬盘数量和型号 | ≥8块2.5/3.5 英寸热插拔SAS/SATA硬盘, 或者≥16块2.5 英寸热插拔SAS/SATA/SSD硬盘 |
| 11 | RAID卡 | RAID支持 | 支持RAID 0、1、5、6、10、50、60,支持双RAID卡 |
| 12 | Cache 大小/最大值 | 8GB |
| 13 | 专用启动盘 | ≥2 |
| 14 | 启动盘RAID | 有 |
| 15 | GPU | GPU支持 | 支持≥3个内部全宽300W或者≥6个内部半宽半高的150W GPU |
| 16 | I/O | PCI插槽 | 1块双端口8Gb HBA卡 |
| 17 | 网卡 | 数量 | 集成4个千兆以太网卡 |
| 18 | 电源 | 配置 | 配置1+1 750w冗余热插拔钛金级能效电源 |
| 19 | 管理 | 前置管理液晶屏 | 前面板上配备有液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息 |
| 20 | 能耗管理 | 可监控、报告及控制处理器、内存及系统级的能耗，允许通过一体化管理控制台实现基于策略的功耗封顶。虚拟机功耗映射，可以根据功耗对于虚拟机进行负载平衡以及按虚拟机报告功能 |
| 21 | 远程管理 | 配置远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP，IPMI和Redfish；支持IPv6。 |
| 22 | 前置专用USB管理口 |
| 23 | 允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方式）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器。 |
| 24 | 能够利用SD卡保存操作系统安装镜像，从而实现一站式地完成操作系统的部署，包括内建驱动程序安装、固件更新、硬件配置和问题诊断。所涉及价格包含在设备价格中。 |
| 25 | 移动管理 | 能够通过手机和平板电脑无线管理服务器，可以做现场的资产清点 |
| 26 | 服务 | 服务要求 | 原厂5年7x24，当日4小时原厂备件上门更换服务，要求采购用户为衢州市第三医院，并提供厂商授权和质保函。 |
| 27 | 提供硬盘保留服务，在保修期内硬盘故障情况下，免费替换硬盘同时保留故障硬盘，数据安全更有保障。 |
| 28 | 商务要求 | 中标确认后，须在三天内按服务要求签订合同；合同生效后的一周内货须到甲方指定地址；货款支付方式为分期付款，货到验收合格的15天内支付货款的95%，余下的5%于验收合格的一年到期无息付清；否则，视为供应商违约，甲方可以自行解除合同。 |