3匹空调1台

| **普通属性** | |
| --- | --- |
| 产品颜色 | 白 |
| 计量单位 | 套 |
| 是否需要安装 | 需要，含支架 |
| 重量 | 室内/室外为40kg/64kg |
| 品牌 | 海尔、美的、格力 |

| **服务信息** | |
| --- | --- |
| 上门安装、调试 | 供应商提供 |
| 质保时间 (个月) | 72个月 |

| **技术参数** | |
| --- | --- |
| 出厂铜管标配长度(m) | 3m |
| 空调压缩机品牌 | 日立 |
| 空调压缩机产地 | 上海 |
| 规格 | 3P定频柜机 |
| 外机噪音 (dB) | 57dB |
| 是否支持电辅加热 | 是 |
| 是否能静音 | 是 |
| 内机尺寸(长\*宽\*高) (mm) | 530\*310\*1810mm |
| 制热功率 (w) | 2240w |
| 风量 (m³/h) | 1200m³/h |
| 制热量 (kw) | 8120kw |
| 是否支持除湿 | 是 |
| 电压/频率 (V) | 220V |
| 内机噪音 (dB) | 36dB |
| 电辅加热功率 (w) | 2500w |
| 是否支持除甲醛 | 否 |
| 空调技术 | 定速 |
| 外机尺寸(长\*宽\*高) (mm) | 810\*288\*680mm |
| 制冷量 (kw) | 7300kw |
| 制冷功率 (w) | 2219w |
| 控制方式 | 遥控 |
| 适用场景 | 教室#办公 |
| SEER/EER | 3.29 |
| 功率 | 3匹 |
| 制冷电流 | 10.3A |
| 制热电流 | 10.5A |

| **主要参数** | |
| --- | --- |
| 内机堆码层数极限 | 5 |
| 室内机噪音 | 36-41 |
| 外机堆码层数极限 | 5 |
| 冷暖类型 | 冷暖型 |
| 产品类型 | 柜机 |
| 能效等级 | 二级 |
| 智能类型 | 智能 |
| 适用面积 | 33-53 |

1.5匹空调2台

|  |  |
| --- | --- |
| 外机噪音(dB(A) | 50 |
| 制冷电流(A) | 4.8 |
| 内机尺寸（宽x高x深）mm | 855\*205\*280 |
| 制热电流(A) | 5.7+5.0 |
| 制热功率(W) | 1220+1100 |
| 制冷量(W) | 3600 |
| 除湿量(×10-3m3/h) | 2.12（×10-3m3/h） |
| 外机尺寸（宽x高x深）mm | 780\*275\*595 |
| 备注 | 特制强劲功能 制冷制热速度快 启动强力模式，热交换速度更快，达到房间迅速降温或升温。 智能一键通 省心舒适全到家 在智能运转方式下，空调将根据设定的温度自动选择制冷、制热、除湿或送风方式，省心舒适，一键到位。 |
| 其他性能 | 特制强劲功能 制冷制热速度快，智能一键通 省心舒适全到家，人性化睡眠技术。航天ESQ超静音技术，停电补偿，独立除湿。 |
| 环保 | 是 |
| 制冷功率(W) | 1020 |
| 制热量(W) | 3960+1100 |
| 是否节能产品 | 是 |
| 内机噪音(dB(A) | 41-37-23 |
| 适用面积(㎡) | 16-24 |
| 净质量(kg) | 10.5/37.5 内/外 |
| 循环风量(m3/h) | 700 |

| **技术参数** | |
| --- | --- |
| 钢管基本配置 | 3米 |
| 颜色分类 | 白 |
| 加长价格 | 70元/米 |

| **主要参数** | |
| --- | --- |
| 冷暖类型 | 冷暖 |
| 能效等级 | 定频2级 |

|  |  |
| --- | --- |
| 产品功率 | 1.5匹 |
| 制冷类型 | 壁挂式 |

| **普通属性** | |
| --- | --- |
| 是否需要安装 | 需要 |
| 支架 | 含 |
| 质保期 | 72个月 |
| 推荐品牌 | 格力、美的、海尔 |