**招标需求**

**一、技术要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量** | **技术规范要求** |
| 1 | JLG-20MVL高空作业平台 | 2台 | 设备类型：移动式直立高空作业平台  设备描述：充电电池型移动式高空作业平台，手柄式平台控制：（单操作杆控制驱动及行驶），可变速度升高控制  平台高度：5.81米  操作高度：7.64米  平台长度：138cm  收藏高度：198cm  ★平台入口高度：46cm  平台最大载重：159千克  平台自重：1070千克  ★平台宽度：29.5英寸  扩展平台和鸥翼宽度：32.5英寸  ★扩展平台回缩后长度138cm  行驶速度：  平台下降后5.6公里/小时  平台升高后0.6公里/小时  转弯半径：0  爬坡度：30%  核心马达：4碳刷直流电机行星齿轮驱动马达  电池：100安时12V\*2（密封）免维护  安全性能要求：安全内锁控制、自动坑洞保护系统、1-1/2度倾斜报警和控制、全部动作警报器、安全带挂接位、闪光报警灯、喇叭、可编程4数字安全锁  功能性要求：要求带双电源插座（上下各一）、工时表、总电源开关钥匙、自动电源关闭、省电池控制、电池放电指示器、自动电池充电器（25安 充电5小时），固态微处理器控制电路、平台快速更换  硬件性能要求：铝制桅柱、无痕轮胎  运输要求：内置叉车孔、运输捆绑位置孔、起吊眼  ★行业专业认证：ANSI、OSHA、CSA提供认证证书  ★服务：原厂五年保修，提供原厂质保函及代理证书，提供原厂工程师上门安装培训。 |

**二、商务要求表**（招标需求里另有注明的以招标需求为准）

|  |  |
| --- | --- |
| 交货时间 | ★合同签订后15日内。 |
| 交货地点 | 杭州市（采购人指定地点） |
| 售后技术服务要求 | **售后服务：**  1、质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标方免费予以更换，否则将扣除质量保证金作为对采购人的补偿。  2、质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费。合同货物出现故障后，中标方接到采购人通知后,应在不超过1小时内做出响应，2小时内赶到现场，1个工作日内解决故障。  **培训：**  1、中标方应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。  2、中标方应提供相应的培训计划。  3、中标方应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。  **安装调试：**  1、安装地点：采购人指定地点。  2、安装完成时间：接到采购人通知后在7日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于中标方的原因不能完成安装和调试，中标方应承担由此给采购人造成的损失。  3、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。  4、中标方免费提供合同货物的安装服务。  5、中标方在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 质保期满后主要零配件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容。 |
| 备注 | ★不接受其他品牌型号 |