## 考证设备采购需求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌及型号 | 型号及详细参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 带音频半球摄像头 | 海康威视DS-2CD2335F-AX华尊HZ-ISC4967SZ-SF3E中控ZK-HDR403C | 具有200万像素CMOS传感器。最低照度彩色：0.01lx(AGC开，RJ45输出)，黑白:0.001lx(AGC开，RJ45输出)，灰度等级不小于11级。▲红外补光距离不小于50米。（投标时提供公安部检验报告证明并加盖原厂商鲜章）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式信噪比不小于55dB。需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。需具备人脸抓拍、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。不低于IP67防尘防水等级。需支持DC12V/POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。▲1个内置麦克风 | 42 | 台 |
| 2 | 8路数字刻录机 | 海康威视DS-GNF9HS04L-H4-RTA华尊HZ-N185402-SF3E中控ZK-INV08032BF | 支持4路HD-SDI/CVBS自适应视频输入默认支持4路1080P网络视频接入禁用1路模拟增加1路网络最大支持8路1080P网络接入支持1路VGA输入和1路HDMI输入支持全路数H.265编解码支持视频信息上叠加温湿度传感器信息支持画中画功能支持支持单室双刻、双室双刻、单室轮刻等多种讯问刻录模式自带7寸触摸屏标配2个DVD光驱支持4个SATA接口支持容量最大为8TB的硬盘3U机箱2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口▲支持按刻录打印一体机任务名称、刻录时间段、刻录状态检索刻录任务；支持查看刻录任务详情，包括基本信息、刻录进度、错误信息、光盘信息（投标时提供公安部检验报告证明并加盖原厂商鲜章）▲为保持系统兼容性，可与原有校园监控平台无缝对接，并提供原厂无缝对接证明函原件。 | 3 | 台 |
| 3 | 4路数字刻录机 | 海康威视DS-GNF9HW04L-H4-RTA华尊HZ-N185402-SF3E中控ZK-INV08032BF | 支持4路CVBS自适应视频输入默认支持2路1080P网络视频接入禁用1路模拟增加1路网络最大支持6路1080P网络接入支持1路VGA输入和1路HDMI输入支持全路数H.265编解码支持视频信息上叠加温湿度传感器信息支持画中画功能支持支持单室双刻、双室双刻、单室轮刻等多种讯问刻录模式自带7寸触摸屏标配2个DVD光驱支持4个SATA接口支持容量最大为8TB的硬盘3U机箱2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口▲支持讯问数据数字水印加密技术和哈希值校验技术，并将哈希值数据以单独文件的形式与音视频数据一并保存，防止原音视频数据被篡改（投标时提供公安部检验报告证明并加盖原厂商鲜章）▲支持断电保护功能，保存断电前一秒硬盘数据（投标时提供公安部检验报告证明并加盖原厂商鲜章）。 | 3 | 台 |
| 4 | 8口百兆POE交换机 | 海康威视DS-3E0109P-S华为S1700-8G-AC华三S1208V-PWR  | 轻网管提供8个百兆PoE电口，1个千兆网络电口支持IEEE 802.3at/af标准支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准支持安防网络拓扑管理、端口管理支持远程升级支持8芯供电支持最远250 m传输支持6 KV防浪涌（PoE口）支持PoE输出功率管理百兆网络接入设计线速转发存储转发交换方式坚固式高强度金属外壳无风扇设计，高可靠性POE最大供电功率：110 W | 9 | 台 |
| 5 | 16口千兆交换机 | 海康威视DS-3E0318P-S华为S1730S-L16T-A华三S1218F-PWR  | 轻网管提供16个百兆PoE电口，2个千兆光电复用口支持IEEE 802.3at/af标准支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准支持安防网络拓扑管理、端口管理支持远程升级支持8芯供电支持最远250 m传输支持红口保障支持6 KV防浪涌（PoE口）支持PoE输出功率管理百兆网络接入设计线速转发存储转发交换方式坚固式高强度金属外壳整机最大POE供电功率：230 W | 1 | 台 |
| 6 | 监控专用硬盘 | 西数4TB希捷ST4000VX000海康威视HK724TAH | 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 6 | 块 |
| 7 | KVM切换器 | 定制 | 音频切换.2端口KVM切换器采用小型袖珍设计,轻便易用. 支持Microsoft 只能滑鼠,罗技网络滑鼠等.支持DOS,Win3.X, Win95/98/98SE/2000/ME/XP,WinNT,Netware,Unix,Linux.即插即用,不需要关掉KVM切换器和电脑就可以插上或者拔掉所连接着的电脑.优良的画质,分辨率可以上到 2048\*1536.无须软件控制,可通过按钮或热键(按两下Scroll Lock+数字键)选择所要操作的电脑主机.有为监控主机运行而设的自动检测功能.显示监控状态的LED指示灯.当确定端口切换时会发出蜂鸣声 | 1 | 台 |
| 8 | 保密柜 | 定制 | 规格 1850\*900\*420上下双节结构国宝密码锁上一层层板 2抽屉，下一层层板 层板上下可以自由调节采用经国家保密局检测的密码锁，安全放心 | 2 | 个 |
| 9 | 网络墙柜 | 定制 | 网络墙柜6U | 4 | 个 |
| 10 | 网络机柜 | 定制 | 标准网络机柜2米 | 1 | 台 |
| 11 | 超五类网线 | 配套 | 超5类室内网线，≥0.5mm无氧铜，PVC护套，阻燃等级CM | 10 | 箱 |
| 12 | PVC管（含配件） | 配套 | PVC材质配管，含直接、弯头、三通等配件 | 1000 | 米 |
| 13 | 辅材 | 配套 | 直接、弯头、胶带扎带、标签、水晶头等整个系统所有用到的辅材 | 1 | 批 |
| 14 | 安装调试 | 配套 | 系统安装、调试、试运行、培训、售后服务等 | 1 | 项 |

## 商务条款

1、▲中标后签订合同前提供原厂商对本项目半球摄像头、数字刻录机三年质保函(报价时同步上传加盖原厂商鲜章的质保函原件，否则作无效报价处理）。

2、▲中标后签订合同前提供招标需求和商务条款中所要求提供的检测报告及证明文件，并加盖原厂商鲜章。

3、▲签订合同后5日内供货；15日内完成安装调试；若无法按时供货，则取消合同。

4、▲为确保服务及时性,投标供应商若非浦江县本地公司须在本地有分公司办事处或售后服务网点（需提供相关证明），配有专人和专线电话。系统出现故障半小时内响应、1小时内赶到现场。

5、▲所提供的产品必须是原装正品，原厂原包装供货。如是假货及虚假应标按照政府采购法规处理，一切后果自负。本次最终报价包含设备、人工、施工、运输、税金等一切费用。

6、▲为了保证品质和参数要求，供应商投标产品的品牌须在推荐品牌里选择，不得以任何理由更改品牌、型号、配置(否者将作为无效报价），带▲标记的为不可负偏离参数，否则做无效标处理。

7、▲要求提供的资质证书、检测报告等证明文件资料，逐条对应；要求加盖原厂商或投标人公章的以加盖“鲜章”为准，上传的影印件与原件必须一致，签订合同前需将招标文件当中的原件资料交由采购人存档作为验收文件的一部分，若未提供，视为验收不通过。若有虚假响应，将上报监管部门进行相应追责及处罚。

8、▲以上商务条款报价单位必须全部满足，否则报价无效。