**温岭市新河镇卫生院电脑询价项目**

**具**

**体**

**参**

**数**

**详**

**见**

**文**

**档**

**列**

**表**

**日期：2021年4月**

# 项目设备清单

| **序号** | **产品** | | **推荐品牌** | **数量** | **单位** | **预算金额** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电脑整机 | | 联想 | 20 | 台 |  |
|  | 企业信用 | 1. 政府采购严重违法失信行为的企业不能参与本次投标，（以下网址供投标方参考查看）http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/。如其他区域政府采购中心网站公告处罚过的商家中标后，我方的付款条款需做出改变。 2. 县（市）级及以上的“守合同重信用”企业证书（须工商部门颁发）； | | | | |
|  | 技术参数响应 | 1. 所投产品须完全满足招标文件中技术参数的各项指标；签订合同前提供各类产品设备原厂商售后服务承诺函，同时提供原厂商技术参数偏离表原件； | | | | |
|  | 投标人企业综合实力 | 1. 投标人具有ISO27001信息安全管理体系证书； 2. 投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系证书； 3. 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书； 4. 投标人具有信息安全（系统集成）服务资质（三级及以上）认证；   **备注：询标结束后提供以上证书复印件并加盖公章，未提供采购方有权拒绝签订合同，并取消本次采购。** | | | | |
|  | 投标人项目组人员情况 | 1. 项目经理同时具备系统集成项目管理工程师、网络中级工程师（国家软考证书）； 2. 网络组实施成员需同时具备注册信息安全专业人员CISP证书、高级网络工程师； 3. 保障组成员具备信息安全保障人员认证证书（CISAW）2名；   **备注：（询标结束后，查验提供人员资格证书复印件和人员近6月的社保缴纳证明材料复印件并加盖公章），证书原件备查** | | | | |
|  | 售后服务 | 1. 签定合同时提供投标人对整个项目的售后服务承诺； 2. 售后服务方案明确、服务保障明确、保障措施到位、维护期内技术支持完善、维护团队能力强（拥有网络认证工程师，安全认证工程师） 3. 为保证良好的售后服务，本项目仅限台州市地区供应商，中标品牌且在温岭市或者相近地区设有原厂售后服务站（提供营业执照、社保等证明）不接受委托当地电脑公司作为维修站的方式。 | | | | |
|  | 实施要求 | 1. 包括系统供货、验货、安装调试、试运行、测试等内容，以及组织机构、工作程序和步骤、管理和协调方法等。 2. 询标结束后7天内提供所投产品样机进行功能性满足测试。若测试无法满足采购方采购要求，采购方有权拒绝签订合同，并取消本次采购，中标人须承担违约责任。 3. 该批货物需厂家直接发货到**温岭市新河镇卫生院**，要求货物原封原包装， | | | | |
|  | 交货时间 | 合同签订后30天内完成交货、安装、实施。 | | | | |
|  | **注：签订合同前，提供产品设备原厂商售后服务承诺函，技术参数中要求提供的相关证明材料必须在合同签订之前提供给采购方确认。投标人注意，投标人要认真查阅每一条款及要求，因误读而造成中标后无法履约的，中标人须承担违约责任。** | | | | | |

# **项目参数及要求**

## 台式整机参数

| **数量：20台** | | |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **指标项** | **技术性能详细描述（以下参数需全部满足，否则采购方有权拒收货物并拒签合同）** |
|  | 主板 | Intel B360主板及以上 |
|  | 处理器 | ≥New Core i3-9100处理器 |
|  | 系统内存 | ≥16GB DDR4-2400，内存 |
|  | 硬盘 | ≥1T机械硬盘+256GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD |
|  | 鼠标 | 原厂抗菌键盘鼠标 |
|  | 显卡 | 集成 |
|  | I/O接口 | 10个USB 接口(前置6个USB 3.1 G1，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）； |
|  | 网卡 | 集成10/100/1000M以太网卡，802.11 AC无线网卡 |
|  | 音响 | 内置立体声音箱；支持杜比音效 |
|  | 显示器 | 与主机同品牌；≥19.5寸LED背光液晶显示屏，支持低蓝光功能 |
|  | 操作系统 | 正版操作系统 |
|  | 保修服务 | 3年原厂上门服务，验收时提供原厂盖章质量保证证明文件。 |
|  | 先进设计 | 标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；  强力散热风扇，能够达到有效降解甲醛、净化空气的效果（投标时时提供第三方检测机构的证明文件）  机箱不大于16L，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用； |
|  | 安全认证 | USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（投标时提供功能性截屏）；制造厂商服务体系通过国家信息安全服务资质证书；制造厂商原厂服务体系通过客户联络中心标准体系认证CCCS钻石五星级证书 |
|  | 电源 | ≥180w节能电源认证 |