|  |
| --- |
| 一、基本信息1、项目名称：宽城区实验小学学生桌椅及办公设备采购项目2、采购目录：装备设备 3、采购单位：长春市宽城区实验小学二、供应商要求1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定2、具有良好的业绩，诚实守信。3、供应商区域范围要求：政采云（长春市宽城区）注册的供应商三、询价商品清单设备名称、数量及预算单价：详见商品信息四、收货信息及要求。1、送货方式：免费送货上门2、供货时间：签订合同后3个工作日完成货物安装调试，系统正常运转。3、送货地址：吉林省长春市实验小学总校及分校五、商务要求1、本次报价包含本项目所需的设备费、人工费、安装调试费、辅材、税费等一切相关费用均计入报价，招标人不再支付额外费用。 2、为确保供应商提供全新原厂正品及品质，预成交供应商需在收到采购人通知后2个工作日内，提供学生课桌椅标样品1套及ABS抗菌检测报告原件交到采购单位，要求预中标供应商提供样品进行测试，如与技术参数或报告有不符的，学校有权终止合同，如未提交将取消其预中标资格并按政采云平台规定进行处罚，本产品要求提供质保3年。 3、报价须知：提供分项报价（必须注明品牌、型号、单价、总价）；提供技术参数中相关证明资料；报价请仔细阅读附件信息，附件信息里面的商品都需要具备。报价需含安装调试费用，旧桌椅搬运指定位置的费用。 4、为保证产品售后质量，必须满足本地化服务要求，并具有三人以上售后服务团队（提供社保佐证材料），中标供应商需要提供本地化服务及定期巡检，可提供24小时即时响应服务，而且维修人员在接到电话后1小时内赶到现场，两小时内解决，提供7\*24小时上门响应，如不能解决则需提供备件，确保不影响我单位教学工作直至服务结束。 5、 成交供应商无法按照品牌要求供货或不能提供参数中相关证明材料，将取消其中标资格并按政采云平台规定进行处罚。 6、报价人必须按要求提供产品的检测报告、原厂商彩页或官网截图等带有厂家鲜章证明文件的扫描件，原件签合同时全部提交给采购方备查。 7、付款方式：合同签订后，供货方将货物供货完成，采购方应3天内完成货物安装，验收完毕后，并向供货方支付合同总额的95%货款，其余5%作为项目的质保金，质保满一年后返还。 8、验收方式：采购人依据询价文件、询价上传文件、合同内容，参照设备清单，进行产品品牌、型号、数量到货初验（所有货物一次性到安装场地），安装调试完成后根据招标文件里技术功能进行项目终验，发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，供方必须立即调整或更换产品，并且赔偿由此给用户造成的损失。学校在2个学区随机各选取1个教学班，需要第三方环评机构进行封闭检测， 检测报告合格视为最终验收合格。9、供应商报价时做好商品及型号市场调查，必须响应建议品牌及型号，不接受建议品牌型号外的产品，供应商不得以任何理由更改品牌、型号、配置，否则报价将无效。 10、报价需包含原有设备拆除搬运等工作，对接原有课桌椅（总校、分校2个校区），对接中产品相关费用由供应商承担，招标人不再支付额外费用。 11、打“▲”部分为必须满足项，供应商请仔细阅读附件里的参数 以上参数、条件、要求不允许负偏离，投标人必须满足，否则该报价导致无效。 12、报价单位必须认真审核询价文件所有要求，如明知不满足招标文件要求进行恶意竞争的，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷》处理。 |
| **技术参数** |
| **序号** | **商品名称** | **规格参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** |
| 1 | 学生课桌椅 | 一、课桌尺寸规格▲（1）618×415×（640-760）mm (注:桌面高度可调节,学生在640/670/700/730/760mm之间调节，每档调节为30mm)1. 课桌面板

采用ABS（环保材料）：一体射出成型。桌面板的厚度≥20mm(包括筋的厚度）。筋的强度不小于12格×12格。桌面外径规格长618mm×宽415mm；桌面中间上方设有长不低于440mm的长笔槽，靠胸前之处有一内弧造型设计，并有50mm坡度设计，面板左右有防滑凸条,但不妨碍学生书写。面板底部有強化承重设计，鑲入两支扁钢,长度大于桌下净空宽；课桌面板应耐紫外线6级照射不变形不褪色。各种材料经重物锤击强韧而不断裂，外力作用指标参照QB/T4071-2010。▲要求投标时附该厂家鲜章ABS抗菌检测报告，原件签合同时提供。1. 课桌钢架

采用椭圆型钢管，钢管壁的厚度≥1.2mm（喷涂前），底脚钢管规格(25×54×1.2mm)，椭圆形钢管大面占地；立柱内钢管的规格(25×54\*1.2mm)，外钢管的规格（30×60\*1.2mm），U型外管的规格120mm（20×40×1.2mm），横撑钢管的规格(25×54×1.2mm),横撑钢管最上端离地点高度≦100mm，且横撑钢管与立柱钢管有45度斜角，45度斜角面向上与屉箱口同一方向。椭圆型钢管组合焊接而成，各部位皆为满焊，升降部分为螺丝式升降。（4）桌脚垫采用PP材质一体成型。桌脚垫的壁厚度≥4mm，长度≥70mm。桌脚钢管的端部距桌脚垫的端部不能小于1.5mm。安装紧密，用铆钉或锁定的形式固定不脱落。前脚有高度调节器。前后脚加耐磨层1. 座椅尺寸规格

（1）椅子面板▲采用ABS（环保材料）一体射出成型，符合人体工程学原理。椅面要有透气功能。椅面尺寸：坐板宽度370-410mm，深度380mm. 靠背高度350mm，宽度390-410mm.椅面高度可调节,学生在360/380/400/420/440mm之间调节,每档调节为20mm。椅子座面下方有一根扁钢加强筋。椭圆型钢管组合焊接而成，各部位皆为满焊，升降部分为套口穿钉螺丝式升降。椅子坐侧面有加强筋从而加强椅面牢固性；符合人体工程学，加强舒适感。椅靠背经重物碾压不变形，不脆裂。ABS（环保材料）靠背的连接椅靠背与椅座面的钢管自然延伸到椅座面的前端，钢管与椅座面及椅靠背铆接要牢固。椅子背中间有一扣手设计，方便学生搬运。（2）课椅钢架▲采用椭圆型钢管。钢管壁厚度≥1.2mm（喷涂前）。椅架底脚的钢管的规格（25×54×1.2mm）椭圆形钢管大面占地；立柱内钢管的规格（25\*54×1.2mm），外钢管的规格（30×60×1.2mm），横撑钢管的规格（25×54×1.2mm），背管的规格（18×36\*1.2mm），各部位皆为满焊，升降部分为套口穿钉螺丝式升降。1. 椅脚垫

采用PP材质一次成型。厚度≥4mm。椅脚垫的长度≥70mm。桌脚钢管的端部距桌脚垫的端部不能小于1.5mm。安装紧密，用铆钉或锁定的形式固定不脱落。前脚有高度调节器。前后脚加耐磨。（4）屉箱▲采用ABS材质一体射出成型，屉箱底部有加强筋。ABS屉箱围挡的厚度≥5mm，底部的厚度≥2mm。外径尺寸为510×350×135mm(桌斗外径),书箱底部有排水槽缝之设计，不低于30条排水槽缝。经重力碾压不变形。桌面与屉箱铆接或粘接要牢固，外力作用指标参照QB/T4071-2010。 | 套 | 1655 |  |  |
| 2 | 学生整理柜 | 单个柜子尺寸：约1500\*1440\*400mm（总长度根据教室尺寸定制），九门九色，外框灰色。柜体：冷轧钢板厚度1.0mm，配冰箱合页，符合国家标准大型钢厂生产冷轧钢板。表面涂饰：静电喷涂工艺，色泽均匀一致 | 组 | 2 |  |  |
| 3 | 文件柜 | 1.规格：定制1850\*1200\*500、 板材：文件柜整体均为1.0mm优质冷轧钢板，钢板采用鞍钢优质钢板，保证铁柜整体造型流畅平整，坚固耐用。一侧存6个文件，一侧挂衣服2、 规格尺寸：1850\*1200\*5003、 锁具：优质卷柜锁，具有互开率低，返修率低的优点。4、 门板：采用欧式压型5、 折页：铁卷柜采用木制家具折页，静音牢固，损坏率低。6、 手抠：卷柜采用优质白钢手抠，耐晒防水，不变形，外观优美。7、 喷涂：静电喷塑工艺涂装，采用符合国家环保标准的优质粉末，不含甲醛，无污染，柜体表边均匀无颗粒感，保证整体美观。8、 颜色：白木纹转印 | 个 | 3 |  |  |
| 4 | 办公桌 | 规格：1400mm\*700mm\*760mm 1、面材：采用优质胡桃木实木皮贴面。2、封边用材：与贴面相同的进口实木木材；3、基材：优质环保型E1级高密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB18580-2001《室内装修材料，板料及制品中甲醛释放限量》标准和GB-T11718-1999标准要求，甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥750kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，符合国家E1级环保标准。4、面漆采用“优质不饱和树脂漆，国际先进油漆工艺“五底三面”，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝处现鼓包、脱漆等不良现象。5、五金配件：采用进口连接件，手感舒适，达行业领先标准 | 张 | 10 |  |  |
| 5 | 办公椅 | 采用优质黑色PP加玻纤背架，坐垫弹力细布，高密度海绵，PP固定扶手，1.8厚电镀弓形架，防滑脚垫。 | 把 | 10 |  |  |
| 合计 | 　 | **519820** |