**衢州市柯城区人民法院东大门及北大门电动伸缩门、车辆道闸识别 系统改造项目**

一、设备清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品类别** | **商品名称** |  **品 牌** | **单位** | **数量** |
| 1 | 人员出入摆闸 | 无刷通用摆闸（左） | 海康威视、捷顺、立方 | 台 | 2 |
| 无刷通用摆闸（右） | 海康威视、捷顺、立方 | 台 | 2 |
| 人员通道遥控器 | 海康威视、捷顺、立方 | 个 | 2 |
| 通道人脸组件 | 海康威视、捷顺、立方 | 台 | 2 |
| 遮阳罩 | 海康威视、捷顺、立方 | 个 | 2 |
| 2 | 车辆道闸 | 4米栅栏道闸 | 海康威视、捷顺、立方 | 台 | 3 |
| 雷达 | 海康威视、捷顺、立方 | 台 | 3 |
| 出入口抓拍机 | 海康威视、捷顺、立方 | 台 | 4 |
| 四行屏 | 海康威视、捷顺、立方 | 台 | 4 |
| 立柱 | 海康威视、捷顺、立方 | 根 | 4 |
| 终端 | 海康威视、捷顺、立方  | 个 | 2 |
| 3 | 安装调试费 | 车辆通道安装 费 | 定制 | 套 | 3 |
| 人行通道安装费 | 定制 | 套 | 2 |
| 4 | 伸缩门 | 合创辉煌 | 金阳光、华捷盛 、 九竹 | 米 | 27.7 |
| 主机驱动 | 金阳光、华捷盛 、 九竹 | 套 | 3 |

1. 详细参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品类别** | **商品名称** | **具体参数** |
| 1 | 人员出入摆闸 | 无刷通用摆闸 | 1、产品尺寸：1500mm\*200mm\*960mm2、通道宽度：550mm-1100mm3、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，1.2±0.12mm4、门翼材质：不锈钢圆管/亚克力5、电机类型：直流无刷伺服电机6、红外对数：12对7、使用环境：室内外8、设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式9、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录10、超级电容：闸机标配超级电容，断电后门翼自动打开（符合消防要求）11、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响12、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：320W13、工作温度：-20℃~70℃14、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485S15、整机(设备和包装)重量：L:约 67Kg ；M: 约83Kg ；R: 约70Kg16、高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回▲17、接入柯城区人民法院海康威视综合安防平台统一管理  |
| 无刷通用摆闸 | 1、产品尺寸：1500mm\*200mm\*960mm2、通道宽度：550mm-1100mm3、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，1.2±0.12mm4、门翼材质：不锈钢圆管/亚克力5、电机类型：直流无刷伺服电机6、红外对数：12对7、使用环境：室内外8、设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式9、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录10、超级电容：闸机标配超级电容，断电后门翼自动打开（符合消防要求）11、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响12、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：320W13、工作温度：-20℃~70℃14、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485S15、整机(设备和包装)重量：L:约 67Kg ；M: 约83Kg ；R: 约70Kg16、高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回▲17、对接柯城区人民法院海康威视综合安防平台统一管理系统。 |
| 人员通道遥控器 | 1、遥控器支持一对多：一个遥控器同时控制最多6个通道，空旷条件下遥控距离可达30m2、遥控器包含4个按键（自上而下顺序）：进开门、关门、出开门、常开3、发射频率：868MHz；4、尺寸 ：80mm\*36mm\*20mm；5、供电方式：碱性锌锰层叠电池 23A12V；  |
| 通道人脸组件 | 1、设备外观：采用10.1英寸LCD触摸显示屏；200万像素双目宽动态摄像头；采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；人脸识别距离可大于2m，支持照片视频防假；2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持100000笔记录存储；3、认证方式：支持人脸比对；支持通过RS485或wiegand外接读卡器，实现刷卡；支持通过USB口外接身份证阅读器，实现人证比对；4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持WIFI传输；5、视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接NVR，支持视频预览；6、设备接口： LAN\*1；RS485\*1；韦根\*1；USB \*1；门磁\*1、开门按钮\*1、报警输入\*2；电锁\*1、报警输出\*1；7、工作电压： DC 12V/3A，需独立供电；8、使用环境：室内外，（防护等级IP65）；9、安装方式：通道安装；10、产品尺寸：172mm\*504.8mm\*155.53mm ；11、工作温度：-30~60℃。▲12、对接柯城区人民法院海康威视综合安防平台统一管理系统。 |
| 遮阳罩 | 遮阳罩  |
| 2 | 车辆道闸 | 4米栅栏道闸 | 1. 包含：2个遥控器
2. 道闸类型：栅栏
3. 道闸方向：右向
4. 道闸杆长：4米
5. 运行速度：3秒
6. 机箱材质：冷轧钢
7. 遥控距离：≥30m
8. 输入电压：220VAC+10%
9. 电机驱动：交流电机

10、电机功率：90W11、功能特性：支持外接红绿灯警示、外接红外保护、外接地感功能，支持强冷天气 |
| 雷达 | 1. 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定；
2. 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；

3、无需学习背景，适应更多复杂现场环境；4、采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。5、采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 6、自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；7、环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响 |
| 出入口抓拍机 | 1、摄像机类型：200 万像素高清摄像机，分辨率：1920\*1080，帧率：25fps； 低照度效果：1/1.8"逐行扫描 CMOS，成像效果好，0.002Lux 星光级监控效果，夜间看的更清；2、集成度高：内置 2 颗 LED 补光灯，集摄像机、护罩、 LED 补光灯、镜头、电源适配器于一体； 调试方便：采用 3.1-9mm 电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性强； 接口丰富：可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备； 智能识别算法：丰富的智能识别算法，支持车牌、车型、车标、车身颜色识别； 黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 多种触发模式：支持线圈触发、视频触发、雷达触发、线圈结合视频触发等多种触发模式； 可显示信息：置于停车场出入口显示欢迎信息、发布中心下发信息等 ；3、显示字体：显示标准的中文和数字字符。 显示内容：可以是整个车库的空余车位余数，车牌号码，收费金额。4、可根据上位计算机发出的指令显示不同内容 内置语音模块：可通过抓拍机支持预录语音播报，车牌号码和收费金额等 |
| 四行屏 | 四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75,抱箍安装 |
| 立柱 | 立杆高度1.3米，1.3米可安装抓拍单元  |
| 终端 | 【出入口控制终端】【固态硬盘】【不含软件】【预装正版WIN10系统】【需用户自配显示器、键鼠】CPU：Apollo Lake J3455平台处理器 ；内存：4GB；标配128G SSD，可额外选配一块3.5寸机械硬盘其他接口：6个1000Mbps自适应网口（G2~G6为交换机，G1为独立网口，支持双网隔离）、2个RS232、2个RS485、4个USB3.0；4个开关量输入，4个继电器开关量输出、1个VGA输出接口，1路内置预留SATA接口、1个HDMI输出接口远程管理：支持远程进行权限设置或维护管理；工作电压:主机12VDC，外接220VAC电源适配器；功耗:平均25w，最高50w；工作环境温度:-10 ℃～50 ℃；工作环境湿度:10%~90%@40℃，无凝结；▲对接柯城区人民法院海康威视综合安防平台统一管理系统。功能特性：无风扇设计，集成交换机、485接口、报警2进4出、视频HDMI及VGA接口  |
| 3 | 安装调试费 | 车辆通道安装费 | 定制 |
| 人行通道安装费 | 定制 |
| 4 | 伸缩门 | 合创辉煌 | 独立机头结构：1、超大显示屏，大方美观．配双色警示灯，起到安全警示作用，美观实用．2、机头前后封板采用对流散热口技术，能有效保护电机门控，增长使用寿命．3、底板采用激光机加工制造，数据精准减少偏差，提高质量．4、独有机头孖轮设计四键槽轮轴结构，永不脱落，寿命比传统结构长2倍．5、机头底盘宽，抗风性好，装有导向摆动装置，确保门体直线运行．门体结构: 1、门体结构：超大空间，伸缩比小，总长10米收缩只有1.7米．门体收拢后占位空间小，使道路可通行宽度达到最大化.2、超宽底盘宽度设计,达770mm,敦实稳固,让整个门排显得更加威武雄壮,器宇轩昂,使门体的抗风能大大提升,运行更平稳.3、门排设计简单大方，彰显的是厚重与华贵。。4、产品可选用红外对射，压力波，红外防撞、防碰、紧急停止、手动离合、漏电保护等安全防护功能，确保客户的使用安全；5、门体前面安装显示屏，运作时会滚动显示提示信息。6、机头安装有开、关门限位磁敏开关，每次开、关门到位时门体都能自动停止运行。LED显示屏：1. 可选择滚动屏：红蓝三色，可滚动显示广告内容500字之内，带时间，日期。
2. 可选择固定显示屏：红蓝绿三色，固定显示闪动。

行走轮： 采用全新耐磨PU料加全新超韧尼龙料，能够在高温或低温情况下不易爆 |
| 主机驱动 | 电机性能特点：1、结构紧凑，性能稳定。2、起动力矩大。3、适应频繁正反转。4、超低音设计，符合环保要求。5、热保护装置及新型结构组合设计，确保开门机使用寿命。6、在停电状态下，可转换手动开、关门：用离合钥匙7、将离合器旋转180度。8、-25℃低温环境下正常工作。9、精密铝合金压铸箱体，铜涡轮，精度高，散热性能好。10、额定电压/频率.220V/50HZ11、额定电流：2.0A12、额定输出功率：330W13、工作温度：-40℃-+50℃ |

商务条件：

 1、标记“▲”条款为实质响应，不允许负偏离,否则废标处理。为了保证产品的安全与质量可靠，中标商在合同签订前，为确保系统正常统一管理，预中标商在签定合同前必须提供接入柯城区人民法院海康威视综合安防平台统一管理承诺函，如不符合，作废标处理。

###### 2、因新冠疫情期间、项目工期及售后服务因素，不接受疫情风险区供应商，不接受推荐品牌外产品，接到采购单位的报修电话后须马上响应，维修服务人员应在1小时内到位，一般维修应在4小时内完毕，八小时无法解决提供相应的备用机。

 3、中标单位所投品牌签订合同前必须提供针对本项目的原厂授权书及质保函，无法提供原厂授权书及质保函作无效报价。

 4、因办案办公工作需要，要求中标单位合同签订后5天内供货，7天完成安装、调试、培训，否则报价无效。