**设备名称：操作手术床**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招 标 规 格 | 是否重要参数 |
| **一** | **产地：国产 数量：3 预算： 5.4万** |  |
| **二** | 适用范围：急诊科、病区转运、手术室、内镜室等 |  |
| **三** | **技术要求** |  |
| 1.1 | 主要规格参数： |  |
| 1.2 | 床面尺寸≥1930 mm X 600 mm±20mm |  |
| 1.3 | 床体升降高度：550 mm ~ 850 mm±20mm （电动） |  |
| 1.4 | 背部升降角度：0°~ 70°（电动）±5° |  |
| 1.5 | 护栏尺寸： 720 mm X 330 mm±20mm\*4片 |  |
| 1.6 | 安全工作载荷：≥200 KG |  |
| 1.7 | 床面及护栏采用进口ABS材料一次成型，坚固美观 |  |
| 1.8 | 轻质玻璃钢底罩，撞击后可回弹不变形 |  |
| 1.9 | 床架和床垫均设有绑带，防止转移病患时发生意外 |  |
| 1.10 | 进口品牌电动系统，可通过手控器调节床体高度和背板角度 | 是 |
| 1.11 | 蓄电池容量≥2AH，供转运使用 | 是 |
| 1.12 | 中控脚轮刹车系统，刹车、万向、定向三档操作 | 是 |
| 1.13 | 脚轮采用进口品牌15 cm优质聚氨脂单面静音中控轮 |  |
| 1.14 | 四片式ABS护栏带液压缓冲装置，上拉自动锁定 |  |
| 1.15 | 配备不锈钢可伸缩输液杆 |  |
| 1.16 | 配备氧气瓶固定架 |  |
| 1.17 | 配备推行手柄和四角防撞轮 |  |
| 1.18 | 配备PU软包床垫，尺寸与床面匹配 |  |
| 2.1 | 床头柜 |  |
| 2.2 | 采用塑钢一体材料 |  |
| 2.3 | 承重≥56KG |  |
| 2.4 | 高度≥81cm |  |
| 2.5 | 可移动性：具备 |  |
| 四 | **配置要求** |  |
| 1 | 电动病床主体1台 |  |
| 2 | 线控制器1个 |  |
| 3 | 蓄电池1组 |  |
| 4 | 玻璃钢底盘罩1个 |  |
| 5 | ABS 护栏4片 |  |
| 6 | 150 mm 中控静音轮 4个 |  |
| 7 | 刹车连杆系统1套 |  |
| 8 | 不锈钢伸缩输液架 1根 |  |
| 9 | 床垫1张 |  |
| 10 | 床头柜1个 |  |
| **五** | **商务条款** |  |
| 1 | 保修≥3年 |  |