**职教中心校园门禁通道设备维修配件采购**

一、采购内容及要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 中低端摆闸主通道控 | 制器总线2125mm | 套 | 2 |
| 2 | 中低端摆闸中间道从通道控制器总线 | 2025mm 6\*PHS4, 980mm | 套 | 1 |
| 3 | 中低端摆闸下方红外发射板线缆 | PHD24转 | 套 | 5 |
| 4 | 中低端摆闸下方红外接收板线缆 | PHD24转 6\*PHS4, 98cm | 套 | 5 |
| 5 | 红外转接板发送卡 | 满足原有设备需求 | 块 | 5 |
| 6 | 红外转接板接收卡 | 满足原有设备需求 | 块 | 5 |
| 7 | 红外发送板 | 满足原有设备需求 | 块 | 30 |
| 8 | 红外接收板 | 满足原有设备需求 | 块 | 30 |
| 9 | 人员通道控制主板套件 | 主板套件 | 套 | 1 |
| 10 | 人员通道控制电机 | 满足原有设备需求 | 只 | 10 |
| 11 | 相关配件及附件 | 定制 | 批 | 1 |

二、商务要求：

1.资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定且已在本系统注册的供应商。供应商要求为本地注册的纳税企业或分公司，需同时提供公司或分公司营业执照；公司或分公司近6个月来在本地区缴纳的企业纳税证明；企业员工近6月业在本地区缴纳的企业人员社保证明；报价时上传营业执照、嵊州地区的纳税及企业员工缴纳社保证明的扫描件；未能按要求上传或提供不全者作废标处理。

2. 因本次采购设备均为维修配件设备，为保证设备稳定性，故所供产品必须与原有设备做到无缝对接。同时标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。所供产品保证为原厂原包装全新产品，产品的包装、运输与安装均由供应商负责，如在过程中产品有缺失、损坏或缺陷，由供应商免费更换；

3. 由于项目的特殊性，供应商要具备20分钟内响应，120分钟内售后服务到场解决处理好出现的问题。硬件故障要求在24小时内解决；如无法解决，应在当天提供同档次的设备予以替换；

4.为保证本项目的顺利实施，投标方**需进行现场勘查，并提供合理的方案，并得到采购方认可后上传，再进行在线报价，不然作无效处理，属于虚假应标**。现场踏勘时间：2021年9月28日上午8：00至下午16:00前进行，校方联系号码为：83797108，逾期不再受理。

5.供应商的报价需包括项目所需的所有人力、物力、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修以及相关维护整合和其他附属配件等相关费用，采购方不再为此项目承担额外的任何费用；并保证产品使用的安全性能与检测结果的可靠性，并对安全性能与可靠性负全部责任,同时随产品提供使用说明书与维保卡，提供相关数据与说明并对所有商务条款作出实质性回应。

6.完工时间：成交供应商必须在中标后1日内提供样品来学校，自签订合同之日起5个日历日内完成全部供货并安装完工，如未能在指定时间内提供带样品及规定时间内完安装，视为供应商自愿放弃。

7.付款及质保：合同签订后2日内，按约定向采购人交纳履约保证金。履约保证金为合同价的2%，作为本合同的履约保证金。采购人收到履约保证金后合同生效。履约保证金在验收合格后自动转为质保金，质量保证金在质保期满一年后（从验收合格之日算起）十五个工作日内无息退还。质保期内货物有损坏（人为正常使用损坏)两次维修后无法正常使用的，应无条件1日内调换成同等参数规格的新货物，**并提供原厂质保函及授权书**。

8.成交供应商应定期来校对系统进行预防性检查维护，以保障系统的稳定运行；并进行技术交流和反馈，提供客户服务维护技术档案，以提高采购人技术人员的日常维护水平和对问题的解决能力；

9.关于虚假应标的处理：为防止虚假应标，本项目供应商一旦提交报价则视为完全同意以上条款，如有无法满足以上条款之一及以上的，采购人有权无条件废标，并按如下规定处理：

（1）无条件取消供应商的成交资格，供应商不再进行任何申诉；

（2）将供应商虚假应标骗取财政资金的行为上报至政采云系统并将供应商列入政府采购严重失信行为黑名单、政采云黑名单，供应商不再进行任何申诉；

（3）向征信部门递交有关失信行为的举报材料，将涉案供应商单位、供应商法人及相关经办人列入国家失信人员名单，供应商不再进行任何申诉。