**苍南县站前小学采购厨房设备清单**

| **项目** |  | **数量** | **参考图片** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 更衣室 |  |  |
|  | 挂式洗手星盆推荐产地/品牌：厂制品；说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。规格：400×450×（200+150） | 2台 |  |
|  | 干手器推荐产地/品牌：浙江/莫顿；说明：智能全自动感应，涡轮增压风箱，强劲风力，安全保护，为洁净双手保驾护航。规格：156×176×207 | 2台 | timg (1) |
|  | 挂衣钩推荐产地/品牌：厂制品；说明：采用优质SUS304-2B不锈钢制作规格：410×45×50 | 2台 |  |
|  | 六门不锈钢更衣柜 产地/推荐品牌：厂制品；说明：采用优质SUS304-2B不锈钢板制作，台面为δ=1.2mm不锈刚板制作，侧板δ=1.0mm ；门面δ=1.0mm；底板、层板δ=1.0mm。六开门设计，独立带锁，内置层板，配不锈钢加强筋。规格：900×400×1800 | 2台 |  |
|  | 保洁间 |  |  |
|  | 拖把池连架推荐产地/品牌：厂制品；说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。规格：900×500×(500+1100) | 1台 | T1g3 |
|  | 主食库 |  |  |
|  | 低搁架推荐产地/品牌：厂制品；说明：选用SUS304-2B优质50×50不锈钢方管制作，骨架δ=1.2mm。配防滑皮腿。规格：1200×500×300 | 3台 | 说明: 低搁架 副本 |
|  | 副食库 |  |  |
|  | 四层平板架 推荐产地/品牌：厂制品；说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，骨架δ=1.2mm。￠38圆管，层板δ=1.0mm 下衬加宽加强，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）。规格：1150×500×1800 | 5台 |  |
|  | 粗加工 |  |  |
|  | 电子磅秤推荐产地/品牌：浙江/香海；说明：配置JWI-700W高性能仪表，精度高达1/30000。秤体采用圆倒角烧焊结构，外形美观、结构坚固。300K功率：0.3KW/1PH/220V规格：420×560×900 | 1台 |  |
|  | 加重平板车 推荐产地/品牌：厂制品；说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，δ=1.2mm。加重型；配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣。规格：900×500×900 | 1辆 | **说明: 说明: 说明: 平板车** |
|  | 双星连盆台推荐产地/品牌：厂制品；说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面一次成型，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，加强筋δ1.0mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。规格：1200×700×（800+150）  | 1台 |   |
|  | 单星剖鱼盆台推荐产地/品牌：厂制品；说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面一次成型，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，加强筋δ1.0mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。规格：1200×700×(800+150)  | 1台 |  |
|  | 全自动电热连座台推荐产地/品牌：广东/哲灵；每小时出水量：100升电量：12KW/3PH/380V。规格：520×530×1500 | 1台 | 开水器连座架 |
|  | 高压洗地龙头产地/品牌：广东/君畅；福建/九玫；上海/天仕；说明：软管：长约10.7米可自由拉伸，直径：约1.6-1.8cm，厚度：约3mm, 龙头高度：约400mm，宽度：约335mm。 | 1台 |  |
|  | 切配间 |  |  |
|  | 双层平板工作台推荐产地/品牌：厂制品；说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm（下衬1.5mm高密度板减噪）。下层板采用δ=1.0mm不锈钢板复边成型。加强筋δ=1.0mm（配有可调子弹脚）。规格：1800×800×800 | 2台 | 双层工作台 |
|  | 四层格栅架推荐产地/品牌：厂制品；说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，骨架δ=1.2mm，￠38圆管，栅板δ=0.8mm复边成条状，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）。规格：1150×500×1800 | 2台 |  |
|  | 四门双温柜推荐产地/品牌：说明：双机双温，内外胆均采用优质不锈钢板制作，温度数字显示，自动回归门，采用优质高品质国产名牌压缩机组，聚胺脂一次发泡成型，R134a无氟环保制冷剂。全铜管冷凝器、蒸发器。冷藏温度：+4℃～-5℃；冷冻温度：-3℃～-15℃；电量：370W/1PH/220V；规格：1200×705×1950 | 1台 | 四门冰箱 |
|  | 万能组合消毒柜推荐产地/品牌：厂制品；说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，砧板消毒柜采用两辆推车设计，刀具消毒柜采用抽拉式设计，毛巾消毒柜移门带玻璃。电压：220v紫外线功率：17w红外线功率：300w消毒方式：紫外线加臭氧红外线消毒刀数量：20把消毒毛巾数量：24块消毒砧板数量：10块（直径50cm厚度10cm）功率：2KW/220V规格：1200×600×1750 | 1台 | 1544566864(1).png 1544566864(1).png |
|  | 双层送餐车推荐产地/品牌：厂制品；说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，δ=1.2mm，配万向脚轮。规格：940×450×875 | 2辆 | **说明: 说明: 说明: 双层送餐车** |
|  | 高压洗地龙头产地/品牌：广东/君畅；福建/九玫；上海/天仕；说明：软管：长约10.7米可自由拉伸，直径：约1.6-1.8cm，厚度：约3mm, 龙头高度：约400mm，宽度：约335mm。 | 1台 |  |
|  | 烹饪间 |  |  |
|  | 四层格栅架推荐产地/品牌：厂制品；说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，骨架δ=1.2mm，￠38圆管，栅板δ=0.8mm复边成条状，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）。规格：1150×500×1800 | 2台 |  |
|  | 电磁双头大锅灶说明：—材质：面板整体拉伸，厚度国标1.2mm，侧板底板SUS201，厚度国标1.0mm； —配厚度4mm，直径800mm大锅两个； —8档把手式火力开关控制； —三相四线制接线方式； —整机通过IPX4级防水等级测试，四面可直接喷淋； —进口IGBT模块，元器件偏差率低，性能稳定，寿命持久； —变频风扇设计，根据环境温度高低，自适应调节风扇转速，延长风扇实用寿命； —宽电压设计，实用各类电网电压需求； —LED全中文显示屏设计，直观显示设备运行状态；电量：20kw+20kw/380v规格：2000×1100×(800+450) | 2台 | 双头大炒.png |
|  | 电磁可倾式夹层锅推荐产地/品牌：1明火仿真技术，能根据锅具实时温度调整输出，达到最佳火力；2. 0~90度汤锅可倾斜角度，汤锅全弧形立体加热，火力输出热值高，加热均匀，加热面积大；3. ADD磁电引擎，数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠；4. 喇叭形隧道散热风道设计、散热快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路；5. PPS“齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘；6. 数码管显示，直观显示当前工作状态的火力强度及锅具温度；7. IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋；8. 全不锈钢制作，坚固耐用；9. 三防结构，防水、防油烟、防虫。容量：200L电量：25kw/380v规格：1300×980×1090 | 1台 | IMG_256 |
|  | 电热汤桶（多功能保温汤粥炉）说明：12千瓦/直径600 | 1台 |  |
|  | 调料平台推荐产地/品牌：厂制品； 材质：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，下横通采用φ25圆管，圆通脚采用φ38不锈钢加厚圆管制作，δ=1.0，配不锈钢加强筋，重力不锈钢可调节子弹脚。规格：500×1100×((810+440) | 2台 | 调料台01 |
|  | 单通工作台产地/品牌：厂制品；说明：台面选用SUS304-2B不锈钢发纹贴塑磨砂板制作，板厚1.2mm，下衬10mm厚减噪板，门、侧板、底板及层板采用1.0 mm不锈钢板，加强筋采用1.2mm不锈钢板，脚采用Φ50×150×1.0mm不锈钢重力脚规格：1800×700×800 | 3台 |  |
|  | 豪华方形不锈钢脱排油烟罩推荐产地/品牌：厂制品；说明：采用SUS304-2B1.0mm砂光不锈钢板，双层隔油排、积油杯、防爆灯。(风机、风柜及风管另计) 规格：9000×1300×500 | 11.3㎡ |  |
|  | 高压洗地龙头产地/品牌：说明：软管：长约10.7米可自由拉伸，直径：约1.6-1.8cm，厚度：约3mm, 龙头高度：约400mm，宽度：约335mm。 | 1台 |  |
|  | 灭火系统推荐产地品牌：宁波/环峰；上海/欧安；江苏/顺康 说明：1）根据厨房特殊的环境特点，为使装置具有稳定的使用性能，原材料全部采用304不锈钢及铜等，防止设备氧化锈蚀。2）安装不占用厨房地面面积，只占用空间位置。对喷嘴数量和位置需具备灵活性，喷嘴数量按照灶台油锅和集烟罩排烟口数量及尺寸来设计，执行点对点的专项保护。3、装置所使用的灭火药剂为专门针对油锅火的特性而研制的产品，通过国家质量监督检验中心检验合格，目前广泛应运于灭油锅1火。为适应环保及食品卫生要求，灭火剂需是无毒无味的新型环保产品，灭火现场易清洗，无污染，且具有灭火速度快、效果好。4、灭火方式为：自动探测、自动灭火，远程手启动灭火，应急启动 灭火三种方式5、本灭火装置可以全天候24小时监控，当厨房灶台发生火灾的情况下，自动灭火装置可以自动，也可以手动和应急启动把火焰扑灭于初期。6、灭火药剂喷洒完毕后自动开启水流阀，实现自动喷水降温，自动关水，能防止灭火后的火灾复燃；7、自动灭火装置应具有电气控制系统，能将有关信号自动传输到消防控制中心，同时具有声光报警功能；规格：双瓶，配套烟罩 | 1组 | IMG_314 |
|  | 蒸煮间 |  |  |
|  | 双门蒸饭柜(电热）推荐产地/品牌：厂制品；说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，面板δ=1.2mm；侧板δ=1.0mm；门面δ=1.2mm；后板δ=1.2mm；滑动轮采用软胶万向轮和定向轮；配3根标准4 KW通用电热管；带启动开关、自动进水、缺水保护装置、有负压保护功能，蒸饭车自带24只方盘。电量：2×12KW/2×6PH/380V；规格：1430×700×1690 | 3台 |  |
|  | 大单星盆台推荐产地/品牌：厂制品；说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面一次成型，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，加强筋δ1.0mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。规格：1200×700×(800+150) | 1台 |  |
|  | 豪华方形不锈钢脱排油烟罩推荐产地/品牌：厂制品；说明：采用SUS304-2B1.0mm砂光不锈钢板，双层隔油排、积油杯、防爆灯。(风机、风柜及风管另计) 规格：3500×1200×500 | 4.2㎡ |  |
|  | 高压洗地龙头产地/品牌：广东/君畅；福建/九玫；上海/天仕；说明：软管：长约10.7米可自由拉伸，直径：约1.6-1.8cm，厚度：约3mm, 龙头高度：约400mm，宽度：约335mm。 | 1台 |  |
|  | 二次更衣 |  |  |
|  | 挂式洗手星盆推荐产地/品牌：厂制品；说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。规格：400×300×（200+150） | 1台 |  |
|  | 干手器推荐产地/品牌：浙江/莫顿；说明：智能全自动感应，涡轮增压风箱，强劲风力，安全保护，为洁净双手保驾护航。规格：156×176×207 | 1台 | timg (1) |
|  | 挂衣钩推荐产地/品牌：厂制品；说明：采用优质SUS304-2B不锈钢制作规格：410×45×50 | 1台 |  |
|  | 六门不锈钢更衣柜 产地/推荐品牌：厂制品；说明：采用优质SUS304-2B不锈钢板制作，台面为δ=1.2mm不锈刚板制作，侧板δ=1.0mm ；门面δ=1.0mm；底板、层板δ=1.0mm。六开门设计，独立带锁，内置层板，配不锈钢加强筋。规格：900×400×1800 | 1台 |  |
|  | 配餐间 |  |  |
|  | 电热保温售菜台（十斗）推荐产地/品牌：厂制品；说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm。加强筋δ=1.0mm，横通25×38×1.0mm；脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）；配4KW/220V电热管、温控器，配1/1×100份数盘10只。功率：4KW/220V规格：1800×1200×800 | 4台 |  |
|  | 四门碗柜保洁柜推荐产地/品牌：厂制品；说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，层板δ=1.2mm。侧板、门板δ=0.8mm不锈钢板，加强筋采用δ=1.0mm,配四扇移门，内分四层，重力脚Φ50×150不锈钢重力脚。规格：1200×500×1800 | 2台 |  四门储藏柜 拷贝 |
|  | 单星盆台推荐产地/品牌：厂制品；说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面一次成型，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，加强筋δ1.0mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。规格：500×500×(800+150) | 1台 |   |
|  | 玻璃门留样冰箱推荐产地/品牌：山东/美厨；说明：单机单温，箱体的材料是彩钢钣、烤漆钣制作，内胆材料为压花铝胆，门采用双层中空钢化玻璃，自动回归门，采用优质高品质国产名牌压缩机组，聚胺脂一次发泡成型，R134a无氟环保制冷剂，全铜管冷凝器、蒸发器。冷藏温度：0℃～+10℃；电量：170W/1PH/220V；规格：600×705×1950 | 1台 |  |
|  | 洗碗消毒间 |  |  |
|  | 大单星盆台推荐产地/品牌：厂制品；说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面一次成型，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，加强筋δ1.0mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。规格：1000×700×(800+150) | 3台 |  |
|  | 双门热风循环消毒柜说明：采用优质不锈钢制，玻璃纤维隔热材料，双温度控制器，定时开关、继电器；采用热风循环消毒。内分四层，共配八个消毒筐。 电量：4.4KW/1PH/220V；规格：1310×700×1980 | 2台 |  u=1031363538,138555830&fm=27&gp=0 |
|  | 单门热风循环消毒柜说明：采用优质不锈钢制，玻璃纤维隔热材料，双温度控制器，定时开关、继电器；采用热风循环消毒。内分四层，共配四个消毒筐。电量：2.2KW/1PH/220V；规格：650×700×1980 | 1台 |   |
|  | 双层回收车推荐产地/品牌：厂制品； 说明：选用SUS304-2B不锈钢板制作，δ=1.0mm深斗型，双层双柄，配万向脚轮。规格：940×450×875 | 3辆 |  回收餐车 拷贝 |
|  | 风幕机推荐产地/品牌：宁波/风派；说明：离心式风幕机产生高速的气流，将室内外分成两个独立的温度区域，坚持室内空调及净化空气的效果，节省电能的同时并令空气循环，有效隔离灰尘、烟气、臭气、和昆虫等微生物。功率：500W/220V尺寸：1200×160×210 | 2台 | timg (6) |
|  | 粘捕式灭蝇灯推荐产地/品牌：广东/施莱登；说明：采用诱蚊、蝇紫外线灯管，发出良性紫外光波（对人体无害），诱蚊、蝇飞入电网而被击死，国际认可的安全升压技术，输出电压稳定，绝缘良好，使用寿命长，外观采用铝合金结构，美观大方。功率：40W/1PH/220V规格：640×260×60 | 8只 | 0dd1344c3e6e5c3d85c94e86c9c73a3 |
|  | 单冷龙头连脚踏龙头推荐产地/品牌：宁波/埃美柯；福建/九玫；上海/天仕；说明：单孔台面鹅颈龙头，配G1/2′进水接头，出水管中心距130mm，4′对中镀铬镍黄铜本体。 | 3个 |  |
|  | 台式混水厨房龙头推荐产地/品牌：宁波/埃美柯；福建/九玫；上海/天仕；说明：双孔双把装台面鹅颈龙头，配G1/2′进水接头，出水管中心距145mm，4′对中镀铬镍黄铜本体。 | 7个 |  |
|  | 油水分离器规格1200\*500\*500mm处理水量2.5-3T/H | 3 | 6b07e0233546b0941c2de2a13df1606 |
|  | **餐厅** |  |  |
|  | 暖饭保温车（电热型）推荐产地/品牌：厂制品；说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，δ=1.2mm。2KW/220V电热管，恒温自动智能控制，配圆桶，配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣。功率：2KW/220V规格：600×600×700 | 2台 | 暖汤车 副本 |
|  | 双层平板工作台推荐产地/品牌：厂制品；说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm（下衬1.5mm高密度板减噪）。下层板采用δ=1.0mm不锈钢板复边成型。加强筋δ=1.0mm（配有可调子弹脚）。规格：1200×600×800 | 2台 | 双层工作台 |
|  | 暖汤保温车（电热型）推荐产地/品牌：厂制品；说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，δ=1.2mm。2KW/220V电热管，恒温自动智能控制，配圆桶，配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣。功率：2KW/220V规格：600×600×700 | 2台 | 暖汤车 副本 |
|  | 残菜柜连桶车品牌：厂制品；说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，侧板、后板δ=1.0mm；配平板推车1辆及加厚不锈钢桶1只；重力脚Φ50\*150不锈钢重力脚。规格：700×700×800 | 2台 |  泔水台车 副本 |
|  | 排烟系统 |  |  |
|  | 不锈钢排烟管(单位：㎡)推荐产地/品牌：厂制品；说明：选用优质不锈钢板制作，δ=1.0mm。配A3钢法兰，变径、大小口按展开面积1：2计算。(按实际面积计算)。 | 135㎡ | 风管 |
|  | 双隔音风柜推荐产地/品牌：江苏/德粤；说明：采用优质镀锌板烤漆折边成型为可拆装结构。电源线从厨房内控制箱接至设备（抽烟风柜）处预留3米，须由水电施工方完成，控制箱由厨具公司提供；具体详见配电施工图纸。风量：26500-37000m³/h功率：11.0KW/380V规格：1550×1800×1360 | 1台 | 风柜 |
|  | 高效新型除味器推荐产地/品牌：江苏/德粤；超低空16000风量，1、设备外壳全部为1.0Mm以上厚度的碳钢冷板，设备外壳喷涂工艺上采用的是热固性纯聚酯粉末涂料，预处理工艺要脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺。2、UV灯管采用高纯石英玻璃管材，紫外线功率输出和臭氧输出超出普通UV灯的10%以上，可在比较宽的温度范围内保持稳定的输出。3、寿命长达10000小时以上。4、电子镇流器通过安全性、EMC以及抗扰度测试，产品具有高效、长寿等特点，使用寿命更长。4、电子镇流器通过安全性、EMC以及抗扰度测试，产品具有高效、长寿等特点，使用寿命更长。5、有开路保护、短路保护、过载保护、寿末保护和整流效应保护，安全有保障。规格：1870×528×1631 | 1台 | 1554622130(1) |
|  | 风柜支架推荐产地/品牌：厂制品；说明：采用优质镀锌型钢焊接成型，防锈处理8#槽钢 | 1台 |  |
|  | 软接推荐产地/品牌：厂制品；材质：帆布、阻燃布 | 2套 |  |
|  | 防火阀推荐产地/品牌：江苏/德粤；熔断器动作温度150℃；（2）环境温度下的漏风量（压差3000Pa）＜700m?/h. m2；（3）耐火（压左300Pa.1.5h）下的漏风量＜1000 m?/h. m2；控制电压DC24V；微动接点容量AC380V-3A；全开时阴力系数＜0.5。 | 1台 | 防火阀 |
|  | 风机厢控制箱推荐产地/品牌：浙江/正泰；起动方式：Y/△起动说明：含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯配件选国内知名品牌。功率：11.0KW/380V | 1台 | I${}[VR73(3{F$G`9{@BMJR |
|  | 消声器推荐产地/品牌：宁波/日进；宁波/宁通，苏州/德粤；说明：采用优质不锈钢厚度为1.2mm规格：根据风管尺寸 | 1台 | 1528421406(1) |
|  | 法兰材质：采用4#镀锌角铁制作，焊接成型，环保健康。 规格：配套风柜现场定制。 | 35对 |  |
|  | 吊筋规格：1.5个/米 | 6副 |  |
|  | 教师餐桌（四人位）规格:橡木、基材:采用环保实大板，甲醛释放量≤0.124mg/m³。油漆工艺:PU或PE油漆，采用五底三面工艺;游离甲醛含量<100mg/kg，挥发性有机化合物含量<300g/L 1300\*800\*750  | 12套 | **1651928442(1)** |
|  | 八人位餐桌说明：钢管采用国家标准的冷拉型高频焊管，主体钢管采用50×50×1.5㎜方管，八脚落地，均配可调脚轮，桌面基材为600×2000×25中纤板，面板为灰白色麻面防火板，边为黑色带槽PVC包边，坐垫为圆盘。钢件的焊接采用二氧化碳保护焊接工艺，确保表面均匀、无脱焊、虚焊、焊穿等现象，铁件表面经过除油、除锈、磷化、静电喷塑、高温固化而成。规格：2000×600×800 | 30套 | **四位连体配方盘** |
|  | LED室内双色P4.75十六扫单元板 亮度≥600cd/㎡，亮度均匀性，＞0.95屏幕水平视角：140±10度，屏幕垂直视角：130±10度 最佳视距≥5m 使用环境：室内每平方单元板最大功率：≤312W/㎡ 配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%）≤470W/m2灰度等级：0-256级可选，显示颜色65536种 换帧频率≥60帧/秒 刷新频率≥60Hz控制方式：计算机和手机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 亮度调节256级手动/自动 输入信号DVI/VGA，视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV) 使用寿命≥10万小时 平均无故障时间 ≥1万小时衰减率(工作3年)≤15％ 连续失控点0离散失控点＜0.0001，出厂时为0 盲点率＜0.0003，出厂时为0 工作温度范围：-20-40℃工作湿度范围：10％-65％RH(无结露)防护性能超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项)屏幕水平平整度＜1mm/㎡屏幕垂直平整度＜1mm/㎡ | 8平方 |  |
|  | 四格快餐盘（含盖）说明：选用SUS304-2B 1.2优质不锈钢板制作。规格：290×230×40根据学校提供logo激光打标logo | 1800个 |  |
|  | 五格快餐盘（含盖）说明：选用SUS304-2B 1.2优质不锈钢板制作。根据学校提供logo激光打标logo | 200个 |  |
|  | 汤碗 13cm说明:选用SUS304-2B1.2优质不锈钢板制作。 | 1850个 |  |
|  | 筷子 | 2000双 |  |
|  | 不锈钢汤勺说明:选用SUS304-2B1.2优质不锈钢板制作。 | 2000只 |  |