|  |  |
| --- | --- |
| 品牌及型号 | 配置 |
| 东芝E3515AC彩色数码复合机 | 纸张尺寸：A3-A5R |
| 复印打印速度：35页/分钟（黑彩同速） |
| 纸盒容量：标配1200页（550页\*2+100页手送纸盒），纸盒支持60\*250g各种纸张 |
| 启动时间：约12秒，首页输出时间：黑色少于5.9秒，彩色少于7.8秒 |
| 内存：4GB+,硬盘：320G |
| CPU:1.33G HZ（双核） |
| 打印分辨率：1200\*1200DPI,复印分辨率：黑白2400\*600DPI,彩色600\*600DPI |
| 复印支持：1-999 |
| 可缩放倍率：25-400% |
| 标配彩色打印复印扫描，网络打印，网络扫描 |
| 标配INTERNET传真功能 |
| 平台：E-BRIDGE NEXT(简称EBN) |
| 跟踪打印、数据擦除、数据加密、数据保护等功能 |
| 扫描格式：TIFF,PDF,高压缩PDF,XPS |
| 扫描多目的地发送：直接保存至硬盘，U盘，还可发送电子邮件，电子归档盒，FTP,SMB,SHAREPOINT |
| 打印语言：PCL仿真，PS3仿真，XPS，UPD通用打印及串联打印功能 |
| 打印接口：ETHERNET;USB 2.0高速 |
| 多站点打印：无需外接服务器，可实现多台东芝复合机协同办公，可实现跨区域，跨楼层，基本跨城市 |
| 10.1英寸智能多点触控屏，90度任意调整（LCD) |
| 标配双面器，双面同步扫描输稿器：最快240SPM，最多300页堆叠 |
| 使用牛筋搓纸轮显著降低卡纸率 |
| 供货时提供原厂保卡为标准一式三联 |
| 免费上门安装、调试、维修服务，质保期内产品故障服务响应时限:5\*12小时现场服务制，7\*24小时电话支持，10分钟内到达现场，4小时解决,故障无法解决可以提供备机。 |
| 复印机新机安装及培训的工程师要求提供中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业技能（复印机维修）必须人证一致 |