湖州市技师学院采购需求

|  |  |
| --- | --- |
| 参数 | 数量 |
| 四门更衣柜：每个门都是单独的空间配置：一个挂衣杆 一个挡板更衣柜尺寸：1800MM\*800MM\*420MM侧板厚度：1.0MM,门厚度：1.0MM，采用冷扎钢金属材料。粉末：采用静电喷涂，粉末参数：聚酯树脂、环氧树脂、钛白粉、碳酸钙 | 364个 |
| 1、本次采购报价包含产品安装服务。2、供应商必须是德清县内本地注册企业（以营业执照为准），提供产品不低于5年的本地化硬件保修服务； 3、供应商所投产品必须完全满足招标要求，中标后2个工作日内，提供所投产品的样品、监测报告及质保函承诺书原件，不能提供视为无效标。 |  |
|  |  |