**实验小学测温设备采购需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌型号** | **技术参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 测温摄像头 | 海康威视DS-2TB2617-6/QA | 人体测温双光筒机 支持智能人体测温 支持全屏测温 ▲测温28.0℃～42.0℃的目标时，不搭配黑体使用误差不大于±0.5℃，搭配黑体使用时测温误差不大于±0.3℃（以公安检测报告为准） ▲支持同时检测最多20张人脸并同步测温，框出人脸叠加实时人体测温数据（以公安检测报告为准） 测温范围：30~45℃ 专家模式：10个点，10个框，1条线总计21个测温规则 内置喇叭，人体体温过高触发报警“体温异常请复核体温” ▲CPU、GPU占用超过预设值或内存可用容量低于预设值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警信息（以公安检测报告为准）  响应波段：8~14μm 最大图像尺寸：160 × 120 热成像镜头焦距：6 mm 视场角：25°×18.7° 测温精度：±0.5℃；  测温范围：30°C~45°C 可见光镜头：8mm 最大图像分辨率：2688×1520 可见光水平视场角：39.4° 焦距：8mm 报警输入：支持2路DC 0~5V报警输入 报警输出：支持2路常开型继电器输出，报警类型可设置 音频输入：1路3.5mm Mic in/Line in interface. Line input: 2-2.4V[p-p] 音频输出：1路Impedance: 600Ω 电源输入：DC 12 V（±20%）或PoE (802.3af, class 3)。备注：包装标配DC 12V电源适配器 工作温度和湿度：-40℃~70℃，＜95% RH 防护等级：IP67 | 1 | 套 |
| 2 | 三脚架 | 海康威视 | 螺丝尺寸： 1/4-20UNC；节数： 3 ；最低： 710mm；最高： 1800mm；最大管径： 29.3mm ；最小管径： 23mm ；材质：塑料材质 |
| 3 | 安装调试 | 国产 | 线材辅材及安装调试。 |

|  |
| --- |
| 商务要求：  1.▲报价时，上传技术偏离表（带品牌型号）作为附件，偏离参数必须真实响应，如有虚假应标的行为，对该厂商追究相关责任，将按“在线询价、反向竞价违约处理规则”作废标处理，并将报送财政部门做进一步处罚。  2.▲产品必须为原厂原包装供货，参数中带“▲”的为强制性参数，必须满足，否则视为无效报价，推荐品牌以外的报价也视为无效报价。  3.▲预中标单位根据采购方需求在三天内提供参数要求中的资料原件备查。  4.▲报价结束确认成交前，采购方有权要求预中标供应商提供主要设备样机进行功能逐条演示，如不满足或虚假应标，则作废标处理。  5.合同签定后3日内完成供货及安装。  6. ▲接采购方故障通知后，供应商技术工程师应1小时响应，2小时到场，进行故障排除工作。一般性故障保证在2小时内修复。对于影响系统正常运行的严重故障（包括由系统软硬件等原因引起的），中标商技术工程师在1小时内到达现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修妥完全恢复正常服务为止。若24小时内无法修复故障，则提供备机等应急方案。  7. 本项目包含投标商供应的产品达到买方并能正常使用的一切费用，含税费，运输费，装卸费，保险费，安装调试费，原有设备的拆除，搬运，清理等费用。  8.要求对接学校监控中心平台，数据管理。  9.以上商务条款中标供应商必须全部满足，否则报价无效。 |