**采购需求单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 具体参数 | 商务要求 | 意向品牌 |
| 磨浆机电压：220v功率：1500w生产能力：120kg/h尺寸：≥525\*345\*760转速：2800r/min整机质量：46kgRemark(特性参数)：1. 优质白细砂轮，φ145mm
2. 滤网目数:100
3. 噪声：≤80
4. 接触环带：≥98

说明：铜电机，升级抛光铝机身，铸造不锈钢出浆口，不锈钢圆形调节手轮，浆渣分离，易拆装的电机罩，使操作维修更加方便。其具有造型美观、工作效率高等特点。接触食物的零部件采用铝合金或不锈钢。 | ★提供符合NY/T1414-2007大豆磨浆机质量评价技术规范的检测报告，包含：尺寸，重量，转速，滤网目数，噪声，接触环带等内容的检测报告。供应商必须上传检测报告，否则报价无效。为了防止恶性竞争，保证质量，“★”系产品采购项目中重要技术参数，供应商未按询价文件要求本产品的认证证书及检测报告，其投标无效。 | 恒联 铁狮鲨鱼 |

**其他商务要求**

1。质保期：验收合格后，整机提供不少于1年的产品保修期，

2.内将合格货物及时送达甲方指定的地点并完成安装摆放调试，如未按采购人指定技术参数及款式提供样品或不按规定时间安装到位的，采购方有权终止合同。

3.本次报价方式报总价。综合单价中应包含设计费、材料费、辅助材料费、制造费、配件费、人工费、购置费、运输费、售后服务、装卸费、验收费、税金和其它等一切费用。

4**.售后服务：**报修时间，乙方应在接到保修电话0.5小时响应，0.5小时内派遣相关人员赶赴现场，2小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后0.5小时内到达现场抢修，并于到达现场2小时之内排除故障。乙方未在约定时间内修复的或同一货物经3次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。

5、对质量问题存在争议的，将送质检中心进行破坏性检测，检测标准依据最新国家标准和行业标准，检测费用由中标供应商承担。如中标供应商拒绝送检或拒绝承担检测费用的，视为自动放弃本项目。采购方拒绝支付货款。

6、本参数为最低要求，不能满足为无效报价。投标货物必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购单位的使用需求。要求原厂正品、质量过硬，符合在线询价中的参数要求，不得出现假冒伪劣产品，否则验收不予通过并拒绝支付货款.。

7、如有违规违约行为，将根据在线询价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案。