|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类 | 设备名称/型号 | 数量 | 说 明 |
|  |
| 1 | 底盘 | 大通V90，型号：SH6591H4DB-NS | 1辆 | 加长轴高顶15座，柴油，国六，排量(mL)：1996；功率(kW)：110。 |  |
| 2 | 改装部分 | 对外公务窗口 | 2个 | 上掀式窗门。钣金、冷板造形制作；窗玻璃定制，含窗外折叠长方形小桌面； |  |
| PVC投递窗 | 2个 | 6MM 厚优质PVC材料 |  |
| 车体改装 | 1套 | 车顶加强及预埋，顶置空调口开设、及防水处理；底板加强及预埋 |  |
| 后隔断 | 1套 | 矩形管骨架结构，前后表面软包，颜色与原车内饰相近； |  |
| 内侧隔断 | 1套 | 矩形管骨架结构，两侧表面软包，颜色与原车内饰相近； |  |
| 内侧单开门 | 1套 | 门采用不锈钢结构； |  |
| 地板铺设 | 1套 | 工作舱内铺高级复合实木压模地板，后舱铺设花纹铝板。 |  |
| 车窗防护网 | 1套 | 工作舱内车窗防护，左右两侧车窗,共5套。采用不锈钢材料制作； |  |
| 座椅统一包覆 | 1套 | 面料超纤皮（仿真皮） |  |
| 内装饰 | 1套 | 内饰采用高极环保麂皮绒，公务窗口木框装饰等 |  |
| 车窗贴膜 | 1套 | 龙膜,V90,除前档风玻璃及三角窗除外均贴置深色防晒膜。 |  |
| 外标识 | 1套 | 根据用户要求制作。 |  |
| 改装部分涂装 | 1套 | 对外公务窗口、后门等腻子，打磨，面漆 |  |
| 3 | 橱柜系统 | 工作台面 | 3张 | 左右及后侧各1张； |  |
| 办公旋转椅 | 1套 | 1.采用优质超纤皮，造型美观、舒适； 2.车辆专用转椅，可前后移动和转动。 |  |
| 便携椅 | 1张 |  |  |
| 电源箱 | 1套 | 1.5mm厚冷板数控加工而成，整体进行喷塑处理,内部安装蓄电池组及UPS |  |
| 19英寸标准机柜 | 1套 | 含标准机柜及设备拖架、面板：1.5mm厚冷板数控加工而成，整体进行喷塑处理。 |  |
| 设备柜 | 5套 | 柜体采用1.5mm厚冷板数控加工而成，整体进行喷塑处理及铝型材装饰： 1、工作舱内3套：柜内铺防滑耐磨毡，加配固定装置，加装房车专用移门； 2、设备舱内2套：采用单开整体式门。 |  |
| 减震系统 | 3套 | 采用橡胶减震器连接，增强机柜内设备的抗震性。 |  |
| 4 | 监测系统 | **门禁系统** | 1套 | **智能人脸指纹密码锁1套** |  |
| 监控显示屏 | 1个 | 海康，AE-MS1100， 7寸显示屏。另配折叠式支架 |  |
| 车载DVR | 1个 | 海康，AE-MD5043（512G）：视频输入：4路1080P,模拟高清；含512G硬盘；定位模块：标配GPS，无通信模块； |  |
| 车载监控终端 | 1块 | 海康，AE-MP1460/GLE/S，AE-MP1460/GLE/S，全网通网络。 |  |
| 转接线 | 1根 | AE-MC0403-3(12M4A\_A转 12M4B\_A) |  |
| 车载半球摄像机 | 2套 | 2.8mm，1080P CMOS ICR红外半球型车载摄像机 |  |
| 无线CPE终端 | 1套 | 华为 5GCPEPro2，支持全网通2G/3G/4G/5G网络制式，支持双模双卡链路备份、链路切换功能；支持150km/h移动速度下的高速数据通信；具备至少1个有线网络接口； |  |
| 5 | 勤务保障系统 | 车内照明 | 1套 | 工作舱：TBD-42小型警灯，2个15W，LED照明；设备舱:1根LED灯带。 |  |
| 顶置空调 | 1套 | 天鹅 ZWD-40V/B3，制冷量（W） ：4000，制冷功耗（W）：1600； 制热量（W）：2000，制热电流（A）：9.9。 |  |
| 6 | 供配电系统 | 蓄电池及安装支架 | 2节 | 骆驼12V/100AH，湖北产，整车的备用电源。 |  |
| UPS及安装支架 | 1套 | 山邦，EP30-2012 PRO，额定功率2KW,充电、逆变、不间断电源，蓄电池低压自动关闭。（除顶置空调、转速测量仪校准装置以外设备使用） |  |
| 外接电源接口 | 1个 | 外接市电6级防水防尘插座，配合绕线盘 |  |
| 绕线盘 | 2套 | 30米单相3X2.5平方毫米电缆线（含防水接头）及绕线盘 |  |
| 集成操作与控制系统 | 1套 | 对各设备都集中到集中控制操作面板上，可对设备电源开关等进行集中操作，采用按钮式操作操作模式。 |  |
| 配电柜 | 1套 | 蓝海自制，3U标准集控箱:含集成控制线路板，电压、电流表头等，箱体冷板制作喷塑 |  |
| 电瓶隔离装置 | 1套 | 玛实迪，直流接触器ZJWH100A，保护原车电瓶 |  |
| 除静电系统 | 1套 | 除静电天线，汽车静电带各1根 |  |
| 7 | 其它 | 电器辅助材料 | 1套 | 电路连接、控制、保险、电源、线束、插座（含USB插座）、及开关等。 |  |
| 装配辅助材料 | 1套 | 2KG干粉灭火器1个、柜内毛毡、五金件等。 |  |