**省十里坪所门禁安全及防疫设备项目** **采购需求**

（政采云反向竞价）

**一、设备清单及技术要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | UPS主机及电池 | 施耐德6KVA， SPM6KL，灯塔6-GFM-100Ua电池 | 施耐德6KVA，SPM6KL，16节灯塔6-GFM-100Ua电池（含电池箱，配电箱，开关等附件） | 4 | 套 |
| 2 | 南北宿舍门禁设备 | 定制 | 见附件1 | 1 | 批 |

**二、商务要求**

## 1、最高限价：33万元，超过最高限价的报价无效。

## 2、交付期：合同签订后 30 个工作日内到货安装调试完毕；

3、设备安装：

(1)安装前，成交方应对采购方旧有UPS主机电池及门体搬移至指定存放地点，并对采购设备按实施方案进行拆卸、安装。每个场地的设备安装工作要求在24小时内一次性安装并调试完毕。

(2)安装过程中对采购设备的表面和风扇进行专业除尘。

(3)采购的UPS设备运抵并在指定位置上架后，进行安装和调试，并进行健康性检查。确保硬件的完整性，保证硬件表面无刮花、无损伤现象，硬件通电测试运行正常。

## (4)因安装场所特殊性，成交方因考虑人员疫情防控成本，及场所实际每天安装时间不高于8小时情况。

4、质保服务要求

(1)设备安装中的维保：对采购方需安装的所有设备提出安装中的设备维保计划和相关费用，对于任何安装过程中导致的设备损坏，由成交方负责解决和承担费用。

(2)设备安装中的故障：安装过程中出现的设备故障需要得到设备原厂商、原服务厂商的技术支持和故障解决，由此发生的费用，由成交方负责并协调。

(3)安装完成后设备的服务保修状态在设备厂商、服务厂商应与安装前保持一致。如果由于安装造成的设备维护保修失效，由成交方负责协调恢复其初始保修状态并承担相应的费用。

(4)质量保修期不小于3年，**成交方需在合同签订前提供UPS和电池的三年原厂质保函**。

## 4、售后服务：

（1）远程技术支持：成交供应商应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供　**48**　小时技术支持服务，及时响应采购方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决采购方在货物使用过程中遇到的实际问题。

## （2）现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，成交供应商应在 　48　 小时内派遣相关人员赶赴现场， 　　 在　12 小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，成交供应商应在接到采购方通知后 　24 小时内到达现场抢修，并于到达现场6　　 小时之内排除故障。成交供应商未在约定时间内修复的或同一货物经 　　 过　2 次维修后仍不能稳定、可靠运行的，采购方有权要求成交供应商免费更换。返修或更换后的部件保修期应重新计算。

## 5、付款方式：到货安装调试完毕，验收合格一次性付清；

## 6、报价要求：根据总报价计算所得的设备单价须为确定数值。

## 申报部门（盖章）：

日 期：2022年9月6日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1：**南北宿舍门禁设备清单** | | | | | |
|
| 序号 | 地点 | 设备 | 型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 北楼 | 门禁控制器 | CHD806HC4-E | 2 | 台 |
| 人脸识别仪 | CHD500F55C | 8 | 个 |
| 监所电插锁 | CHD-EC260 | 5 | 把 |
| 不锈钢防盗门 | 304不锈钢，门面厚度镀锌不小于1.0.门框厚度不小于1.8，定制，门体样式需根据现场情况进行确认 | 22.09 | 平方米 |
| 锌合金门 | 采用栅栏式特钟门结构配，包边镀锌收编工艺，锌合金，定制，门体样式需根据现场情况进行确认 | 7.37 | 平方米 |
| 9U机柜 | 悬挂安装含电源 | 2 | 个 |
| 交换机 | S100-8T2S | 2 | 个 |
| 千兆光模块 | 华为1.25G，1310nm，10km，含跳纤 | 2 | 个 |
| 开关电源 | 明伟开关电源，12v,30a | 2 | 个 |
| 2 | 南楼 | 门禁控制器 | CHD806HC4-E | 2 | 台 |
| 人脸识别仪 | CHD500F55C | 8 | 个 |
| 监所电插锁 | CHD-EC260 | 6 | 把 |
| 不锈钢防盗门 | 304不锈钢，门面厚度镀锌不小于1.0.门框厚度不小于1.8，定制，门体样式需根据现场情况进行确认 | 29.45 | 平方米 |
| 锌合金门 | 采用栅栏式特钟门结构配，包边镀锌收编工艺，锌合金，定制，门体样式需根据现场情况进行确认 | 7.37 | 平方米 |
| 9U机柜 | 悬挂安装含电源 | 2 | 个 |
| 交换机 | S100-8T2S | 2 | 个 |
| 千兆光模块 | 华为1.25G，1310nm，10km，含跳纤 | 2 | 个 |
| 开关电源 | 明伟开关电源，12v,30a | 2 | 个 |
| 3 | 十二大队缓冲区 | 人脸识别仪 | CHD500F55C | 2 | 个 |
| 监所电插锁 | CHD-EC260 | 2 | 把 |
| 不锈钢防盗门 | 304不锈钢，门面厚度镀锌不小于1.0.门框厚度不小于1.8，定制，门体样式需根据现场情况进行确认 | 5.26 | 平方米 |
| 4 | 辅材 | 光纤 | 8芯光纤含溶解 | 400 | 米 |
| 光纤盒 | 含尾纤 | 2 | 个 |
| 语音报警器 | 定制 | 13 | 个 |
| 四芯线 | 国产优质RVV4\*1.0 | 1200 | 米 |
| 六类网线 | 国产优质 | 600 | 米 |
| 线槽 | 50\*25mm 国产优质 | 100 | 米 |
| 线槽 | 80\*50mm 国产优质 | 160 | 米 |
| 其他辅材 | 定制 | | 1批 |
| 5 | 修补改造 | 一大队不锈钢门体门锁安装部位改造；南北楼门口人脸识别设备网线整改；15个4cm备用定制锁芯每把锁芯不少于6把钥匙；南北楼保留原二三楼门体维修，含配件。 | | | 1项 |
| 6 | 人工 | 安装费用 | | | 1项 |