岳阳县体校举重馆镶崁式举重训练台

采购方案

1. 镶崁式举重训练台采购参数：

地面安装镶崁式举重训练台；每块尺寸：3000mm×3000mm×50mm； 共计6块 品牌：泰山，

举重台由减震区和站立区组成，具体要求如下：

1. 举重台减震区：预制橡胶块组成。其中：

a.橡胶块由天然橡，无缝隙；

b.面层和找平层共厚3mm，找平层材料为 1：3的聚氨酯材料 ；面层材料为 1：2.8的聚氨酯材料，将预制橡胶块粘接并连为一体。

1. 中间站立区：为举重专用防滑实木由实木复合板和水曲柳实木板粘接而成拼接组成。其中： 木地板面层经三层防滑面漆处理，木纹整体一致，达到国际比赛要求
2. 此项目含安装、税金费用

岳阳县体育学校