|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) |
| 1 | 模型槽 | 有机玻璃制作，内壁尺寸60cm×40cm×40cm。 | 批 | 6 | 680 | 4080 |
| 2 | 试验用砂或土 |  | 组 | 6 | 200 | 1200 |
| 3 | 百分表 | 分辨率：0.01mm;量程：0~50mm。（三量、韦度） | 个 | 10 | 100 | 1000 |
| 4 | 土压力计 | 量程：0.4Mpa/4Mpa;系统总精度：≤1%F.S.引线长：不低于1.5m。（长沙金码、成都安岩） | 个 | 10 | 475 | 4750 |
| 5 | 渗压计 | 量程范围：-0.01Mpa~5Mpa；准确度：0.5%FS；防水性能：可在饱和水的介质中工作；过载能力：在额定范围内120%；引线长：不低于1.5m。（长沙金码、成都安岩） | 个 | 10 | 788 | 7880 |
| 合 计 | 18910 |