# 采购需求清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购设备名称** | **技术参数** | **数量** | **计量单位** | **单价** | **金额** | **品牌** |
| 1 | 双面固定档案架 | **阳光行动YGXD-S**约可放档案盒数量（45mm A4规格）：2880卷一、参数1.规格：长×宽×高≥900×450×2100mm（允许偏差±5mm），双面六层结构； 2.固定密集架：安装简单、方便、牢固，便于拆迁和搬运。可根据用户需求进行多架组合拼接使用。主体为双柱双面六层结构，采用优质冷轧钢。3.立柱：采用1.5mm厚优质冷轧钢板，一次成型，蝶形立柱：正面50mm，立柱两面冲压可上、下调节的挂孔，孔距为53mm；正面压有燕尾槽，槽外宽21mm，内宽17.5mm,槽高8mm,允许公差±0.5mm; 两侧面各压二根圆弧筋和冲挂扣调节孔调节孔尺4\*30mm，孔中心距50mm,允许公差±0.5mm。成型立柱采用上、中、下三根连接横梁焊成整体，达到结构坚固合理、美观大方不变形。立柱下端直接插入底盘固定矩形孔内，通过螺栓紧固，立柱上端与顶板通过螺栓紧固，使立柱顶部形成整体，增强架体的整体刚性。★立柱符合GB/T 3325-2017、GB/T 10125-2012、HJ 2547-2016、GB/T 5213-2019、GB/T 4336-2016、GB/T 230.1-2018、GB/T 228.1-2010、GB/T 232-2010 标准。4.搁板：采用优质冷轧钢板厚≥1.2mm，一次滚压成型，层（搁）板正面压二筋，两侧面各压一根通体标签槽。层（搁）板成型厚27.5mm，允许尺寸公差±2.0mm，圆筋尺寸为R5.5mm，允许尺寸公差±2.0mm，压筋深度3.5mm，允许尺寸公差±2.0mm，正面压筋中心到边尺寸为70.5mm，允许尺寸公差±2.0mm。两侧面通体标签槽宽17.0mm，槽深2mm，允许公差±2.0mm。便于贴电子标签，有效保护电子标签避免存取碰撞磨损，使用更方便。压双筋式标签槽层（搁）板外形美观，结构新颖，承重能力强，钢性足。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理，外形美观，结构新颖，色泽鲜亮，使基材不会腐蚀；★搁板符合GB/T 3325-2017、GB/T 10125-2012、HJ 2547-2016、GB/T 5213-2019、GB/T 4336-2016、GB/T 230.1-2018、GB/T 228.1-2010、GB/T 232-2010 标准。5.挂板：采用优质冷轧钢板厚≥1.2mm，冲压一次成型。挂板两端二排四挂钩结构设计，挂板中间档棒孔为方孔内梯形结构；★挂板符合GB/T 3325-2017、GB/T 10125-2012、HJ 2547-2016、GB/T 5213-2019、GB/T 4336-2016、GB/T 230.1-2018、GB/T 228.1-2010、GB/T 232-2010标准。6.挡棒：采用优质冷轧钢板厚≥1.0mm，两头冲凹槽且带有防滑扣，模具冲压成型，折弯尺寸≥16×14mm，C型状，增强其强度且能阻挡档案滑向另一侧，沿立柱垂直方向可以自由调整高度；★挡棒符合GB/T3325-2017标准。7.顶板：采用优质冷轧钢板厚≥1.0mm，经双面六折弯，使用螺栓紧固于立柱上端，四角对焊，使其成框架结构；★顶板符合GB/T 3325-2017、GB/T 10125-2012、HJ 2547-2016、GB/T 5213-2019、GB/T 4336-2016、GB/T 230.1-2018、GB/T 228.1-2010、GB/T 232-2010标准。 8.底架：采用≥2.5mm厚优质冷轧钢板，钢性足，不变形，结实坚固。★底架符合GB/T 3325-2017、GB/T 10125-2012、HJ 2547-2016、GB/T 5213-2019、GB/T 4336-2016、GB/T 230.1-2018、GB/T 228.1-2010、GB/T 232-2010标准。9.门板：采用1.0mm优质冷轧钢板制作而成，采用人性化艺术门采用U型隐藏式通体拉手，拉手与门板为一整体，通过智能3D设备一次成型。使不同身高的人可以在门板U型隐藏式通体拉手任意高度将门拉开。拉手处通过R2.5圆弧过渡，不伤手、不割手，线条优美、美观别致、手感舒适、使用方便。二、生产工艺1.组装后的书架上，凡触及人体和存放物品的部分，应无毛边、锐角、棱角等；凡需焊接的部件要求焊接牢固，表面要平整，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷；冲压件表面不允许有裂痕；表面涂层颜色可选，涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；各钢制构件应酸洗、磷化、钝化、脱脂、表调。★2.磷化液中有害元素含量的测定方法符合GB/T23991-2009、GB/T30647-2014标准。★3.金属表面纳米抗菌静电喷涂膜符合GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》标准。★4.冷轧钢板涂层（粉末涂料）符合HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》标准。 | 15 | 个 | 3200 | 48000 | 阳光行动 |
| 2 | 门禁管理系统 | 门禁管理软件 | **软件：ZKA3.5.2**1.强大的数据处理能力，能管理30000个人员的门禁数据。2.形象而合理的操作流程融合了多年的门禁经验。3.自动化的用户名单管理，使得管理更科学、高效。4.建立在多级管理角色上的权限管理，能保证用户数据的保密性。5.实时的数据收集系统，能保证门禁数据及时反馈给管理者。256 个时间段三种假日类型共 96 个假日反潜功能、韦根格式、互锁功能、联动功能、首卡常开功能、多卡开门功能、远程开门、关门、实时监控 | 1 | 套 | 1800 | 1800 | 阳光行动 |
| 门禁控制器 |  **熵基C4-100（单门）**1.用户容量：30000用户卡、100000条存储记录2.通讯方式：TCP/IP/RS4853.控制类型：双门双向4.开门类型：进出门都刷卡、进门刷卡出门按钮5.操作系统：XP、WIN7、WIN8、WIN106.软件版本：简体中文、英文7.数据库兼容：Access和SQL8.工作电源：额定电压DC12V（±20%），额定电流≤0.5A9、运行环境：温度：0至55℃，湿度：10-50%RH10.工作电压：AC≤30V，额定电流≤8A；AC≤36V，额定电流≤5A11、读卡器接口：提供TTL电平信号，12vDC，500mA读感器电源12.读卡器链接电缆：6苡屏蔽线，24AWG，最长100米，C型电锁继电器输出端子，10A接触电流，12VDC，带有LED状态指示，采用可拆卸式的接线端子，合金钢无磁性法兰材料 | 1 | 套 | 1500 | 1500 | 阳光行动 |
| 指纹机 | **DS-K1T671MF**1.操作系统：嵌入式Linux操作系统，2.显示屏：尺寸：7英寸/屏幕比例：16:9/分辨率：1024\*600，3、摄像头：200万像素1080P，适应120cm-200cm身高范围4.卡类型：13．56MHz Mifare卡、身份证序列号、CPU序列号5.刷脸验证时间，1：N人脸比对时间≤0.2S/人，人脸验证准确率，≥99%，面部识别距离，最远识别距离大于2m6.人脸容量：5000张，指纹容量，5000枚，存储容量，6000张卡，50000条事件记录7,通讯方式：10/100/1000Mbps自适应网口，物理接口，RS485\*1、Wiegand \* 1(支持双向)、USB\*1、电锁\*1、门磁\*1、报警输入\*2、报警输出\*1、开门按钮\*1，8.设备电源，DC 12V/3A（不带电源，集中供电），9.设备功率，25W，10.相对湿度，0%至90%(在不凝结水滴状态下)，11.工作温度，-30℃～60℃，12.使用环境，IP65，13.人脸+指纹+刷卡，含2张IC卡 | 1 | 个 | 4000 | 4000 | 阳光行动 |
| 磁力锁 | **LCJ MC300DL（单门）含支架**1.明装型，通电上锁 2.锁状态信号NO/NC输出、LED提示 3.适用于90度开的任何有框门 4.电压：DC12V/24V输入 5.工作电源：1000mA/500mA 6.抗拉力：2\*300KG 7.重量：4.92KG 8.尺寸：506\*28\*55mm | 1 | 个 | 2000 | 2000 | 阳光行动 |
| 出门按钮 | **SIEMENS 5TD0103**1.尺寸86\*86\*32mm 2.性能：最大耐电流6A 电压250V 3.输出：常开 4.类型：适合埋入式电器盒使用 | 2 | 套 | 100 | 200 | 阳光行动 |
| 门禁供电电源 | **衡孚 HF155W-SB-13.8**110/220VAC工作的时候，13.8V给负载供电，13.3V给12V蓄电池充电。当110/220VAC断掉之后，蓄电池通过开关电源提供电压。 | 1 | 套 | 350 | 350 | 阳光行动 |
| 蓄电池 | **叮东 6-FM-24（12V24Ah）**1.外壳采用AGM+PP ABS阻燃材料，耐热防暴；2.电压：12V;3.容量：24AH;4.充电电流：最大7.2A;5.寿命：3-4年；6.外形尺寸：长宽高16.5\*12.5\*17.5；7.产品重量：6.3kg，免维护；8.要求阳光行动品牌。 | 1 | 套 | 450 | 450 | 阳光行动 |
| 玻破开关 | **豪恩 HF-911**1.消防配件，防火ABS阴燃外壳，玻璃开关，红色、绿色可选 2.额定电源：12/24VDC/220VAC可选 3.工作电流10W | 1 | 套 | 120 | 120 | 阳光行动 |
| 门禁系统安装箱 | 定制 国产 | 1 | 套 | 700 | 700 | 阳光行动 |
| 3 | 视频监控 | 网络半球摄像机 | **海康DS-2CD3356WDV3-I**400万星光级智能半球网络摄像机 镜头：4mm传感器类型1/2.7"Progressive Scan CMOS，数字降噪3D数字降噪，慢快门支持，镜头接口类型M12，镜头4mm,，视频压缩标准H.265 / H.264 / MJPEG，图像尺寸2688 x 1520，帧率50Hz: 25fps (2688 x 1520,1920 x 1080,1280 x 720)，接口协议ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,GB28181,Ehome，存储功能NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)，通讯接口1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口，电源接口类型Φ5.5mm圆头电源接口，工作温度和湿度-10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结)，电源供应DC12V±25% / PoE(802.3af)；DWD型号不支持PoE，功耗DC12V: 9W Max | 2 | 个 | 900 | 1800 | 阳光行动 |
| 电源 | **衡孚HF100W-SE-12**产品规格：12V8.5A，工作电压 176-264VAC，无故障工作时间：100000小时，使用范围 监控，LED,灯饰等，面盖材质 车铝，灯罩材质 车铝 | 2 | 个 | 200 | 400 | 阳光行动 |
| NVR存储 | **海康DS-8608N-I8**1.网络视频输入：8路；2.网络视频接入带宽：50Mbps；3.VGA输出：1路，分辨率1024x768/60Hz1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/60Hz；4.录像分辨率：5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF；5.同步回放：8路1080P | 1 | 台 | 3000 | 3000 | 阳光行动 |
| 硬盘 | **希捷ST8000VX004,8T,7200RPM,SATA,SEAGATE**产品规格 12V8.5A，工作电压 176-264VAC，无故障工作时间：100000小时，使用范围 监控，LED,灯饰等，面盖材质 车铝，灯罩材质：车铝 | 1 | 块 | 2800 | 2800 | 阳光行动 |
| 4 | 加湿除湿一体机 | **法维莱FACJ-50－3**1.加湿量 Kg/h ：3-52.除湿量 L/天：50-703.适用空间 （ m² ）：30-70/3米层高4.风 量 ( m³/h )：800-12005.除湿/加湿功率(W)：850/1206.电 源 (50Hz )：220V-50HZ7.重 量( Kg )：658.水箱容积（ L ）：409.外形尺寸( mm )：500×450×173010.排水方式：：水箱/直排式11.加水方式：自动/人工12.机身颜色：工业灰13.消毒功能：机器自带14.报警系统：漏水，缺水，故障报警 | 1 | 台 | 19800 | 19800 | 阳光行动 |
| 5 | 档案库房消毒净化机 | **久元 DKX-J70G**1.电源：220V±10V 50HZ 2.工作时间：0.5h-2h，遥控任选3.臭氧：①功率140W；②臭氧产量：7000mg/h4.负离子：①电流 <20 mA; ②浓度 ≥6×106PCS/CM35.外形尺寸：700X250X160mm6.适合面积：120平内 | 1 | 台 | 9800 | 9800 | 阳光行动 |
| 6 | 手持无线大吸力吸尘器 | **飞利浦FC6730Aqua**1.最大吸力：100AW2.电池类型：锂电池3.声压级：80分贝4.电池电压：18伏5.充电时间：5h6.气流（最大）：800升/分钟7.清洁水储存容量（最大）：0.28升 | 1 | 台 | 2800 | 2800 | 阳光行动 |
| 7 | 消防系统 | 无管网全淹式七氟丙烷灭火系统（由烟感探测器、温感探测器、灭火控制器，放气显示灯，声光报警器，七氟丙烷灭火装置 ，泄压装置、手动启停开关组成）当火灾发生时，直接向防护区喷射灭火剂，灭火剂无管路损失，灭火速度更快、效率更高。 | 1 | 套 | 45000 | 45000 | 阳光行动 |
| 8 | 千兆交换机 | **华三（H3C）S5120V2-28P-LI** 24口千兆交换机1.交换机类型：网管型交换机2.MAC地址表：16K3.接口类型：24个10/100/1000Base-TX以太网端口(PoE) | 1 | 台 | 2500 | 2500 | 阳光行动 |
| 9 | 配套设施 | 1扇防火防盗门、定制隔热窗帘、2盏消防防爆灯，包含部署所需的线材等费用 | 1 | 项 | 35000 | 35000 | 阳光行动 |
| 10 | 监控迁移费 | 将7楼的库房的监控显示器迁移至6楼办公室（包含线材等费用） | 1 | 项 | 1000 | 1000 | 阳光行动 |
| 11 | 系统集成 | 根据实际情况对档案室、查档室安装上述设备、综合布线、系统集成、固定架安装。系统现场进行部署、调试，并将各个分离的设备、功能和数据等进行集成，调试达到正常使用。 | 1 | 项 | 30000 | 30000 | 阳光行动 |
| 商务条款 |
| ★其他要求 | 标注“★”号条款中标供应商必须全部满足，缺一不可，否则拒签合同。 |
| ★报价要求 | 1.本项目实行总承包报价；包含货物及服务采购、专用工具、标准附件、运输、保管、安装、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。供应商应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价；采购人不再支付任何费用； 2.报价必须符合所有“项目要求及技术需求”要求，否则采购人不予确认； 3.竞标供应商的投标总报价≤采购预算。 |
| ★产品要求 | 竞标产品必须为全新厂商原装产品，成交供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 |
| ★竞价要求 | 本次采购方式为反向竞价，已指定“阳光行动”品牌和型号的产品，为确保采购人的合法权益，报价时要提供阳光行动品牌针对本项目产品的授权书，同时采购人有权要求中标供应商提供所投品牌产品的商标注册证复印件，并加盖厂家公章，如中标供应商未提供或者提供不全，则视为虚假应标，采购人有权拒签采购合同，并追究中标人相应的法律责任。成交供应商需按本项目采购需求中的“采购内容和品牌参数要求”和“报价等其他要求”中所要求的所有内容进行实质性响应。不提供响应“项目要求及技术需求”及“商务要求”或响应的内容不符合本项目采购需求的，视为无效竞价，采购人将不予确认成交。 |
| ★验收标准 | 所有产品必须为厂商原装全新正品。成交供应商应提供货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为货物验收标准，采购人可对货物进行复检与性能测试，成交供应商应派出有经验、高水平的技术人员协助此项工作。采购人认为有必要重新送检或进行破坏性验收的，需重新送检或者破坏性验收，产生的检测费用、运输费用由成交供应商承担。采购人对货物验收合格后，签署验收合格证书，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。 |
| ★质保期 | 1.竞标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”；2.质保期最少1年（自最终验收合格之日算），分项货物质保期另有要求按分项要求。质保期内免费上门保修、更换配件，终身上门维修；在质保期内设备运行发生故障，中标人必须免费提供维修服务。 |