**美敦力712E胰岛素泵**

一、产品要求：

712E胰岛素泵，使用1节7号电池驱动，24小时持续性皮下进行模拟生理脉冲微量输注胰岛素，有搭配**软针管路**，适用于成人、儿童。

二、基本配置：

**胰岛素泵组件：**

* 1. 胰岛素泵：一个
  2. 胰岛素泵腰带夹：一个
  3. 胰岛素泵活动保护帽：一个
  4. 胰岛素泵真皮皮套：一个
  5. 胰岛素泵使用说明光盘/治疗方法简介/剂量的精细调节：各一本
  6. 胰岛素泵保修单：一张

三、主要技术参数：

1\*适应人群：成人、儿童

2胰岛素泵控制芯片 ≥3

3具备阻塞传感器，3个单位无输注即报警

4**具有2种以上管路搭配选择，需配备软针管路**

5 基础率步长： 0.05u/h

6\* 电池驱动：1节7号电池

7 基础率： 0-48段,48种模式，可自由调节

8 具备大剂量快捷键

9 报警方式：声音和震动

10\*储药器(Reservoir)：3ml

11安全检查：每10秒诊断系统自检1次，50多种独立的安全系统程序监视，每天数百万次

12马达位移精确度：误差在正负2%以内，

13胰岛素输注精度（Delivery accuracy） <±5%

14防水等级(Water resistant)： IPX-6

15售后服务特点 ：有厂家技术代表及经销商提供双重售后服务保障。